CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumului de acces catre agentii economici si agricultorii  din satul Horesti, raionul Ialoveni
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare
	
	
	

	
	
	1.1. Demolarea drumurilor laterale 
	
	
	

	1
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	
	102,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 2
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	
	1,025

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 3
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	169,900

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 4
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	1,025

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.2. Demolarea sistemului rutier existent
	
	
	

	5
	DI118


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	m3
	
	192,800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1430
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0239
	

	
	2952260003544
	Scarificator mecanic remorcat
	h-ut
	0,0138
	

	
	2952500005607
	Tractor pe senile 80 cp
	h-ut
	0,0138
	

	 6
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis)
	100 m3
	
	1,928

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 7
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	308,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 8
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului demolat
	100 m3
	
	1,928

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	1.3. Restabilirea traseului si trasarea axelor
	
	
	

	9
	000111


	Restabilirea traseului
	1 km
	
	0,687

	
	46511110000
	Геодезист
	h-om.
	16,0000
	

	
	931006001993g
	Ajutor geodez
	h-om.
	32,0000
	

	 10
	000111


	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.
	1 km
	
	0,687

	
	46511110000
	Геодезист
	h-om.
	2,0000
	

	
	931006001993g
	Ajutor geodez
	h-om.
	3,4000
	

	
	243012610872_1
	Email alb (сжатая)
	kg
	1,1000
	

	 
	
	2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare
	
	
	

	
	
	2.1.  Lucrari de terasament
	
	
	

	11
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	
	8,860

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 12
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,5 km), k=0,92
	t
	
	1 594,800

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 13
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	
	8,860

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	

	 14
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	
	1,190

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 15
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,5 km), k=0,92
	t
	
	214,700

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 16
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	
	1,190

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	

	 17
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	
	4,820

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 18
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (0,5 km), k=0,92
	t
	
	867,200

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 19
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3
	
	4,820

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	1,5900
	

	 20
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea mecanizata a taluzurilor in rambleu)
	100m2
	
	8,650

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 21
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea mecanizata a taluzurilor indebleu)
	100m2
	
	2,560

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 22
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea mecanizata a taluzurilor santurilor)
	100m2
	
	2,840

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 23
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Profilarea platformei drumului)
	100m2
	
	40,570

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 24
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	8,110

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 
	
	2.2. Lucrari de consolidare
	
	
	

	25
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit, y=1.5 t/m3)
	100 m3
	
	0,603

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 26
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	90,450

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270
	

	 27
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm
	m3
	
	60,300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 28
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	
	4,020

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	

	 29
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	4,020

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	

	 30
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)
	m2
	
	1 034,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	

	
	1411122201672-8401
	Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1260
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	

	 
	
	3. Capitolul III. Amenajarea sistem rutier din beton ciment
	
	
	

	31
	DI110


	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1   H - 10 cm
	m3
	
	405,700

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1500
	

	
	1421102200467-278
	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45
	m3
	1,2200
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0700
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0216
	

	
	2952240004118
	Compactor 18 t
	h-ut
	0,0273
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0097
	

	 32
	DA12C


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta  LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,13 m)
	m3
	
	518,400

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	

	
	1411122201672
	Piatra  sparta  LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2700
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	

	 33
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m)
	m3
	
	343,900

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr.8 -31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr.8 -31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 34
	DA17B


	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat
	m2
	
	3 989,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0300
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	

	
	2682132601130-55
	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat
	m2
	1,1000
	

	 35
	RpDD03A


	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( beton de ciment C30/37  XF4, XC4, XD3,  conform SM EN 206, h=0.16 m)
	m3
	
	550,200

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,6000
	

	
	1422102205512-450
	Beton de ciment C30/37  XF4, XC4, XD3,  conform SM EN 206
	m3
	1,0300
	

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	0,3150
	

	
	2710603419635
	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm
	kg
	0,0070
	

	
	2670112205061
	Placi PFL poros 16 mm, clasa I
	m3
	0,00067
	

	
	2682122600749
	Cart bit.  str.acop. CA 300  
	m2
	0,5810
	

	
	2952240000000
	Longrina metalica de  3 m lungime
	h-ut
	4,6900
	

	
	2952240004019
	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw
	h-ut
	0,1350
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0310
	

	 36
	DC04A


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm)
	m
	
	851,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1600
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,1600
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1600
	

	 37
	RpAr6A


	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)
	m
	
	851,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1100
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,0190
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,0170
	

	
	2932110004424
	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 
	h-ut
	0,0400
	

	 38
	material


	Mastic bituminos, Cantitate ce include inclusiv ungerea acelor metalice
	kg
	
	1 220,000

	
	10119951-1
	Mastic bituminos
	kg
	1,0000
	

	 39
	PD04A


	Montarea acelor metalice  diam.18 mm A500C, L=70 cm si L=50 cm
	kg
	
	215,600

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100-75
	 Ace metalice  diam.18mm
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 40
	PD04A


	Montarea fiselormetalice  diam.4 mm A500C, L=70 cm si L=20 cm
	kg
	
	6,160

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100-7
	Fise metalice  A500C
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 41
	PD04A


	Montarea acelor metalice  diam.18 mm A500C, L=50 cm
	kg
	
	1 192,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100-75
	 Ace metalice  diam.18mm
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 42
	PD04A


	Montarea fiselormetalice  diam.4 mm A500C, L=70 cm si L=20 cm
	kg
	
	47,700

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100-7
	Fise metalice  A500C
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 43
	material


	Capacel la capatul armaturii
	buc
	
	1 553,000

	
	12354672334777
	Capacel la capatul armaturii
	buc
	1,0000
	

	 44
	RpAr20A


	Instalarea garniturii din lemn  in rostul de largire a placilor din beton de ciment  (scindura din norma a fost exclusa)
	m
	
	76,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1600
	

	 45
	material


	Poliestiren exdrudat cu pasul 45,0 m, pe 100%  din grosime (16 cm), cu latimea de 4 cm
	m2
	
	12,200

	
	1235467233853
	Poliestiren exdrudat cu grosimea de 4 cm
	m2
	1,2000
	

	 46
	RpAr6A


	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)
	m
	
	76,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1100
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,0190
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,0170
	

	
	2932110004424
	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 
	h-ut
	0,0400
	

	 47
	material


	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3
	kg
	
	101,000

	
	10119951-1m
	Mastic bituminos amestecat cu piatra sparta din granit fr. 5-20mm, proportie 0,8:3
	kg
	1,0000
	

	 48
	PD04A


	Montarea acelor metalice  diam.18 mm A500C, L=50 cm
	kg
	
	187,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060200100-75
	 Ace metalice  diam.18mm
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 49
	PD04A


	Carcasa pentru armarea rosturilor de contractie A 500C d-14 mm L=6,5 m, etriere d-6 mm  pasul  40 cm, L=0,41cm
	kg
	
	774,600

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	27106020016
	Carcasa metalica
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 
	
	4. Capitolul IV. Amenajarea bordurii
	
	
	

	50
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	14,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 51
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 XF2)
	m
	
	400,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15
	m
	1,0050
	

	 52
	
	Beton C16/20 XF2 (se scade din  norma DE10E), conform proiectului
	m3
	
	-3,200

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	1,0000
	

	 
	
	5.  Capitolul V. Amenajarea si constructia drumurilor laterale, 9 unit.
	
	
	

	
	
	5.1. Terasament
	
	
	

	53
	TsC03F1 (k=0,8)


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului,  y=1.86 t/m3)
	100 m3
	
	0,882

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 54
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	164,100

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 55
	TsC51B


	Lucrari la descarcare
	100 m3
	
	0,882

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta LA 30, fr.8- 31.5mm
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 56
	TsE05C


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2
	
	5,880

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3120
	

	 57
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	1,470

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 
	
	5.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier
	
	
	

	58
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  de la demolare (pret zero), h=0,15 m)
	m3
	
	88,200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463d
	Piatra  sparta  de la demolare (pret zero)
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463d
	Piatra  sparta  de la demolare (pret zero)
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 
	
	6. Capitolul VI. Sisteme pentru evacuarea apelor pluviale
	
	
	

	
	
	6.1. Amenajarea podetului tubular cu diam 1,0 m din elemente TS 100.25.3 
	
	
	

	59
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia podetului inclusiv incarcarea a 18 m3, restul depozitare laterala)
	100 m3
	
	1,375

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 60
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	15,300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 61
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	33,400

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 62
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	0,180

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 63
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 16-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	
	11,300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 64
	PB06A


	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea betonului C20/25  XC3), h=30cm
	m3
	
	4,750

	
	71230110200
	Betonist
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2400
	

	
	2663102100000-3720
	Beton C20/25  XC3
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003720
	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)
	h-ut
	0,3570
	

	 65
	Dl119


	Umplerea locului de imbinare dintre elemente cu beton clasa C12/15
	m3
	
	0,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663100000-C12/15
	Beton C12/15
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 66
	DI122


	Amplasarea burlanelor prefabricate din beton armat TS 100.20.3 - 5 buc
	m3
	
	6,200

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,0000
	

	
	2666122800561-10
	 Burlanelor prefabricate din beton armat TS 100.25.3
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	1,9800
	

	 67
	Dl125


	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST10) - 2 buc
	m3
	
	2,020

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,2500
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	0,2100
	

	
	2666122810
	Portal ST10
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6600
	

	 68
	Dl125


	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (aripi ST4) - 2 buc
	m3
	
	1,960

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,2500
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	0,2100
	

	
	2666122821545-5
	Aripi ST4
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6600
	

	 69
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	
	55,300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5640
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	4029050
	Mortar de ciment   M20
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 70
	Dl120


	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la poduri
	m2
	
	49,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,1600
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0068
	

	
	4029050
	Mortar de ciment   M20
	m3
	0,0075
	

	
	2682132601800
	Impislitura din fibre sticla bitumata
	m2
	2,3400
	

	 71
	IzF20A


	( =2.5 kg ) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m
	
	5,250

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om.
	0,2600
	

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	0,3000
	

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0001
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,2000
	

	
	1714227322100
	Cilti de cinepa sort 3(chinepa)
	kg
	0,4760
	

	 72
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea)
	100 m3
	
	1,350

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	2,7400
	

	 73
	TsC22A1


	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I, k=2
	100 m3
	
	1,350

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,3300
	

	 74
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	1,350

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 75
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	
	0,850

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-000788
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 76
	PD04A


	Montarea armaturilor A500C, diam. 8 mm
	kg
	
	153,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	271060620010
	Armatura A500C
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 77
	PC04A


	Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat
	m2
	
	14,430

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,3700
	

	
	2010102903543
	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942
	m3
	0,0070
	

	
	2010102907905
	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m
	m3
	0,0090
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm  pentru pereti
	m2
	0,0600
	

	
	2746133803143
	Sirma moale obisnuita  D=3 mm
	kg
	0,0330
	

	
	2874145886954
	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111
	kg
	0,0620
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,1000
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1500
	

	 78
	PB06A


	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (turnarea betonului C30/37 XF4 XC4 XD3)
	m3
	
	2,480

	
	71230110200
	Betonist
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2400
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003720
	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)
	h-ut
	0,3570
	

	 79
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	
	8,550

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5640
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	4029050
	Mortar de ciment   M20
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 80
	PD04A


	Montarea armaturilor A240, diam. 6mm
	kg
	
	54,560

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	27106020010
	Armatura A240
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 81
	Dl130


	Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm  la intrare si iesire (H=12cm)
	100m2
	
	0,124

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	14211022004-8-31.5
	Piatra sparta LA/30 fr.16-31.5mm
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 82
	DI131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-3
	100m2
	
	-0,124

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,0200
	

	 83
	PD04A


	Montarea armaturilor A240, diam. 6mm
	kg
	
	51,220

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	27106020010
	Armatura A240
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 84
	Dl130


	Consolidarea albiei la intrare si iesire cu beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 h=10 cm  la intrare si iesire (H=8cm)
	100m2
	
	0,116

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	14211022004-8-31.5
	Piatra sparta LA/30 fr.16-31.5mm
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 85
	DI131


	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 , k=-7
	100m2
	
	-0,116

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,1000
	

	
	2663102100000
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0100
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,0200
	

	 
	
	6.2. Amenajarea podetului tubular cu diam 0.6 m din elemente TS 60.25.3, la drumurile laterale - 3 buc.
	
	
	

	86
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia podetului)
	100 m3
	
	0,927

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 87
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	10,700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 88
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	
	10,880

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 89
	DI122


	Amplasarea burlanelor prefabricate din beton armat TS 60.25.3 - 15 buc
	m3
	
	9,150

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,0000
	

	
	2666122800561-6
	 Burlanelor prefabricate din beton armat TS 60.25.3
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut.
	1,9800
	

	 90
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	
	0,420

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 91
	Dl125


	Montarea capetelor podetului pentru edificii artificiale la drumuri (portal ST9) - 6 buc
	m3
	
	7,380

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,2500
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	0,2100
	

	
	26661228
	Portal ST9
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,6600
	

	 92
	Dl119


	Umplerea locului de imbinare dintre elemente cu Mortar de ciment
	m3
	
	0,380

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663100000-M
	Mortar de ciment
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 93
	Dl121


	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2
	
	82,500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,5640
	

	
	23203226000361
	Bitum pt. hidroizolatii 
	t
	0,0045
	

	
	4029050
	Mortar de ciment   M20
	m3
	0,0075
	

	
	26821122056811
	Azbest crisolitic cal. II fulgi
	t
	0,0016
	

	 
	
	6.3. Amenajarea rigolelor pe acostament si casiuri pe taluz
	
	
	

	
	
	6.3.1. Contructia casiului pe acostament -8 buc.
	
	
	

	94
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	1,440

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 95
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	0,960

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 96
	DE16B


	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat (elemente BR 50.30.15)
	buc
	
	48,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,1900
	

	
	26661220800611
	Bloc BR 50. 30.15
	buc
	1,0070
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0600
	

	 97
	PB06A


	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea casiului pe acostament, Beton monolit C30/37;XF4;XC4;XD3 Н=0,15m)
	m3
	
	1,200

	
	71230110200
	Betonist
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2400
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003720
	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)
	h-ut
	0,3570
	

	 
	
	6.3.2. Contructia casiului pe taluz -10 ml
	
	
	

	98
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	3,030

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 99
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=8 cm
	m3
	
	1,140

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 100
	PB06A


	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea casiului pe taluz, Beton monolit C30/37;XF4;XC4;XD3 Н=0,10 m)
	m3
	
	1,060

	
	71230110200
	Betonist
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2400
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003720
	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)
	h-ut
	0,3570
	

	 
	
	6.3.3. Contructia disipatoarelor -8 buc.
	
	
	

	101
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	9,600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 102
	DE16B


	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Bloc de disepare)  0.004m3/buc
	buc
	
	8,000

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,1900
	

	
	2666122800611-501
	Bloc de disepare 0.004m3/buc
	buc
	1,0000
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,0600
	

	 103
	TsC54B


	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=8 cm
	m3
	
	4,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31.5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 104
	PB06A


	Turnarea manuala a  betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Turnarea disipatoarelor, Beton monolit C30/37;XF4;XC4;XD3 Н=0,10 m)
	m3
	
	5,600

	
	71230110200
	Betonist
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,2400
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	1,0080
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	

	
	2952270003720
	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)
	h-ut
	0,3570
	

	 
	
	6.4. Constructia santului dreptunghiular din elemnete prefabricate L 4 - 8, TIP. 1
	
	
	

	105
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (inclusiv incarcarea doar a 161,7 m3, restul se va depozita lateral pentru umplutura ulterioara)
	100 m3
	
	1,866

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	

	
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	

	
	400051
	Autobasculante, tonaj pina la 7 t
	h-ut
	10,0000
	

	 106
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Depozitare laterala)
	m3
	
	80,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 107
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t
	
	291,100

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 108
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea pamintului
	100 m3
	
	1,617

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 109
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului)
	100m2
	
	5,820

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 110
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8 - 31,5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010  h=10 cm
	m3
	
	26,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201
	Piatra sparta fr.8 -31,5, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 111
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C30/37, XF4, la edificiile artificiale h=10cm
	m3
	
	17,900

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-30
	Beton C30/37, XF4
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 112
	Dl123


	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L 4-8) -93 buc
	m3
	
	33,600

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,1000
	

	
	2666122800562-48
	Rigole prefabricate L 4-8
	m3
	1,0000
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,3800
	

	 113
	TsD01A


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratificata a pamantului la umplutura cate 20 cm fiecare)
	m3
	
	104,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800
	

	 114
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3
	
	1,049

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900
	

	 115
	Dl119


	Umplerea locului de imbinare dintre elemente cu beton de ciment C16/20 XF2
	m3
	
	1,800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663100000-B16/20
	Beton de ciment C16/20 XF2
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 116
	Dl119


	Fundatii monolite din beton C20/25  XF2, la edificiile artificiale (Suport)
	m3
	
	5,300

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1900
	

	
	2663102100000-25
	Beton C20/25  XC1 
	m3
	1,0200
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0370
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,4280
	

	 
	
	6.5. Consolidarea santului trapezoidal cu beton monolit (taluz 1:1,5; b=0,40m; h=0,60m)  Tip 2
	
	
	

	117
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3
	
	0,048

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	

	
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	

	
	400051
	Autobasculante, tonaj pina la 7 t
	h-ut
	10,0000
	

	 118
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	0,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 119
	TsE03B


	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului si taluzurilor)
	100m2
	
	0,184

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,0900
	

	 120
	Dl130


	Rigola din beton monolit C30/37 XF4 XC4 XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.16-31,5 LA/30 h=15cm (fund/taluz)
	100m2
	
	0,145

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	163,5000
	

	
	2663102100000-37
	Beton C30/37 XF4 XC4 XD3
	m3
	15,3000
	

	
	23203226000401
	Bitum
	t
	0,2600
	

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	45,0000
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1500
	

	
	14111222016601-315
	Piatra sparta fr.8-31,5 LA/30
	m3
	10,7000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	2,4600
	

	 121
	material


	Piatra sparta fr. 16 - 31,5 mm LA 30, se adauga la norma DI130 (conform proiectului)
	m3
	
	0,260

	
	11110000-773t
	Piatra sparta (split);fr.16-31,5  LA/30 ,conform SR-EN 13242-A1
	m3
	1,0000
	

	 122
	
	Material lemnos
	m3
	
	0,020

	
	124654564548476946
	Material lemnos
	m3
	1,0000
	

	 123
	DA17A


	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)
	m2
	
	0,270

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0300
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	

	
	2682132601130
	Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp
	m2
	1,1000
	

	 
	
	6.6. Consolidarea santului triunghiular cu insamantare (taluz 1:1,5; h=0,4-0,5 m) Tip 3
	
	
	

	124
	DI95


	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3
	
	0,150

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	38,0000
	

	
	2952260003000
	Excavator
	h-ut
	3,0400
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,3200
	

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0800
	

	
	400051
	Autobasculante, tonaj pina la 7 t
	h-ut
	10,0000
	

	 125
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3
	
	0,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 126
	TsE03B


	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor)
	100m2
	
	0,760

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,0900
	

	 127
	TsH09A


	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2
	
	0,760

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	

	 128
	TsH12B


	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2
	
	0,760

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
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