WinСмета2000     
Lucrari de reparatie capitala a garajului la CM Soroca	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  259 072,07 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Capitolul1. Finisarea exterioara					
		1.1. Capitolul 1.1 . Demolari.Desfaceri					
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (demontarea foilor de ardezie )
	m2	61,92	37,85
	2 343,58
	
2	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea lemnului existent)
	m2	61,92	13,14
	813,79
	
3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	81,63	14,19
	1 158,65
	
4	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a WC existent din blocuri de calcar
	m3	11,00	115,65
	1 272,19
	
5	TsI50G
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	5,50	64,55
	355,00

					
 			Total Capitolul 1.1 . Demolari.Desfaceri
	            			5 943,21	
			Incluziv salariu				5 588,21	
 		1.2. Capitolul 1.2. Acoperis					
6	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	5,10	4 337,32
	22 120,31
	
7	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	65,12	23,71
	1 543,84
	
8	CE30A1
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle
	m2	65,12	53,71
	3 497,47
	
9	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	0,65	757,80
	492,57
	
10	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica albastra)
	m2	65,12	174,11
	11 337,88
	
11	CN16A
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (vopsirea stresinei)
	m2	15,36	82,03
	1 259,94
	
12	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm
	m	8,80	133,50
	1 174,77
	
13	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm
	m	6,00	204,28
	1 225,65
	
14	
	Retinator de zapada LE-310, L=2 m
	buc	4,00	158,34
	633,36

					
 			Total Capitolul 1.2. Acoperis
	            			43 285,79	
			Incluziv salariu				13 680,29	
 		1.3. Capitolul 1.3 Finisarea exterioara					
15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -betonocontact
	m2	81,63	4,48
	366,01
	
16	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	81,63	178,90
	14 603,45
	
17	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	67,43	17,43
	1 175,15
	
18	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	67,43	115,12
	7 762,76
	
19	CI08C
	Placaj din portelonat fixate cu adeziv (soclu)
	m2	14,20	394,13
	5 596,59

					
 			Total Capitolul 1.3 Finisarea exterioara
	            			29 503,96	
			Incluziv salariu				16 987,99	
 		1.4. Capitolul 1.4. Pereu					
20	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (gr 0,1)
	m3	2,84	309,16
	878,01
	
21	CA04A
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3	2,84	1 054,21
	2 993,95

					
 			Total Capitolul 1.4. Pereu
	            			3 871,96	
			Incluziv salariu				954,14	
 		1.5. Capitolul 1.5. Fereastra si usa de la intrare					
22	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)
	m2	8,46	22,12
	187,14
	
23	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	1,71	907,19
	1 551,30
	
24	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	1,45	125,06
	181,33
	
25	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
	m	1,45	151,11
	219,11
	
26	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	6,75	1 490,86
	10 063,30
	
27	CN20A
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2	6,75	77,74
	524,73

					
 			Total Capitolul 1.5. Fereastra si usa de la intrare
	            			12 726,91	
			Incluziv salariu				2 283,12	

					
 			Total Capitolul1. Finisarea exterioara
	            			95 331,83	
			Incluziv salariu				39 493,75	
 		2. Capitolul 2. Finisarea interioara					
		2.1. Capitolul 2.1. Pereti si tavane					
28	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	82,64	14,20
	1 173,36
	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -betonocontact
	m2	82,64	4,49
	370,68
	
30	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
	m2	82,64	178,90
	14 784,33
	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	119,96	4,53
	543,65
	
32	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	119,96	77,06
	9 243,90
	
33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	119,96	31,80
	3 815,32
	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	119,96	38,46
	4 613,38

					
 			Total Capitolul 2.1. Pereti si tavane
	            			34 544,62	
			Incluziv salariu				26 115,72	
 		2.2. Capitolu 2.2 Pardoseli					
35	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	37,32	65,10
	2 429,54
	
36	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	37,32	322,66
	12 041,60

					
 			Total Capitolu 2.2 Pardoseli
	            			14 471,14	
			Incluziv salariu				7 062,78	
 		2.3. Capitolul 2.3.Usi					
37	CK21A
	Usi confectionate din timplarie aluminiu, oarba la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	3,20	1 427,48
	4 567,94

					
 			Total Capitolul 2.3.Usi
	            			4 567,94	
			Incluziv salariu				159,81	
 		2.4. Capitolul 2.2 .Electricitate					
38	RpEB12A
	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp
	m	35,00	4,21
	147,20
	
39	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,00	11,56
	46,26
	
40	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,00	15,77
	157,71
	
41	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	60,00	5,26
	315,42
	
42	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,00	8,45
	84,53
	
43	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	60,00	18,93
	1 135,96
	
44	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,10	4 626,20
	462,62
	
45	
	Corp de iluminat
	buc	10,00	298,00
	2 980,00
	
46	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,04	2 313,00
	92,52
	
47	
	Intrerupator
	buc	4,00	32,00
	128,00
	
48	08-03-591-11
	Priza de fisa tripolara
	100 buc	0,06	3 950,67
	237,04
	
49	
	Priza
	buc	6,00	36,00
	216,00
	
50	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	2,00	89,59
	179,19
	
51	
	Automat 25A
	buc	2,00	28,00
	56,00
	
52	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,00	128,29
	128,29
	
53	
	Dulap
	buc	1,00	97,20
	97,20
	
54	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg
	100 m	1,20	962,03
	1 154,44
	
55	
	Cablu VVG 3x2,5mm
	m	120,00	10,11
	1 213,20
	
56	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	1,20	1 314,15
	1 576,98
	
57	
	Teava PVC gofra
	m	120,00	1,17
	140,40

					
 			Total Capitolul 2.2 .Electricitate
	            			10 548,96	
			Incluziv salariu				5 422,61	

					
 			Total Capitolul 2. Finisarea interioara
	            			64 132,66	
			Incluziv salariu				38 760,92	
 
	Total	 lei			159 464,49	
	Asigurari  sociale	22,50 %			17 607,30	
	Cheltueli de transport	10,00 %			8 085,48	
	Total	100,00 +			185 157,27	
	Cheltueli de regie	10,00 %			18 515,73	
	Total	100,00 +			203 673,00	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			12 220,38	
	Total	100,00 +			215 893,38	
	TVA	20,00 %			43 178,69	
	Total	100,00 +			259 072,07	
	Total deviz:				259 072,07	
	Incluziv salariu				78 254,67	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)