Lucrări de schimbare a bordurilor de carosabil pe
 str. Ion Creangă și Romană din mun.Ungheni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări 
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. str.I.Creanga ( segment  str.Crestiuc -str.Romana L=792m )					
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 704,0000			
2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.( incarcarea bordurei decapate)	100 m3	1,1200			
3	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 	t	180,0000			
4	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	68,0000			
5	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm)	m3	34,0800			
6	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum de dimensiuni 100x30x15 cm)	m	1 704,0000			
7	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (umplerea golurilor la bordure dupa desfacerea betonului asfaltic)	m3	35,7800			
8	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600			
9	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.( linga bordurile noi montate)	m2	511,0000			
	Cheltuieli directe	 Lei			
	Total str.I.Creanga ( segment  str.Crestiuc -str.Romana L=792m )		
	Inclusiv salariu		
		Capitolul 2. str.Romana (segment str.Nationala L=1182 m)					
10	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 404,0000			
11	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.( incarcarea bordurei decapate)	100 m3	1,4400			
12	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 	t	231,0000			
13	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	96,2000			
14	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (h=10cm)	m3	48,0800			
15	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordure de drum de dimensiuni 100x30x15 cm)	m	2 404,0000			
16	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (umplerea golurilor la bordure dupa desfacerea betonului asfaltic)	m3	50,4800			
17	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5040			
18	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.( linga bordurile noi montate)	m2	721,0000			
	Cheltuieli directe	 Lei			
	Total str.Romana (segment str.Nationala L=1182 m)