Reparatia accesului din str.Melestiu catre Lacul nr.1 din parcul "Valea Trandafirilor" ridixarea nivelului landsaftului, curatirea si amenajarea izvoarelor, restabilirea aleei, amenajarea pistei pentr	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3537-2-6
Deviz-oferta № 3537-2-6
Iluminat electric exterior
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie 					
		Capitolul 1.1. Constructie 					
1	33-01-016-1
	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,540			
 2	
	Stilp СС6м 60/144/3	buc	10,000			
 3	33-04-003-4
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	1,000			
 4	
	Stilp din beton armat CB105-5	buc	1,000			
 5	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,000			
 6	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ,110x6,3mm PE 80	1 km	0,060			
 7	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri , 40x2,3mm	1 km	0,096			
 8	
	Fundatie pentru piloni	buc	10,000			
 9	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20	m3	1,600			
 10	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	55,200			
 11	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	186,800			
 12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	20,100			
 13	
	Fundatie pentru dulap PA	buc	1,000			
 14	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,500			
 15	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	24,180			
 16	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	19,800			
 17	21
	Caramida 	buc	1 560,000			
 18	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect( 30m montare cablu vechi)	1000 m	0,030			
 19	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,120			
 20	1-253
	Conductor СИП 3x50+1*70mm2	m	130,000			
 21	1-300
	Лента из нержавеющей стали F2007	m	20,000			
 22	1-400
	Скрепы для крепления лент А200	buc	20,000			
   		Capitolul 1.2. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj					
		Capitolul 1.2.1.  Lucrari de desfacere trotuar  b=0.3m  /restabilire b=0.5m					
23	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la trotuar	m	12,000			
 24	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,090			
 25	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 	m3	0,090			
 26	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(beton asfaltic+pietris)	100 m3	0,002			
 27	TsI50D
	Transportarea asfalt,pietris marunt cu autocamione la distanta 4 km 	t	0,320			
 28	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,002			
 29	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=5cm	m3	0,150			
 30	DB20C
	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	3,000			
   		Capitolul 1.2.2. Lucrari de terasamente					
31	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	85,000			
 32	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip sub cablu	m3	28,000			
 33	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	57,000			
 34	TsC03F3
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus )	100 m3	0,280			
 35	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	44,800			
 36	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,280			
 37	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa pentru pilon )	m3	2,600			
 38	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa pentru  pilon )	m3	2,600			
 39	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (groapa pentru pilon )	m3	0,200			
 40	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (groapa pentru  pilon )	m3	0,200			
      		Прямые затраты	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	24,00 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Total	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	14,50 %				
		Total	100,00 +				
		Beneficiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de montare					
41	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000	buc	1,000			
 42	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,ВР-32-31	buc	1,000			
 43	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000			
 44	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000			
 45	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A,КТ-6023	buc	2,000			
 46	08-03-523-1
	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	9,000			
 47	08-03-536-1
	Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent  63 А, montat pe constructie pe podea (Controler TM SEA-SUGO)	buc	1,000			
 48	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС1-В/4Р)	set	1,000			
 49	33-04-014-1
	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta ,AXIA 3.2	buc	10,000			
 50	08-03-596-1
	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500(Corp de iluminat de pamint LED R 20D 18W BBP343)	100 buc	0,210			
 51	
	Corp de iluminat de pamint LED R 20D 18W BBP343	buc	21,000			
 52	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	10,000			
 53	
	Intrerupator automat BA47-29/2P/B6А	buc	10,000			
 54	
	DIN рейка 5*15 	m	10,000			
 55	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,500			
 56	
	Клема силовая вводная КСВ 16-95 желто-зеленая ЕКF PROxima 	buc	10,000			
 57	
	Клема силовая вводная КСВ 16-95 серая ЕКF PROxima 	buc	40,000			
 58	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600  (Щиток ЩМП-4.4.2-0 У2 IP54)	buc	1,000			
 59	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВР32И-31А30220	buc	1,000			
 60	
	Intrerupator ВР32И-31А30220	buc	1,000			
 61	
	Комплект крепления металокорпуса с столбу монтажной полосой УКК-0-125	buc	1,000			
 62	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1,	buc	10,000			
 63	
	Console metalice WGS1/1.5/10 FI60	buc	10,000			
 64	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1,(Fara pret consola)	buc	1,000			
 65	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm(1m=2.47kg)	100 m	0,300			
 66	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,256kg/m)	100 m	0,200			
 67	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (2kg/m)	100 m	0,370			
 68	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,450			
 69	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,080			
 70	1-402
	Анкерный зажим РА-1500	buc	8,000			
 71	08-02-364-1
	Consola  "Trecere" pe stilp	buc	6,000			
 72	1-401
	Кронштейн СА1500	buc	5,000			
 73	1-404
	Промежуточный зажим с кронщтейном ЕS1500	buc	1,000			
 74	08-02-376-16
	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element  portant: cuplarea CIA cu cablul 	buc	6,000			
 75	1-409
	Прокалывающий зажим P2x95	buc	20,000			
 76	1-403
	Кабельный ремешок СSB	buc	34,000			
 77	1-414
	Механический соединитель НEL6893ZAK	buc	12,000			
 78	1-415
	Герметизирующая трубка WCSM33/8	buc	12,000			
 79	1-416
	Изоляционая трубка CGPT18/6-0	buc	12,000			
 80	1-417
	Термоусаживаемая перчатка 502К016/S	buc	3,000			
 81	1-418
	Защитный профиль из ПВХ  GPC60x60L2750	buc	2,000			
 82	1-403
	Кабельный ремешок СSL350	buc	14,000			
 83	
	Прокальвающий зажим KZEP-13	buc	2,000			
 84	08-01-015-10
	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV 	set	6,000			
 85	
	Уплатнитель кабельного прохода термоусаживаемый УКПТ 130/30	buc	32,000			
 86	
	Термоусаживаемая трубка ТТК51/16 	buc	42,000			
 87	
	Термоусаживаемая трубка ТТК12/3 	buc	42,000			
 88	08-02-165-2
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2	buc	4,000			
 89	
	Мфта для кабеля 3*70+1*35мм2 ПКВтпбэ 1кВ	buc	2,000			
 90	
	Мфта для кабеля 3*50+1*16мм2 ПКВтпбэ 1кВ	buc	2,000			
 91	08-02-165-1
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	19,000			
 92	
	Мфта для кабеля 5*35мм2 ПКВтпбэ 1кВ	buc	19,000			
 93	
	Капа термоусаживаемая КТк55/25	buc	24,000			
 94	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,870			
 95	08-02-143-1
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,870			
 96	08-02-141-2
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	1,870			
 97	08-02-148-2
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,460			
 98	08-02-147-2
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0,500			
 99	
	Cablu АВБбШв3*70+1*35 	m	10,000			
 100	
	Cablu АВБбШв4*50+1*16	m	15,000			
 101	
	Cablu АВБбШв4*35	m	280,000			
 102	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,960			
 103	08-02-147-1
	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,340			
 104	
	Cablu АВБбШв3*4	m	145,000			
 105	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,800			
 106	
	Кабель КГ3*2,5 -0,66	m	80,000			
  		Прямые затраты	 lei				
		Asigurarea sociala medicala	24,00 %				
		Transportul materialelor	7,00 %				
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
		Cheltuieli directe	100,00 +				
		Cheltuieli de regie	76,00 %				
		Total	100,00 +				
		Benificiu de deviz	6,00 %				
 		Capitolul 3. Utilaj 					
107	Preturile firmei
	Dulap BZUM-TF-05-250-59 (800*1250*350)	buc	1,000			
 108	
	Выключатель-разьеденитель 3-полюсн. ВР32-31/3Р/100А	buc	1,000			
 109	Preturile firmei
	Contor ZMG310CR,  5A 	buc	1,000			
 110	
	Transformator de curent TТИ-А	buc	3,000			
 111	
	Сontactor KT-6023	buc	2,000			
 112	
	Limitator OПС1-В 4Р 400В	buc	1,000			
 113	
	Корпус металический ЩМП-4.4.2-0 У2 IP54	buc	1,000			
 114	Preturile firmei
	Controler segment protocol Se CO-Nx	buc	1,000			
 115	preturile firmei
	Dispozitiv de sarcina ППН-33 32A	buc	9,000			
 116	
	Ограничитель  LVA-440A-CS	buc	6,000			
 117	
	Corp de iluminat 24 OLSON SQUARE GIANT 700mA NV30W AXIA 3.2	buc	10,000			
  		Прямые затраты	 lei				
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %				
 
	Total:					
	Total deviz:					

Intocmit 	(Buga E.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	(Gorbaciova I.)	
                                      (funcţia, semnătura)