CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: ANSA 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: ANSA
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație a încăperilor clădirii Blocului Administrativ DTSA or. Cimișlia

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. ACOPERIȘ			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	
109,000
	
 2	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
	m2	109,000	
 3	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	50,000
	
 4	CE10A
	Tavane din placi ondulate tip eternit, fixate pe talpa inferioara a panelor din beton prefabricat	m2	109,000	
		2. PARDOSELI			
 5	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	42,000	
 6	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	42,000	
 7	RpCP35C
	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	
m	30,100	
 8	RCsE25A
	Plasa de rabit din sirma zincata, montata pentru armarea sapelor la hidro sau termoizolatii pe retea de otel beton cu d=6-8 mm, cu ochiuri de 50x50 cm pentru sustinerea izolatiei termice si a tencuielilor respective, inclusiv mustatile din sirma zincata de 2 mm	

m2	42,000	
 9	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	
m2	42,000	
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000	
 11	CG50B
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	
m2	42,000	
 12	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	
m	30,100	
13	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor in auto	t	7,000	
14	TrB01A1-5	Transportul materialelor (incarcare, asezare, descarcare, asezare) 	t	7,000	
15	TsI50A4	Transportarea pamintului 	t	7,000	
		3. PEREȚI			
 16	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	
m2	112,100	
 17	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	
m2	112,100	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	
m2	112,100	
 19	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,000	
 20	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	
m2	112,100	
 21	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	

m2	112,100	
 22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent	
m2	112,100	
 23	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	
m2	1,900	
 24	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	

m2	1,900	
		4. TAVANE			
 25	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

m2	42,000	
 26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	
m2	42,000	
 27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m2	42,000	
 28	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	
m2	42,000	
 29	CF57A
	Aplicarea chitului pe baza de ipsos, grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	
m2	42,000	
 30	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	

m2	
42,000	
 31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent	
m2	42,000	
32	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	
m	100,000	
33	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp

m	100,000	
34	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm

m	200,000	
35	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	

buc	8,000	
36	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	
buc

	2,000
	
37	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA  

buc	3,000	
38	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	
buc	1,000	
39	08-03-526-6
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe podea, curent pina la 25 A	
buc	3,000	

Coordonat :

Șef Direcția gestiune patrimoniu și management intern    _______________ Victor TODORAȘCO

Inginer principal 				              _______________  Mihail BÎRCĂ