Anexă la
                                                                                                        Documentația de atribuire
                                                                                    la Anunțul de participare
                                                                                                       nr. ILG-05/2026 din 09.02.2026
 CAIET DE SARCINI
lucrări de reparație cosmetică a centralei termice și a depozitului pentru stocarea materialelor din cadrul Sucursalei ”Criuleni Gaz”, or. Criuleni, str. Viilor 2 A

1	2	3	4	5	
 		1. Incaperea Nr. 1
			
		1.1. Tavan
			
1	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la tavane
	m2	16,800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,300	
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,800	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,630	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,900	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,450	
		1.2. Pereti
			
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	28,150	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,378	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,222	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,281	
3	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,850	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,382	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,882	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,068	
4	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor
	kg	30,000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,900	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,900	
	2710703519753	Profil normal I 10 mm  OL37 S 565	kg	31,500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,240	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,300	
5	CD55E	Zidarie din blocuri de fortan, gr. 12 cm  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita
	m3	1,342	
	7122050013400	Zidar	h-om	7,368	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,516	
	1411122201275	Blocuri de fortan (gr. 12 cm)	m3	1,315	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,054	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,094	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	
6	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 110 mm 
	buc	1,000	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,350	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,150	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,008	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,240	
7	RCsB29S K=1,31	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm 
Coeficient la manoperei=1,310
Coeficient la pentru materiale=1,310
Coeficient la utilajului=1,310
	buc	1,000	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,734	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,314	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,013	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,511	
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti
	m2	50,530	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,074	
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	20,970	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,527	
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	50,530	
	7122050013400	Zidar	h-om	70,742	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,159	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	530,565	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,516	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,202	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,404	
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti
	m2	50,530	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,074	
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	20,970	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,527	
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	50,530	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,647	
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	360,784	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,992	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,808	
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	50,530	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,739	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,053	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	53,304	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051	
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	50,530	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,516	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,579	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,527	
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	50,530	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,792	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici lavabila	kg	20,212	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,032	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,265	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,527	
15	CL20A	Grile de aerisire pentru perete, gata confectionate, complet echipate D110
	buc	1,000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	
	28112363062001	Grile de aerisire pentru perete, gata confectionate, complet echipate D110	buc	1,000	
16	CL20A	Grile de aerisire pentru perete, gata confectionate, complet echipate D250
	buc	1,000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	
	28112363062002	Grile de aerisire pentru perete, gata confectionate, complet echipate D250	buc	1,000	
		1.3. Pardosele
			
17	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3	12,430	
	9312040019600	Sapator	h-om	11,921	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,665	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	7,326	
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,665	
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	50,400	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,675	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,135	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	27,270	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,135	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,270	
	2010237318750	Distantieri 	buc	8,100	
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	16,800	
	7123010010200	Betonist	h-om	7,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	216,000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,585	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,540	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,054	
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	16,800	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,270	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	36,450	
	24302261000001	Fuga	kg	2,700	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	180,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	8,100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,405	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,108	
		1.4. Timplarie
			
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,890	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,560	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,134	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038	
					
		Total Timplarie
Inclusiv salariu			
		1.5. Diverse
			
22	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	2,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,488	
23	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	2,400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,840	
24	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	2,400	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,182	

1	2	3	4	5	
 		1. Incaperea Nr. 2
			
		1.1. Tavan
			
1	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei  in  2 straturi la tavane
	m2	7,800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,460	
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,560	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,546	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,780	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,390	
		1.2. Pereti
			
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	38,930	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,672	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,840	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,389	
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti
	m2	38,930	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,450	
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	16,156	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,947	
4	CF15A K=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr. 3 cm)
	m2	38,930	
	7122050013400	Zidar	h-om	54,502	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,679	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	408,765	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,168	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,156	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,311	
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti
	m2	38,930	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,450	
	2430226101010	Grund cu cuart	kg	16,156	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,947	
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	38,930	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	47,495	
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	277,960	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,075	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,623	
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	38,930	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,518	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,893	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,067	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039	
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	38,930	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,168	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,840	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,947	
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	38,930	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,412	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici lavabila	kg	15,572	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,336	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,465	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,947	
		1.3. Pardosele
			
10	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3	5,770	
	9312040019600	Sapator	h-om	10,328	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,442	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	6,347	
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,442	
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 
	kg	23,400	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,585	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,117	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	23,634	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,117	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,234	
	2010237318750	Distantieri 	buc	7,020	
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	7,800	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,240	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,200	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,507	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,468	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,780	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,047	
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	7,800	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,550	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,950	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,034	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	31,590	
	24302261000001	Fuga	kg	2,340	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	156,000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	7,020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,351	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,094	
		1.4. Diverse
			
14	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	0,280	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,524	
15	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	0,280	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,098	
16	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	0,280	
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,021	

Președintele Grupului de lucru	  		                          	          Ivan VIDRAȘCO