	Reparatia cu replanificarea incaperilor interioare si constructia unei anexe cu regim de inaltime P+E la Centrul cultural multifunctional  din satul Geamana, situata pe terenul cad. 1028207.263
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii arhitecturale (010/26-SA)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Inchideri si compartimentari



	1
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	200,200



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	150,15

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,06

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,02

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,06

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,024

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	0,601

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	900,90

	2
	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri "Sandwich" gr.=150mm, umplutura din vata minerala

	m2
	
	192,700



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,2500
	240,875

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	23,124

	
	281123630491401
	Panouri "Sandwich" gr.=150mm, umplutura din vata minerala 
	m2
	1,0200
	202,451

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000
	635,139

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000
	595,443

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	595,443

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750
	34,734

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	19,27

	3
	CD73A
	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. / Panouri "Sandwich" gr.=100mm, umplutura din vata minerala

	m2
	
	82,800



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,2500
	103,50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	9,936

	
	28112363049139
	Panouri "Sandwich" gr.=100mm, umplutura din vata minerala 
	m2
	1,0200
	86,99

	
	2523156720005
	Profil  de finisare (отделочный профиль) 
	kg
	3,2000
	272,909

	
	2874115836895
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180
	buc
	3,0000
	255,852

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	255,852

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1750
	14,925

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1000
	8,28

	4
	CE44A
	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. / Panouri "Sandwich" gr.=180mm, umplutura din vata minerala

	m2
	
	162,000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2000
	194,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	48,60

	
	28112363049039
	Panouri "Sandwich" gr.=180mm, umplutura din vata minerala 
	m2
	1,0200
	168,545

	
	2523156720006
	Proful  de finisare (inclusiv imbinare de coama) 
	kg
	2,5800
	426,319

	
	2874115836897
	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235
	buc
	3,0000
	495,72

	
	2874115836896
	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ
	buc
	3,0000
	495,72

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1810
	29,908

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500
	8,10

	5
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare

	kg
	
	312,500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	59,375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	3,125

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	3,125

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	312,50

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,562

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	2,50

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	3,125

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	6,25

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	6,25

	6
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,313



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	2,279

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	3,756

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	1,878

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,263

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,939

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,47

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	2. Cosuri de ventilare 



	7
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	60,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	11,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,60

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,60

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,60

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	60,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,30

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,48

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,90

	8
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,060



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,437

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,72

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,36

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,05

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,18

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,09

	9
	CD07B1
	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m

	m2
	
	4,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0500
	4,20

	
	273210364607037
	Tabla zincata 0.8 mm 
	m2
	1,1100
	4,44

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,5000
	14,00

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	2,8000
	11,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0500
	0,20

	10
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare

	m2
	
	4,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	2,12

	
	268216261137140
	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare
	m2
	1,0200
	4,08

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	0,90

	11
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"

	m2
	
	4,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	2,12

	
	268216261183
	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"
	m2
	1,0200
	4,08

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	0,90

	12
	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.

	m2
	
	6,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,1000
	6,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,60

	
	2710403642000
	Tabla zincata ondulata sau cutata 
	m2
	1,1500
	7,245

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	3,78

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	31,50

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,0000
	31,50

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,3250
	2,047

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1000
	0,63

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,132

	13
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita

	m2
	
	2,500



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9500
	2,375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,125

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	5,5500
	14,569

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,0300
	0,079

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,2500
	0,656

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,025

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosuri de ventilare 
	

	3. Finisari exterioare



	3.1. Fatada A-F



	3.1.1. Soclu



	14
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	8,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,32

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	2,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,008

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,002

	15
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	8,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,64

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	27,20

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	5,44

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,01

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	18,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,016

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,208

	16
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren XPS 50mm 30-45kg/m3

	m2
	
	8,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	11,36

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	2,384

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	32,32

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	32,32

	
	25213026029073
	Placi polistiren XPS 50mm 30-45kg/m3
	m2
	1,0700
	8,646

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	8,888

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	48,48

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,027

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	0,184

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	0,144

	17
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	11,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	2,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	0,056

	
	26641021020104
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,192

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,032

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,064

	18
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	8,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	0,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,24

	
	26641021020104
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,096

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,016

	19
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota de culoare maro

	m2
	
	8,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	23,20

	
	26701122020516
	Placi teracota de culoare maro
	m2
	1,0200
	8,242

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	35,552

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	3,474

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	0,202

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,088

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	0,584

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada A-F
	

	3.2. Fatada 1-8



	3.2.1. Fatada



	20
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	393,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	294,75

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,118

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,039

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,118

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,047

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	1,179

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	1 768,50

	21
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	85,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	119,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	25,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	0,595

	
	26641021020104
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	2,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,34

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,68

	22
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	85,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	8,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	2,55

	
	26641021020104
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,17

	23
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 ; consum - Cornier din aluminiu  l = 3m - 0,45 m/m2

	m2
	
	361,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	683,012

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	150,898

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	1 458,44

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	1 823,05

	
	26821626113710
	Placi vata minerala gr.=100mm 135kg/m3
	m2
	1,0700
	390,133

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	401,071

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,4500
	164,074

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	2 916,88

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	9,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	1,227

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	10,83

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	7,581

	24
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	361,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	43,32

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	149,815

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	18,05

	25
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare alba

	m2
	
	260,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	317,20

	
	265310210083276
	Tink de culoare alba
	kg
	2,3000
	598,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	1,04

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	1,56

	26
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare maro

	m2
	
	101,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	123,22

	
	265310210083213
	Tink de culoare maro
	kg
	2,3000
	232,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,404

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,606

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada
	

	3.2.2. Glafuri



	27
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3

	m2
	
	49,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	117,306

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	25,921

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	197,96

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	247,45

	
	2521302602947
	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3
	m2
	1,0700
	52,954

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	62,852

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	395,92

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,225

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,167

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	14,70

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	1,029

	28
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	49,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	5,88

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	20,335

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,45

	29
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare alba

	m2
	
	49,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	59,78

	
	265310210083276
	Tink de culoare alba
	kg
	2,3000
	112,70

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,196

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,294

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri
	

	3.2.3. Soclu



	30
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	32,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	1,28

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	9,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,032

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,01

	31
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	32,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	2,56

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	108,80

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	21,76

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,038

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	72,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,064

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,832

	32
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren XPS 50mm 30-45kg/m3

	m2
	
	32,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	45,44

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	9,536

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	129,28

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	129,28

	
	25213026029073
	Placi polistiren XPS 50mm 30-45kg/m3
	m2
	1,0700
	34,582

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	35,552

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	193,92

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,109

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	0,736

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	0,576

	33
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	32,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	44,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	9,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	0,224

	
	26641021020104
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,768

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,128

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,256

	34
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	32,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	3,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,96

	
	26641021020104
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,384

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,064

	35
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota de culoare maro

	m2
	
	32,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	92,80

	
	26701122020516
	Placi teracota de culoare maro
	m2
	1,0200
	32,966

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	142,208

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	13,898

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,065

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	0,81

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,352

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	2,336

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada 1-8
	

	3.3. Fatada 8-1



	3.3.1. Fatada



	36
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	420,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	315,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,126

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,042

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,126

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,05

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	1,26

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	1 890,00

	37
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	180,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	252,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	54,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	1,26

	
	26641021020104
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	4,32

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,72

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	1,44

	38
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	180,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	18,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	5,40

	
	26641021020104
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	2,16

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,36

	39
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 ; consum - Cornier din aluminiu  l = 3m - 0,26 m/m2

	m2
	
	410,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	775,72

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	171,38

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	1 656,40

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	2 070,50

	
	26821626113710
	Placi vata minerala gr.=100mm 135kg/m3
	m2
	1,0700
	443,087

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	455,51

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,2600
	107,666

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	3 312,80

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	10,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	1,394

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	12,30

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	8,61

	40
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	410,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	49,20

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	170,15

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	20,50

	41
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare alba

	m2
	
	230,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	280,60

	
	265310210083276
	Tink de culoare alba
	kg
	2,3000
	529,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,92

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	1,38

	42
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare maro

	m2
	
	180,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	219,60

	
	265310210083213
	Tink de culoare maro
	kg
	2,3000
	414,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,72

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	1,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada
	

	3.3.2. Glafuri



	43
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3

	m2
	
	32,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	76,608

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	16,928

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	129,28

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	161,60

	
	2521302602947
	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3
	m2
	1,0700
	34,582

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	41,046

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	258,56

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,109

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	9,60

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	0,672

	44
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	32,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	3,84

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	13,28

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,60

	45
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare alba

	m2
	
	32,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	39,04

	
	265310210083276
	Tink de culoare alba
	kg
	2,3000
	73,60

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,128

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,192

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri
	

	3.3.3. Soclu



	46
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	10,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,40

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	3,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,01

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,003

	47
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	10,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,80

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	34,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	6,80

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,012

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	22,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,02

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	0,26

	48
	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren XPS 50mm 30-45kg/m3

	m2
	
	10,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,4200
	14,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2980
	2,98

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	40,40

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,0000
	40,40

	
	25213026029073
	Placi polistiren XPS 50mm 30-45kg/m3
	m2
	1,0700
	10,807

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	11,11

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,0000
	60,60

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,034

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0230
	0,23

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0180
	0,18

	49
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	14,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	3,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	0,07

	
	26641021020104
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,04

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,08

	50
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	10,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	1,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,30

	
	26641021020104
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,02

	51
	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota de culoare maro

	m2
	
	10,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9000
	29,00

	
	26701122020516
	Placi teracota de culoare maro
	m2
	1,0200
	10,302

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	4,4000
	44,44

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4300
	4,343

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0253
	0,253

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0110
	0,11

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0730
	0,73

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Soclu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada 8-1
	

	3.4. Fatada F-A



	3.4.1. Fatada



	52
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	467,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	350,25

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,14

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,047

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,14

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,056

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	1,401

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	2 101,50

	53
	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala gr.=100mm 135kg/m3 ; consum - Cornier din aluminiu  l = 3m - 0,45 m/m2

	m2
	
	396,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,8920
	749,232

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4180
	165,528

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	1 599,84

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	1 999,80

	
	26821626113710
	Placi vata minerala gr.=100mm 135kg/m3
	m2
	1,0700
	427,957

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	439,956

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,4500
	179,982

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	3 199,68

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	9,90

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	1,346

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0300
	11,88

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	8,316

	54
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	396,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	47,52

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	164,34

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	19,80

	55
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare alba

	m2
	
	200,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	244,00

	
	265310210083276
	Tink de culoare alba
	kg
	2,3000
	460,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,80

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	1,20

	56
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare maro

	m2
	
	101,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	123,22

	
	265310210083213
	Tink de culoare maro
	kg
	2,3000
	232,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,404

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,606

	57
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare sur inchisa

	m2
	
	95,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	115,90

	
	265310210083244
	Tink de culoare sur inchisa
	kg
	2,3000
	218,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,38

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,57

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada
	

	3.4.2. Glafuri



	58
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3

	m2
	
	53,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	126,882

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	28,037

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	214,12

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	267,65

	
	2521302602947
	Placi vata minerala gr.=40 mm 135 kg/m3
	m2
	1,0700
	57,277

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	67,983

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	428,24

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	1,325

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,18

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	15,90

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	1,113

	59
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	53,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	6,36

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	21,995

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,65

	60
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti de culoare alba

	m2
	
	53,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	64,66

	
	265310210083276
	Tink de culoare alba
	kg
	2,3000
	121,90

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,212

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,318

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada F-A
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari exterioare
	

	4. Finisare pardosea



	4.1. Coridor



	61
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm

	m3
	
	3,360



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	3,326

	
	14211022000681
	Pietris fr.5-20mm
	m3
	1,1500
	3,864

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,336

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,706

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,411

	62
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie polietilen

	m2
	
	42,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,84

	
	26821326016262
	Folie polietilen
	m2
	1,0800
	45,36

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,021

	63
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d.8 A-III pas 150x150mm

	kg
	
	215,880



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	5,397

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,079

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	218,039

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	1,079

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,159

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	64,764

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,13

	64
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	6,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	24,255

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	4,095

	
	26631021000004
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	6,522

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	0,636

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	1,575

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	2,52

	65
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	50,400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	2,016

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	15,12

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,015

	66
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa autoadeziva

	m2
	
	50,400



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,008

	
	26821326016266
	Membrana bituminoasa autoadeziva
	m2
	1,0800
	54,432

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,025

	67
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat XPS PNP300 gr.=50mm

	m2
	
	42,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	2,94

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	2,10

	
	26701122040027
	Polistiren extrudat XPS PNP300 gr.=50mm
	m2
	1,0200
	43,483

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,168

	68
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie polietilen

	m2
	
	42,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,84

	
	26821326016262
	Folie polietilen
	m2
	1,0800
	45,36

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,021

	69
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	42,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	25,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,20

	
	26641021020108
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	1,386

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,26

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,504

	70
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d4 pas 150x150mm

	kg
	
	54,600



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	1,365

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,273

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	55,146

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,273

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,546

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	16,38

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,033

	71
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	42,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,26

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,10

	72
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=13mm

	m2
	
	42,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	94,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	10,50

	
	26611128007011
	Placi gresie portelanata gr.=13mm
	m2
	1,0300
	43,26

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	170,10

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	12,60

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	840,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	37,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	1,89

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,504

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coridor
	

	4.2. Incapere auxiliara



	73
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.5-20mm

	m3
	
	5,450



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	5,396

	
	14211022000681
	Pietris fr.5-20mm
	m3
	1,1500
	6,267

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,545

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,144

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	2,289

	74
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie polietilen

	m2
	
	68,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,362

	
	26821326016262
	Folie polietilen
	m2
	1,0800
	73,548

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,034

	75
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d.8 A-III pas 150x150mm

	kg
	
	350,034



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	8,751

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,75

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	353,534

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	1,75

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,50

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	105,01

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,21

	76
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C20/25

	m3
	
	10,215



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	39,328

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	6,64

	
	26631021000004
	Beton cl.C20/25
	m3
	1,0250
	10,575

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	1,032

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	2,554

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	4,086

	77
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	81,720



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	3,269

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	24,516

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,082

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,025

	78
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa autoadeziva

	m2
	
	81,720



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,634

	
	26821326016266
	Membrana bituminoasa autoadeziva
	m2
	1,0800
	88,258

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,041

	79
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat XPS PNP300 gr.=50mm

	m2
	
	68,100



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	4,767

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	3,405

	
	26701122040027
	Polistiren extrudat XPS PNP300 gr.=50mm
	m2
	1,0200
	70,504

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,272

	80
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie polietilen

	m2
	
	68,100



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,362

	
	26821326016262
	Folie polietilen
	m2
	1,0800
	73,548

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,034

	81
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	68,100



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	40,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	6,81

	
	26641021020108
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	2,247

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,681

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	2,043

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,817

	82
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d4 pas 150x150mm

	kg
	
	88,530



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,213

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,443

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	89,415

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,443

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,885

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	26,559

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,053

	83
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	68,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,043

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,215

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,405

	84
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=13mm

	m2
	
	68,100



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	153,225

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	17,025

	
	26611128007011
	Placi gresie portelanata gr.=13mm
	m2
	1,0300
	70,143

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	275,805

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	20,43

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 362,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	61,29

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	3,064

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,817

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incapere auxiliara
	

	4.3. Casa scarii



	85
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,366

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,83

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,61

	86
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi gresie portelanata gr.=13mm

	m2
	
	12,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	47,031

	
	26611128007011
	Placi gresie portelanata gr.=13mm
	m2
	1,0200
	12,444

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	70,76

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,83

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	2,44

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,244

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,061

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	4,185

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,439

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,088

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Casa scarii
	

	4.4. Sala de activitati



	87
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie de bariera la vapori Eurovent DB sau analog

	m2
	
	124,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	2,48

	
	26821326016227
	Folie de bariera la vapori Eurovent DB
	m2
	1,0800
	133,92

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,062

	88
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat / Polistiren extrudat XPS PNP300 gr.=50mm

	m2
	
	124,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	8,68

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	6,20

	
	26701122040027
	Polistiren extrudat XPS PNP300 gr.=50mm
	m2
	1,0200
	128,377

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,496

	89
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	124,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	74,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	12,40

	
	26641021020108
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	4,092

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	1,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	3,72

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	1,488

	90
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa d4 pas 150x150mm

	kg
	
	161,200



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	4,03

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,806

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	162,812

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,806

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,612

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	48,36

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,097

	91
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj

	m2
	
	124,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	12,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	2,48

	
	26641021020108
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0055
	2,728

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,992

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	1,488

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,744

	92
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	124,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	4,96

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	37,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,124

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,037

	93
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana lichida bi-componenta ISOLAN sau analog

	m2
	
	124,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	4,96

	
	23203226000333
	Membrana lichida bi-componenta ISOLAN
	kg
	1,7000
	210,80

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	42,16

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,074

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	140,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,124

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	1,612

	94
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	124,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,72

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	18,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,20

	95
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=10mm

	m2
	
	124,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	279,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	31,00

	
	26611128007035
	Placi gresie portelanata gr.=10mm
	m2
	1,0300
	127,72

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	502,20

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	37,20

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	2 480,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	111,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	5,58

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	1,488

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala de activitati
	

	4.5. Nod sanitar, coridor



	96
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	55,440



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	2,218

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	16,632

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,055

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,017

	97
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	55,440



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	4,435

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	188,496

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	37,699

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,067

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	125,294

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,111

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	1,441

	98
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	46,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	27,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,62

	
	26641021020108
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	1,525

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	0,462

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,386

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,554

	99
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	46,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,386

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,93

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,31

	100
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi gresie portelanata gr.=13mm

	m2
	
	46,200



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	103,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	11,55

	
	26611128007011
	Placi gresie portelanata gr.=13mm
	m2
	1,0300
	47,586

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	187,11

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	13,86

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	924,00

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	41,58

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	2,079

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,554

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nod sanitar, coridor
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pardosea
	

	5. Finsare tavan



	5.1. Coridor



	101
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	42,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	80,22

	
	266210270100012s
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm
	m2
	1,0500
	44,32

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	38,791

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	92,862

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	99,194

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	31,974

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	11,439

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	3,693

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	69,646

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	683,38

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,193

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	1,995

	102
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	42,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,26

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,10

	103
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pentru grosimea 2 mm

	m2
	
	42,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	37,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,40

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	88,612

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,084

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,084

	104
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	42,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,26

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,10

	105
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	42,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	23,10

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	16,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,52

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	21,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,084

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coridor
	

	5.2. Incapere auxiliara



	106
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	68,100



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	130,071

	
	266210270100012s
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm
	m2
	1,0500
	71,863

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	62,897

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	150,569

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	160,835

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	51,844

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	18,547

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	5,989

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	112,927

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	1 108,052

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,313

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	3,235

	107
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	68,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,043

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,215

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,405

	108
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pentru grosimea 2 mm

	m2
	
	68,100



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	61,29

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	13,62

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	143,677

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,136

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,136

	109
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	68,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,043

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,215

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,405

	110
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	68,100



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	37,455

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	27,24

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,086

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	34,05

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,405

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,136

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incapere auxiliara
	

	5.3. Casa scarii



	111
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	12,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	23,302

	
	266210270100012s
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm
	m2
	1,0500
	12,874

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	11,268

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	26,974

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	28,813

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	9,288

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	3,323

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,073

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	20,231

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	198,506

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,056

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,58

	112
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,366

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,83

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,61

	113
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pentru grosimea 2 mm

	m2
	
	12,200



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	10,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,44

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	25,74

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,024

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,024

	114
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	12,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,366

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,83

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,61

	115
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	12,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	6,71

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	4,88

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,732

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,10

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,61

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,024

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Casa scarii
	

	5.4. Nod sanitar, coridor



	116
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	47,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	89,77

	
	266210270100012s
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm
	m2
	1,0500
	49,597

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	43,409

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	103,917

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	111,002

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	35,781

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	12,801

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	4,133

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	77,938

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	764,735

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,216

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	2,232

	117
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	47,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,41

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,05

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,35

	118
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pentru grosimea 2 mm

	m2
	
	47,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	42,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	9,40

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	99,161

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,094

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,094

	119
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	47,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,41

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,05

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,35

	120
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	47,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	25,85

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	18,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,82

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	23,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,094

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nod sanitar, coridor
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finsare tavan
	

	6. Finisare pereti



	6.1. Coridor



	121
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / se exclude termoizolatia

	m2
	
	40,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	71,48

	
	266210270100012s
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm
	m2
	1,0500
	42,21

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	29,547

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	88,44

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	94,47

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	30,452

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	10,894

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	3,518

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	60,30

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	518,982

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,256

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	1,688

	122
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	40,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,20

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,00

	123
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pentru grosimea 2 mm

	m2
	
	40,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	36,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,00

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	84,392

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,08

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,08

	124
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	40,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,20

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,00

	125
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	40,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	22,00

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	16,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,40

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	20,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coridor
	

	6.2. Incapere auxiliara



	126
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / se exclude termoizolatia

	m2
	
	20,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	35,74

	
	266210270100012s
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm
	m2
	1,0500
	21,105

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	14,774

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	44,22

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	47,235

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	15,226

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	5,447

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,759

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	30,15

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	259,491

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,128

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,844

	127
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	20,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,00

	128
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pentru grosimea 2 mm

	m2
	
	20,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	18,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,00

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	42,196

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,04

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,04

	129
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	20,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,60

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,00

	130
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	20,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	11,00

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	8,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,20

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	10,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,04

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incapere auxiliara
	

	6.3. Sala de activitati



	131
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / se exclude termoizolatia

	m2
	
	122,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	218,014

	
	266210270100012s
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm
	m2
	1,0500
	128,74

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	90,118

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	269,742

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	288,133

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	92,877

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	33,227

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	10,728

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	183,915

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	1 582,895

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,781

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	5,148

	132
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	122,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,66

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	18,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,10

	133
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pentru grosimea 2 mm

	m2
	
	122,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	109,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	24,40

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	257,396

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,244

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,244

	134
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	122,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,66

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	18,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,10

	135
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	122,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	67,10

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	48,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	7,32

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	61,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,244

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala de activitati
	

	6.4. Nod sanitar, coridor



	136
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie / se exclude termoizolatia

	m2
	
	130,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	232,31

	
	266210270100012s
	Placi ghips-carton gr.12.5 mm
	m2
	1,0500
	137,182

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	96,028

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	287,43

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	307,028

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	98,967

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	35,406

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	11,432

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	195,975

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	1 686,692

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,832

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	5,486

	137
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	130,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,90

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	19,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,50

	138
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pentru grosimea 2 mm

	m2
	
	130,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	117,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	26,00

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	274,274

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,26

	139
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	130,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,90

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	19,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	6,50

	140
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	130,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	71,50

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	52,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	7,80

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	65,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	0,26

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Nod sanitar, coridor
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pereti
	

	7. Tamplarii
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	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (F-1 1000x2200h - 18buc)

	m2
	
	39,600



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0000
	39,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,96

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	1,0000
	39,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	27,918

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	9,781

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	237,60

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	23,76

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	39,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,792
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	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1 900x2100h - 4buc)

	m2
	
	7,560



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	6,426

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,756

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	7,56

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	30,24

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	3,78

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,323

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	4,536

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	7,56

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,151

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	8. Balustrada
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	CH06A
	Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h900, in set la 1ml

	m
	
	7,500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,9000
	6,75

	
	281210630571455
	Balustrada din inox cu o mana curenta h900
	m
	1,0000
	7,50

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,1000
	0,75

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,0600
	0,45

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7000
	5,25

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0250
	0,188

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,2000
	1,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	9. Sistema de scurgere
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	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	
	25,500



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000
	7,65

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass ф100
	m
	1,0500
	27,578

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000
	36,771

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,2000
	5,253

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000
	2,626

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,2000
	5,253

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,2000
	5,253

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000
	262,65

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,51
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	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100

	m
	
	39,300



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500
	13,755

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass ф100
	m
	1,0500
	42,09

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000
	20,043

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500
	10,022

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000
	20,043

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500
	10,022

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500
	10,022

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500
	10,022

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,589

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de scurgere
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


