	                                                                                    
	Reparatia acoperisului cladirii Statia de interventie (salvare si anti incendiu)" nr. inventar 234, mun .Chisinau, str. Dacia, 80/3 din gestiunea  Aeroportului International Chisinau"
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 19-26
Lucrari de reparatie acoperis ASPS
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare

	
	
	

	1
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	891,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	419,052

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	178,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	53,496

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	713,40

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	107,01

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	107,01

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	35,67

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	28,536

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	142,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	17,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,10

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,42

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis 

	m
	153,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	13,824

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,68

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,536

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpIzC45B

	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) 

	m3
	214,02

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	218,30

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,28

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	59,926

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpVB40A

	Demontarea deflectoarelor circulare sau rectangulare de pe canale de ventilatie avind perimetrul de 900 - 1600 mm tip CN si CR 

	buc
	8,00

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	17,12

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,08

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,08

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpSB05C

	Demontarea gurii de scurgere cu diametrul de 100 mm 

	buc
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,00

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - burlane 

	m
	31,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,826

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,57

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,314

	
	
	Total
	
	
	

	9
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii 

	t
	184,70

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	205,017

	
	
	Total
	
	
	

	10
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 

	t
	184,70

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	33,615

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de refacere

	
	
	

	11
	RpCE29A

	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii 
Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,05

	m2
	800,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	80,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,00

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	898,80

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	1,68

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	24,00

	
	
	Total
	
	
	

	12
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	713,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	263,958

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	214,02

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,214

	
	
	Total
	
	
	

	13
	IzF03A2

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm 

	m2
	713,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	57,072

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1 070,10

	
	2682132602070
	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126
	m2
	784,74

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	214,02

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,357

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	713,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,784

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	17,835

	
	
	Total
	
	
	

	14
	IzF11B

	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata) 

	m3
	214,02

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	344,572

	
	2873122005400
	Granulit pentru betoane
	m3
	222,581

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	59,926

	
	
	Total
	
	
	

	15
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	713,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	428,04

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	71,34

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	9 274,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	29,963

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	7,134

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,402

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	8,561

	
	
	Total
	
	
	

	16
	CC03C

	Montare plase sudate VR d4 pas 200x200mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	775,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	19,382

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,876

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	783,053

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,876

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	7,753

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	232,59

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,465

	
	
	Total
	
	
	

	17
	CG01A1 K=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm 
K=2,00

	m2
	713,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	142,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,536

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 067,62

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	9,988

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,854

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,28

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	2,14

	
	
	Total
	
	
	

	18
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat 

	m2
	142,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	17,04

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	58,93

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,10

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	142,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	142,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,40

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 121,80

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	85,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,408

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,923

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,284

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,71

	
	
	Total
	
	
	

	20
	CG24B

	Plinte inclinate sau in trepte, cu  inaltimea maxima de 15 cm, la intersectia parapetului cu acoperis, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	149,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	127,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,96

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	359,04

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,047

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,299

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,244

	
	
	Total
	
	
	

	21
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	891,60

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	329,892

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	267,48

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,267

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	713,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	321,03

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	164,082

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	1 722,861

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	449,442

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	142,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	42,804

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CE13D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	178,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	94,446

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	35,64

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	449,064

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	112,266

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	60,588

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,692

	
	
	Total
	
	
	

	24
	RpCE26B apl

	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm  Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc 
Mat. marunte=1,04

	buc
	12,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	36,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,24

	
	201101445525
	Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm 
	buc
	12,48

	
	2682122600593
	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm 
	m2
	6,24

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	13,728

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	2,746

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,998

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,30

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	25
	RCsB31I K=4,5

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 100 mm 
K=4,50

	buc
	8,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	19,008

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,136

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,407

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,616

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	12,96

	
	
	Total
	
	
	

	26
	RpVB28A1

	Confectionarea in atelier centralizat si montarea deflectoarelor circulare cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Deflector turbo din INOX 
Material marunt=1,00

	buc
	8,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	53,36

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	1,12

	
	2710403700089
	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm
	kg
	4,56

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,36

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	16,00

	
	2710703500025
	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm
	kg
	19,28

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,856

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,32

	
	1421102200575
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,048

	
	2710603416811
	Otel rotund calibat D = 10 mm
	kg
	2,48

	
	2710603417113
	Otel rotund calibat D = 8 mm
	kg
	1,28

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	0,592

	
	2710603404453
	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm
	kg
	1,92

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,36

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	96,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	72,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,24

	
	2710403604467
	Tabla neagra 3 mm
	kg
	0,16

	
	27104036004
	Tabla inox cal.1 0.8mm grosime 
	kg
	123,76

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	72,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	8,00

	
	2874115810187
	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8
	buc
	64,00

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	96,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,76

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CK26B

	Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei 

	m
	153,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	49,152

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,288

	
	27431235490
	Banda din tabla
	m
	153,60

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	614,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,536

	
	
	Total
	
	
	

	28
	RpCI22E

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv 
Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04

	m
	89,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	79,21

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,25

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	171,236

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	46,28

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	4,628

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	2,777

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	185,12

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	8,90

	
	
	Total
	
	
	

	29
	RpCI22F

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv 
Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04

	m
	64,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	65,246

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,15

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	214,989

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	67,184

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	5,375

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	3,359

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	134,368

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	9,69

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CE24B apl

	Gargui (Gura de scurgere verticala cu flansa D.110 Q=10.7 L/s HL62/1 HL), montat prin cimentare  (Excludere: tabla, chit, aliaj/ Includere: Gura de scurgere Nc=1 buc/buc 
Material marunt (carbuni, apa tare)=1,05

	buc
	10,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	18,00

	
	2744125904770
	Gura de scurgere verticala cu flansa D.110 Q=10.7 L/s HL62/1 HL
	buc
	10,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,50

	
	
	Total
	
	
	

	31
	IzF08B

	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de  pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum  H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 150 mm 

	buc
	10,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,90

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	8,30

	
	2682132602070
	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126
	m2
	5,50

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	2,20

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	11,00

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,004

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	7,30

	
	2732103666827
	Tabla din plumb PB 99,96 2 x 500  S 490
	kg
	70,00

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,60

	
	2413147300292
	Acid sulfuric tip 96 cu min. 92 % acid sulfuric monohidratat
	kg
	1,00

	
	1714227322100
	Cilti de cinepa sort 3
	kg
	1,50

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,70

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CE22A apl

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 
Material marunt=1,02

	m
	31,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	10,99

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	33,629

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	16,014

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	8,007

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	16,014

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	8,007

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	8,007

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	8,007

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,471

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de refacere
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Asigurare medicala
	
	

	
	Transportare materiale
	
	

	
	Depozitare materiale
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







