CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de asfaltare a str. Capriana-Horelor, Viilor, Delesti, Vlaicu in cartierul Ungheni-Deal, mun. Ungheni REPETAT
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Drumuri - strat de uzura
	
1	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,93	
2	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	1 550,00	
3	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,47	
4	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	1 550,00	
		2. Drumuri - strat de baza+strat de uzura
	
		2.1. Demolarea imbracamintei rutiere existente
	
5	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	135,00	
6	TsC03F1
	Incarcarea material demolat, excavator exc. 0,4 m3
	100 m3	1,35	
7	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 
	t	202,50	
		2.2. Terasamente
	
8	TsC03F1
	Excavarea pamintului in caseta sistemului rutier, exc. 0,4 m3
	100 m3	4,05	
9	TsI51A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km 
	t	607,50	
10	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 6- 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	2,25	
11	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	30,00	
		2.3. Amenajarea sistemului rutier
	
12	DA06B2
	Amenajarea stratului drenat din nisip, H-10 cm, (fara nisip)
	m3	90,00	
13	Calcul
	Nisip
	m3	90,00	
14	DA12B
	Amenajarea stratului de  fundatie din piatra sparta M400, fr. 5-120mm, H-24 cm. 
	m3	216,00	
15	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,54	
16	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	900,00	
17	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,27	
18	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	900,00