CAIET DE SARCINI nr 1
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  Consiliul raional Anenii Noi 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia curenta a drumului public locale 
L478 Bulboaca - Chirca - Merenii Noi - Floreni (segment Chirca - Merenii Noi)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	RpDC16B
	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin  frezarea prestabilita pina la 30 cm (asfaltul si stratul de baza) cu adaugarea de materiale componente noi conform retetelor laboratorului  (ciment 6% ), agregate noi amestec din piatra sparta 21-30% si profilarea ulterioara cu autogreiderul kman=0,35
	m2	5 779,000	
2	DH02B k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
	100m2	57,790	
3	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2
	t	3,756	
4	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKBg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	5 779,000	
5	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2	19,300	

                                                 CAIET DE SARCINI nr 2
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul rational Anenii Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia curentă a drumului  public locale, 
L479 Beriozchi - Hirbovatul Nou

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	

1	RpDC16C
	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin  frezarea prestabilita pina la 30 cm (asfaltul si stratul de baza) cu adaugarea de materiale componente noi conform retetelor laboratorului  (ciment 6% ), agregate noi amestec din piatra sparta 31-40% si profilarea ulterioara cu autogreiderul kman=0,35
	m2	1 838,00	
2	DH02B k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
	100m2	18,38	
3	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2
	t	1,195	
4	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKBg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	1 838,00	
5	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2	8,00	

CAIET DE SARCINI nr 3
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    Consiliul rational Anenii Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor Reparatia curenta a drumului  publice locale 
L 471 G 109 drum de acces spre s. Telita
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	4,800	
2	TsI51A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t	840,000	
3	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	4,800	
4	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	3,650	
5	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=18cm
	m3	320,000	
6	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	1,067	
7	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	1 778,000	
8	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,533	
9	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	1 778,000	
10	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2	8,000	
CAIET DE SARCINI nr 4
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul rational Anenii Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia curenta a drumului  publice locale 
L 473 G 109 - drum de acces spre s. Serpeni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 
	m2	2 274,00	
2	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 
	m2	2 274,00	
3	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	1,36	
4	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SKPg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5cm
	t	267,20	
5	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,68	
6	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	2 274,00	
7	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100 m2	9,00	

CAIET DE SARCINI nr 5
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul rational Anenii Noi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia curenta a drumului  public locale 
L485 Ciobanovca - Geamana
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	RpDC16C
	Reciclarea la rece a imbracamintilor asfaltice prin  frezarea prestabilita pina la 30 cm (asfaltul si stratul de baza) cu adaugarea de materiale componente noi conform retetelor laboratorului  (ciment 6% ), agregate noi amestec din piatra sparta 31-40% si profilarea ulterioara cu autogreiderul kman=0,35
	m2	1 840,00	
2	DH02B k=2
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea
	100m2	18,40	
3	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2
	t	1,19	
4	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, SKBg-II, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	1 840,00	
5	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III
	100m2	7,00	

____CAIET DE SARCINI  nr 6
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul rational Anenii Noi 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia curenta a drumului public locale 
L 474 G 109 - drum de acces spre s. Puhaceni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm 
	m2	2 274,00	
2	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual 
	m2	2 274,00	
3	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	1,36	
4	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SKPg-I/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=5cm
	t	267,20	
5	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,68	
6	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-I/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	2 274,00	
7	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	9,00	

Investitor:	Consiliul raional Anenii Noi					
Obiect:	Reparatia curentă a podului amplasat pe drumul public local L475 Varnita-Gura Bicului		
		Lista cu cantitaţile de lucrări nr.	 7				
Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Cantitate	Preţ pe unitate de măsură, lei	Total,   lei	
							
1	DI81A	Taierea cu freza ``Wirtgen W 1000L`` a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind adincimea de 5 cm	m2	528,00	 	 	
2	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,21	 	 	
3	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	528,00	 	 	
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	528,00	 	 	
5	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	528,00	 	 	
6	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	36,00	 	 	
7	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	369,80	 	 	
8	PK44C	Curatarea de rugina cu peria de sirma a parapetilor metalice	t	3,40	 	 	
9	PF06A1	Strat suplimentar de carton bitumat, acoperit cu un strat de bitum (еластмост Б)	m2	32,00	 	 	
10	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	8,40	 	 	
11	PK10A1	Dispozitiv pentru acoperirea rosturilor de dilatatie ale podurilor, la plataleja de beton, alcatuit din doua corniere de 75 x 100 x 7 mm, prevazute cu praznuri de ancorare in masa betonului	kg	552,60	 	 	
12	PK50D	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de 5-10 mm	m	27,40	 	 	
13	PK49C	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi  de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice	t	6,40	 	 	
14	PK45B	Curatarea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a parapetilor podurilor	t	3,40	 	 	
15	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	3,80	 	 	
16	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	20,00	 	 	
17	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	32,00	 	 	
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,00	 	 	
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,00	 	 	
20	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati	buc	2,00	 	 	
Investitor:	Consiliul raional Anenii Noi					
Obiect:	Lucrari de  reparație și  intrtinere a   drumurilor publice locale in perioada de vara-iarnă  2019,	
		Lista cu cantitaţile de lucrări nr.	 8				
Nr crt	Simbol norme Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Cantitate	Preţ pe unitate de măsură, lei	Total,   lei	
							
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	722000,00	 	 	
2	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	75000,00	 	 	
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	990,00	 	 	
4	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	234,90	 	 	
5	RpDD11B	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara cu asternere mecanica	m3	74,00	 	 	
6	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	650,00	 	 	
7	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	850,00	 	 	
8	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	1160,00	 	 	
9	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1	t	321,00	 	 	
10	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	202,00	 	 	
11	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	74,00	 	 	
12	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,85	 	 	
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoat	100m2	30,00	 	 	
14	TsC03F3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II	100 m3	8,96	 	 	
15	Dl115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm 	m2	11200,00	 	 	
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2150,00	 	 	
17	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	6300,00