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	Reconstructia pragului cu scari si copertina de la intrarea principala a L. T. "Anton Cehov din or. Floresti
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 2-1-2
Solutii arhitecturale
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare

	
	

	1
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile 

	m2
	30,0000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	10,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,8000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6000

	
	
	Total
	
	

	2
	RpCH32C

	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor 

	m2
	15,0000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,3500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4500

	
	
	Total
	
	

	3
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. 

	m
	10,0000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1000

	
	
	Total
	
	

	4
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 

	m3
	43,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	90,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	56,7600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,1500

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	12,4700

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	12,4700

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	6,4500

	
	
	Total
	
	

	5
	RpCP44B

	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300

	kg
	100,0000


	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,8000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,2500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0412

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0618

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0200

	
	
	Total
	
	

	6
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseuri de constructie 

	t
	105,3000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	116,8830

	
	
	Total
	
	

	7
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 

	t
	105,3000


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	11,1618

	
	
	Total
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	2. Pardosea 

	
	

	8
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris 

	m3
	6,7700


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,7023

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	7,7855

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6770

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,4217

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,8434

	
	
	Total
	
	

	9
	CA03G

	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150

	m3
	10,8320


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	43,3280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,3328

	
	2663102100000c20
	Beton  C20/25
	m3
	11,2693

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,0994

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	6,4992

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	2,7080

	
	
	Total
	
	

	10
	CC01E1

	Armaturi din otel beton  A240  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	314,7790


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	21,4050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9443

	
	2710602400000a240
	Otel beton A240   diam  egal cu  8 mm
	kg
	322,6485

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	47,2168

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,1478

	
	
	Total
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea 
	            
	

	 
	
	3. Timplarie

	
	

	11
	CK19A  apl

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (Gratar cu jaluzele) 

	m2
	1,5000


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2030112938100grat
	Gratar cu jaluzele
	m2
	1,5000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,0575

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,3705

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	9,0000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,9000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	
	
	Total
	
	

	12
	CK21C

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului рeste 15 mp 

	m2
	2,1000


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1050

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4935

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1722

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,8400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,4700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0420

	
	
	Total
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Timplarie
	            
	

	 
	
	4. Lucrari de finisare

	
	

	
	
	4.1. Pereti laterali

	
	

	13
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	60,9000


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,3080

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart Betonokontakt 
	kg
	25,2735

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,0450

	
	
	Total
	
	

	14
	CI21A

	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100

	m2
	60,9000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	176,6100

	
	2670112202051
	Placi din ceramica granit
	m2
	62,7392

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	270,6396

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	26,4489

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1230

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5408

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,6699

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	4,4457

	
	
	Total
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti laterali
	            
	

	 
	
	4.2. Trepte

	
	

	15
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betonokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	97,1000


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	11,6520

	
	2430226101010-1
	Grund cu cuart Betonokontakt 
	kg
	40,2965

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,8550

	
	
	Total
	
	

	16
	CI24A

	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm  spurafata striata 

	m2
	97,1000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	374,3205

	
	267011220205210mm1
	Placi de granit ceramic10 mm  spurafata striata
	m2
	99,0420

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	563,1800

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	14,5650

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	19,4200

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	1,9420

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4855

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	33,3053

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,4956

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,6991

	
	
	Total
	
	

	17
	CH06B

	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de  otel formata la rece, dreapta (Balustrada B1 din inox) 

	m
	19,6000


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	23,5200

	
	2812106305701b1
	Balustrada B1
	m
	19,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,9600

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,1760

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,7200

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,4900

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	3,9200

	
	
	Total
	
	

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Trepte
	            
	

	 
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de finisare
	            
	


 




