Formular Nr. 1

CAIET DE SARCINI
pentru Cererea Ofertelor de Preţ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primăria comunei Ciorescu
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Ciorescu
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de construcție a drumurilor din beton (redirecționarea apelor pluviale), comuna Ciorescu, mun. Chișinău

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
	1. Stradela Ștefan cel Mare – L –  95 m S – 475 m2	
1	DH02B	Scarificarea usoara a împietruirii până la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 
	100m2	4,7500	
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II
	100m2	4,7500	
3	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv 
	100m2	4,7500	
4	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, având dimensiunile 30x25 cm, pe fundație de beton 35x15 cm
	m	190,0000	
5	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10m) 
	m3	47,5000	
6	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)
	m2	475,0000	
7	PD04A	Montare plase sudate
	kg	475,0000	
8	RpDD03A	Fundație din beton de ciment la străzi, alei și platforme carosabile (Beton BCR4 la drum, 475m2 ) h=15cm
	m3	71,2500	
9	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înaltimea  până la 20 m inclusiv,  exclusiv susținerile 
	m2	35,6200	
10	Preț de piață	Scândura pentru rosturi
	m3	0,4800	
					
	2. Strada Serghei Lazo – L – 250 m S – 1250 m2	
11	DH02B	Scarificarea ușoara a împietruirii până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclus în reprofilarea 
	100m2	12,5000	
 12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II
	100m2	12,5000	
 13	TsE06B	Pregatirea platformei de pământ în vederea ațternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv 
	100m2	12,5000	
 14	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, având dimensiunile 30x25 cm, pe fundație de beton 35x15 cm
	m	500,0000	
 15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără innoroire  (piatră spartă fr.4-63, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.10m) 
	m3	125,0000	
 16	DA17B	Acoperirea cu polietilenă dublă (90 microni)
	m2	1 250,0000	
 17	PD04A	Montare plase sudate
	kg	1 250,0000	
 18	RpDD03A	Fundație din beton de ciment la străzi, alei și platforme carosabile (Beton BCR4 la drum, 1250m2 ) h=15cm
	m3	187,5000	
 19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în placi și grinzi la construcții cu înălțimea  până la 20 m inclusiv,  exclusiv susținerile 
	m2	93,7300	
 20	Pret de piata	Scândura pentru rosturi
	m3	1,2600	

PRIMAR                                       SCRIPNIC Ivan