Iluminat stradal r-nul Ungheni, s.Chirileni	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1/1
Iluminat stradal PT 317 (partial)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. PT-317
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de constructii
			
1	33-04-003-1
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior
	buc	7,00	
 2	
	Pilon din beton vibrat SV-9,5
	buc	7,00	
 3	TsG08B
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm
	buc	8,00	
 4	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	0,20	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de montare
			
5	08-02-369-2
	Demontarea felinar
	buc	8,00	
 6	33-04-017-1
	Montarea conductorului SIP 1x35+1x50
	1000 m	1,53	
 7	
	Conductor SIP 1x35+1x50
	m	1 530,00	
 8	33-04-017-1
	Montarea conductorului SIP 3x35+1x50
	1000 m	0,03	
 9	
	Conductor SIP 3x35+1x50
	m	30,00	
 10	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,80	
 11	
	Cablu КГ 3x2,5 mm2
	m	80,00	
 12	08-02-148-1
	Montare cablu in furtun metalic AVVG 5x10 mm2
	100 m	0,02	
 13	
	Cablu AVVG 5x10 mm2
	m	2,00	
 14	08-02-369-2
	Montarea felinar LED 
	buc	42,00	
 15	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,04	
 16	
	Teava metalica patrata 80x80 mm2
	m	5,00	
 17	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 BZUM-TF63A
	buc	1,00	
 18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	5,00	
 19	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,00	
 20	
	Conductor ПВ1 2,5
	m	2,00	
 21	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm
	100 m	0,09	
 22	
	Tub metalic d=32mm
	m	9,00	
 23	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A
	buc	1,00	
 24	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	42,00	
 25	
	Consola pentru corp de iluminat KP4 d=48
	buc	42,00	
 26	10-08-017-01
	Montarea releu de timp 
	buc	1,00	
 27	10-08-017-01
	Montare fotoreleu 
	buc	1,00	
 28	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, ЩМП 395х310 
	buc	1,00	
 29	08-03-521-1
	Montarea separatorului de sarcina
	buc	2,00	
 30	08-01-066-1
	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV
	set	1,00	
 31	08-03-592-1
	Montarea siguranta fuzibila
	100 buc	0,42	
 32	08-03-641-7
	Montarea bara de distributie N+PE
	buc	1,00	
 33	
	Sina universal N+PE
	buc	1,00	
 34	
	Clama pentru lenta A200
	buc	210,00	
 35	
	Banda metalica F 2007
	m	210,00	
 36	
	Consola de ancorare CA 1500
	buc	34,00	
 37	
	Suport CS 1500
	buc	29,00	
 38	
	Cleme de sustinere PS300
	buc	29,00	
 39	
	Clema de ancorare PA1500
	buc	34,00	
 40	
	Papuci pentru cablu cu sec.35 mm2
	buc	8,00	
 41	
	Clema de ramificare KZ 1
	buc	84,00	
 42	
	Clema de ramificare KZ 2
	buc	20,00	
 43	
	Clama metalica ПС 1-1
	buc	15,00	
 44	
	Siguranta fuzibila ППНИ 25A
	buc	3,00	
 45	RpEJ05D
	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice
	buc	1,00	
 46	RpEJ06A
	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint
	buc	1,00	
 47	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 35х35х4 mm
	10 buc	0,30	
 48	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm
	100 m	0,11	
 49	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 4 mm
	100 m	0,50	
 		Capitolul 1.3. Utilaj
			
50	
	Felinar LED ≤ 30 W, 5 ani garantie, conform tabela “cerinte tehnice pentru corpuri de iluminat cu LED”
	buc	42,00	
 51	
	Panou de evidenta BZUM-TF63A
	buc	1,00	
 52	
	Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.B, In=20 A 
	buc	1,00	
 53	
	Intrerupator automat BA 47-29 3P, car.C, In=25 A 
	buc	1,00	
 54	
	Intrerupator automat BA 47-29 IP, car.B, In=16 A 
	buc	3,00	
 55	
	Contor electronic  MT174 380V
	buc	1,00	
 56	
	Demaror magnetic KMI 220V
	buc	1,00	
 57	
	Releu de timp 
	buc	1,00	
 58	
	Bloc de comanda ЩМП 395х310
	buc	1,00	
 59	
	Fotoelement 
	buc	1,00	
 60	
	Separator de sarcina 3P BH32
	buc	1,00	
 61	
	Intrerupator NH 3P
	buc	1,00	
 62	
	Limitator supratensiunei OPS 380V
	buc	1,00	
 63	
	Siguranta fuzibila 2A VO1
	buc	42,00	

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
	
L.S.