WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 IMSP Spitalul Raional Cahul
Reparatie capitala a pereului in jurul blocului perinatal al IMSP Spitalul Raional Cahul, mun. Cahul, str. Stefan cel Mare nr. 122.	
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 22/10/2019
 reparatie
(formular desfăşurat)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Pereu L= 142,0 m B= 1,5 m, H =  0,2 m.					
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu	m3			202,297
	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,086	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,111	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,350	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	5,00	0,750	
2	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,746
	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,746	
3	RpCJ23A
	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu	m2			122,240
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	57,66	96,292	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	1,50	9,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	70,00	2,520	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0025	5,00	0,013	
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			523,383	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,000	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,300	
5	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 404,009
	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 138,773	
6	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			10,350
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,306	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	7,50	7,575	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,180	
7	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			170,865
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,415	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,607	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,250	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,33	4,583	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,011	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,000	
		2. Rigoli din beton L = 37,0 m, B = 0,40 m, h = 0,3 m.					
8	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,746
	
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,746	
9	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 404,132
	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 100,00	1 138,896	
		3. Alte lucrari.					
10	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			32,001
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	32,001	
11	TsI50A4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km 
	t			18,200
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	200,00	18,200	

 Intocmit 	(Ghetivu Gh.)	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)