Lista cu cantitatea de lucrări

1. Lucrari de reparatie a curtii de pe str. Unirii 3A
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  		
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Intrare curte
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	345,0000	
2	DG04A
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip
	m	65,0000	
3	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	3,2000	
4	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,1400	
5	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	4,0000	
6	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	60,0000	
7	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum vibropresate 1000*300-150)
	m	460,0000	
8	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	110,0000	
9	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 5 fintini
	m3	0,6000	
10	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	190,0000	
11	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,7440	
12	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	170,0000	
13	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	27,0000	
14	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	5,4000	
15	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1620	
16	DB12B
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica - binder 6 cm
	t	115,7000	
17	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice
	t	139,0000	
18	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	20,6000	
19	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (borduri)
	t	33,0000	
20	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (deseuri)
	t	15,0000	
21	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (strat grosime 10 cm)
	m3	82,0000	
22	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1
	100 m3	0,4000	
23	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate
	m2	10,0000	
24	DE13B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate, gr.4 cm)
	m2	10,0000	
		2. Parcare
	
25	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	67,0000	
26	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton
	m2	6,0000	
27	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,0700	
28	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	1,0000	
29	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 1000*300-150)
	m	67,0000	
30	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire
	m3	2,8000	
31	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	4,0000	
32	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	8,0000	
33	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	2,2000	
34	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0660	
35	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 5 cm
	t	20,7000	
36	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	4,1500	
37	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km 
	t	5,0000