Alimentarea cu gaze naturale a Casei de Cultura din s.Dubasarii Vechi r-nul Criuleni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 
Amenajarea teritoriului
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie					
		Capitolul 1.1. Тротуар из бетонной плитки.				
1	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 	m3	4,20			
 2	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,00			
 3	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B-15, БР 100.20.8 	m	5,00			
   		Capitolul 1.2. Сварные панели (еврозабор) - 20 м			
4	CO06B corect
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,80 m  ("GARDLAIN")	m	20,00			
 5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15	m3	0,47			
   		Capitolul 1.3. Калитка "STANDART" шир.=1,0м, Н=1,8м (1 шт)		
6	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat калитка "STANDART" cod 6204	m2	1,80			
    		Cheltuieli directe	 LEI				
		Asigurari sociale si medicale					
		Total					
		Cheltuieli de transport					
		Total					
		Cheltuieli pentru depozitare					
		Cheltuieli directe					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiu de deviz					
 		Capitolul 2. Utilaj					
7	
	Panou incendiar	set	1,00			
  		Cheltuieli directe	 LEI				
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare					
 
	Total:					
	Total deviz: