Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa pentru manastirea Sf. Gheorghe  din s. Suruceni, r-nul Ialoveni	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 1
 Retele de alimentare cu apa

Valoarea de deviz  1 039 137,32 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. 2-2-1. Turn de apa Q=50m3, h=15m. Utilaj tehnologic
					
		1.1. Lucrari de constructie
					
		1.1.1.  Capitolul 1.1.Lucrari de terasamente
					
1	TsC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I
	100 m3	0,320
	677,97
——————————
0,00
	216,95
——————————
0,00
	
 2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3	8,200
	69,39
——————————
69,39
	569,02
——————————
569,02
	
 3	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II
	100 m3	0,420
	317,31
——————————
0,00
	133,27
——————————
0,00
	
 4	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
	100 m3	0,130
	149,77
——————————
0,00
	19,47
——————————
0,00
	
 5	TsD01B	Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	4,180
	16,30
——————————
16,30
	68,12
——————————
68,12
	
 6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,170
	1 033,53
——————————
463,65
	175,70
——————————
78,82
	
 7	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II- pentru indiguire turn
	100 m3	0,590
	317,32
——————————
0,00
	187,22
——————————
0,00
	
 8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,590
	1 033,56
——————————
463,66
	609,80
——————————
273,56
	
 9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	0,860
	440,53
——————————
440,53
	378,86
——————————
378,86
	
 10	TsH10A	Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30%
	m2	86,350
	33,42
——————————
33,12
	2 885,86
——————————
2 859,83
	
 11	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn
	m	3,100
	400,27
——————————
202,39
	1 240,85
——————————
627,42
	
 12	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast
	m3	1,260
	338,87
——————————
19,45
	426,98
——————————
24,51
	
 13	DB18A	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executat la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala
	m2	12,560
	69,66
——————————
4,21
	874,87
——————————
52,82

		Total	 lei			 7 786,97
	
		Total  Capitolul 1.1.Lucrari de terasamente
Inclusiv salariu				7 786,97
4 932,96	
		1.1.2. Capitolul 1.2. Fundatii
					
14	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,330
	1 570,21
——————————
358,00
	518,17
——————————
118,14
	
 15	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm
	m2	33,000
	39,36
——————————
18,40
	1 299,00
——————————
607,18
	
 16	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2	47,600
	130,21
——————————
84,11
	6 197,85
——————————
4 003,73
	
 17	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B150
	m3	23,800
	1 011,02
——————————
202,39
	24 062,39
——————————
4 816,99
	
 18	CC02P1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  constructii speciale, inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	105,200
	14,75
——————————
3,94
	1 551,19
——————————
414,78
	
 19	CC02P1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  constructii speciale, inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	195,200
	14,75
——————————
3,94
	2 878,24
——————————
769,62
	
 20	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	178,560
	31,93
——————————
15,77
	5 700,67
——————————
2 816,07
	
 21	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90
	m2	10,050
	40,22
——————————
9,99
	404,22
——————————
100,38
	
 22	IfB06A	Pereu uscat din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 15 cm
	m2	9,420
	44 389,92
——————————
28,39
	418 153,00
——————————
267,41

		Total	 lei			 460 764,73
	
		Total Capitolul 1.2. Fundatii
Inclusiv salariu				460 764,73
13 914,30	
		1.1.3. Capitolul 1.3. Constructii metalice
					
23	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura
	t	0,355
	15 917,07
——————————
2 365,66
	5 650,56
——————————
839,81
	
 24	CL51A	Instalarea turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.
	t	4,640
	19 266,71
——————————
4 783,87
	89 397,52
——————————
22 197,16

		Total	 lei			 95 048,08
	
		Total Capitolul 1.3. Constructii metalice
Inclusiv salariu				95 048,08
23 036,97	
		1.1.4. Capitolul 1.4. Diverse
					
25	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5-releu РД-12
	buc	3,000
	57,31
——————————
54,15
	171,93
——————————
162,44
	
 26	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm - robinet КТК
	buc	1,000
	195,19
——————————
110,40
	195,19
——————————
110,40
	
 27	SA01A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1/2"-d-15mm
	m	1,000
	56,59
——————————
31,54
	56,59
——————————
31,54

		Total	 lei			 423,71
	
		Total Capitolul 1.4. Diverse
Inclusiv salariu				423,71
304,38	
		1.1.5. Capitolul 1.5. Rigola de evacuare a apei
					
28	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	1,000
	40,48
——————————
40,48
	40,48
——————————
40,48
	
 29	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	0,300
	440,53
——————————
440,53
	132,16
——————————
132,16
	
 30	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,300
	1 570,20
——————————
358,00
	471,06
——————————
107,40
	
 31	CP16A	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)- ЛМ IO
	buc	1,000
	834,59
——————————
110,40
	834,59
——————————
110,40
	
 32	CP15A	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv П3
	buc	6,000
	782,24
——————————
15,77
	4 693,44
——————————
94,63

		Total	 lei			 6 171,73
	
		Total Capitolul 1.5. Rigola de evacuare a apei
Inclusiv salariu				6 171,73
485,07	
							
		Total	 lei			 570 195,22
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 9 601,58
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 15 448,75
	
		Total	 			 595 245,55
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 41 667,19
	
		Total	 			 636 912,74
	
		Beneficiu	3 %			 19 107,39
	
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu				656 020,13
42 673,68	
		1.2. Utilaj
					
33	Pret de piata	Turn de apa cu volumul de 50m3, H=15m3, inclusiv vopsirea
	buc	1,000
	87 320,00
——————————
0,00
	87 320,00
——————————
0,00
	
 34	Pret de piata	Releu de presiune РД12
	buc	1,000
	780,20
——————————
0,00
	780,20
——————————
0,00

		Total	 lei			 88 100,20
	
		Total Utilaj
Inclusiv salariu				88 100,20

		Total	 lei			 744 120,33
	
		Total 2-2-1. Turn de apa Q=50m3, h=15m. Utilaj tehnologic
Inclusiv salariu				744 120,33
42 673,68	
		2. 2-2-2. Turn de apa Q=50m3, h=15m. Retele interioare de apa
					
		2.1. Lucrari de constructie
					
		2.1.1. Capitolul 1.1. Tevi,armaturi conducte
					
35	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=80x4mm
	m	7,000
	137,59
——————————
26,29
	963,11
——————————
184,00
	
 36	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=80x4mm
	m	7,000
	137,59
——————————
26,29
	963,11
——————————
184,00
	
 37	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=80x4mm
	m	21,000
	137,59
——————————
26,29
	2 889,31
——————————
551,99
	
 38	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul d=15,0mm
	m	6,000
	54,02
——————————
26,29
	324,11
——————————
157,71
	
 39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- teu din otel cu d=80x80mm
	buc	1,000
	259,79
——————————
55,20
	259,79
——————————
55,20
	
 40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Teu din otel cu d=80x15mm
	buc	1,000
	299,23
——————————
55,20
	299,23
——————————
55,20
	
 41	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Teu din otel cu d=80x50mm
	buc	1,000
	299,23
——————————
55,20
	299,23
——————————
55,20
	
 42	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Reductie din otel cu d=80x50mm)
	buc	1,000
	108,49
——————————
55,20
	108,49
——————————
55,20
	
 43	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului-cot PE 90",45'
	buc	3,000
	421,49
——————————
52,57
	1 264,47
——————————
157,71
	
 44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot d=80x4,0 45
	buc	2,000
	126,34
——————————
55,20
	252,68
——————————
110,40
	
 45	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului-Cot PE 90"45' compresiune
	buc	2,000
	395,40
——————————
52,57
	790,80
——————————
105,14
	
 46	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm- Cap cu mufe d-50mm
	buc	2,000
	86,12
——————————
28,92
	172,23
——————————
57,83
	
 47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Flanse d=80mm
	buc	6,000
	226,63
——————————
55,20
	1 359,80
——————————
331,19
	
 48	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Vana d=80mm PN 10
	buc	3,000
	1 848,89
——————————
28,91
	5 546,68
——————————
86,74
	
 49	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm- Clapeta d=50mm Ру=1.0 МПа
	buc	2,000
	356,52
——————————
28,92
	713,03
——————————
57,83
	
 50	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 мм -Ansamblu flanse d=90/80mm
	buc	3,000
	313,34
——————————
55,20
	940,01
——————————
165,60
	
 51	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot d=80x4,0 45'
	buc	2,000
	126,34
——————————
55,20
	252,68
——————————
110,40
	
 52	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Cot d=80x4,0 90
	buc	1,000
	126,34
——————————
55,20
	126,34
——————————
55,20

		Total	 lei			 17 525,10
	
		Total Capitolul 1.1. Tevi,armaturi conducte
Inclusiv salariu				17 525,10
2 536,54	
		2.1.2. Capitolul 1.2. Camine
					
53	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (в колодцах)
	100m2	0,050
	1 560,20
——————————
358,00
	78,01
——————————
17,90
	
 54	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (fara beton)
	m3	1,390
	1 042,96
——————————
506,78
	1 449,71
——————————
704,42
	
 55	п	Element prefabricat КЦД-15
	buc	1,000
	849,99
——————————
0,00
	849,99
——————————
0,00
	
 56	п	Element prefabricat КЦ-15-6а
	buc	1,000
	470,00
——————————
0,00
	470,00
——————————
0,00
	
 57	п	Element prefabricat КЦ-15-9a
	buc	1,000
	649,99
——————————
0,00
	649,99
——————————
0,00
	
 58	п	Element prefabricat КЦП-2-15-1
	buc	1,000
	884,99
——————————
0,00
	884,99
——————————
0,00
	
 59	п	Element prefabricat КЦO-1
	buc	1,000
	75,00
——————————
0,00
	75,00
——————————
0,00
	
 60	п	Element prefabricat КЦ 7-3
	buc	1,000
	145,00
——————————
0,00
	145,00
——————————
0,00
	
 61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	20,800
	23,86
——————————
11,04
	496,38
——————————
229,63
	
 62	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
	buc	1,000
	1 105,94
——————————
36,80
	1 105,94
——————————
36,80
	
 63	RpAcH19A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm
	buc	4,000
	95,10
——————————
86,74
	380,40
——————————
346,96
	
 64	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala
	m3	1,680
	457,22
——————————
94,63
	768,13
——————————
158,97
	
 65	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm
	m2	10,680
	101,64
——————————
18,40
	1 085,51
——————————
196,51

		Total	 lei			 8 439,05
	
		Total Capitolul 1.2. Camine
Inclusiv salariu				8 439,05
1 691,19	
							
		Total	 lei			 25 964,15
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 951,24
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 628,13
	
		Total	 			 27 543,52
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 1 928,05
	
		Total	 			 29 471,57
	
		Beneficiu	3 %			 778,92
	
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu				30 250,49
4 354,56	
							
		Total	 lei			 30 250,50
	
		Total 2-2-2. Turn de apa Q=50m3, h=15m. Retele interioare de apa
Inclusiv salariu				30 250,50
4 354,56	
		3. 2-2-3. Amenajarea teritoriului. Statia de epurare. Sonda arteziana.
					
		3.1. Ingradirea GM-1
					
66	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	3,200
	62,56
——————————
62,56
	200,19
——————————
200,19
	
 67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	1,000
	16,30
——————————
16,30
	16,30
——————————
16,30
	
 68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,010
	1 034,00
——————————
464,00
	10,34
——————————
4,64
	
 69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,020
	480,50
——————————
0,00
	9,61
——————————
0,00
	
 70	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km
	t	3,400
	8,03
——————————
0,00
	27,29
——————————
0,00
	
 71	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,020
	102,50
——————————
19,00
	2,05
——————————
0,38
	
 72	CA03F	Beton simplu M100 turnat in fundatii
	m3	1,160
	998,59
——————————
202,40
	1 158,36
——————————
234,78
	
 73	CA03F	Beton simplu M150 turnat in fundatii
	m3	0,140
	1 009,07
——————————
202,43
	141,27
——————————
28,34
	
 74	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire
	kg	518,690
	23,99
——————————
11,04
	12 442,49
——————————
5 726,18
	
 75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,519
	713,16
——————————
338,55
	370,13
——————————
175,71
	
 76	RpCO08I	Mineri
	buc	2,000
	64,30
——————————
8,41
	128,61
——————————
16,82
	
 77	RpCO08D	Clempus
	buc	4,000
	26,56
——————————
13,14
	106,25
——————————
52,57

		Total	 lei			 14 612,89
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 1 452,58
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 241,34
	
		Total	 			 16 306,81
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 1 141,47
	
		Total	 			 17 448,28
	
		Beneficiu	3 %			 523,45
	
		Total Ingradirea GM-1
Inclusiv salariu				17 971,74
6 455,91	
							
		Total	 lei			 17 971,74
	
		Total 2-2-3. Amenajarea teritoriului. Statia de epurare. Sonda arteziana.
Inclusiv salariu				17 971,74
6 455,91	
		4. 2-1. Sonda artizana. Utilaj tehnologic
					
		4.1. Lucrari de constructii
					
		4.1.1. Terasamente
					
78	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,170
	437,88
——————————
0,00
	74,44
——————————
0,00
	
 79	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	1,140
	108,30
——————————
108,30
	123,46
——————————
123,46
	
 80	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	11,860
	16,30
——————————
16,30
	193,28
——————————
193,28
	
 81	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	11,860
	41,44
——————————
39,43
	491,45
——————————
467,61
	
 82	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,060
	480,67
——————————
0,00
	28,84
——————————
0,00
	
 83	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km
	t	9,420
	8,03
——————————
0,00
	75,61
——————————
0,00
	
 84	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,060
	102,33
——————————
19,00
	6,14
——————————
1,14
	
 85	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3	0,060
	31,33
——————————
0,00
	1,88
——————————
0,00

		Total	 lei			 995,10
	
		Total Terasamente
Inclusiv salariu				995,10
785,49	
		4.1.2. Conducte, armatura
					
86	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet cu trei cai cu mufe, d=15mm)
	buc	1,000
	121,65
——————————
28,91
	121,65
——————————
28,91
	
 87	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Vana d=65mm
	buc	3,000
	1 389,57
——————————
28,91
	4 168,70
——————————
86,74
	
 88	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului- Reductie PE d=65x90
	buc	1,000
	413,08
——————————
52,57
	413,08
——————————
52,57
	
 89	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Clapeta d=65mm, РУ=1,6МПа)
	buc	1,000
	1 746,63
——————————
28,91
	1 746,63
——————————
28,91
	
 90	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm- Mufa de imbinare
	buc	19,000
	60,98
——————————
28,91
	1 158,56
——————————
549,36
	
 91	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm- Tevi din otel d=60mm
	m	112,500
	96,54
——————————
26,28
	10 861,27
——————————
2 957,06
	
 92	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Racord din otel d=65x4mm l=0,3m
	buc	1,000
	138,24
——————————
55,20
	138,24
——————————
55,20
	
 93	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Ansamblu cu flansa din otel d=90mm
	buc	1,000
	299,38
——————————
46,79
	299,38
——————————
46,79
	
 94	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Cot din otel d=65mm 90'
	buc	2,000
	104,24
——————————
55,20
	208,47
——————————
110,40
	
 95	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d=65mm)
	buc	2,000
	251,29
——————————
55,20
	502,58
——————————
110,40
	
 96	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa d=65mm
	buc	14,000
	191,88
——————————
46,79
	2 686,28
——————————
655,02
	
 97	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Flansa d=63mm
	buc	1,000
	191,88
——————————
46,79
	191,88
——————————
46,79
	
 98	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  PE d=63mm
	m	3,500
	49,80
——————————
9,57
	174,29
——————————
33,49

		Total	 lei			 22 671,01
	
		Total Conducte, armatura
Inclusiv salariu				22 671,01
4 761,64	
		4.1.3. Instalare camine
					
99	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,040
	1 570,25
——————————
358,00
	62,81
——————————
14,32
	
 100	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3	1,820
	1 105,70
——————————
464,72
	2 012,38
——————————
845,79
	
 101	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului
	buc	1,000
	6 324,94
——————————
0,00
	6 324,94
——————————
0,00
	
 102	RpAcH19A	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm
	buc	2,000
	95,10
——————————
86,74
	190,20
——————————
173,48
	
 103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5
	m3	3,620
	1 039,94
——————————
231,31
	3 764,58
——————————
837,34
	
 104	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5
	m3	0,300
	1 038,73
——————————
236,57
	311,62
——————————
70,97
	
 105	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	0,380
	271,87
——————————
60,45
	103,31
——————————
22,97
	
 106	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire
	m3	0,380
	462,26
——————————
94,63
	175,66
——————————
35,96

		Total	 lei			 12 945,50
	
		Total Instalare camine
Inclusiv salariu				12 945,50
2 000,83	
		4.1.4. Lucrari de ventilare
					
107	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	m	2,000
	56,07
——————————
15,77
	112,14
——————————
31,54
	
 108	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  Cot PP d=110mm
	buc	2,000
	45,94
——————————
30,49
	91,88
——————————
60,98
	
 109	VB28B1	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR II, confectionarea in ateliere centralizate
	buc	1,000
	779,02
——————————
454,73
	779,02
——————————
454,73
	
 110	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	m	4,000
	56,07
——————————
15,77
	224,27
——————————
63,08

		Total	 lei			 1 207,31
	
		Total Lucrari de ventilare
Inclusiv salariu				1 207,31
610,33	
							
		Total	 lei			 37 818,92
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 1 835,62
	
		Total	3 %			 855,37
	
		Total	 			 40 509,91
	
		Total	7 %			 2 835,69
	
		Total	 			 43 345,60
	
		Beneficiu	3 %			 1 300,37
	
		Total Lucrari de constructii
Inclusiv salariu				44 645,97
8 158,29	
		4.2. Montaj
					
111	07-04-030-06	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"
	buc	1,000
	8 328,72
——————————
5 677,56
	8 328,72
——————————
5 677,56
	
 112	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm
	buc	1,000
	203,29
——————————
128,80
	203,29
——————————
128,80
	
 113	AcB03D	Manometru ОБМ1-100
	buc	1,000
	341,82
——————————
90,42
	341,82
——————————
90,42
	
 114	AcB10D	Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 mm- Robinet automat de aeresire d=65mm, PN10
	buc	1,000
	144,90
——————————
136,68
	144,90
——————————
136,68

		Total	 lei			 9 018,73
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 1 357,53
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 58,41
	
		Total	 			 10 434,67
	
		Cheltuieli de regie	26 %			 1 568,70
	
		Total	 			 12 003,37
	
		Beneficiu	3 %			 360,10
	
		Total Montaj
Inclusiv salariu				12 363,47
6 033,46	
		4.3. Costul utilajului
					
115	Pret de piata	Pompa submersibila Q=7,0m3/h h=183m
	buc	1,000
	10 200,00
——————————
0,00
	10 200,00
——————————
0,00
	
 116	Pret de piata	Contor de apa cu d=65mm
	buc	1,000
	3 955,46
——————————
0,00
	3 955,46
——————————
0,00
	
 117	Pret de piata	Manometru de vid ОБМ1-100
	buc	1,000
	187,00
——————————
0,00
	187,00
——————————
0,00
	
 118	Pret de piata	Robinet automat de aeresire d=65mm
	buc	1,000
	2 253,31
——————————
0,00
	2 253,31
——————————
0,00

		Total	 lei			 16 595,77
	
		Total Costul utilajului
Inclusiv salariu				16 595,77

		Total	 lei			 73 605,21
	
		Total 2-1. Sonda artizana. Utilaj tehnologic
Inclusiv salariu				73 605,21
14 191,75	

		Total	 lei			865 947,77
	
		TVA	20 %			173 189,55

Total deviz:
Inclusiv salariu				1 039 137,32
——————
67 675,90

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa pentru manastirea Sf. Gheorghe  din s. Suruceni, r-nul Ialoveni	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 1
 Retele de alimentare cu apa

Valoarea de deviz  1 039 137,32 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 1:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	111,0900	52,57	5 840,00	
 2.	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,7750	52,57	40,74	
 3.	7122030012940	Pietrar	h-om	5,0868	52,57	267,41	
 4.	7122050013400	Zidar	h-om	5,7000	52,57	299,65	
 5.	7123010010200	Betonist	h-om	102,2300	52,57	5 374,23	
 6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,6288	52,57	1 137,03	
 7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,4000	52,57	178,74	
 8.	7124010010700	Dulgher	h-om	66,6400	52,57	3 503,26	
 9.	7129020012800	Pavator	h-om	4,6112	52,57	242,41	
 10.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	54,4005	52,57	2 859,83	
 11.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,1020	52,57	215,64	
 12.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	52,57	36,80	
 13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,5500	52,57	607,18	
 14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,9095	52,57	100,38	
 15.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,1000	52,57	110,40	
 16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	52,57	31,54	
 17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	162,2225	52,57	8 528,04	
 18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	62,2180	52,57	3 270,80	
 19.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4235	52,57	22,26	
 20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,3424	52,57	175,71	
 21.	7212030022700	Sudor	h-om	16,9861	52,57	892,96	
 22.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,5975	52,57	83,98	
 23.	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	7,9875	52,57	419,90	
 24.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	102,5031	52,57	5 388,59	
 25.	7422010060100	Timplar	h-om	11,5500	52,57	607,18	
 26.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,0128	52,57	2 839,45	
 27.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,9413	52,57	1 574,02	
 28.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	13,3859	52,57	703,70	
 29.	9310060019930	Muncitor	h-om	422,2400	52,57	22 197,16	
		Total manopera				67 675,90	
			Materiale:
 1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,6858	2,30	24,58	
 2.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2"	t	0,0050	13 199,87	66,00	
 3.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "МА-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	27 499,72	27,50	
 4.	1010628	Ulei sicativat combinat "К-3"	t	0,0005	18 299,82	9,15	
 5.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	12,30	36,90	
 6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	36,00	180,00	
 7.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,1260	75,30	9,49	
 8.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,6908	1 152,29	796,00	
 9.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,7690	1 152,29	886,06	
 10.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2101	212,70	44,69	
 11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	2,6162	212,70	556,47	
 12.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	4,5244	212,70	962,34	
 13.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0377	300,00	11,30	
 14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0394	137,20	5,40	
 15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,7846	137,20	244,85	
 16.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3639	137,20	49,92	
 17.	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	1,4884	202,30	301,10	
 18.	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie) 	kg	2 232,5400	187,00	417 484,98	
 19.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,6519	212,70	351,35	
 20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5060	6,00	3,04	
 21.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0162	73,20	1,19	
 22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0714	3 055,97	218,20	
 23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5236	3 055,97	1 600,11	
 24.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0190	3 055,97	58,19	
 25.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,1953	3 055,97	596,83	
 26.	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0130	3 055,97	39,72	
 27.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,5553	43,50	24,16	
 28.	2010237318750	Distantieri 	buc	7,5100	0,57	4,28	
 29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	11,0550	0,80	8,84	
 30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0050	799,99	4,02	
 31.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	3,2235	5,60	18,05	
 32.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0402	6,00	0,24	
 33.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,4647	14,00	20,51	
 34.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	22,5645	13,50	304,62	
 35.	2320166200676	White spirit	kg	1,0121	21,30	21,56	
 36.	2320187315789	Decofrol	kg	5,7120	5,00	28,56	
 37.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	16,0800	9,20	147,94	
 38.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,2823	9,20	103,80	
 39.	2320322600374	Citom	kg	3,2235	21,30	68,66	
 40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	18,3068	8,70	159,27	
 41.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,6859	21,30	78,51	
 42.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	39,6868	14,50	575,46	
 43.	2414317346207	Stearina	kg	0,1350	10,20	1,38	
 44.	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0162	15,20	0,25	
 45.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	4,0482	29,80	120,64	
 46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2031	21,30	110,83	
 47.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,0241	21,30	43,11	
 48.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2855	21,30	6,08	
 49.	25132066215001	Banda de avertizare	m	3,7800	0,78	2,95	
 50.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	17,1800	2,00	34,36	
 51.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,6935	2,00	1,39	
 52.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,1310	15,60	2,04	
 53.	2521216397100011	Teava PE d=63mm	m	3,5175	34,17	120,19	
 54.	2521216700500	Teava din PVC d=110mm	m	6,2712	38,33	240,38	
 55.	25212167010001	Teava din otel  d=80x4mm	m	37,1175	93,00	3 451,93	
 56.	25212167010005	Teava din otel  d=15mm	m	6,3630	14,20	90,35	
 57.	25212167656576	Tevi din otel d=60mm	m	119,3063	54,30	6 478,33	
 58.	25231567131187654	Cot PP d=110mm	buc	2,0600	15,00	30,90	
 59.	25231567133533	Reductie PE d=65x90	buc	1,0100	325,00	328,25	
 60.	25231567138198778	Cot PE 90",45'	buc	3,0300	333,33	1 009,99	
 61.	2523156713899	Cot PE 90"45' compresiune	buc	2,0200	307,50	621,15	
 62.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,7450	1,48	18,86	
 63.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,3879	1,48	37,57	
 64.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,2160	21,30	68,50	
 65.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00	
 66.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145,00	145,00	
 67.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 549,98	1 549,98	
 68.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 299,99	1 299,99	
 69.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 024,99	1 024,99	
 70.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3)	buc	1,0000	1 204,99	1 204,99	
 71.	2663102100000	Beton  B150	m3	24,7609	724,99	17 951,42	
 72.	26631021007000	Beton M100	m3	1,2068	714,99	862,88	
 73.	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2808	714,99	200,74	
 74.	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,5220	774,99	404,58	
 75.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0562	714,99	40,15	
 76.	266310210333443	Beton  B12,5	m3	4,0767	724,99	2 955,59	
 77.	2663103333338	Beton  M150	m3	0,1457	724,99	105,60	
 78.	2664102100000	Mortar	m3	0,9900	689,99	683,09	
 79.	2664102101126	Var	kg	0,4254	2,30	0,98	
 80.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1722	689,99	118,81	
 81.	26661228006898998	Placute П3	buc	6,0600	749,99	4 544,94	
 82.	266612280989844	Element  prefabricat ЛМ IO	buc	1,0100	624,99	631,24	
 83.	2682132601626	Carton bitumat	m2	11,5575	6,20	71,66	
 84.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata  cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	14,20	220,77	
 85.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	12,50	0,25	
 86.	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,0201	12,50	0,25	
 87.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,0482	12,50	0,60	
 88.	2710403607184	Tabla groasa de 6mm	kg	0,0322	12,50	0,40	
 89.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	12,20	6,99	
 90.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	1,6275	10,20	16,60	
 91.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	307,9100	10,20	3 140,68	
 92.	2710603401449	Otel rotund laminat la cald  dn 18 mm	kg	0,0301	10,20	0,31	
 93.	2710603401815	Otel rotund laminat la cald  dn 20 mm	kg	0,0251	10,20	0,26	
 94.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,0744	10,20	0,76	
 95.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	10,20	2,46	
 96.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,2814	10,20	2,87	
 97.	2710603417424	Otel rotund calibat D = 10,5 mm	kg	0,4422	10,20	4,51	
 98.	2710603418090	Otel rotund calibat D = 20 mm	kg	0,1849	10,20	1,89	
 99.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0879	10,20	0,90	
 100.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	186,0738	12,10	2 251,49	
 101.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4221	12,10	29,31	
 102.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1407	12,10	1,70	
 103.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,2163	21,00	4,54	
 104.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,3090	12,30	3,80	
 105.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0309	15,20	0,47	
 106.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1133	10,20	1,16	
 107.	2722103210539	Teava const f.s. tr. 32 x 4	m	0,0804	28,70	2,31	
 108.	272215603306000	Teava din otel d=15mm	m	1,0403	14,50	15,08	
 109.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2080	13,00	2,70	
 110.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,8080	13,00	49,50	
 111.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,0040	13,00	39,05	
 112.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,8798	13,00	50,44	
 113.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,5396	54,32	29,31	
 114.	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5450	12,30	55,90	
 115.	2744233336474	Teava plumb presiune PB-99,96 - 44 x 7,5 mm	kg	4,5225	12,30	55,63	
 116.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,8000	12,50	260,00	
 117.	28111063	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare	t	4,6400	12 499,87	57 999,40	
 118.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	355,0000	12,50	4 437,50	
 119.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	12,50	0,00	
 120.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	518,6900	12,50	6 483,62	
 121.	2811236311803	Opritoare cu arc pentru ferestre S1588	buc	4,0000	12,50	50,00	
 122.	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	8,0000	12,50	100,00	
 123.	2873114700153	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=4 b zn	kg	1,0050	12,30	12,36	
 124.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111	kg	0,0500	15,00	0,75	
 125.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,7600	15,00	71,40	
 126.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,6975	32,00	86,32	
 127.	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	20,9528	32,00	670,49	
 128.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,7750	32,00	56,80	
 129.	2874115800792	Surub cap hexagonal M 10 x 40 gr.5.8 	buc	1,0050	0,56	0,56	
 130.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	64,0000	0,56	35,84	
 131.	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	1,4200	0,56	0,80	
 132.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	0,56	4,50	
 133.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0050	0,36	0,36	
 134.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	0,56	6,75	
 135.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	32,0000	0,46	14,72	
 136.	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,0200	0,70	1,41	
 137.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400	0,26	2,09	
 138.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,4200	0,26	0,37	
 139.	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	1,0050	0,26	0,26	
 140.	2874115883621	Saiba prec. plata pt. met a M 20	buc	2,0100	0,16	0,32	
 141.	2874115883700	Saiba   M 20	buc	1,4200	0,16	0,23	
 142.	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,0400	0,16	1,29	
 143.	2874117300009	Clapeta d=50mm Ру=1.0 МПа	buc	2,0800	315,00	655,20	
 144.	2874117300045	Robinet cu trei cai cu mufe, d=15mm	buc	1,0400	89,17	92,74	
 145.	287411730008	Cap cu mufe d-50mm	buc	2,0800	55,00	114,40	
 146.	287411730099990	Vana d=80mm PN 10	buc	3,1200	1 749,98	5 459,94	
 147.	2874117303233	Mufa de imbinare	buc	19,7600	30,83	609,20	
 148.	287411730u653434	Vana d=65mm	buc	3,1200	1 308,32	4 081,96	
 149.	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	2,0100	0,16	0,32	
 150.	2874125891868	Splint 2,3 x 16	kg	0,0010	36,00	0,04	
 151.	2874125892123	Splint 3,7 x 18	kg	0,0040	36,00	0,14	
 152.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2783	15,00	4,17	
 153.	28741546417300000	Сlapeta d=65mm, РУ=1,6МПа	buc	1,0400	1 651,65	1 717,72	
 154.	2875211174110150	Cot din otel d=65mm 90'	buc	2,0400	43,33	88,39	
 155.	287527411010050	Teu din otel cu d=80x15mm	buc	1,0200	234,50	239,19	
 156.	287527411014456565	Cot d=80x4,0 90	buc	1,0200	65,00	66,30	
 157.	287527411015099	Teu din otel cu d=80x80mm	buc	1,0200	195,83	199,75	
 158.	28752741101908989	Reductie din otel cu d=80x50mm)	buc	1,0200	47,50	48,45	
 159.	2875274110199	Teu din otel cu d=80x50mm	buc	1,0200	234,50	239,19	
 160.	2875274110889	Flanse d=80mm	buc	6,1200	163,33	999,58	
 161.	287527411889	Cot d=80x4,0 45	buc	4,0800	65,00	265,20	
 162.	287527415447	Racord din otel d=65x4mm l=0,3m	buc	1,0200	76,67	78,20	
 163.	2875274166666666	Teu din otel d=65mm	buc	2,0400	187,50	382,50	
 164.	287527418888	Ansamblu flanse d=90/80mm	buc	3,0600	248,33	759,89	
 165.	2875274200000	Capac cu rama 	buc	1,0300	1 024,99	1 055,74	
 166.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 024,99	1 024,99	
 167.	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0050	175,00	175,88	
 168.	287527433110100	Ansamblu cu flansa din otel d=90mm	buc	1,0000	248,33	248,33	
 169.	287527476543323	Flansa d=65mm	buc	14,0000	140,83	1 971,62	
 170.	29131246000878787	Robinet robinet КТК d=20mm	buc	1,0100	72,30	73,02	
 171.	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0000	1 293,32	1 293,32	
 172.	34718456565566	Element prefabricat КЦ-15-6а	buc	1,0000	470,00	470,00	
 173.	3474884565566	Element prefabricat КЦO-1	buc	1,0000	75,00	75,00	
 174.	347488456565566	Element prefabricat КЦД-15	buc	1,0000	849,99	849,99	
 175.	39488456565566	Element prefabricat КЦП-2-15-1	buc	1,0000	884,99	884,99	
 176.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,9567	20,10	59,43	
 177.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,8214	20,10	56,71	
 178.	4100126202818	Apa	m3	0,3350	20,10	6,73	
 179.	47488456565566	Element prefabricat КЦ-15-9a	buc	1,0000	649,99	649,99	
 180.	485485468548845548	Turn de apa cu volumul de 50m3, H=15m3, inclusiv vopsirea	buc	1,0000	87 320,00	87 320,00	
 181.	5454846846845654	Releu de presiune РД12	buc	1,0000	780,20	780,20	
 182.	6787654343455456	Manometru de vid ОБМ1-100	buc	1,0000	187,00	187,00	
 183.	78671122333333	Contor de apa cu d=65mm	buc	1,0000	3 955,46	3 955,46	
 184.	8765432345687878	Robinet automat de aeresire d=65mm	buc	1,0000	2 253,31	2 253,31	
 185.	87654435655667	Element prefabricat КЦ 7-3	buc	1,0000	145,00	145,00	
 186.	87654565632345	Pompa submersibila Q=7,0m3/h h=183m	buc	1,0000	10 200,00	10 200,00	
 187.	888874110100	Flansa d=63mm	buc	1,0000	140,83	140,83	
		Total materiale de construcţii				679 724,06	
			Utilaje de construcţii:
 1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22,8900	45,36	1 038,29	
 2.	2410520006700	Automacara 	h-ut	22,9680	176,65	4 057,30	
 3.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,2400	176,65	42,40	
 4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	176,65	88,32	
 5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,8556	12,60	23,38	
 6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6930	12,60	8,73	
 7.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,4205	176,65	74,27	
 8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,8000	20,16	96,77	
 9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,1400	12,60	1,76	
 10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0605	187,49	11,34	
 11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,7653	157,50	120,53	
 12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5285	213,61	112,89	
 13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4912	145,49	216,95	
 14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	24,9632	206,05	5 143,67	
 15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1092	178,33	19,47	
 16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5958	206,05	328,81	
 17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1200	13,61	1,63	
 18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,2320	13,61	234,53	
 19.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1595	4,20	0,67	
 20.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1800	13,61	2,45	
 21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,5411	54,85	523,33	
 22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1608	17,89	2,88	
 23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6000	12,60	7,56	
 24.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,5200	20,16	111,28	
 25.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	4,8000	20,16	96,77	
 26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,5648	20,16	293,63	
 27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	10,9850	20,16	221,46	
 28.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1400	113,57	15,90	
 29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,6291	166,57	937,64	
 30.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,5620	176,65	275,93	
 31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,1320	176,65	1 436,52	
 32.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8205	125,41	102,90	
 33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0892	121,97	10,88	
		Total utilaje de construcţii				15 684,85	

	Total	 lei			865 947,77	
	TVA	20 %			173 189,55	
	Total deviz:				1 039 137,32	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa pentru manastirea Sf. Gheorghe  din s. Suruceni, r-nul Ialoveni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. 2-2-1. Turn de apa Q=50m3, h=15m. Utilaj tehnologic
					
		1.1. Lucrari de constructie
					
		1.1.1.  Capitolul 1.1.Lucrari de terasamente
					
1	TsC02A2
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I
	100 m3			677,97
—————
0,00	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,6600	145,49	677,98	
		Total	 lei			216,95	
2	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu
	m3			69,39
—————
69,39	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	52,57	69,39	
		Total	 lei			569,02	
3	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II
	100 m3			317,31
—————
0,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	206,05	317,32	
		Total	 lei			133,27	
4	TsD02B1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm
	100 m3			149,77
—————
0,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	178,33	149,80	
		Total	 lei			19,47	
5	TsD01B
	Umplutura cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3			16,30
—————
16,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30	
		Total	 lei			68,12	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			1 033,53
—————
463,65	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,85	569,89	
		Total	 lei			175,70	
7	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II- pentru indiguire turn
	100 m3			317,32
—————
0,00	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	206,05	317,32	
		Total	 lei			187,22	
8	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			1 033,56
—————
463,66	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,85	569,89	
		Total	 lei			609,80	
9	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2			440,53
—————
440,53	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	52,57	440,54	
		Total	 lei			378,86	
10	TsH10A
	Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30%
	m2			33,42
—————
33,12	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6300	52,57	33,12	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0150	20,10	0,30	
		Total	 lei			2 885,86	
11	CH09A
	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn
	m			400,27
—————
202,39	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	52,57	173,48	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	3 055,97	192,53	
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	10,20	5,35	
		Total	 lei			1 240,85	
12	DA06B1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast
	m3			338,87
—————
19,45	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	212,70	278,85	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,10	4,66	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	157,50	24,10	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,97	2,81	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	187,49	9,00	
		Total	 lei			426,98	
13	DB18A
	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executat la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere manuala
	m2			69,66
—————
4,21	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	52,57	4,21	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0550	1 152,29	63,38	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	10,20	0,07	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0070	157,50	1,10	
		Total	 lei			874,87	
		1.1.2. Capitolul 1.2. Fundatii
					
14	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2			1 570,21
—————
358,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000	212,70	1 084,77	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,10	10,05	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	54,85	117,38	
		Total	 lei			518,17	
15	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm
	m2			39,36
—————
18,40	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	52,57	18,40	
	2664102100000	Mortar	m3	0,0300	689,99	20,70	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	12,60	0,26	
		Total	 lei			1 299,00	
16	CB01C
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m  inclusiv
	m2			130,21
—————
84,11	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	52,57	73,60	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	13,00	1,04	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	15,00	1,50	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 055,97	4,58	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	3 055,97	1,22	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	3 055,97	33,62	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	176,65	3,53	
		Total	 lei			6 197,85	
17	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B150
	m3			1 011,02
—————
202,39	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2663102100000	Beton  B150	m3	1,0250	724,99	754,26	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	20,10	2,04	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			24 062,39	
18	CC02P1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  constructii speciale, inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			14,75
—————
3,94	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	52,57	3,79	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,45	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,0250	0,57	0,01	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,00115	176,65	0,20	
		Total	 lei			1 551,19	
19	CC02P1
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  constructii speciale, inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			14,75
—————
3,94	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0720	52,57	3,79	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,0250	0,57	0,01	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,00115	176,65	0,20	
		Total	 lei			2 878,24	
20	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg			31,93
—————
15,77	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	14,50	0,58	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,48	0,09	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,10	12,61	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,30	0,43	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	137,20	0,27	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	8,70	0,17	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	13,00	0,26	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,16	1,61	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	12,60	0,13	
		Total	 lei			5 700,67	
21	IzF05C1
	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si  mastic de bitum H 80/90
	m2			40,22
—————
9,99	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1900	52,57	9,99	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	6,20	7,13	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	21,30	6,82	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6000	9,20	14,72	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	799,99	0,40	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,80	0,88	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0160	17,89	0,29	
		Total	 lei			404,22	
22	IfB06A
	Pereu uscat din piatra bruta sau bolovani de riu, in grosime de 15 cm
	m2			44 389,92
—————
28,39	
	7122030012940	Pietrar	h-om	0,5400	52,57	28,39	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0770	137,20	10,56	
	1421302200449	Bolovani de riu 70-300 mm (pt.informatie)	m3	0,1580	202,30	31,96	
	1421302200449	Piatra bruta...(pt.informatie) 	kg	237,0000	187,00	44 319,00	
		Total	 lei			418 153,00	
		1.1.3. Capitolul 1.3. Constructii metalice
					
23	CL10D
	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre  0,151-1.500 t, asamblate prin sudura
	t			15 917,07
—————
2 365,66	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	22,5000	52,57	1 182,83	
	7212030022700	Sudor	h-om	15,7500	52,57	827,98	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,5000	52,57	236,57	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,28	
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,50	12 500,00	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,0000	32,00	160,00	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,26	1,04	
	2874115802500	Surub cap hexagonal   M 20 	buc	4,0000	0,56	2,24	
	2874115883700	Saiba   M 20	buc	4,0000	0,16	0,64	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	14,50	5,07	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	8,70	4,35	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	5,0000	20,16	100,80	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,4000	176,65	777,26	
		Total	 lei			5 650,56	
24	CL51A
	Instalarea turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.
	t			19 266,71
—————
4 783,87	
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	52,57	4 783,87	
	28111063	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare	t	1,0000	12 499,87	12 499,87	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	4,9500	176,65	874,42	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	206,05	1 108,55	
		Total	 lei			89 397,52	
		1.1.4. Capitolul 1.4. Diverse
					
25	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5-releu РД-12
	buc			57,31
—————
54,15	
	1	Muncitor	h-om	1,0300	52,57	54,15	
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	75,30	3,16	
		Total	 lei			171,93	
26	AcB02A
	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm - robinet КТК
	buc			195,19
—————
110,40	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,1000	52,57	110,40	
	29131246000878787	Robinet robinet КТК d=20mm	buc	1,0000	72,30	73,02	
	2874115840600	Piulita olandeza cu racord din bronz	buc	2,0000	0,70	1,41	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	54,32	3,29	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	73,20	0,74	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,30	0,22	
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0100	15,20	0,15	
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0100	15,60	0,16	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4000	14,00	5,66	
	2414317346207	Stearina	kg	0,0140	10,20	0,14	
		Total	 lei			195,19	
27	SA01A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1/2"-d-15mm
	m			56,59
—————
31,54	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	52,57	31,54	
	272215603306000	Teava din otel d=15mm	m	1,0100	14,50	15,08	
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,3000	12,30	3,80	
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,2100	21,00	4,54	
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	15,20	0,47	
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,1100	10,20	1,16	
		Total	 lei			56,59	
		1.1.5. Capitolul 1.5. Rigola de evacuare a apei
					
28	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3			40,48
—————
40,48	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	52,57	40,48	
		Total	 lei			40,48	
29	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2			440,53
—————
440,53	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	52,57	440,54	
		Total	 lei			132,16	
30	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2			1 570,20
—————
358,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000	212,70	1 084,77	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,10	10,05	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	54,85	117,38	
		Total	 lei			471,06	
31	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)- ЛМ IO
	buc			834,59
—————
110,40	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	52,57	99,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	266612280989844	Element  prefabricat ЛМ IO	buc	1,0100	624,99	631,24	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	20,10	0,04	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,48	3,48	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	137,20	1,10	
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	176,65	88,32	
		Total	 lei			834,59	
32	CP15A
	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv П3
	buc			782,24
—————
15,77	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	26661228006898998	Placute П3	buc	1,0100	749,99	757,49	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0010	20,10	0,02	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,48	1,48	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	137,20	0,41	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	176,65	7,07	
		Total	 lei			4 693,44	
		1.2. Utilaj
					
33	Pret de piata
	Turn de apa cu volumul de 50m3, H=15m3, inclusiv vopsirea
	buc			87 320,00
—————
0,00	
	485485468548845548	Turn de apa cu volumul de 50m3, H=15m3, inclusiv vopsirea	buc	1,0000	87 320,00	87 320,00	
		Total	 lei			87 320,00	
34	Pret de piata
	Releu de presiune РД12
	buc			780,20
—————
0,00	
	5454846846845654	Releu de presiune РД12	buc	1,0000	780,20	780,20	
		Total	 lei			780,20	
		2. 2-2-2. Turn de apa Q=50m3, h=15m. Retele interioare de apa
					
		2.1. Lucrari de constructie
					
		2.1.1. Capitolul 1.1. Tevi,armaturi conducte
					
35	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=80x4mm
	m			137,59
—————
26,29	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	52,57	26,28	
	25212167010001	Teava din otel  d=80x4mm	m	1,0100	93,00	98,63	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	8,70	0,82	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	14,50	3,04	
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300	32,00	4,37	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,20	0,68	
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	21,30	0,45	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,60	0,12	
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	13,50	1,98	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600	20,16	1,21	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	4,20	0,00	
		Total	 lei			963,11	
36	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=80x4mm
	m			137,59
—————
26,29	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	52,57	26,28	
	25212167010001	Teava din otel  d=80x4mm	m	1,0100	93,00	98,63	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	8,70	0,82	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	14,50	3,04	
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300	32,00	4,37	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,20	0,68	
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	21,30	0,45	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,60	0,12	
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	13,50	1,98	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600	20,16	1,21	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	4,20	0,00	
		Total	 lei			963,11	
37	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm d=80x4mm
	m			137,59
—————
26,29	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	52,57	26,28	
	25212167010001	Teava din otel  d=80x4mm	m	1,0100	93,00	98,63	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	8,70	0,82	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	14,50	3,04	
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300	32,00	4,37	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,20	0,68	
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	21,30	0,45	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,60	0,12	
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	13,50	1,98	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600	20,16	1,21	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	4,20	0,00	
		Total	 lei			2 889,31	
38	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul d=15,0mm
	m			54,02
—————
26,29	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	52,57	26,28	
	25212167010005	Teava din otel  d=15mm	m	1,0100	14,20	15,06	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	8,70	0,82	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	14,50	3,04	
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300	32,00	4,37	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,20	0,68	
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	21,30	0,45	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,60	0,12	
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	13,50	1,98	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600	20,16	1,21	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	4,20	0,00	
		Total	 lei			324,11	
39	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- teu din otel cu d=80x80mm
	buc			259,79
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	287527411015099	Teu din otel cu d=80x80mm	buc	1,0000	195,83	199,75	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			259,79	
40	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Teu din otel cu d=80x15mm
	buc			299,23
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	287527411010050	Teu din otel cu d=80x15mm	buc	1,0000	234,50	239,19	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			299,23	
41	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Teu din otel cu d=80x50mm
	buc			299,23
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	2875274110199	Teu din otel cu d=80x50mm	buc	1,0000	234,50	239,19	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			299,23	
42	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Reductie din otel cu d=80x50mm)
	buc			108,49
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	28752741101908989	Reductie din otel cu d=80x50mm)	buc	1,0000	47,50	48,45	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			108,49	
43	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului-cot PE 90",45'
	buc			421,49
—————
52,57	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	52,57	52,57	
	25231567138198778	Cot PE 90",45'	buc	1,0100	333,33	336,66	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,16	16,13	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,16	16,13	
		Total	 lei			1 264,47	
44	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot d=80x4,0 45
	buc			126,34
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	287527411889	Cot d=80x4,0 45	buc	1,0000	65,00	66,30	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			252,68	
45	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului-Cot PE 90"45' compresiune
	buc			395,40
—————
52,57	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	52,57	52,57	
	2523156713899	Cot PE 90"45' compresiune	buc	1,0100	307,50	310,58	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,16	16,13	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,16	16,13	
		Total	 lei			790,80	
46	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm- Cap cu mufe d-50mm
	buc			86,12
—————
28,92	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	287411730008	Cap cu mufe d-50mm	buc	1,0000	55,00	57,20	
		Total	 lei			172,23	
47	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Flanse d=80mm
	buc			226,63
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	2875274110889	Flanse d=80mm	buc	1,0000	163,33	166,60	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			1 359,80	
48	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Vana d=80mm PN 10
	buc			1 848,89
—————
28,91	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	287411730099990	Vana d=80mm PN 10	buc	1,0000	1 749,98	1 819,98	
		Total	 lei			5 546,68	
49	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm- Clapeta d=50mm Ру=1.0 МПа
	buc			356,52
—————
28,92	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	2874117300009	Clapeta d=50mm Ру=1.0 МПа	buc	1,0000	315,00	327,60	
		Total	 lei			713,03	
50	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 мм -Ansamblu flanse d=90/80mm
	buc			313,34
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	287527418888	Ansamblu flanse d=90/80mm	buc	1,0000	248,33	253,30	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			940,01	
51	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot d=80x4,0 45'
	buc			126,34
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	287527411889	Cot d=80x4,0 45	buc	1,0000	65,00	66,30	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			252,68	
52	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Cot d=80x4,0 90
	buc			126,34
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	287527411014456565	Cot d=80x4,0 90	buc	1,0000	65,00	66,30	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			126,34	
		2.1.2. Capitolul 1.2. Camine
					
53	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta (в колодцах)
	100m2			1 560,20
—————
358,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000	212,70	1 084,77	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	54,85	117,38	
		Total	 lei			78,01	
54	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (fara beton)
	m3			1 042,96
—————
506,78	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	52,57	354,85	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8900	52,57	151,93	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	714,99	144,42	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	43,50	5,30	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	689,99	7,00	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2660	212,70	57,43	
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,30	0,26	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,22	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040	3 055,97	12,41	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	166,57	308,15	
		Total	 lei			1 449,71	
55	п
	Element prefabricat КЦД-15
	buc			849,99
—————
0,00	
	347488456565566	Element prefabricat КЦД-15	buc	1,0000	849,99	849,99	
		Total	 lei			849,99	
56	п
	Element prefabricat КЦ-15-6а
	buc			470,00
—————
0,00	
	34718456565566	Element prefabricat КЦ-15-6а	buc	1,0000	470,00	470,00	
		Total	 lei			470,00	
57	п
	Element prefabricat КЦ-15-9a
	buc			649,99
—————
0,00	
	47488456565566	Element prefabricat КЦ-15-9a	buc	1,0000	649,99	649,99	
		Total	 lei			649,99	
58	п
	Element prefabricat КЦП-2-15-1
	buc			884,99
—————
0,00	
	39488456565566	Element prefabricat КЦП-2-15-1	buc	1,0000	884,99	884,99	
		Total	 lei			884,99	
59	п
	Element prefabricat КЦO-1
	buc			75,00
—————
0,00	
	3474884565566	Element prefabricat КЦO-1	buc	1,0000	75,00	75,00	
		Total	 lei			75,00	
60	п
	Element prefabricat КЦ 7-3
	buc			145,00
—————
0,00	
	87654435655667	Element prefabricat КЦ 7-3	buc	1,0000	145,00	145,00	
		Total	 lei			145,00	
61	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg			23,86
—————
11,04	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,30	0,03	
		Total	 lei			496,38	
62	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I
	buc			1 105,94
—————
36,80	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2875274200000	Capac cu rama 	buc	1,0000	1 024,99	1 055,74	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,48	9,86	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	137,20	3,53	
		Total	 lei			1 105,94	
63	RpAcH19A
	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm
	buc			95,10
—————
86,74	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	52,57	49,94	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0090	714,99	6,69	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	12,60	1,26	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	13,61	0,41	
		Total	 lei			380,40	
64	DA11A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala
	m3			457,22
—————
94,63	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	52,57	94,63	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	137,20	35,12	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	212,70	21,70	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	212,70	270,13	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	157,50	32,60	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,97	3,05	
		Total	 lei			768,13	
65	DE12C
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm
	m2			101,64
—————
18,40	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	52,57	15,25	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	52,57	3,15	
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 152,29	82,96	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	137,20	0,27	
		Total	 lei			1 085,51	
		3. 2-2-3. Amenajarea teritoriului. Statia de epurare. Sonda arteziana.
					
		3.1. Ingradirea GM-1
					
66	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3			62,56
—————
62,56	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56	
		Total	 lei			200,19	
67	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3			16,30
—————
16,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30	
		Total	 lei			16,30	
68	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			1 034,00
—————
464,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,85	569,89	
		Total	 lei			10,34	
69	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3			480,50
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	213,61	480,62	
		Total	 lei			9,61	
70	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km
	t			8,03
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	125,41	8,03	
		Total	 lei			27,29	
71	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3			102,50
—————
19,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,92	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040	212,70	0,85	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	206,05	82,42	
		Total	 lei			2,05	
72	CA03F
	Beton simplu M100 turnat in fundatii
	m3			998,59
—————
202,40	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	26631021007000	Beton M100	m3	1,0250	714,99	743,86	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			1 158,36	
73	CA03F
	Beton simplu M150 turnat in fundatii
	m3			1 009,07
—————
202,43	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2663103333338	Beton  M150	m3	1,0250	724,99	754,26	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			141,27	
74	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire
	kg			23,99
—————
11,04	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,50	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,30	0,21	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,48	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,30	0,05	
		Total	 lei			12 442,49	
75	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t			713,16
—————
338,55	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,55	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	29,80	232,44	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	21,30	83,07	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	21,30	11,72	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	41,54	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,85	
		Total	 lei			370,13	
76	RpCO08I
	Mineri
	buc			64,30
—————
8,41	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	52,57	8,41	
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	12,0000	0,46	5,52	
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	12,50	50,00	
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111	kg	0,0250	15,00	0,38	
		Total	 lei			128,61	
77	RpCO08D
	Clempus
	buc			26,56
—————
13,14	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	2,0000	0,46	0,92	
	2811236311803	Opritoare cu arc pentru ferestre S1588	buc	1,0000	12,50	12,50	
		Total	 lei			106,25	
		4. 2-1. Sonda artizana. Utilaj tehnologic
					
		4.1. Lucrari de constructii
					
		4.1.1. Terasamente
					
78	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3			437,88
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	213,61	437,90	
		Total	 lei			74,44	
79	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3			108,30
—————
108,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29	
		Total	 lei			123,46	
80	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3			16,30
—————
16,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30	
		Total	 lei			193,28	
81	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3			41,44
—————
39,43	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	52,57	39,43	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,10	2,01	
		Total	 lei			491,45	
82	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3			480,67
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	213,61	480,62	
		Total	 lei			28,84	
83	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km
	t			8,03
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	125,41	8,03	
		Total	 lei			75,61	
84	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3			102,33
—————
19,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040	212,70	0,85	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	206,05	82,42	
		Total	 lei			6,14	
85	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II
	100 m3			31,33
—————
0,00	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0120	212,70	2,55	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	206,05	28,85	
		Total	 lei			1,88	
		4.1.2. Conducte, armatura
					
86	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet cu trei cai cu mufe, d=15mm)
	buc			121,65
—————
28,91	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	2874117300045	Robinet cu trei cai cu mufe, d=15mm	buc	1,0000	89,17	92,74	
		Total	 lei			121,65	
87	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm -Vana d=65mm
	buc			1 389,57
—————
28,91	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	287411730u653434	Vana d=65mm	buc	1,0000	1 308,32	1 360,65	
		Total	 lei			4 168,70	
88	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului- Reductie PE d=65x90
	buc			413,08
—————
52,57	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	52,57	52,57	
	25231567133533	Reductie PE d=65x90	buc	1,0100	325,00	328,25	
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	20,16	16,13	
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	20,16	16,13	
		Total	 lei			413,08	
89	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Clapeta d=65mm, РУ=1,6МПа)
	buc			1 746,63
—————
28,91	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	28741546417300000	Сlapeta d=65mm, РУ=1,6МПа	buc	1,0000	1 651,65	1 717,72	
		Total	 lei			1 746,63	
90	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm- Mufa de imbinare
	buc			60,98
—————
28,91	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	52,57	28,91	
	2874117303233	Mufa de imbinare	buc	1,0000	30,83	32,06	
		Total	 lei			1 158,56	
91	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm- Tevi din otel d=60mm
	m			96,54
—————
26,28	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	52,57	26,28	
	25212167656576	Tevi din otel d=60mm	m	1,0100	54,30	57,59	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	8,70	0,82	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	14,50	3,04	
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300	32,00	4,37	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	9,20	0,68	
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	21,30	0,45	
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	5,60	0,12	
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	13,50	1,98	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600	20,16	1,21	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	4,20	0,00	
		Total	 lei			10 861,27	
92	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Racord din otel d=65x4mm l=0,3m
	buc			138,24
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	287527415447	Racord din otel d=65x4mm l=0,3m	buc	1,0000	76,67	78,20	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			138,24	
93	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Ansamblu cu flansa din otel d=90mm
	buc			299,38
—————
46,79	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79	
	287527433110100	Ansamblu cu flansa din otel d=90mm	buc	1,0000	248,33	248,33	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	2,00	2,02	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,56	2,24	
		Total	 lei			299,38	
94	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm- Cot din otel d=65mm 90'
	buc			104,24
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	2875211174110150	Cot din otel d=65mm 90'	buc	1,0000	43,33	44,20	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			208,47	
95	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d=65mm)
	buc			251,29
—————
55,20	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	52,57	55,20	
	2875274166666666	Teu din otel d=65mm	buc	1,0000	187,50	191,25	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,16	4,84	
		Total	 lei			502,58	
96	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa d=65mm
	buc			191,88
—————
46,79	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79	
	287527476543323	Flansa d=65mm	buc	1,0000	140,83	140,83	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	2,00	2,02	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,56	2,24	
		Total	 lei			2 686,28	
97	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm  Flansa d=63mm
	buc			191,88
—————
46,79	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	52,57	46,79	
	888874110100	Flansa d=63mm	buc	1,0000	140,83	140,83	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	2,00	2,02	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,56	2,24	
		Total	 lei			191,88	
98	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului  PE d=63mm
	m			49,80
—————
9,57	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	52,57	6,36	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	52,57	3,21	
	2521216397100011	Teava PE d=63mm	m	1,0050	34,17	34,34	
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,78	0,84	
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	113,57	4,54	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	12,60	0,50	
		Total	 lei			174,29	
		4.1.3. Instalare camine
					
99	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2			1 570,25
—————
358,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000	212,70	1 084,77	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,10	10,05	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	54,85	117,38	
		Total	 lei			62,81	
100	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
	m3			1 105,70
—————
464,72	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	52,57	315,42	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8400	52,57	149,30	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,2840	774,99	222,30	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	43,50	9,23	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	689,99	59,93	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2590	212,70	55,64	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	15,00	1,36	
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,30	0,34	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040	3 055,97	12,35	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	166,57	279,84	
		Total	 lei			2 012,38	
101	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului
	buc			6 324,94
—————
0,00	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,00	75,00	
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3)	buc	1,0000	1 204,99	1 204,99	
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine  КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	145,00	145,00	
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 024,99	1 024,99	
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 299,99	1 299,99	
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 549,98	1 549,98	
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 024,99	1 024,99	
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	12,50	0,00	
		Total	 lei			6 324,94	
102	RpAcH19A
	Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm
	buc			95,10
—————
86,74	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9500	52,57	49,94	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,7000	52,57	36,80	
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0090	714,99	6,69	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	12,60	1,26	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	13,61	0,41	
		Total	 lei			190,20	
103	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12,5
	m3			1 039,94
—————
231,31	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	266310210333443	Beton  B12,5	m3	1,0250	724,99	754,26	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	20,10	2,04	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			3 764,58	
104	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12,5
	m3			1 038,73
—————
236,57	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,39	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	266310210333443	Beton  B12,5	m3	1,0250	724,99	750,55	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	20,10	2,03	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	13,61	5,44	
		Total	 lei			311,62	
105	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3			271,87
—————
60,45	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	52,57	60,46	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	137,20	179,87	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,10	4,66	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	157,50	24,10	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	121,97	2,81	
		Total	 lei			103,31	
106	DA11A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire
	m3			462,26
—————
94,63	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	52,57	94,63	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	137,20	35,12	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,1020	212,70	21,70	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2700	212,70	270,13	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	20,10	5,02	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	157,50	32,60	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	121,97	3,05	
		Total	 lei			175,66	
		4.1.4. Lucrari de ventilare
					
107	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	m			56,07
—————
15,77	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2521216700500	Teava din PVC d=110mm	m	1,0400	38,33	40,06	
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	2,00	0,23	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	4,20	0,00	
		Total	 lei			112,14	
108	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului  Cot PP d=110mm
	buc			45,94
—————
30,49	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	52,57	30,49	
	25231567131187654	Cot PP d=110mm	buc	1,0300	15,00	15,45	
		Total	 lei			91,88	
109	VB28B1
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR II, confectionarea in ateliere centralizate
	buc			779,02
—————
454,73	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,6500	52,57	454,73	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	12,10	1,70	
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,20	6,99	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	14,50	2,48	
	2873114700153	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=4 b zn	kg	1,0000	12,30	12,36	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,48	2,97	
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,10	29,31	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	21,30	2,29	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	6,00	0,24	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	137,20	0,83	
	2710603417424	Otel rotund calibat D = 10,5 mm	kg	0,4400	10,20	4,51	
	2710603418090	Otel rotund calibat D = 20 mm	kg	0,1840	10,20	1,89	
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,2800	10,20	2,87	
	2710603401449	Otel rotund laminat la cald  dn 18 mm	kg	0,0300	10,20	0,31	
	2710603401815	Otel rotund laminat la cald  dn 20 mm	kg	0,0250	10,20	0,26	
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,0740	10,20	0,76	
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	10,20	2,46	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	8,70	0,39	
	2874115842702	Piulita hexag. M10 	buc	1,0000	0,26	0,26	
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,26	2,09	
	2874125891868	Splint 2,3 x 16	kg	0,0010	36,00	0,04	
	2874125892123	Splint 3,7 x 18	kg	0,0040	36,00	0,14	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	13,00	3,92	
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	12,50	0,25	
	2710403605057	Tabla cons.mecanice 4x1000x2000	kg	0,0200	12,50	0,25	
	2710403607184	Tabla groasa de 6mm	kg	0,0320	12,50	0,40	
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	0,0480	12,50	0,60	
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata  cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	14,20	220,77	
	2722103210539	Teava const f.s. tr. 32 x 4	m	0,0800	28,70	2,31	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,0000	0,16	1,29	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,36	0,36	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	2,0000	0,16	0,32	
	2874115883621	Saiba prec. plata pt. met a M 20	buc	2,0000	0,16	0,32	
	2874115800792	Surub cap hexagonal M 10 x 40 gr.5.8 	buc	1,0000	0,56	0,56	
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,56	4,50	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,56	6,75	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2800	20,16	5,64	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	12,60	0,88	
		Total	 lei			779,02	
110	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	m			56,07
—————
15,77	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	52,57	15,77	
	2521216700500	Teava din PVC d=110mm	m	1,0400	38,33	40,06	
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	2,00	0,23	
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	4,20	0,00	
		Total	 lei			224,27	
		4.2. Montaj
					
111	07-04-030-06
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-185"
	buc			8 328,72
—————
5 677,56	
	1	Muncitor	h-om	108,0000	52,57	5 677,56	
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2"	t	0,0050	13 199,87	66,00	
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "МА-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	27 499,72	27,50	
	1010628	Ulei sicativat combinat "К-3"	t	0,0005	18 299,82	9,15	
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	12,30	36,90	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	36,00	180,00	
	3009137	Vane de otel, 50 mm	buc	1,0000	1 293,32	1 293,32	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	22,8900	45,36	1 038,29	
		Total	 lei			8 328,72	
112	AcB04D
	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 65 mm
	buc			203,29
—————
128,80	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4500	52,57	128,80	
	2744233336462	Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm	kg	4,5000	12,30	55,90	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	54,32	12,07	
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	15,60	0,95	
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	10,20	0,62	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3500	14,00	4,95	
		Total	 lei			203,29	
113	AcB03D
	Manometru ОБМ1-100
	buc			341,82
—————
90,42	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	52,57	90,42	
	2875274202000	Robinet concesie tip KOSWA pentru bransamente apa	buc	1,0000	175,00	175,88	
	2744233336474	Teava plumb presiune PB-99,96 - 44 x 7,5 mm	kg	4,5000	12,30	55,63	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,2200	54,32	12,01	
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,0600	15,60	0,94	
	2414317346207	Stearina	kg	0,0600	10,20	0,62	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,4500	14,00	6,33	
		Total	 lei			341,82	
114	AcB10D
	Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 mm- Robinet automat de aeresire d=65mm, PN10
	buc			144,90
—————
136,68	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6000	52,57	136,68	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0060	21,30	0,13	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	73,20	0,45	
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0060	15,20	0,09	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0000	2,00	2,04	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0350	54,32	1,94	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2500	14,00	3,57	
		Total	 lei			144,90	
		4.3. Costul utilajului
					
115	Pret de piata
	Pompa submersibila Q=7,0m3/h h=183m
	buc			10 200,00
—————
0,00	
	87654565632345	Pompa submersibila Q=7,0m3/h h=183m	buc	1,0000	10 200,00	10 200,00	
		Total	 lei			10 200,00	
116	Pret de piata
	Contor de apa cu d=65mm
	buc			3 955,46
—————
0,00	
	78671122333333	Contor de apa cu d=65mm	buc	1,0000	3 955,46	3 955,46	
		Total	 lei			3 955,46	
117	Pret de piata
	Manometru de vid ОБМ1-100
	buc			187,00
—————
0,00	
	6787654343455456	Manometru de vid ОБМ1-100	buc	1,0000	187,00	187,00	
		Total	 lei			187,00	
118	Pret de piata
	Robinet automat de aeresire d=65mm
	buc			2 253,31
—————
0,00	
	8765432345687878	Robinet automat de aeresire d=65mm	buc	1,0000	2 253,31	2 253,31	
		Total	 lei			2 253,31	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.