Reconstructia sistemului de incalzire si apa calda menagera cu trecerea la distrubitie orizontala a blocului locativ din str. N. Milescu Spataru, 21/3. Incalzire. Coloanele si colectoarele.	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 132/21 IV

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Coloanele si colectoarele.
			
1	RCsB31I
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 100 mm
	buc	24,00	
 2	RCsB31G
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 80 mm
	buc	8,00	
 3	RCsB31F
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 70 mm 
	buc	4,00	
 4	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 108*3  (Изготовление и установка защитных труб-футляров для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 108*3 )  L=300mm
	buc	24,00	
 5	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 89*3  L=300mm
	buc	8,00	
 6	IC43B
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 89*3  L=300mm
	buc	4,00	
 7	RpIC08A
	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul  76x3 mm
	m	125,00	
 8	RpIC08A
	Montarea tevii, negre, pentru constructii,  asamblate prin sudare in coloane de distributie, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 57x3 mm
	m	45,00	
 9	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 48*3
	m	30,00	
 10	IC11E
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 42.3*2.8
	m	30,00	
 11	IC11D
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 33.5*2.8
	m	20,00	
 12	IC11C
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26.8*2.8
	m	20,00	
 13	IC11B
	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 21.3*2.5
	m	15,00	
 14	IC39D
	Distribuitor/colector racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire
	buc	36,00	
 15	pret
	Reductie de otel d=76/57
	buc	4,00	
 16	RpIC31D
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2 1/2"
	buc	8,00	
 17	pret
	Reductie de otel d=57/48
	buc	4,00	
 18	RpIC31C
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2"
	buc	8,00	
 19	pret
	Reductie de otel d=48/42, 48/33
	buc	40,00	
 20	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"
	buc	80,00	
 21	pret
	Cot de otel d=76
	buc	14,00	
 22	RpIC31D
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2 1/2"
	buc	28,00	
 23	pret
	Cot de otel d=57
	buc	16,00	
 24	RpIC31C
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2"
	buc	32,00	
 25	pret
	Cot de otel d=42
	buc	22,00	
 26	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"
	buc	44,00	
 27	pret
	Cot de otel d=33
	buc	14,00	
 28	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"
	buc	28,00	
 29	pret
	Robinet sferic de otel de sudura d=65
	buc	4,00	
 30	RpIC31D
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2 1/2"
	buc	8,00	
 31	ID04B
	Robinet sferic cu filet d=32 
	buc	8,00	
 32	ID04A
	Robinet sferic cu filet d=25 
	buc	28,00	
 33	ID04A
	Robinet sferic cu filet d=20 
	buc	72,00	
 34	ID04A
	Robinet cu racord pentru sensor de temp. cu filet d=20 
	buc	72,00	
 35	ID04A
	Robinet sferic cu filet d=15 drenare
	buc	36,00	
 36	ID04A
	Robinet sferic cu filet d=25 drenare
	buc	4,00	
 37	RpID11A
	Montarea robinetului de evacuare a aerului automat d=15
	buc	4,00	
 38	ID04A
	Robinet sferic cu filet d=15 
	buc	4,00	
 39	RpID11A
	Montarea robinetului de evacuare a aerului manual tip Maevski
	buc	36,00	
 40	ID01B
	Robinet de reglare cu filet d=20
	buc	72,00	
 41	ID10D
	Robinet de inchidere, avind diametrul nominal de 32  ASV-M 32
	buc	4,00	
 42	ID10C
	Robinet de inchidere, avind diametrul nominal de 25  ASV-M 25
	buc	14,00	
 43	RpIC27A
	Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg
	kg	70,40	
 44	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc
	kg	170,00	
 45	TfC01B
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm
	m	125,00	
 46	TfC02B
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm
	m	125,00	
 47	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	125,00	
 48	TfC01A
	Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	160,00	
 49	TfC02A
	Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm
	m	160,00	
 50	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	160,00	
 51	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de conducte in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	45,00	
 52	IzJ07B
	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi  de  grund ГФ-021
	m2	45,00	
 53	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindre din cauciuc d=76/32
	m	128,00	
 54	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindre din cauciuc d=57/32
	m	50,00	
 55	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindre din cauciuc d=48/25
	m	60,00	
 56	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindre din cauciuc d=43/25
	m	34,00	
 57	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, cilindre din cauciuc d=34/25
	m	26,00	
 		Capitolul 2. Montarea  utilajului.
			
58	IA42C
	Сlapeta de balansare automate   d=32mm  ASV-PV 32
	buc	4,00	
 59	IA42B
	Сlapeta de balansare automate   d=25mm  ASV-PV 25
	buc	14,00	
 60	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" 
	buc	18,00	
 61	11-02-022-02
	Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 25
	buc	72,00	
 62	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc
	100 buc	0,72	
 		Capitolul 3. Costul  utilaj.
			
63	pret
	Сlapeta de balansare automate   d=32mm  ASV-PV 32
	buc	4,00	
 64	pret
	Сlapeta de balansare automate   d=25mm  ASV-PV 25
	buc	14,00	
 65	pret furnizor
	Filtru tip Y (DN32)
	buc	4,00	
 66	pret furnizor
	Filtru tip Y (DN25)
	buc	14,00	
 67	pret
	Multical 302  "Kamstrupm" d=15mm
	buc	72,00	

	                                                                                                         

Proiectant    Ing. devizier SPOM               Tubolet S., Frunze L.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.