CAIET DE SARCINI
pentru  Cererea Ofertelor de Preţ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primăria comunei Ciorescu
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Ciorescu
3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație capitală în IET nr. 220 "LICURICI": Galeriile, Scările 

Autoritatea contractantă _____ Primăria comunei Ciorescu _______________________
(denumirea, adresa)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Scara Boc A	
		1.1. Lucrari de reparatie	
		1.1.1. Tavane	
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	20,000
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	15,000
	
3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	15,000
	
4	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	45,000
	
5	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	15,000
	
6	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga 5mm k=5  la art CF52)
	m2	15,000
	
7	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	15,000
	
8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,000
	
9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	15,000
	
10	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	15,000
	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)
	m2	15,000
	
12	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	15,000
	
		1.1.2. Pereti
	
13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	115,000
	
14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	115,000
	
15	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)
	m	98,000
	
16	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	55,000
	
17	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	115,000
	
18	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art. CF50)
	m2	115,000
	
19	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	115,000
	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2	115,000
	
21	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	115,000
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)
	m2	115,000
	
23	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	115,000
	
24	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg	1,400
	
25	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio
	m2	115,000
	
26	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	110,000
	
27	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,000
	
28	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2	2,000
	
		1.1.3. Pardoseli
	
29	RCsB15A
	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou
	m2	38,000
	
30	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	38,000
	
31	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	38,000
	
32	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	20,000
	
33	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm
	m2	18,000
	
34	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	45,000
	
		1.1.4. Timplarie
	
35	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890
	
36	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,890
	
37	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,890
	
38	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,800
	
		1.1.5. Balustrada
	
39	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	102,500
	
40	CH06A
	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoxD=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimintara pentru copii H-0,6m )
	m	13,600
	
41	CH06C
	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parete , confectionata din teava din innox Bara din inox (Protectie la fereastra)
	m	3,000
	
		1.1.6. Diverse
	
42	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	12,500
	
43	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	12,500
	
44	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	12,500
	
		1.2. Lucrari electrice
	
		1.2.1. Lucrari de constructii
	
45	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,000
	
46	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,000
	
47	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	80,000
	
48	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	80,000
	
		1.2.2. Lucrari de montare
	
49	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,000
	
50	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
51	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	80,000
	
52	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,500
	
53	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,300
	
54	
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	50,000
	
55	
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	30,000
	
56	
	Cutie de ramificatie
	buc	3,000
	
57	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
58	
	Tub flexibil  20
	m	50,000
	
59	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED
	100 buc	0,020
	
60	
	Corpuri de iluminat LED 40W 5000K
	buc	2,000
	
61	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959
	100 buc	0,020
	
62	
	LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni
	buc	2,000
	
63	RpEF17A
	Montarea lampii de semnalizare - EXIT
	buc	2,000
	
64	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,020
	
65	
	Intreruptor cu doua clape
	buc	2,000
	
66	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,010
	
67	
	Priza
	buc	1,000
	
68	
	Cutie pentru intrerupator si priza
	buc	3,000
	
		2. Scara Boc B-C
	
		2.1. Lucrari de reparatie 
	
		2.1.1. Tavane
	
69	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	26,000
	
70	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	15,000
	
71	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	15,000
	
72	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	45,000
	
73	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	15,000
	
74	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga 5mm k=5  la art CF52)
	m2	15,000
	
75	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	15,000
	
76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,000
	
77	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	15,000
	
78	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	15,000
	
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)
	m2	15,000
	
80	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	15,000
	
		2.1.2. Pereti
	
81	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	125,000
	
82	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	125,000
	
83	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)
	m	110,000
	
84	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	68,000
	
85	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	125,000
	
86	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 la art. CF50)
	m2	125,000
	
87	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	125,000
	
88	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2	125,000
	
89	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	125,000
	
90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)
	m2	125,000
	
91	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	125,000
	
92	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg	1,500
	
93	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio
	m2	125,000
	
94	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	140,000
	
95	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,000
	
96	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2	2,000
	
		2.1.3. Pardoseli
	
97	RCsB15A
	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou
	m2	45,000
	
98	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	45,000
	
99	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	45,000
	
100	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	13,000
	
101	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm
	m2	14,000
	
102	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	50,000
	
		2.1.4. Timplarie
	
103	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890
	
104	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,890
	
105	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,890
	
106	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,800
	
		2.1.5. Balustrada
	
107	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	102,500
	
108	CH06A
	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoxD=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimintara pentru copii H-0,6m )
	m	15,000
	
109	CH06C
	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parete , confectionata din teava din innox Bara din inox (Protectie la fereastra)
	m	3,000
	
		2.1.6. Diverse
	
110	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	12,500
	
111	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	12,500
	
112	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	12,500
	
		2.2. Lucrari electrice
	
		2.2.1. Lucrari de constructii
	
113	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,000
	
114	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,000
	
115	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	80,000
	
116	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	80,000
	
		2.2.2. Lucrari de montare
	
117	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,000
	
118	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
119	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	80,000
	
120	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,500
	
121	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,300
	
122	
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	50,000
	
123	
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	30,000
	
124	
	Cutie de ramificatie
	buc	3,000
	
125	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
126	
	Tub flexibil  20
	m	50,000
	
127	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED
	100 buc	0,020
	
128	
	Corpuri de iluminat LED 40W 5000K
	buc	2,000
	
129	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959
	100 buc	0,020
	
130	
	LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni
	buc	2,000
	
131	RpEF17A
	Montarea lampii de semnalizare - EXIT
	buc	2,000
	
132	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,020
	
133	
	Intreruptor cu doua clape
	buc	2,000
	
134	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,010
	
135	
	Priza
	buc	1,000
	
136	
	Cutie pentru intrerupator si priza
	buc	3,000
	
		3. Coridor
	
		3.1. Lucrari de reparatie
	
		3.1.1. Tavane
	
137	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	32,500
	
138	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	32,500
	
139	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	30,000
	
140	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	32,500
	
141	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga 5mm k=5  la art CF52)
	m2	32,500
	
142	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	32,500
	
143	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	32,500
	
144	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	32,500
	
145	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	32,500
	
146	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)
	m2	32,500
	
147	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	32,500
	
		3.1.2. Pereti
	
148	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	55,000
	
149	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	5,200
	
150	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	55,000
	
151	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)
	m	48,000
	
152	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)
	m2	10,000
	
153	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	35,000
	
154	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	55,000
	
155	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 la art. CF50)
	m2	55,000
	
156	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	55,000
	
157	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2	55,000
	
158	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	55,000
	
159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)
	m2	55,000
	
160	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	55,000
	
161	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg	0,800
	
162	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio
	m2	55,000
	
		3.1.3. Pardoseli
	
163	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	32,500
	
164	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	32,500
	
165	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	32,500
	
166	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	32,500
	
167	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	34,000
	
		3.1.4. Timplarie
	
168	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890
	
169	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,890
	
170	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,890
	
171	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,800
	
		3.1.5. Diverse
	
172	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	6,500
	
173	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	6,500
	
174	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	6,500
	
		3.2. Lucrari electrice
	
		3.2.1. Lucrari de constructii
	
175	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,000
	
176	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,000
	
177	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	80,000
	
178	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	80,000
	
		3.2.2. Lucrari de montare
	
179	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,000
	
180	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
181	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	80,000
	
182	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,500
	
183	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,300
	
184	
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	50,000
	
185	
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	30,000
	
186	
	Cutie de ramificatie
	buc	3,000
	
187	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
188	
	Tub flexibil  20
	m	50,000
	
189	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959
	100 buc	0,030
	
190	
	LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni
	buc	3,000
	
191	RpEF17A
	Montarea lampii de semnalizare - EXIT
	buc	1,000
	
192	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,020
	
193	
	Intreruptor cu doua clape
	buc	2,000
	
194	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,010
	
195	
	Priza
	buc	1,000
	
196	
	Cutie pentru intrerupator si priza
	buc	3,000
	
		4. Scara Boc D-E
	
		4.1. Lucrari de reparatie 
	
		4.1.1. Tavane
	
197	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	26,500
	
198	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	14,500
	
199	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	14,500
	
200	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	45,000
	
201	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	14,500
	
202	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga 5mm k=5  la art CF52)
	m2	14,500
	
203	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	14,500
	
204	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	14,500
	
205	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	14,500
	
206	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	14,500
	
207	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)
	m2	14,500
	
208	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	14,500
	
		4.1.2. Pereti
	
209	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	135,000
	
210	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	135,000
	
211	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)
	m	110,000
	
212	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	68,000
	
213	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	135,000
	
214	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 5mm k=5 la art. CF50)
	m2	135,000
	
215	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	135,000
	
216	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2	135,000
	
217	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	135,000
	
218	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)
	m2	135,000
	
219	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	135,000
	
220	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg	1,500
	
221	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio
	m2	135,000
	
222	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	150,000
	
223	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,000
	
224	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2	2,000
	
		4.1.3. Pardoseli
	
225	RCsB15A
	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou
	m2	45,000
	
226	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	45,000
	
227	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	45,000
	
228	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	13,000
	
229	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm
	m2	14,000
	
230	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	50,000
	
		4.1.4. Timplarie
	
231	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890
	
232	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,890
	
233	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,890
	
234	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,800
	
		4.1.5. Balustrada
	
235	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	102,500
	
236	CH06A
	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoxD=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimintara pentru copii H-0,6m )
	m	15,000
	
237	CH06C
	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parete , confectionata din teava din innox Bara din inox (Protectie la fereastra)
	m	3,000
	
		4.1.6. Diverse
	
238	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	12,500
	
239	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	12,500
	
240	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	12,500
	
		4.2. Lucrari electrice
	
		4.2.1. Lucrari de constructii
	
241	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,000
	
242	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,000
	
243	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	80,000
	
244	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	80,000
	
		4.2.2. Lucrari de montare
	
245	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,000
	
246	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
247	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	80,000
	
248	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,500
	
249	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,300
	
250	
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	50,000
	
251	
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	30,000
	
252	
	Cutie de ramificatie
	buc	3,000
	
253	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
254	
	Tub flexibil  20
	m	50,000
	
255	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED
	100 buc	0,020
	
256	
	Corpuri de iluminat LED 40W 5000K
	buc	2,000
	
257	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959
	100 buc	0,020
	
258	
	LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni
	buc	2,000
	
259	RpEF17A
	Montarea lampii de semnalizare - EXIT
	buc	2,000
	
260	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,020
	
261	
	Intreruptor cu doua clape
	buc	2,000
	
262	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,010
	
263	
	Priza
	buc	1,000
	
264	
	Cutie pentru intrerupator si priza
	buc	3,000
	
		5. Coridor
	
		5.1. Lucrari de reparatie 
	
		5.1.1. Tavane
	
265	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	28,000
	
266	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	28,000
	
267	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	28,000
	
268	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	28,000
	
269	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga 5mm k=5  la art CF52)
	m2	28,000
	
270	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	28,000
	
271	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	28,000
	
272	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	28,000
	
273	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	28,000
	
274	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)
	m2	28,000
	
275	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	28,000
	
		5.1.2. Pereti
	
276	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	74,000
	
277	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	74,000
	
278	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)
	m	62,000
	
279	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	50,000
	
280	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	74,000
	
281	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 la art. CF50)
	m2	74,000
	
282	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	74,000
	
283	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2	74,000
	
284	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	74,000
	
285	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)
	m2	74,000
	
286	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	74,000
	
287	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg	0,800
	
288	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio
	m2	74,000
	
		5.1.3. Pardoseli
	
289	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	28,000
	
290	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	28,000
	
291	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	28,000
	
292	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	28,000
	
293	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	28,000
	
		5.1.4. Timplarie
	
294	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890
	
295	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,890
	
296	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,890
	
297	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,800
	
		5.1.5. Diverse
	
298	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	6,500
	
299	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	6,500
	
300	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	6,500
	
		5.2. Lucrari electrice
	
		5.2.1. Lucrari de constructii
	
301	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,000
	
302	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,000
	
303	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	80,000
	
304	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	80,000
	
		5.2.2. Lucrari de montare
	
305	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,000
	
306	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
307	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	80,000
	
308	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,500
	
309	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,300
	
310	
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	50,000
	
311	
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	30,000
	
312	
	Cutie de ramificatie
	buc	3,000
	
313	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
314	
	Tub flexibil  20
	m	50,000
	
315	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959
	100 buc	0,030
	
316	
	LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni
	buc	3,000
	
317	RpEF17A
	Montarea lampii de semnalizare - EXIT
	buc	1,000
	
318	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,020
	
319	
	Intreruptor cu doua clape
	buc	2,000
	
320	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,010
	
321	
	Priza
	buc	1,000
	
322	
	Cutie pentru intrerupator si priza
	buc	3,000
	
		6. Scara Boc F-G
	
		6.1. Lucrari de reparatie 
	
		6.1.1. Tavane
	
323	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	26,000
	
324	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	15,000
	
325	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	15,000
	
326	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	45,000
	
327	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	15,000
	
328	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga 5mm k=5  la art CF52)
	m2	15,000
	
329	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	15,000
	
330	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,000
	
331	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	15,000
	
332	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	15,000
	
333	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (amorsa antimucegai)
	m2	15,000
	
334	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	15,000
	
		6.1.2. Pereti
	
335	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	125,000
	
336	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti
	m2	125,000
	
337	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)
	m	110,000
	
338	CK18C
	Montarea coltarelori din aluminiu
	m	68,000
	
339	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	125,000
	
340	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm k=10 la art. CF50)
	m2	125,000
	
341	CN33A
	Tapete fibra de sticla VSP gr.60, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti
	m2	125,000
	
342	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "tip Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2	125,000
	
343	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "tip Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	125,000
	
344	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (amorsa antimucegai)
	m2	125,000
	
345	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea SuperLavabila, antimucegai)
	m2	125,000
	
346	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg	1,500
	
347	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio
	m2	125,000
	
348	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
	m2	140,000
	
349	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	2,000
	
350	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2	2,000
	
		6.1.3. Pardoseli
	
351	RCsB15A
	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui strat nou
	m2	45,000
	
352	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli
	m2	45,000
	
353	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	45,000
	
354	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	13,000
	
355	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm
	m2	14,000
	
356	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv
	m	50,000
	
		6.1.4. Timplarie
	
357	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,890
	
358	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,890
	
359	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,890
	
360	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,800
	
		6.1.5. Balustrada
	
361	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	102,500
	
362	CH06A
	Mina curenta din inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inoxD=1 1/4" (Balustrada din inox H-0,9m cu bara suplimintara pentru copii H-0,6m )
	m	15,000
	
363	CH06C
	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parete , confectionata din teava din innox Bara din inox (Protectie la fereastra)
	m	3,000
	
		6.1.6. Diverse
	
364	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	12,500
	
365	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	12,500
	
366	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	12,500
	
		6.2. Lucrari electrice
	
		6.2.1. Lucrari de constructii
	
367	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,000
	
368	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	10,000
	
369	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	80,000
	
370	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	80,000
	
		6.2.2. Lucrari de montare
	
371	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,000
	
372	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
373	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	80,000
	
374	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m	0,500
	
375	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
	100 m	0,300
	
376	
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	50,000
	
377	
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	30,000
	
378	
	Cutie de ramificatie
	buc	3,000
	
379	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,800
	
380	
	Tub flexibil  20
	m	50,000
	
381	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat LED
	100 buc	0,020
	
382	
	Corpuri de iluminat LED 40W 5000K
	buc	2,000
	
383	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED Panel 595x959
	100 buc	0,020
	
384	
	LED Panel 595x959 48 W 6500K Garantie 36 luni
	buc	2,000
	
385	RpEF17A
	Montarea lampii de semnalizare - EXIT
	buc	2,000
	
386	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,020
	
387	
	Intreruptor cu doua clape
	buc	2,000
	
388	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,010
	
389	
	Priza
	buc	1,000
	
390	
	Cutie pentru intrerupator si priza
	buc	3,000

PRIMAR                                       SCRIPNIC Ivan