	Construirea unui ascensor la cladirea cu nr. cadastral 0100214.147.14, cu replanificarea partiala a incaperilor, din str. Nicolae Testemitanu, 30, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii constructive (10/04-25-C)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Ascensor



	1.1. Terasamente



	3
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,047



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	0,4145

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	0,4432

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Terasamente
	

	1.2. Putul ascensorului



	11
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25

	m3
	
	2,280



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,000
	9,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	0,9120

	
	266310210000025
	Beton C20/25
	m3
	1,025
	2,3721

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	0,2314

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	1,3680

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	0,5700

	12
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg

	kg
	
	100,000



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,105
	10,5000

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,040
	105,0400

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,020
	2,0200

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,010
	1,0100

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,080
	8,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,013
	1,3000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Putul ascensorului
	

	1.3. Carcas metalic ascensor



	13
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	847,600



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	161,0440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	8,4760

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	8,4760

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	8,4760

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	847,6000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	4,2380

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	6,7808

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	12,7140

	14
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	15,050



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	109,5640

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	180,6000

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	90,3000

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	12,6420

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	45,1500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	22,5750

	15
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	426,700



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,450
	618,7150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	85,3400

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,135
	57,6045

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,051
	21,7617

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,150
	64,0050

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	213,3500

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,900
	810,7300

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carcas metalic ascensor
	

	1.4. Panta de trecere (7 buc)



	16
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	3 115,300



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	591,9070

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	31,1530

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	31,1530

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	31,1530

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	3 115,3000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	15,5765

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	24,9224

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	46,7295

	17
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	3,115



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	22,6772

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	37,3800

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	18,6900

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	2,6166

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	9,3450

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	4,6725

	18
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon autofixator ф16 HSL-TZ

	buc
	
	28,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,200
	5,6000

	
	287413631330029
	Bulon autofixator ф16 HSL-TZ
	buc
	1,000
	28,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Panta de trecere (7 buc)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ascensor
	

	2. Copertina



	19
	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

	m3
	
	26,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,320
	35,1120

	20
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	16,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	5,0840

	21
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv

	100 m3
	
	0,164



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	1,4465

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,430
	1,5465

	22
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	17,340



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110
	19,2474

	23
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	17,340



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258
	4,4737

	24
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	0,640



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,190
	0,7616

	25
	CA02C01
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,  turnare cu mijloace clasice C8/10

	m3
	
	0,640



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,850
	2,4640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,650
	0,4160

	
	266310210000010
	Beton C8/10
	m3
	1,020
	0,6593

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	0,0646

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,250
	0,1600

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,400
	0,2560

	26
	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile

	m2
	
	12,050



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	1,2050

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,950
	11,4475

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,050
	0,6025

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,080
	0,9640

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,090
	1,0845

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	0,0422

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,0060

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,120
	1,4460

	27
	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	82,400



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,075
	6,1800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	0,3296

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,025
	84,4600

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,150
	12,3600

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	0,8240

	28
	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	478,600



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,059
	28,2374

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,004
	1,9144

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,025
	490,5650

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,150
	71,7900

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010
	4,7860

	29
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25

	m3
	
	9,520



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,000
	38,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400
	3,8080

	
	266310210000025
	Beton C20/25
	m3
	1,025
	9,9044

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	0,9663

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,600
	5,7120

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,250
	2,3800

	30
	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea peste 10 kg / Bloc de ancore Ab-1 (4 buc)

	kg
	
	103,700



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,105
	10,8885

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,040
	108,9265

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,020
	2,0947

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,010
	1,0474

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,080
	8,2960

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,013
	1,3481

	31
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	1 102,900



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190
	209,5510

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010
	11,0290

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010
	11,0290

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010
	11,0290

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000
	1 102,9000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005
	5,5145

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008
	8,8232

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015
	16,5435

	32
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	1,103



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,280
	8,0298

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,000
	13,2360

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,000
	6,6180

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,840
	0,9265

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,000
	3,3090

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,500
	1,6545

	33
	CL31A
	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc

	m2
	
	33,150



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1,450
	48,0675

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200
	6,6300

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	0,135
	4,4752

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,051
	1,6907

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,150
	4,9725

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	16,5750

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1,900
	62,9850

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total Copertina
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu BD
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


