	                                                                                    
	Reparatia curenta exterioara si interioara a Substantiei de transformatoare nr.11 cu nr.inv 548 , mun. Chisinau str. Dacia 80/3 din gestiunea Aeroportului International Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Deviz-oferta  № 15-26
Lucrari de reparatie ST 11
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare

	
	
	

	
	
	1.1. Exterioare

	
	
	

	1
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 

	m2
	184,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	86,668

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,88

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	11,064

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	158,70

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	23,805

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,805

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,935

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	6,348

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	17,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,076

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,595

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,865

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,173

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis 

	m
	50,40

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,536

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,52

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,504

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCB18F

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 

	m3
	6,05

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	12,705

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,986

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,302

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,754

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	1,754

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,908

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile 

	m2
	12,10

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,356

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,356

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,242

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpCP45D

	Demontarea copertinelor metalice 

	kg
	121,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,42

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,42

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,097

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,121

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,363

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,605

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpCA01A

	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite 

	m3
	9,07

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	28,117

	
	
	Total
	
	
	

	9
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii 

	t
	48,98

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	54,368

	
	
	Total
	
	
	

	10
	TsI50B5

	Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	48,98

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	12,637

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterioare
	            
	

	 
	
	1.2. Interioare

	
	
	

	11
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	64,10

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	9,615

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,615

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,205

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,564

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCK42C

	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	64,10

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	24,999

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,999

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	3,205

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,205

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane 

	m2
	495,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	59,484

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	74,355

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	24,785

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,957

	
	
	Total
	
	
	

	14
	CL14A

	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile 

	t
	0,972

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	15,552

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,916

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,972

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,972

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,458

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,292

	
	2952270003015
	Aparat de sudura autogen
	h-ut
	2,43

	
	
	Total
	
	
	

	15
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii 

	t
	37,70

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	41,847

	
	
	Total
	
	
	

	16
	TsI50B5

	Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 

	t
	37,70

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	9,727

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interioare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demolare
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de refacere

	
	
	

	
	
	2.1. Exterioare

	
	
	

	
	
	2.1.1. Acoperis

	
	
	

	17
	RpCE18B

	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos 
Mat. marunte=1,03

	m
	132,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	30,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,52

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	40,788

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	16,315

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	10,197

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	9,517

	
	2682162608375
	Snur vata minerala  impl. simra zn cu D=60 mm
	m
	142,758

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,264

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,132

	
	
	Total
	
	
	

	18
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	158,70

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	58,719

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	47,61

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,048

	
	
	Total
	
	
	

	19
	IzF03A2

	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm 

	m2
	158,70

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	12,696

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	238,05

	
	2682132602070
	Tesetura  fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm  S10126
	m2
	174,57

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	47,61

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,079

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	158,70

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,397

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	3,968

	
	
	Total
	
	
	

	20
	IzF10B

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % 

	m2
	158,70

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	19,044

	
	252130260295
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm
	m2
	160,287

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	44,436

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	222,18

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,075

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	147,591

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,159

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	1,587

	
	
	Total
	
	
	

	21
	CC03C

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	130,13

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,253

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,651

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	131,431

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,651

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,301

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	39,039

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,078

	
	
	Total
	
	
	

	22
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	158,70

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	95,22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,87

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 063,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	6,665

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,587

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,761

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,904

	
	
	Total
	
	
	

	23
	CG01A1 K=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm 
K=2,00

	m2
	158,70

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	31,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,348

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	682,41

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,222

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,635

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,952

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,476

	
	
	Total
	
	
	

	24
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	25,70

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,084

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	10,666

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,285

	
	
	Total
	
	
	

	25
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	25,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	25,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,14

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	203,03

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	15,42

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,617

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,167

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,051

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,128

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CG24B

	Plinte inclinate sau in trepte, cu  inaltimea maxima de 15 cm, la intersectia parapetului cu acoperis, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 

	m
	24,70

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	20,995

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,47

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	59,28

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,173

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,049

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,371

	
	
	Total
	
	
	

	27
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat 

	m2
	184,40

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	68,228

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	55,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,055

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	158,70

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	71,415

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,501

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	383,26

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	99,981

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	31,74

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,522

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CE13D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu 
Material marunt=1,05

	m2
	25,70

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	13,621

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,14

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	64,764

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	16,191

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	8,738

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,542

	
	
	Total
	
	
	

	30
	RpCE26B apl

	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm  Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc 
Mat. marunte=1,04

	buc
	4,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,08

	
	201101445525
	Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm 
	buc
	4,16

	
	2682122600593
	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm 
	m2
	2,08

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	4,576

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,915

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,333

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,10

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	31
	CK26B

	Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei 

	m
	50,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,128

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,032

	
	27431235490
	Banda din tabla
	m
	50,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	201,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,504

	
	
	Total
	
	
	

	32
	RpCI22E

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv 
Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04

	m
	24,70

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	21,983

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,175

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	47,523

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	12,844

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	1,284

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	0,771

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	51,376

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	2,47

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CK26B

	Montare picurator din aluminiu la acoperis 

	m
	25,70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,224

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,056

	
	2743123549
	Picurator din aluminiu
	m
	25,70

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	102,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,257

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CE20A

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excludere cot jgheab, Piesa de racordare jgheab -burlan 4buc, Element de inchidere 4buc 
Material marunt=1,03

	m
	25,70

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	7,71

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	27,795

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	37,059

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	4,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	2,647

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	4,00

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	264,71

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,514

	
	
	Total
	
	
	

	35
	CE22A apl

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Cot burlan 8 buc, Cot de capat 4 buc, Piesa de legatura  4buc, Pilnii de curatire 4buc 
Material marunt=1,02

	m
	17,60

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	6,16

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	18,85

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	8,00

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	4,00

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	8,976

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	4,00

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	4,00

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	4,488

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,264

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina) 

	kg
	181,50

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	34,485

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,815

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,815

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,815

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	181,50

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,907

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,452

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,722

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CN21B

	Vopsitorii la copertine metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul 

	m2
	7,26

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,26

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,581

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,726

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,218

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,508

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,726

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,363

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,726

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CE06A1

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (H-35 gr.0,45mm, zincata), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05

	m2
	12,10

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	17,545

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,21

	
	2710403642035
	Tabla zincata cutata H-35 gr.0,45mm, zincata
	m2
	14,611

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	7,623

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	63,525

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	63,525

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	4,129

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	1,27

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,266

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperis
	            
	

	 
	
	2.1.2. Pereti

	
	
	

	39
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 

	m2
	136,50

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	102,375

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,041

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,014

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,041

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,016

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,41

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	614,25

	
	
	Total
	
	
	

	40
	CB14A1 k=10

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade 
K=10,00

	m2
	-136,50

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	-232,05

	
	
	Total
	
	
	

	41
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	227,65

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	27,318

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	94,475

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	11,382

	
	
	Total
	
	
	

	42
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 

	m2
	25,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,576

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	20,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,63

	
	
	Total
	
	
	

	43
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm (Coltare nc=0,25m/m2) 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	25,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	35,784

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7,51

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	101,808

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	101,808

	
	2521302602951
	Placi termoizolante, placi polistire extrudat 50mm
	m2
	27,234

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	27,997

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	6,363

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	152,712

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,63

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,086

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,58

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,454

	
	
	Total
	
	
	

	44
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren expandat 50mm (Coltare nc=0,5m/m2) 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	194,64

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	276,389

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	58,003

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	786,346

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	786,346

	
	2521302602950
	Placi termoizolante, placi polistire expandat 50mm
	m2
	210,347

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	216,245

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	98,293

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	1 179,518

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,866

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,662

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	4,477

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,504

	
	
	Total
	
	
	

	45
	IzF55E

	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala 135kg/m2 30mm 
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2
	7,83

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	18,745

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	4,142

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	31,633

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	39,542

	
	2521302602930
	Placi ignifudate din vata minerala 135kg/m2 30mm
	m2
	8,462

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	10,044

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	63,266

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,196

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,027

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	2,349

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,164

	
	
	Total
	
	
	

	46
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	25,20

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,024

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	10,458

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,26

	
	
	Total
	
	
	

	47
	CI06C4

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  (de coordonat cu benefiairul) 

	m2
	25,20

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	71,82

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,04

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	26,46

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,08

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	504,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,316

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,202

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	100,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,504

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,302

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CE25B

	Montare pe contur, deasupra teracota profil exterior pentru gresie si faianta 
Material marunt (adeziv, diluant)=1,05

	m
	44,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,24

	
	281210630671
	Profil exterior pentru gresie si faianta
	m
	51,744

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	202,45

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,074

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	30,368

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,122

	
	
	Total
	
	
	

	50
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) (vopsirea peretilor sa fie in culoare rosu si alba in forma de sah) 

	m2
	202,45

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	111,348

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	80,98

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	12,147

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	101,225

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	10,122

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,405

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.1.3. Tamplarie

	
	
	

	51
	RpCR34A

	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn  de aer de temperatura inalta 

	m2
	33,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	62,98

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	10,05

	
	2940420007684
	Masina slefuit
	h-ut
	4,02

	
	2952270003837
	Foehn de aer de temperatura inalta
	h-ut
	50,585

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 

	m2
	33,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	36,85

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	3,484

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	3,685

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	1,675

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	5,695

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	6,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,675

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,35

	
	
	Total
	
	
	

	53
	IzF10C

	Strat termoizolator la usi metalice, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale 

	m2
	16,80

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,688

	
	252130260295
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm
	m2
	16,968

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	5,544

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	27,72

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,009

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	18,48

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,017

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,168

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tamplarie
	            
	

	 
	
	2.1.4. Pereu

	
	
	

	54
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta 

	m3
	9,07

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,979

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	10,43

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,907

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,905

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	3,809

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CB01B

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile 

	m2
	6,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,089

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	11,011

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,302

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,605

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,726

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,726

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,018

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,006

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,097

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CC03C

	Montare plase sudate VR d4 pas 200x200mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	63,20

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,316

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	63,832

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,316

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,632

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	18,96

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,038

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CA02B3

	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01

	m3
	6,05

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	46,585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,932

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 759,824

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	4,681

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	4,186

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,772

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,512

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	2,42

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereu
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Exterioare
	            
	

	 
	
	2.2. Interioare

	
	
	

	
	
	2.2.1. Pereti

	
	
	

	58
	CB16A

	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime 

	m2
	91,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,688

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	63,875

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,182

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,319

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	27,375

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	27,375

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	27,375

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	4,562

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	9,125

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	13,688

	
	
	Total
	
	
	

	59
	RpCB09A

	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial 

	m2
	367,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	349,22

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	18,38

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	367,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	51,464

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	152,554

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	18,38

	
	
	Total
	
	
	

	61
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 

	m
	44,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	19,624

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,812

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	43,708

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,045

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,223

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,277

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,067

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,045

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,045

	
	
	Total
	
	
	

	62
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	367,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	367,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	73,52

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 904,04

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	220,56

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	8,822

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,389

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,735

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,838

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm) 

	kg
	275,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	11,028

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,379

	
	2873122004171
	Plasa sudata zincata 50.8x50.8x1.8mm
	kg
	278,457

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,379

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,757

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	82,71

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,165

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CF02B5 K=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 
K=2,00

	m2
	367,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	213,208

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,464

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	4,044

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 521,864

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	113,956

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,411

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,47

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,221

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,103

	
	
	Total
	
	
	

	65
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	367,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	51,464

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	152,554

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	18,38

	
	
	Total
	
	
	

	66
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	367,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	448,472

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 624,664

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,47

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	29,04

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,882

	
	
	Total
	
	
	

	67
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	367,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	73,52

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	404,36

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	55,14

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,11

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	22,30

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	33,138

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	6,69

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	325,803

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,25

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,762

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,66

	
	
	Total
	
	
	

	69
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	389,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,697

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	58,485

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	19,495

	
	
	Total
	
	
	

	70
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	389,90

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	175,455

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	38,99

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	411,306

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,39

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,39

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	389,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,697

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	58,485

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	19,495

	
	
	Total
	
	
	

	72
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	389,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	214,445

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	155,96

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	23,394

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	194,95

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	19,495

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,78

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.2.2. Tavane

	
	
	

	73
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare 

	m2
	128,09

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	17,933

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	53,157

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,404

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	128,09

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	195,978

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	914,563

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,512

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,119

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,498

	
	
	Total
	
	
	

	75
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	128,09

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	25,618

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	140,899

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	19,214

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,038

	
	
	Total
	
	
	

	76
	CF53B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) Kman=2; Kmec=2, Kmat=5 
K=2,00
K=5,00

	m2
	128,09

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	79,416

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	915,843

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,64

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,025

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,099

	
	
	Total
	
	
	

	77
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	128,09

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,843

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	19,214

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,404

	
	
	Total
	
	
	

	78
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	128,09

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	57,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,809

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	135,122

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,128

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,128

	
	
	Total
	
	
	

	79
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	128,09

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,843

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	19,214

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,404

	
	
	Total
	
	
	

	80
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	128,09

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	70,45

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	51,236

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,685

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	64,045

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	6,404

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,256

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	2.2.3. Podele

	
	
	

	81
	CL16A

	Captuseli metalice din tabla striata groasa (5mm) 

	t
	0,972

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	14,58

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	54,432

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,888

	
	273310361020
	Tabla stiata 5mm
	kg
	1 020,60

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	10,692

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	4,277

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	6,415

	
	2710602000614
	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm
	kg
	17,496

	
	2710703434783
	Otel lat OL 37 de 30x5 mm
	kg
	19,44

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	19,44

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,437

	
	
	Total
	
	
	

	82
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 

	m2
	24,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	26,40

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	2,496

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	2,64

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	1,20

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	4,08

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,80

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,20

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	2,40

	
	
	Total
	
	
	

	83
	CC03C

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 

	kg
	53,20

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,33

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,266

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	53,732

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,266

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,532

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	15,96

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,032

	
	
	Total
	
	
	

	84
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	64,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	38,46

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,41

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	833,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,692

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,641

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,923

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,769

	
	
	Total
	
	
	

	85
	CG01A1 K=14

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 7cm 
K=14,00

	m2
	64,10

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	89,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,948

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 929,41

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	6,282

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,795

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,692

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,346

	
	
	Total
	
	
	

	86
	CG56B

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,01

	m2
	25,30

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	11,84

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	781,922

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,179

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,125

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,506

	
	
	Total
	
	
	

	87
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli 

	m2
	89,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	12,516

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betoncontact"
	kg
	37,101

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,47

	
	
	Total
	
	
	

	88
	CG47A

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (de coordonat cu beneficiarul) 
Materiale marunte (cirpe)=1,01

	m2
	89,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	124,266

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	93,003

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	225,735

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	52,371

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,09

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 805,88

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,805

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,626

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	5,632

	
	
	Total
	
	
	

	89
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05

	m
	63,80

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	25,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,38

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	68,33

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	23,446

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	401,94

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	6,699

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	19,14

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	3,19

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,064

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Podele
	            
	

	 
	
	2.2.4. Alte lucrari

	
	
	

	90
	SE59A1

	Convector electric 2000 W, montat pe perete din beton 
Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02

	buc
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,70

	
	29241273568
	Convector electric 2000 W
	buc
	6,12

	
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	12,24

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,24

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Alte lucrari
	            
	

	 
	
	2.2.5. Tamplarie

	
	
	

	91
	RpCR34A

	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn  de aer de temperatura inalta 

	m2
	6,90

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	12,972

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	2,07

	
	2940420007684
	Masina slefuit
	h-ut
	0,828

	
	2952270003837
	Foehn de aer de temperatura inalta
	h-ut
	10,419

	
	
	Total
	
	
	

	92
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul 

	m2
	6,90

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,59

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,718

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,759

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,345

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	1,173

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,38

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,345

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,69

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tamplarie
	            
	

	 
	
	2.2.6. Electricitate

	
	
	

	93
	RpEC02C

	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru 3x1,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m. 

	buc
	22,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	95,04

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	176,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	33,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	33,00

	
	2722103107315
	Conductor de cupru 3x1,5mm
	m
	352,00

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	3,30

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,015

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,066

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	143,00

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,66

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	3,30

	
	
	Total
	
	
	

	94
	RpEC08C

	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru 3x2,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarmi, camine, industriale 

	buc
	6,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	32,82

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	54,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	7,20

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,018

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,018

	
	2722103107325
	Conductor de cupru 3x2,5
	m
	108,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	54,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,80

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,90

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,006

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	0,90

	
	
	Total
	
	
	

	95
	RpEC08C

	Montarea locului de intrerupator, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru 3x1,5mm2 in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarmi, camine, industriale 

	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,35

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	45,00

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	6,00

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,015

	
	2744125904771
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 
	kg
	0,015

	
	2722103107315
	Conductor de cupru 3x1,5mm
	m
	90,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	45,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,50

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	0,75

	
	2414126109481
	Pasta de lipit (flux)
	kg
	0,005

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	96
	RpEF13A

	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W 

	buc
	22,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	20,68

	
	287527440052
	Corp de iluminat  20 W, 2000 lm, 4200 K
	buc
	22,00

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	44,00

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	44,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,76

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	4,40

	
	
	Total
	
	
	

	97
	RpEF12B

	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi LED T8, 10W, 600mm 

	buc
	44,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,60

	
	3150145100110
	Tuburi LED T8, 10W, 600mm
	buc
	46,20

	
	
	Total
	
	
	

	98
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	6,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,86

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	6,12

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	6,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,03

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,03

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	12,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	12,00

	
	
	Total
	
	
	

	99
	RpEE01B

	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	5,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,90

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	5,05

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	5,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,025

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,25

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	10,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	10,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	10,00

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	10,00

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Electricitate
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Interioare
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de refacere
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Asigurare medicala
	
	

	
	Transportare materiale
	
	

	
	Depozitare materiale
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







