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CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: ,,Lucrări de reparație capitală a clădirii administrative situate pe str. Mihai Viteazu, nr.21A, or.Ocnița”

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile,
str. A. Pușkin, nr. 47, mun.Chișinău
1 . Descriere generală
Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.
Lucrări de reparație capitală a clădirii administrative situate pe str. Mihai Viteazu, nr.21A, or.Ocnița. Toate clarificările referitoare la obiectul achiziției, vor fi coordonate cu persoana responsabilă din cadrul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, or.Chișinău, str. A. Pușkin, nr.47.
2. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente.
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.
În urma începerii executării lucrărilor Antreprenorul își asumă obligațiunea de a asigura integritatea bunurilor, conform cerințelor Beneficiarului.
3. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.
Notă: La elaborarea devizelor solicităm adițional să prezentați printr-o notă de informare (modelul/ brandul) aparatelor de aer condiționat, care urmează a fi instalate, semnată prin semnătură electronică de către operatorul economic.
4. Cerinţe privind calculul costului
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu, - în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.
5. Documente obligatorii la depunerea ofertei
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, - lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.
6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
La punctual dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante, – conform Anunțului de participare.
Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de 120 zile. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.




















Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de reparatii la of. SCT Ocnița, or. Ocnița, str. Mihai Viteazu, 21/A

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1

	Obiectul: Lucrari de reparatie

	Devizul: Lucrari de constructii

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de demolare
	
	

	1.1.1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, usi)
	m2
	99,1000

	1.1.1.1
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	20,8110

	1.1.1.2
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	20,8110

	1.1.2
	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP.
	m3
	10,0000

	1.1.2.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	1,2000

	1.1.2.2
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,5000

	1.1.2.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	35,0000

	1.1.2.4
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8000

	1.1.3
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.
	m2
	124,3000

	1.1.3.1
	2320166200729
	Parchetin
	l
	3,1075

	1.1.3.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	3,7290

	1.1.3.3
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	33,5610

	1.1.3.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,5610

	1.1.3.5
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	4,9720

	1.1.4
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil
	m2
	74,2000

	1.1.4.1
	2320166200729
	Parchetin
	l
	2,2260

	1.1.4.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	2,2260

	1.1.4.3
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	17,0660

	1.1.4.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,0660

	1.1.4.5
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,2260

	1.1.5
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie
	m2
	143,7000

	1.1.5.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	7,1850

	1.1.5.2
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	56,0430

	1.1.5.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	56,0430

	1.1.5.4
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	7,1850

	1.1.6
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.
	m2
	188,8000

	1.1.6.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	9,4400

	1.1.6.2
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	28,3200

	1.1.6.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,3200

	1.1.6.4
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	7,5520

	1.1.7
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.
	m2
	922,0000

	1.1.7.1
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	46,1000

	1.1.7.2
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	110,6400

	1.1.7.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	138,3000

	1.1.7.4
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	9,2200

	1.1.8
	RpCO56C
	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.
	m2
	200,0000

	1.1.8.1
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	26,0000

	1.1.8.2
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	24,0000

	1.1.9
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile.
	buc
	50,0000

	1.1.9.1
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	11,0000

	1.1.10
	RpVC41A k=0.5
	Demontarea conditionerilor existente
	buc
	14,0000

	1.1.10.1
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,5600

	1.1.10.2
	2681126001473
	Cirpe de sters
	kg
	0,3500

	1.1.10.3
	7136060011800
	Instalator ventilare
	h-om
	113,4000

	1.1.10.4
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	1,0500

	1.1.11
	IB05A aplicat
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (doar manopera)
	buc
	25,0000

	1.1.11.1
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	50,0000

	1.1.12
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.
	buc
	2,0000

	1.1.12.1
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	1.1.13
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.
	buc
	2,0000

	1.1.13.1
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2000

	1.1.14
	TrB05B2-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.
	t
	33,5000

	1.1.14.1
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	69,6800
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	1.1.15
	TsH92B
	Incarcarea in auto: deseuri de constructie
	t
	33,5000

	1.1.15.1
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	37,1850

	1.1.16
	TsI50A5
	Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km.
	t
	33,5000

	1.1.16.1
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	3,5510

	
	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare
	
	

	
	
	Capitolul 2.1. Pardosea. Tip 1
	
	

	1.1.17
	CN53A
	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog
	m2
	136,4000

	1.1.17.1
	2416586105303
	Amorsa-grund "Betohgpuht"
	kg
	20,4600

	1.1.17.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,8200

	1.1.17.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,0920

	1.1.18
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)
	kg
	259,2000

	1.1.18.1
	2873122004100
	Plase sudate VR 100x100 dn4
	kg
	261,7920

	1.1.18.2
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,2960

	1.1.18.3
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,5920

	1.1.18.4
	2010237318750
	Distantieri
	buc
	77,7600

	1.1.18.5
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	6,4800

	1.1.18.6
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2960

	1.1.18.7
	2922140007000
	Macara
	h-ut
	0,1555

	1.1.19
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.
	m2
	136,4000

	1.1.19.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 773,2000

	1.1.19.2
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,7288

	1.1.19.3
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	1,3640

	1.1.19.4
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	81,8400

	1.1.19.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,6400

	1.1.19.6
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,0920

	1.1.19.7
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,6368

	1.1.20
	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 2 cm
	m2
	136,4000

	1.1.20.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 173,0400

	1.1.20.2
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,8192

	1.1.20.3
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	1,0912

	1.1.20.4
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	54,5600

	1.1.20.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,9120

	1.1.20.6
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,6368

	1.1.20.7
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,8184

	1.1.21
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi
	m2
	136,4000

	1.1.21.1
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	140,4920

	1.1.21.2
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj
	kg
	872,9600

	1.1.21.3
	24302261000001
	Fuga
	kg
	55,9240

	1.1.21.4
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	2 728,0000

	1.1.21.5
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,4092

	1.1.21.6
	222222222992
	Materiale marunte (cirpe)
	%
	1,0000

	1.1.21.7
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	150,0400

	1.1.21.8
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2455

	1.1.21.9
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	2,2915

	1.1.21.10
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	8,5932

	1.1.22
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.
	m
	101,5000

	1.1.22.1
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	103,5300

	1.1.22.2
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	35,5250

	1.1.22.3
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	609,0000

	1.1.22.4
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	10,1500

	1.1.22.5
	2222222222992
	Material marunt (cirpe, apa etc.)
	%
	5,0000

	1.1.22.6
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	40,6000

	1.1.22.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,1500

	1.1.22.8
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu = 2,00 m
	h-ut
	30,4500

	1.1.22.9
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	5,0750

	1.1.22.10
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1015

	
	
	TOTAL Capitolul 2.1. Pardosea. Tip 1
	
	

	
	
	Capitolul 2.2. Pardosea. Tip 2
	
	

	1.1.23
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog
	m2
	131,6000

	1.1.23.1
	2430226101010
	Grund "Betohgpuht"
	kg
	54,6140

	1.1.23.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	6,5800

	1.1.23.3
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	18,4240

	1.1.24
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4)
	kg
	125,6000

	1.1.24.1
	2873122004100
	Plase sudate VR 100x100 dn4
	kg
	126,8560

	1.1.24.2
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,6280

	1.1.24.3
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	1,2560

	1.1.24.4
	2010237318750
	Distantieri
	buc
	37,6800

	1.1.24.5
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,1400

	1.1.24.6
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6280
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	1.1.24.7
	2922140007000
	Macara
	h-ut
	0,0754

	1.1.25
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.
	m2
	66,1000

	1.1.25.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	859,3000

	1.1.25.2
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	2,7762

	1.1.25.3
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,6610

	1.1.25.4
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	39,6600

	1.1.25.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,6100

	1.1.25.6
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,9830

	1.1.25.7
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,7932

	1.1.26
	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga 2 cm
	m2
	66,1000

	1.1.26.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	568,4600

	1.1.26.2
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,8508

	1.1.26.3
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,5288

	1.1.26.4
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	26,4400

	1.1.26.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2880

	1.1.26.6
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7932

	1.1.26.7
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3966

	1.1.27
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .
	m2
	131,6000

	1.1.27.1
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	2 013,4800

	1.1.27.2
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	11,8440

	1.1.27.3
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,5264

	1.1.27.4
	2222222222992
	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)
	%
	0,5000

	1.1.27.5
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	30,7944

	1.1.27.6
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,5272

	1.1.27.7
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3160

	1.1.28
	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)
	m2
	131,6000

	1.1.28.1
	2670112204051
	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)
	m2
	138,1800

	1.1.28.2
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	138,1800

	1.1.28.3
	2030122946766
	Plinte din PVC
	m
	131,6000

	1.1.28.4
	2222222222992
	Materiale marunte (cuie)
	%
	1,0000

	1.1.28.5
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	181,6080

	1.1.28.6
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,3720

	1.1.28.7
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,9480

	
	
	TOTAL Capitolul 2.2. Pardosea. Tip 2
	
	

	
	
	Capitolul 2.3. Pardosea. Tip 3
	
	

	1.1.29
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog
	m2
	74,2000

	1.1.29.1
	2430226101010
	Grund "Betohgpuht"
	kg
	30,7930

	1.1.29.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,7100

	1.1.29.3
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	10,3880

	1.1.30
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .
	m2
	74,2000

	1.1.30.1
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1 135,2600

	1.1.30.2
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	6,6780

	1.1.30.3
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,2968

	1.1.30.4
	2222222222992
	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)
	%
	0,5000

	1.1.30.5
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	17,3628

	1.1.30.6
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,1164

	1.1.30.7
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7420

	1.1.31
	CG49A
	Executarea acoperirii din vinil omogen (gr.2mm), la pardoseli (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2
	74,2000

	1.1.31.1
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	11,1300

	1.1.31.2
	2462106100006
	Clei "Uzin KE 418"
	kg
	25,9700

	1.1.31.3
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	389,5500

	1.1.31.4
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	75,6840

	1.1.31.5
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	11,1300

	1.1.31.6
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	81,6200

	1.1.31.7
	2523116716346
	Covor din vinil omogen (gr.2mm)
	m2
	77,9100

	1.1.31.8
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,1113

	1.1.31.9
	2222222222992
	Materiale marunte (cirpe)
	%
	0,5000

	1.1.31.10
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	148,4000

	1.1.31.11
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	88,2980

	1.1.31.12
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,7420

	1.1.31.13
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,8904

	1.1.31.14
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	14,8400

	
	
	TOTAL Capitolul 2.3. Pardosea. Tip 3
	
	

	
	
	Capitolul 3.1. Pereti. Tip 1 (deschis la ferestre si usi)
	
	

	1.1.32
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog
	m2
	70,0000

	1.1.32.1
	2416586105303
	Amorsa-grund Supraton
	kg
	10,5000

	1.1.32.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,5000

	1.1.32.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,1000



	1.1.33
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor
	m2
	70,0000

	1.1.33.1
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	73,8430

	1.1.33.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0700

	1.1.33.3
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	31,5000

	1.1.33.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,0000

	1.1.33.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0700

	1.1.34
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog
	m2
	70,0000

	1.1.34.1
	2416586105303
	Amorsa-grund Supraton
	kg
	10,5000

	1.1.34.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,5000

	1.1.34.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,1000

	1.1.35
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .
	m2
	70,0000

	1.1.35.1
	2430116103800
	Vopsea lavabila
	kg
	28,0000

	1.1.35.2
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	4,2000

	1.1.35.3
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	35,0000

	1.1.35.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	3,5000

	1.1.35.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,1400

	1.1.35.6
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	38,5000

	
	
	TOTAL Capitolul 3.1. Pereti. Tip 1 (deschis la ferestre si usi)
	
	

	
	
	Capitolul 3.2. Pereti. Tip 2
	
	

	1.1.36
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"
	m2
	823,5000

	1.1.36.1
	2416586105303
	Amorsa-grund "Betohgpuht"
	kg
	123,5250

	1.1.36.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	41,1750

	1.1.36.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	24,7050

	1.1.37
	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	823,5000

	1.1.37.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7 880,8950

	1.1.37.2
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	22,2345

	1.1.37.3
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	5,7645

	1.1.37.4
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 095,2550

	1.1.37.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	304,6950

	1.1.37.6
	29522700038171
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	6,5880

	1.1.37.7
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,2940

	1.1.38
	RpCJ27B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)
	m2
	823,5000

	1.1.38.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,4941

	1.1.38.2
	2664102100000
	Mortar
	m3
	9,8820

	1.1.38.3
	2222222222992
	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)
	%
	2,0000

	1.1.38.4
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	214,1100

	1.1.38.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,4100

	1.1.38.6
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,2940

	1.1.38.7
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,6470

	1.1.39
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog
	m2
	823,5000

	1.1.39.1
	2416586105303
	Amorsa-grund Supraton
	kg
	123,5250

	1.1.39.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	41,1750

	1.1.39.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	24,7050

	1.1.40
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	823,5000

	1.1.40.1
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	5 879,7900

	1.1.40.2
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	3,2940

	1.1.40.3
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 004,6700

	1.1.40.4
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	65,0565

	1.1.40.5
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	13,1760

	1.1.41
	CF17C
	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.
	m2
	823,5000

	1.1.41.1
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	905,8500

	1.1.41.2
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	123,5250

	1.1.41.3
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,2471

	1.1.41.4
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	164,7000

	1.1.42
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori
	m2
	823,5000

	1.1.42.1
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	341,7525

	1.1.42.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	41,1750

	1.1.42.3
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	98,8200

	1.1.43
	CF30A
	Tencuieli interioara de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.
	m2
	823,5000

	1.1.43.1
	26531021008311
	Tink
	kg
	1 894,0500

	1.1.43.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	3,2940

	1.1.43.3
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 004,6700

	1.1.43.4
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	4,9410

	
	
	TOTAL Capitolul 3.2. Pereti. Tip 2
	
	

	
	
	Capitolul 3.3. Pereti. Tip 3
	
	

	1.1.44
	CD50G
	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m
	m3
	2,0000



	1.1.44.1
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	790,0000

	1.1.44.2
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,4680

	1.1.44.3
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0010

	1.1.44.4
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,8800

	1.1.44.5
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,6400

	1.1.44.6
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7800

	1.1.44.7
	2922140007000
	Macara
	h-ut
	0,8000

	1.1.45
	CF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (astupare tevi incalzire, canalizare)
	m2
	4,0000

	1.1.45.1
	2662102701000
	Placi ghips-carton gr.12,5mm
	m2
	4,2000

	1.1.45.2
	2710703520284
	Profil de ghidaj UD
	m
	8,3000

	1.1.45.3
	2710703520285
	Profil de suport CD
	m
	16,8000

	1.1.45.4
	2812106306002
	Profil de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	16,8000

	1.1.45.5
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf"
	m
	17,9200

	1.1.45.6
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca"
	m
	3,3200

	1.1.45.7
	2430226102822
	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	7,2000

	1.1.45.8
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,3500

	1.1.45.9
	2051142950711
	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	18,1200

	1.1.45.10
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	213,8000

	1.1.45.11
	2222222222992
	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)
	%
	0,5000

	1.1.45.12
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	15,0696

	1.1.45.13
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0248

	1.1.45.14
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	0,5508

	1.1.46
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"
	m2
	32,5000

	1.1.46.1
	2416586105303
	Amorsa-grund "Betohgpuht"
	kg
	4,8750

	1.1.46.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,6250

	1.1.46.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9750

	1.1.47
	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2
	32,5000

	1.1.47.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	311,0250

	1.1.47.2
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,8775

	1.1.47.3
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,2275

	1.1.47.4
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	43,2250

	1.1.47.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,0250

	1.1.47.6
	29522700038171
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,2600

	1.1.47.7
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1300

	1.1.48
	RpCJ27B k=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)
	m2
	32,5000

	1.1.48.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0195

	1.1.48.2
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,3900

	1.1.48.3
	2222222222992
	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)
	%
	2,0000

	1.1.48.4
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	8,4500

	1.1.48.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9500

	1.1.48.6
	2952270003817
	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1300

	1.1.48.7
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0650

	1.1.49
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog
	m2
	32,5000

	1.1.49.1
	2416586105303
	Amorsa-grund Supraton
	kg
	4,8750

	1.1.49.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,6250

	1.1.49.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9750

	1.1.50
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.
	m2
	32,5000

	1.1.50.1
	2661112800700
	Placi faianta
	m2
	33,1500

	1.1.50.2
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj
	kg
	120,2500

	1.1.50.3
	24302261000001
	Fuga
	kg
	15,2750

	1.1.50.4
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	650,0000

	1.1.50.5
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0650

	1.1.50.6
	2222222222992
	Materiale marunte (cirpe, disc)
	%
	1,0000

	1.1.50.7
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	53,6250

	1.1.50.8
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3900

	1.1.50.9
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,3250

	
	
	TOTAL Capitolul 3.3. Pereti. Tip 3
	
	

	
	
	Capitolul 3.4. Pereti. Tip 4
	
	

	1.1.51
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog
	m2
	72,6000

	1.1.51.1
	2416586105303
	Amorsa-grund Supraton
	kg
	10,8900

	1.1.51.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,6300

	1.1.51.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,1780

	1.1.52
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .
	m2
	72,6000

	1.1.52.1
	2430116103800
	Vopsea lavabila
	kg
	29,0400

	1.1.52.2
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	4,3560

	1.1.52.3
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	36,3000

	1.1.52.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	3,6300

	1.1.52.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,1452

	1.1.52.6
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	39,9300

	
	
	TOTAL Capitolul 3.4. Pereti. Tip 4
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	Capitolul 4.1. Tavan. Tip 1
	
	

	1.1.53
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.
	m2
	248,7000

	1.1.53.1
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	994,8000

	1.1.53.2
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	261,1350

	1.1.53.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	37,3050

	1.1.53.4
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	509,8350

	1.1.53.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,7305

	
	
	TOTAL Capitolul 4.1. Tavan. Tip 1
	
	

	
	
	Capitolul 4.2. Tavan. Tip 2
	
	

	1.1.54
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog
	m2
	74,2000

	1.1.54.1
	2416586105303
	Amorsa-grund Supraton
	kg
	11,1300

	1.1.54.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,7100

	1.1.54.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,2260

	1.1.55
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2
	74,2000

	1.1.55.1
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	78,2736

	1.1.55.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0742

	1.1.55.3
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	33,3900

	1.1.55.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,4200

	1.1.55.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0742

	1.1.56
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog
	m2
	74,2000

	1.1.56.1
	2416586105303
	Amorsa-grund Supraton
	kg
	11,1300

	1.1.56.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,7100

	1.1.56.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,2260

	1.1.57
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .
	m2
	74,2000

	1.1.57.1
	2430116103800
	Vopsea lavabila
	kg
	29,6800

	1.1.57.2
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	4,4520

	1.1.57.3
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	37,1000

	1.1.57.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	3,7100

	1.1.57.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,1484

	1.1.57.6
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	40,8100

	
	
	TOTAL Capitolul 4.2. Tavan. Tip 2
	
	

	
	
	Capitolul 4.3. Tavan. Tip 3
	
	

	1.1.58
	CF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm rezistent la umezeala)
	m2
	15,2000

	1.1.58.1
	2662102701000
	Placi ghips-carton gr.12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	15,9600

	1.1.58.2
	2710703520284
	Profil de ghidaj UD
	m
	13,9688

	1.1.58.3
	2710703520285
	Profil de suport CD
	m
	33,4400

	1.1.58.4
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf"
	m
	35,7200

	1.1.58.5
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca"
	m
	11,5140

	1.1.58.6
	2430226102822
	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	4,1192

	1.1.58.7
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,3300

	1.1.58.8
	2051142950711
	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	25,0800

	1.1.58.9
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	246,0880

	1.1.58.10
	2222222222992
	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)
	%
	0,5000

	1.1.58.11
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	29,0320

	1.1.58.12
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0699

	1.1.58.13
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	0,7220

	1.1.59
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2
	15,2000

	1.1.59.1
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	16,0345

	1.1.59.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0152

	1.1.59.3
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,8400

	1.1.59.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5200

	1.1.59.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0152

	1.1.60
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog
	m2
	15,2000

	1.1.60.1
	2416586105303
	Amorsa-grund Supraton
	kg
	2,2800

	1.1.60.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7600

	1.1.60.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4560

	1.1.61
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .
	m2
	15,2000

	1.1.61.1
	2430116103800
	Vopsea lavabila
	kg
	6,0800

	1.1.61.2
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,9120

	1.1.61.3
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,6000

	1.1.61.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,7600

	1.1.61.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,0304

	1.1.61.6
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,3600

	
	
	TOTAL Capitolul 4.3. Tavan. Tip 3
	
	

	
	
	Capitolul 5. Timplarie
	
	

	1.1.62
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la
	m2
	40,7000



	
	
	35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (17 buc)
	
	

	1.1.62.1
	2030112939150
	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	40,7000

	1.1.62.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	162,8000

	1.1.62.3
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	20,3500

	1.1.62.4
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	7,1225

	1.1.62.5
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	24,4200

	1.1.62.6
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	40,7000

	1.1.62.7
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	29,7110

	1.1.62.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2560

	1.1.62.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8140

	1.1.63
	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.
	m2
	16,8000

	1.1.63.1
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	16,8000

	1.1.63.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	50,4000

	1.1.63.3
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,5280

	1.1.63.4
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,2264

	1.1.63.5
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,4000

	1.1.63.6
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,7200

	1.1.63.7
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	17,6400

	1.1.63.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8400

	1.1.63.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3360

	1.1.64
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (19 buc)
	m2
	41,8000

	1.1.64.1
	2030112938150
	Ferestre din mase plastice
	m2
	41,8000

	1.1.64.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	125,4000

	1.1.64.3
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	6,8970

	1.1.64.4
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	5,1414

	1.1.64.5
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	16,7200

	1.1.64.6
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	29,2600

	1.1.64.7
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	21,3180

	1.1.64.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0900

	1.1.64.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8360

	1.1.65
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (19 buc)
	m
	24,9000

	1.1.65.1
	2521106718393
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre
	m
	24,9000

	1.1.65.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	149,4000

	1.1.65.3
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,9920

	1.1.65.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2490

	1.1.65.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2490

	1.1.66
	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (19 buc)
	m
	24,9000

	1.1.66.1
	2743123549027
	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre
	m
	24,9000

	1.1.66.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	149,4000

	1.1.66.3
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,2410

	1.1.66.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2490

	1.1.66.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2490

	1.1.67
	CK32B
	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele verticale'', inclusiv accesoriile (19 buc)
	m2
	55,1000

	1.1.67.1
	2812106308432
	Jaluzele verticale
	m2
	55,1000

	1.1.67.2
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	8,8160

	1.1.67.3
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	110,2000

	1.1.67.4
	2052152950716
	DIBLU DIN LEMN
	buc
	55,1000

	1.1.67.5
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,0200

	1.1.67.6
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	33,0600

	1.1.68
	CK32B
	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, ,,jaluzele orizontale'', inclusiv accesoriile (10 buc)
	m2
	29,0000

	1.1.68.1
	2812106308432
	Jaluzele orizontale
	m2
	29,0000

	1.1.68.2
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	4,6400

	1.1.68.3
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	58,0000

	1.1.68.4
	2052152950716
	DIBLU DIN LEMN
	buc
	29,0000

	1.1.68.5
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,8000

	1.1.68.6
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	17,4000

	
	
	TOTAL Capitolul 5. Timplarie
	
	

	
	
	Capitolul 6. Lucrari tehnico-sanitare
	
	

	1.1.69
	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava din polipropilena PPR, PN 16, d.20)
	m
	50,0000

	1.1.69.1
	2521216717050
	Teava din polipropilena PPR, PN 16, d.20
	m
	51,0000

	1.1.69.2
	2523156719430
	Cot din material plastic d.20
	buc
	4,0000

	1.1.69.3
	2523156719450
	Teu din material plastic d.20
	buc
	35,5000

	1.1.69.4
	2523156719400
	Mufa din material plastic d.20
	buc
	3,5000

	1.1.69.5
	2523156719460
	Reductie din material plastic d.20
	buc
	5,5000

	1.1.69.6
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,0000

	1.1.69.7
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,3000

	1.1.69.8
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	16,5000

	1.1.69.9
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	1,0950

	1.1.70
	RpIF09B1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Furtun termoizolant , d. 20mm)
	m
	50,0000

	1.1.70.1
	332051735223
	Furtun termoizolant d. 20mm
	m
	51,5000



	1.1.70.2
	20028339
	Materiale mărunte
	%
	5,0000

	1.1.70.3
	7136040011800
	Instalator incalzire
	h-om
	25,0000

	1.1.71
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20)
	buc
	10,0000

	1.1.71.1
	2913124503150
	Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20
	buc
	10,0000

	1.1.71.2
	2222222222992
	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)
	%
	1,5000

	1.1.71.3
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,3000

	1.1.72
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	50,0000

	1.1.72.1
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,0000

	1.1.73
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm
	m
	50,0000

	1.1.73.1
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5000

	1.1.74
	SB28A
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.
	buc
	1,0000

	1.1.74.1
	252312672115
	Sifon de pardoseala din polipropilena diametrul iesirii de 50 mm
	buc
	1,0000

	1.1.74.2
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0035

	1.1.74.3
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0100

	1.1.74.4
	2222222222992
	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)
	%
	1,0000

	1.1.74.5
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500

	1.1.75
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Tevi de canalizare din PP d.50
	m
	10,0000

	1.1.75.1
	2521216720160
	Tevi de canalizare din PP d.50
	m
	10,3000

	1.1.75.2
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0400

	1.1.75.3
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	1.1.75.4
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5000

	1.1.76
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (40% pentru fitinguri)
	m
	4,0000

	1.1.76.1
	2521216720160
	Tevi de canalizare din PP d.50
	m
	4,1200

	1.1.76.2
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0160

	1.1.76.3
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0480

	1.1.76.4
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0000

	1.1.77
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Tevi de canalizare din PP d.110
	m
	20,0000

	1.1.77.1
	2521216720160
	Tevi de canalizare din PP d.110
	m
	20,6000

	1.1.77.2
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,3000

	1.1.77.3
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3000

	1.1.77.4
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,4000

	1.1.78
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (40 % pentru fitinguri)
	m
	8,0000

	1.1.78.1
	2521216720160
	Tevi de canalizare din PP d.110
	m
	8,2400

	1.1.78.2
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1200

	1.1.78.3
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	1.1.78.4
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	1.1.79
	SB30A
	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg
	kg
	5,0000

	1.1.79.1
	2812106306050
	Profile din otel
	kg
	5,2500

	1.1.79.2
	2222222222992
	Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)
	%
	5,0000

	1.1.79.3
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,5500

	1.1.79.4
	7212030022750
	Sudor electric
	h-om
	0,5500

	1.1.80
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.
	10 m
	1,0000

	1.1.80.1
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800

	1.1.81
	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm.
	10 m
	2,0000

	1.1.81.1
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600

	1.1.82
	SC07B1
	Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas.
	buc
	2,0000

	1.1.82.1
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior iesire laterala
	buc
	2,0200

	1.1.82.2
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	2,0000

	1.1.82.3
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	2,0000

	1.1.82.4
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	2,0000

	1.1.82.5
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	2,0000

	1.1.82.6
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	2,0000

	1.1.82.7
	2875114203800
	Cot pt. vas de closet
	buc
	2,0000

	1.1.82.8
	2521216717010
	Teava din material plastic cu dn=110 mm
	m
	1,0000

	1.1.82.9
	2222222222992
	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)
	%
	3,0000



	1.1.82.10
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,4000

	1.1.83
	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe piedestal cu sifon din PP.
	buc
	2,0000

	1.1.83.1
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,0200

	1.1.83.2
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar din PP
	buc
	2,0000

	1.1.83.3
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,0000

	1.1.83.4
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	0,6000

	1.1.83.5
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,0200

	1.1.83.6
	2222222222992
	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)
	%
	2,0000

	1.1.83.7
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	1.1.84
	SD04A
	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere
	buc
	2,0000

	1.1.84.1
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata
	buc
	2,0000

	1.1.84.2
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,0000

	1.1.84.3
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,3000

	1.1.85
	SC13A1
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din beton.
	buc
	2,0000

	1.1.85.1
	2612132506710
	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) 500 x 600 mm
	buc
	2,0200

	1.1.85.2
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	8,0000

	1.1.85.3
	2222222222992
	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)
	%
	3,0000

	1.1.85.4
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4000

	1.1.86
	SE59A1
	Uscator de mini, montat pe perete din beton.
	buc
	2,0000

	1.1.86.1
	2924127356800
	Uscator de miini
	buc
	2,0000

	1.1.86.2
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	4,0000

	1.1.86.3
	1109091
	Dibluri
	buc
	4,0000

	1.1.86.4
	2222222222992
	Material marunt ( aracet, holtzsuruburi)
	%
	2,0000

	1.1.86.5
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9000

	1.1.87
	SC14A
	Montare suport p/u hartie igienica executata din otel
	buc
	2,0000

	1.1.87.1
	2875114201120
	Suport p/u hartie igienica executata din otel
	buc
	2,0200

	1.1.87.2
	2222222222992
	Material marunt (dibluri, ipsos etc)
	%
	4,0000

	1.1.87.3
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6600

	
	
	TOTAL Capitolul 6. Lucrari tehnico-sanitare
	
	

	
	
	Capitolul 7. Lucrari diverse
	
	

	1.1.88
	IB05A
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiatorul)
	buc
	5,0000

	1.1.88.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1500

	1.1.88.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,3000

	1.1.88.3
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,2500

	1.1.88.4
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	15,0000

	1.1.88.5
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,0000

	1.1.88.6
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	1,0000

	1.1.89
	
	Radiator bimetalic (H=500mm, 10 sectii)
	buc
	5,0000

	1.1.89.1
	Material
	Radiator bimetalic (H=500mm, 10 sectii)
	buc
	5,0000

	1.1.90
	IB05B
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (se exclude radiatorul)
	buc
	20,0000

	1.1.90.1
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,8000

	1.1.90.2
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,6000

	1.1.90.3
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,0000

	1.1.90.4
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	80,0000

	1.1.90.5
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	50,0000

	1.1.90.6
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	5,0000

	1.1.91
	
	Radiator bimetalic (H=500mm, 12 sectii)
	buc
	10,0000

	1.1.91.1
	Material
	Radiator bimetalic (H=500mm, 12 sectii)
	buc
	10,0000

	1.1.92
	
	Radiator bimetalic (H=500mm, 15 sectii)
	buc
	10,0000

	1.1.92.1
	Material
	Radiator bimetalic (H=500mm, 15 sectii)
	buc
	10,0000

	
	
	TOTAL Capitolul 7. Lucrari diverse
	
	

	
	
	Capitolul 8. Canalizare exterioara
	
	

	1.1.93
	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100m3
	0,2200

	1.1.93.1
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	0,9658

	1.1.94
	TsA02F
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare.
	m3
	2,0000

	1.1.94.1
	9310060019901
	Chesonier
	h-om
	4,5000

	1.1.95
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3
	2,4000

	1.1.95.1
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	2,4600

	1.1.95.2
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,4640

	1.1.96
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.
	100m3
	0,2000

	1.1.96.1
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,2180



	1.1.97
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	1,6000

	1.1.97.1
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4960

	1.1.98
	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3
	2,4000

	1.1.98.1
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2400

	1.1.98.2
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,8000

	1.1.99
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100m3
	0,1920

	1.1.99.1
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,6934

	1.1.99.2
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	1,8106

	1.1.100
	TsC59B
	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu descărcare în autobasculantă (incarcarea pamintului)
	100m3
	0,0240

	1.1.100.1
	1421102200227
	Pietris fractie 40-70 mm
	m3
	0,0001

	1.1.100.2
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1459

	1.1.100.3
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	0,3432

	1.1.100.4
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	0,0869

	1.1.101
	TsI50A5
	Transportare pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.
	t
	4,0000

	1.1.101.1
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,4240

	1.1.102
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit
	100m3
	0,0240

	1.1.102.1
	1411122201752
	Piatra sparta
	m3
	0,0001

	1.1.102.2
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0086

	1.1.102.3
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,0096

	1.1.103
	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm. (Teava PVC SN4)
	m
	12,0000

	1.1.103.1
	2521216700000
	Teava PVC SN4 dn160mm
	m
	12,6000

	1.1.103.2
	2524906710000
	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)-dn160mm
	buc
	2,0520

	1.1.103.3
	2222222222992
	Materiale marunte (dicloretan, apa)
	%
	2,0000

	1.1.103.4
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,4400

	1.1.103.5
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0120

	
	
	TOTAL Capitolul 8. Canalizare exterioara
	
	

	
	
	Capitolul 9. Acces lateral
	
	

	1.1.104
	TsC59B
	Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu descărcare în autobasculantă
	100m3
	0,0220

	1.1.104.1
	1421102200227
	Pietris fractie 40-70 mm
	m3
	0,0001

	1.1.104.2
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1338

	1.1.104.3
	2952260003523
	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3
	h-ut
	0,3146

	1.1.104.4
	2952260003557
	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)
	h-ut
	0,0796

	1.1.105
	TsI50A5
	Transportare pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.
	t
	3,7000

	1.1.105.1
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,3922

	1.1.106
	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm)
	m3
	2,2200

	1.1.106.1
	1421102200068
	Piatra sparta
	m3
	2,5530

	1.1.106.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,2220

	1.1.106.3
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1978

	1.1.106.4
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,4662

	1.1.106.5
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,9324

	1.1.107
	CC01E
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.
	kg
	15,7000

	1.1.107.1
	2710602100000
	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	16,0925

	1.1.107.2
	2010237318750
	Distantieri
	buc
	2,3550

	1.1.107.3
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,1570

	1.1.107.4
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,0048

	1.1.107.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0471

	1.1.108
	CC01F1
	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.
	kg
	90,3000

	1.1.108.1
	2710602200000
	Otel beton B500B diam mai mare de 8 mm
	kg
	92,5575

	1.1.108.2
	2010237318750
	Distantieri
	buc
	13,5450

	1.1.108.3
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,9030

	1.1.108.4
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	4,8762

	1.1.108.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2709

	1.1.109
	DE09A
	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm
	m
	23,5000

	1.1.109.1
	2663102100001
	Beton
	m3
	1,2455

	1.1.109.2
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	97,7600

	1.1.109.3
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,2820

	1.1.109.4
	2666122800300
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm
	m
	23,6175

	1.1.109.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,1645

	1.1.109.6
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,2300

	1.1.109.7
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	14,1000

	1.1.110
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20
	m3
	2,2200



	1.1.110.1
	2663102100000
	Beton C16/20
	m3
	2,2755

	1.1.110.2
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,2220

	1.1.110.3
	2222222222992
	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)
	%
	1,5000

	1.1.110.4
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,8800

	1.1.110.5
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8880

	1.1.110.6
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	1,3320

	1.1.110.7
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,5550

	1.1.111
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog
	m2
	22,2000

	1.1.111.1
	2416586105303
	Amorsa-grund "Betohgpuht"
	kg
	3,3300

	1.1.111.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,1100

	1.1.111.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6660

	1.1.112
	CG47B
	Pardoseli din dale de beton 100x200x40, inclusiv stratul suport din adezivi.
	m2
	22,2000

	1.1.112.1
	2661112800700
	Dale de beton 100x200x40mm
	m2
	22,8660

	1.1.112.2
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj
	kg
	82,1400

	1.1.112.3
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0444

	1.1.112.4
	222222222992
	Materiale marunte (cirpe)
	%
	1,0000

	1.1.112.5
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	27,5280

	1.1.112.6
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0222

	1.1.112.7
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,2309

	1.1.112.8
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,3986

	
	
	TOTAL Capitolul 9. Acces lateral
	
	



	Obiectul: Lucrari de reparatie

	Devizul: Lucrari de montare

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	

	1.2.1
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Dulap de distribuite, 36 module (ЩРв-36))
	buc
	2,0000

	1.2.1.1
	01011977
	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe
	kg
	0,3400

	1.2.1.2
	1
	Muncitor
	h-om
	4,6400

	1.2.2
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 3P, 40A (ВН-32))
	buc
	2,0000

	1.2.2.1
	01011977
	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe
	kg
	0,7600

	1.2.2.2
	05009062
	Papuci de cablu
	buc
	12,2000

	1.2.2.3
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,0720

	1.2.2.4
	1
	Muncitor
	h-om
	4,6400

	1.2.2.5
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0800

	1.2.3
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63))
	buc
	15,0000

	1.2.3.1
	01011977
	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe
	kg
	0,7350

	1.2.3.2
	05009062
	Papuci de cablu
	buc
	91,5000

	1.2.3.3
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,1800

	1.2.3.4
	1
	Muncitor
	h-om
	23,4000

	1.2.3.5
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,6000

	1.2.4
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63))
	buc
	15,0000

	1.2.4.1
	01011977
	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe
	kg
	0,7350

	1.2.4.2
	05009062
	Papuci de cablu
	buc
	91,5000

	1.2.4.3
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,1800

	1.2.4.4
	1
	Muncitor
	h-om
	23,4000

	1.2.4.5
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,6000

	1.2.5
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63))
	buc
	15,0000

	1.2.5.1
	01011977
	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe
	kg
	0,7350

	1.2.5.2
	05009062
	Papuci de cablu
	buc
	91,5000

	1.2.5.3
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv
	kg
	0,1800

	1.2.5.4
	1
	Muncitor
	h-om
	23,4000

	1.2.5.5
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,6000

	1.2.6
	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.
	100m
	32,0000

	1.2.6.1
	1
	Muncitor
	h-om
	396,8000

	1.2.7
	Preț de piață
	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2
	m
	450,0000

	1.2.7.1
	Material
	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x1,5мм2
	m
	450,0000

	1.2.8
	Preț de piață
	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2
	m
	1 000,0000

	1.2.8.1
	Material
	Cablu electric ВВГнг-LSLT 3x2,5мм2
	m
	1 000,0000

	1.2.9
	Preț de piață
	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)
	m
	1 750,0000

	1.2.9.1
	Material
	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)
	m
	1 750,0000

	
	
	
	
	



	1.2.10
	08-02-390-2
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)
	100 m
	12,0000

	1.2.10.1
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	12,0000

	1.2.10.2
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	3 600,0000

	1.2.10.3
	110-0333
	Canal PVC 60x40mm
	m
	1 200,0000

	1.2.10.4
	1
	Muncitor
	h-om
	220,6800

	1.2.10.5
	134041
	Dispozitiv de înşurubare
	h-ut
	82,5600

	1.2.10.6
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	82,5600

	1.2.11
	08-02-390-3
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. (Canal PVC 100x60mm)
	100 m
	20,0000

	1.2.11.1
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	28,0000

	1.2.11.2
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	8 000,0000

	1.2.11.3
	110-0333
	Canal PVC 100x60mm
	m
	2 000,0000

	1.2.11.4
	1
	Muncitor
	h-om
	406,6000

	1.2.11.5
	134041
	Dispozitiv de înşurubare
	h-ut
	152,6000

	1.2.11.6
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	152,6000

	1.2.12
	08-03-591-1
	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.
	100 buc
	0,2300

	1.2.12.1
	1
	Muncitor
	h-om
	9,0850

	1.2.13
	Preț de piață
	Intrerupator cu o clape
	buc
	23,0000

	1.2.13.1
	Material
	Intrerupator cu o clape
	buc
	23,0000

	1.2.14
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.
	100 buc
	1,8000

	1.2.14.1
	1
	Muncitor
	h-om
	77,7600

	1.2.15
	Preț de piață
	Priza dubla
	buc
	100,0000

	1.2.15.1
	Material
	Priza dubla
	buc
	100,0000

	1.2.16
	Preț de piață
	Priza internet
	buc
	80,0000

	1.2.16.1
	Material
	Priza internet
	buc
	80,0000

	1.2.17
	08-03-594-3
	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.
	100 buc
	0,5000

	1.2.17.1
	1
	Muncitor
	h-om
	84,5000

	1.2.18
	Preț de piață
	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)
	buc
	45,0000

	1.2.18.1
	Material
	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)
	buc
	45,0000

	1.2.19
	Preț de piață
	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)
	buc
	5,0000

	1.2.19.1
	Material
	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)
	buc
	5,0000

	1.2.20
	08-03-594-1
	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente
	100 buc
	0,0300

	1.2.20.1
	1
	Muncitor
	h-om
	2,6400

	1.2.21
	Preț de piață
	Corp de iluminat LED
	buc
	3,0000

	1.2.21.1
	Material
	Corp de iluminat LED
	buc
	3,0000

	1.2.22
	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .
	buc
	14,0000

	1.2.22.1
	2019251
	Console
	kg
	70,0000

	1.2.22.2
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	7,0000

	1.2.22.3
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	28,0000

	1.2.22.4
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	140,0000

	1.2.22.5
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm
	buc
	210,0000

	1.2.22.6
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	70,0000

	1.2.22.7
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	70,0000

	1.2.22.8
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	2,4640

	1.2.22.9
	2411117322835
	Freon
	kg
	12,6000

	1.2.22.10
	20028339
	Materiale mărunte
	%
	5,0000

	1.2.22.11
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	49,0000

	1.2.22.12
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	4,9000

	1.2.22.13
	2952270007609
	Mașină de găurit electrică
	h-ut
	1,1200

	1.2.22.14
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	1,9600

	1.2.23
	IA16A
	Boiler montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 80 l
	buc
	1,0000

	1.2.23.1
	2875274030000
	Racord olandez, U2
	buc
	2,0000

	1.2.23.2
	2513206622159
	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.
	kg
	0,3400

	1.2.23.3
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300

	1.2.23.4
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600

	1.2.23.5
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1600

	1.2.23.6
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0600

	1.2.23.7
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,4000

	1.2.23.8
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,2000

	1.2.23.9
	29522700076021
	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)
	h-ut
	0,0200

	1.2.24
	
	Lucrari de instalare a scenei modulare, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie)
	set
	1,0000

	
	
	TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare
	
	



	Obiectul: Lucrari de reparatie

	Devizul: Utilaj

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Utilaj
	
	

	1.3.1
	
	Dulap de distribuite, 36 module (ЩРв-36), inclusiv complect de bare N, PE
	buc
	2,0000



	1.3.1.1
	Material
	Dulap de distribuite, 36 module (ЩРв-36), inclusiv complect de bare N, PE
	buc
	2,0000

	1.3.2
	
	Separator de sarcina 3P, 40A (ВН-32)
	buc
	2,0000

	1.3.2.1
	Material
	Separator de sarcina 3P, 40A (ВН-32)
	buc
	2,0000

	1.3.3
	
	Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)
	buc
	15,0000

	1.3.3.1
	Material
	Intreruptor automat diferential 2P, C16A, 30mA, 6kA (АВДТ-63)
	buc
	15,0000

	1.3.4
	
	Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63)
	buc
	15,0000

	1.3.4.1
	Material
	Intreruptor automat 1P, C16A, 6kA (ВА47-63)
	buc
	15,0000

	1.3.5
	
	Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63)
	buc
	15,0000

	1.3.5.1
	Material
	Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-63)
	buc
	15,0000

	1.3.6
	Pret de piață
	Conditioner cu puterea de 18000 BTU
	buc
	14,0000

	1.3.6.1
	Material
	Conditioner cu puterea de 18000 BTU
	buc
	14,0000

	1.3.7
	
	Boiler 80 L
	buc
	1,0000

	1.3.7.1
	Material
	Boiler 80 L
	buc
	1,0000

	1.3.8
	Pret de piață
	Mobilier pentru bucatarie cu plita incorporabila 3,5m
	buc
	1,0000

	1.3.8.1
	Material
	Mobilier pentru bucatarie cu plita incorporabila 3,5m
	buc
	1,0000

	
	
	TOTAL Capitolul 1. Utilaj
	
	



Executor :__________________ d-nul  Andrei ȚABUR

Coordonat : _________________d-na  Nadejda  COCIERU

Conducătorul  grupului  de  lucru ____________________  Radu  CHILARU
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