Aprobat
Director SRL ”Chișinău-gaz”
Oleg TETEREA ____________

Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
nr. CG-L-02/22              
”Achiziția lucrărilor de construcție și 
reparație a stațiilor de protecție catodică”

CAIET DE SARCINI 
”Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică”

Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

1.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Bălți-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

1.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 43 s. Iliciovca, r-nul Florești.
1.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 32 str. Nicolae Iorga, mun. Bălţi.
1.3.	Staţie de Protecţie Catodică PRG str. Ion Neculce, mun. Bălţi.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	
U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Balti-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	33,60	
	8113020070100	Sondor	h-om	33,60	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817400	Cablu ВПП-6	m	102,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	33,60	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	Utilaj
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	8,00	
	001	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	8,00	

2.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Ialoveni-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

2.1.	Staţie de Protecţie Catodică s. Chetrosu.
2.2.	Staţie de Protecţie Catodică s. Crețoaia.
2.3.	Staţie de Protecţie Catodică s. Cobusca Nouă, str. Molodeojnaia.
2.4.	Staţie de Protecţie Catodică s. Hârbovăț, str. Mira.
2.5.	Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca.
2.6.	Staţie de Protecţie Catodică s. Bulboaca (școala).
2.7.	Staţie de Protecţie Catodică s. Dubăsarii Vechi.
2.8.	Staţie de Protecţie Catodică s. Gura Bîcului, str. Dnestrovscaia.
2.9.	Staţie de Protecţie Catodică or. Strășeni, str. Vasile Alexandri.
2.10.	 Staţie de Protecţie Catodică s. Porumbeni.
2.11.	 Staţie de Protecţie Catodică s. Costești.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Ialoveni-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10+1x6	m	20,00	
	3130134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	Utilaj
	Priza de impamintare (Anod)  Ст
	buc	1,00	
	002	Priza de impamintare (Anod)  Ст	buc	1,00	

3.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Cimișlia-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

3.1.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 or. Basarabeasca – Cablu ВПП-6 – 25m.
3.2.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 str. N. Gogol or. Basarabeasca – Cablu АВВГ-4х16 – 60m.
3.3.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 1 or. Cimișlia – Cablu АВВГ-3x10 – 25m.
3.4.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 2 or. Cimișlia – Cablu ВПП-6 – 25m.
3.5.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 5 or. Cimișlia – Cablu ВПП-6 – 25m.
3.6.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 9 or. Cimișlia – Cablu ВПП-6 – 25m.
3.7.	Staţie de Protecţie Catodică nr. 7 s. Gura Galbenei r-ul Cimișlia  – Cablu ВПП-6 – 25m.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Cimislia-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	20,80	
	8113020070100	Sondor	h-om	20,80	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu Cantitatea pentru fiecare obiect este indicată mai sus	m	Conform p. 3.1, 
p. 3.2, 
p. 3.3, 
p. 3.4, 
p. 3.5, 
p. 3.6, 
p. 3.7	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	20,80	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	Utilaj
	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900 
	buc	4,00	
	001	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	4,00	

4.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Gagauz-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

4.1.	Staţie de Protecţie Catodică or. Vulcănești, str. B. Glavan 97.
4.2.	Staţie de Protecţie Catodică s. Etulia, str. Lenin.
4.3.	Staţie de Protecţie Catodică s. Cișmichioi, str. Bolgrad.
4.4.	Staţie de Protecţie Catodică or. Vulcănești, str. Vatutin.
4.5.	Staţie de Protecţie Catodică or. Comrat str. Eliberării nr. 2a.
4.6.	Staţie de Protecţie Catodică or. Comrat str. Ismail nr. 2.
4.7.	Staţie de Protecţie Catodică s. Gaidar SPRG.
4.8.	Staţie de Protecţie Catodică s. Baurci SPRG.
4.9.	Staţie de Protecţie Catodică s. Beșghioz SPRG.
4.10.	Staţie de Protecţie Catodică s. Copceac SPRG.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Gagauz-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 4x16	m	12,00	
	3130134817400	Cablu ВПП-10	m	6,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	

			
 		1.3. Utilaj
			
3	Utilaj	Priza de impamintare (Anod) Ст 	buc	1,00	
	002	Priza de impamintare (Anod) Ст 	buc	1,00	

5.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Orhei-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

5.1.	Staţie de Protecţie Catodică s. Step-Soci, r-ul Orhei. 
5.2.	Staţie de Protecţie Catodică s. Sămănanca, r-ul Orhei. 
5.3.	Staţie de Protecţie Catodică s. Peresecina, r-ul Orhei. 

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Orhei-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	46,40	
	8113020070100	Sondor	h-om	46,40	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 4х16 	m	50,00	
	31301348174021	Cablu ВПП-6	m	100,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	46,40	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	Utilaj
	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900 	buc	12,00	
	001	Priza de impamintare (Anod)  ЭГТ 2900	buc	12,00	

6.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Ștefan-Vodă-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

6.1.	Staţie de Protecţie Catodică 17, s. Semionovca, filiala "Ștefan Vodă-gaz" - Cablu АВВГ 3х10 + 1х6 – 200m, Cablu ВПП-6 – 200m.
6.2.	Staţie de Protecţie Catodică 15, s. Fârlădeni, filiala "Căușeni-gaz" - Cablu ВПП-6 – 150m.
6.3.	Staţie de Protecţie Catodică 5, or. Căușeni, filiala "Căușeni-gaz" - Cablu ВПП-6 – 150m.
6.4.	Staţie de Protecţie Catodică 10, s. Zaim, filiala "Căușeni-gaz" - Cablu АВВГ 3х10 + 1х6 – 200m, Cablu ВПП-6 – 100m.
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Stefan-Voda-gaz			
		1.1. Lucrari de montare 			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic. 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817400	Cablu ВПП-6 Cantitatea pentru fiecare obiect este indicată mai sus	m	Conform p. 6.1, 
p. 6.2, 
p. 6.3, 
p. 6.4.	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 + 1х6 Cantitatea pentru fiecare obiect este indicată mai sus	m	Conform p. 6.1, 
p. 6.2, 
p. 6.3, 
p. 6.4.	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	Utilaj
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	001	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	

7.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Cahul-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

7.1.	Staţie de Protecţie Catodică or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 120.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Cahul-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	40,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	40,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817400	Cablu ВПП-6	m	40,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	40,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.2. Utilaj
			
4	Utilaj
	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900 
	buc	10,00	
	001	Priza de impamintare (Anod) ЭГТ 2900	buc	10,00	

8.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Taraclia-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

8.1.	Staţie de Protecţie Catodică or. Taraclia, str. Suvorov.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect: 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Taraclia-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare 
			
1	M1K50A
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din grafit carbonic 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	65,60	
	8113020070100	Sondor	h-om	65,60	
	7212030022700	Sudor	h-om	8,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	3130134817400	Cablu ВПП-1-6	m	150,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	7,20	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,50	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2710602002000	Otel circular d 20	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	kg	0,10	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	65,60	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	8,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
 		1.3. Utilaj
			
3	Utilaj
	Priza de impamintare (Anod)ЭГТ 2900 
	buc	18,00	
	001	Priza de impamintare (Anod)ЭГТ 2900	buc	18,00	

9.	Lucrări de reparație capitală a prizelor de împământare anodică pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Obiectele la care urmează să fie executate lucrările de reparația capitală a stațiilor de protecție catodică cu schimbarea prizelor de împământare anodică:

9.1.	Staţie de Protecţie Catodică str. Ion Creangă nr. 4, SPRG - s. Colonița, nr. inv. 13023.
9.2.	Staţie de Protecţie Catodică str. Kogălniceanu nr. 74 (72), mun. Chișinău, nr. inv. 1167. 
9.3.	Staţie de Protecţie Catodică or. Vadul lui Vodă (Stația de pompare ”Apă-canal” SA), mun. Chișinău, nr. inv. 6435.
9.4.	Staţie de Protecţie Catodică str. Armenească nr. 38, mun. Chișinău, nr. inv. 9008.
9.5.	Staţie de Protecţie Catodică str. M. Eminescu nr. 13, mun. Chișinău, nr. inv. 6438.
9.6.	Staţie de Protecţie Catodică str. Milescu Spătaru nr. 3, mun. Chișinău, nr. inv. 6445.
9.7.	Staţie de Protecţie Catodică str. Milescu Spătaru nr. 17, mun. Chișinău, nr. inv. 5281.
9.8.	Staţie de Protecţie Catodică str. Maria Drăgan nr. 7, mun. Chișinău, nr. inv.9188.
9.9.	Staţie de Protecţie Catodică bd. Mircea cel Bătrîn nr. 18, mun. Chișinău, nr. inv. 5280.
9.10.	Staţie de Protecţie Catodică or. Vadul lui Vodă nr. 68, mun. Chișinău, nr. inv. 1192.
9.11.	Staţie de Protecţie Catodică str. Sfântul Dumitru nr. 76 s. Bîc (SPRG), mun. Chișinău, nr. inv. 13091. 
9.12.	Staţie de Protecţie Catodică str. Sihastrului nr. 65, mun. Chișinău, nr. inv. 1147.
9.13.	Staţie de Protecţie Catodică str. Aeroport nr. 12, mun. Chișinău, nr. inv. 6462.
9.14.	Staţie de Protecţie Catodică str. Universității nr. 26, mun. Chișinău, nr. inv. 16466.
9.15.	Staţie de Protecţie Catodică str. Independenței nr. 30/4, mun. Chișinău, nr. inv. 6490.
9.16.	Staţie de Protecţie Catodică str. Zelinski nr. 32/5, mun. Chișinău, nr. inv. 5273.
9.17.	Staţie de Protecţie Catodică str. Câmpului nr. 43, or. Codru, mun. Chișinău, nr. inv. 5256.
9.18.	Staţie de Protecţie Catodică str. Așhabad nr. 100 (SRG 21), mun. Chișinău, nr. inv. 1119.
9.19.	Staţie de Protecţie Catodică șos. Muncești nr. 121, mun. Chișinău, nr. inv. 9032.
9.20.	Staţie de Protecţie Catodică or. Costiujeni, IP Frigăria Ciaica, mun. Chisinau, nr. inv. 9080.
Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor p/u 1 un. SPC	

1	2	3	4	5	

		1. Lucrari de reparatia capitala a SPC pentru SRL Chisinau-gaz
			
		1.1. Lucrari de montare
			
1	M1K50E	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu ВПП-6	m	30,00	
	3130134817402	Cablu АВВГ 3х10 	m	60,00	
	28731559008001	Teava de oţel d219*6,0mm	m	30,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	
	1111000100023	Intrerupator automat	buc	1,00	
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	
	2746167335100	Priza	buc	1,00	
	11110001000261	Vinclu 45x45	m	2,40	
	2722103305100	Teava de oţel d57mm	m	3,00	
	2513206621600	Banda	m	11,00	
	2710602002000	Otel circular	m	15,00	
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	
	2722103305200	Teava a/c	m	8,00	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
		1.2. Lucrari de reglare			
2	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	

10.1.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Pietrarilor 2, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC 
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50E
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	42,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	
	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	
	2746167335100	Priza	buc	1,00	
	2513206621600	Banda	m	11,00	
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	6,00	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	3,00	
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
	123123124	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu 	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
7	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului 	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 			
8	
	Convertizor 	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	

10.2.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Burebista 78, or. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC 
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 			
1	M1K50E
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC  	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	40,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	
	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	
	2746167335100	Priza	buc	1,00	
	2513206621600	Banda	m	11,00	
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	6,00	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	10,00	
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
	Короб металлический 80х40	Короб металлический 80х20	m	10,00	
	123123124	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu 	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
7	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
8	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	

10.3.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC 
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50E
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	18,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	
	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	
	2746167335100	Priza	buc	1,00	
	2513206621600	Banda	m	11,00	
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	12,00	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	35,00	
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
	123123124	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
7	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
8	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	

10.4.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC 
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50E
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	37,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	
	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	
	2746167335100	Priza	buc	1,00	
	2513206621600	Banda	m	11,00	
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	6,00	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	3,00	
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
	123123124	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
7	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
8	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	

10.5.	Lucrări de construcție a stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie a SPC 
			
		1.1. Lucrari de montare SPC 
			
1	M1K50E
	Lucrari de constructii-montaj la instalarea statiilor de protectie catodica cu legarea la pamint anodica, verticala din electrozi (tevi) din otel. Anod la SPC  
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	64,00	
	8113020070100	Sondor	h-om	64,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	16,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,00	
	30134817400	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №1 (анодное заземление)	m	23,00	
	3130134817403	Cablu ВПП 1х16	m	82,00	
	28731559008001	Teava de otel d219*6,0mm	m	30,00	
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	l	33,27	
	28731559012841	Teava de otel d76*3.5mm	m	30,00	
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,00	
	2874115837745	Fixare (surub)	kg	0,20	
	2430116104840	Vopsea	kg	2,00	
	2744135904770	Aliaj de lipit LP 30	kg	1,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,00	
	1592127001000	Propan-butan	l	5,00	
	2523116716088	Covor (КИК)	buc	1,00	
	1111000100024	Ramasite de cocs	t	1,39	
	2746167335100	Priza	buc	1,00	
	2513206621600	Banda	m	11,00	
	2513206621600	Banda de izolare	m2	0,10	
	2722103305200	Teava din polietilena d110mm	m	3,00	
	2320116200500	Benzina	l	5,00	
	2952270013100	Instalatie de sondare	h-ut	64,00	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	16,00	
	2952260003000	Excavator	h-ut	8,00	
2	M1K02B
	Statie de protectie catodica, cu priza anodica din bare de grafit cu 3 electrozi, alimentata electric prin cablu subteran, cu redresor montat pe stilp existent. Convertizor la SPC  
	buc	1,00	
	7137010011540	Instalator electrician	h-om	5,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,22	
	123123126	Electrozi Super TIT	kg	0,20	
	3130134817402	Cablu АПсБбШв 3х10 + 1х6 мм2  - Контактное Устройство №2 (существующий газопровод)	m	4,00	
	123123128	Выключатель автоматический однополюсный Iн=16А (тип/марка ВА47-29/1/16/С)	buc	1,00	
	123123125	Ограничитель импульсных перенапряжений (ОПС1-D-1P)	buc	1,00	
	123123124	Выключатель - разъединитель Iн=25А (тип/марка ВН-32-1Р)	buc	1,00	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,45	
3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip 
	m3	0,10	
	9312040019600	Sapator	h-om	0,06	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,10	
4	AcF03D
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila 
	m3	1,40	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,64	
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,43	
5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... 
	m3	0,38	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,31	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	
	2663102100000	Beton 	m3	0,39	
 		1.2. Lucrari de reglare SPC
			
6	M1K52A
	Lucrari de reglare si testare a functionarii eficiente a statiilor de protectie catodica in condiile cind lungimea totala a constructiei supuse protectiei este de pina la 1 km 
	1stat. cat.	1,00	
	7123030012700	Montator la protectia contra coroziunii	h-om	8,00	
7	10-01-027-02 прим
	Reglarea convertizorului  
	1 sistema	1,00	
	1	Muncitor	h-om	23,00	
 		1.3. Utilaj SPC 
			
8	
	Convertizor  
	buc	1,00	
	1п	Преобразователь сетевой катодный Iвых=62,5 А, Uвых=24 В, Рвых=1,5кВт (Galatan - 1500 PT МД 29-2834 5924-001-94)	buc	1,00	

10.6.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
 		1.1.2. Cablu 
			
3	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,23	
	1	Muncitor	h-om	0,36	
4	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	23,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,75	
5	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,23	
	1	Muncitor	h-om	6,99	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	2,35	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,13	
6	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
7	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х6 
	100 m	0,21	
	1	Muncitor	h-om	9,60	
	321515515	Кабель АВВГ 3х6	m	21,00	
8	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,91	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	2,00	
9	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,23	
	1	Muncitor	h-om	7,08	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,94	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	23,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,42	
10	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,23	
	1	Muncitor	h-om	0,53	
	5440089	Лента липкая	kg	0,04	
11	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
12	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
13	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,70	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,06	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,04	
14	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
15	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
16	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,02	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,38	
17	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
18	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
19	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
20	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,23	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,98	
21	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
22	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
23	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
24	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
25	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
26	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
27	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
28	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
29	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
30	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
31	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
32	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
33	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
34	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
35	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
36	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
37	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
38	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

10.7.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
 		1.1.2. Cablu 
			
3	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	0,16	
4	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	10,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,50	
5	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	3,04	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	1,02	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,93	
6	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
7	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	3,66	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	8,00	
8	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,91	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	2,00	
9	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	3,08	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,41	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	10,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,62	
10	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	0,23	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
11	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
12	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
13	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
14	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
15	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
16	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
17	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
18	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
19	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
20	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,10	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,60	
21	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
22	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
23	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
24	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
25	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
26	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
27	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
28	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
29	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
30	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
31	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
32	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
33	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
34	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
35	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
36	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
37	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
38	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

10.8	. Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
 		1.1.2. Cablu 
			
3	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	0,19	
4	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	12,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	
5	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	3,65	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	1,22	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,11	
6	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
7	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	4,57	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	10,00	
8	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,91	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	2,00	
9	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	3,70	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,49	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	12,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,74	
10	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	0,27	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
11	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
12	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
13	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
14	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
15	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
16	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
17	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
18	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
19	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
20	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,12	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,12	
21	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
22	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
23	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
24	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
25	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
26	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
27	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
28	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
29	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
30	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
31	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
32	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
33	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
34	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
35	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
36	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
37	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
38	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

10.9.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din  str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
 		1.1.2. Cablu 
			
3	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	0,16	
4	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	10,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,50	
5	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	3,04	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	1,02	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,93	
6	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
7	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,08	
	1	Muncitor	h-om	3,66	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	8,00	
8	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,91	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	2,00	
9	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	3,08	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,41	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	10,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,62	
10	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	0,23	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
11	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
12	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
13	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
14	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
15	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
16	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
17	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
18	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
19	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
20	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,10	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,60	
21	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
22	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
23	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
24	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
25	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
26	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
27	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
28	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
29	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
30	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
31	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
32	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
33	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
34	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
35	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
36	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
37	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
38	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

10.10.	Lucrări de construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru construcție a rețelelor electrice către stația de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1. Constructia liniilor de electricitate
			
		1.1.1. BZUM TF-03-1 (RN)
			
1	08-01-102-1
	Dulap de dirijare si reglare 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	14,60	
2	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,87	
 		1.1.2. Cablu 
			
3	08-02-157-1
	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	0,19	
4	RpEB03D
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp 
	m	12,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	
5	08-02-146-5
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	3,65	
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului 	10 buc	1,22	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,11	
6	33-04-011-1
	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	14,42	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,72	
7	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	4,57	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	10,00	
8	08-02-148-6
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,  АВВГ 3х4 
	100 m	0,02	
	1	Muncitor	h-om	0,91	
	3215155151	Кабель АВВГ 3х4	m	2,00	
9	08-02-407-1
	Короб металлический 40х20 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	3,70	
	5009031	Scoabe	10 buc	0,49	
	Короб металлический 40х20	Короб металлический 40х20	m	12,00	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,74	
10	08-02-412-9
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	0,27	
	5440089	Лента липкая	kg	0,02	
11	RpEO07A
	Vopsirea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,60	
12	RpEO02A
	Montarea suportului cu un brat 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,80	
	Suport	Suport cu un brat	buc	2,00	
13	33-04-008-3
	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA  0,38 kV 
	1 km	0,01	
	1	Muncitor	h-om	0,35	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,03	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,02	
14	33-04-013-2
	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 2 conductori in bransament 
	buc	2,00	
	1	Muncitor	h-om	3,94	
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,48	
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,20	
15	RpED04A
	Montarea capului terminal uscat, inclusiv legarea la bornele instalatiei a cablurilor cu conductori din cupru sau aluminiu, avind sectiunea pina la 2x10 mmp 
	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	
	2320146200743	Petrol distilat 	l	0,40	
	Cap terminal	Cap terminal	buc	2,00	
16	RpEL08A
	Intinderea conductorului aerian cu legare dubla 
	1 km	0,01	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,19	
17	RpEL09A
	Inlocuirea conductorului de alimentare si racordarea lui la linia electrica aeriana 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	5,49	
18	RpEM06A
	Conectarea cablului in cutia cu cleme 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,00	
19	RpEM07A
	Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	
20	RpEM09A
	Fixarea cablului pe cablu de otel 
	100 m	0,12	
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,12	
21	RpEM19A
	Fazarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	
22	RpEM21A
	Montarea tirantilor fara instalatii de intindere 
	buc	3,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	4,80	
23	RpEM23A
	Montarea cablului de otel intre piloni 
	buc	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	9,60	
24	RpEM24A
	Marcarea cablului  
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,24	
25	RpEN10A
	Vopsirea pilonilor de metal 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,10	
26	RpEO04A
	Montarea suportului cu 2 brate 
	buc	8,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	10,40	
	3213255111	Натяжитель	buc	2,00	
	123654-852	Держатель	buc	8,00	
27	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare 
	buc	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	
 		1.1.3. Priza de impamintare
			
28	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm 
	10 buc	0,03	
	1	Muncitor	h-om	0,25	
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,02	
29	RpEB07B
	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp 
	buc	4,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,56	
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	2,00	
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 	kg	0,08	
30	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm 
	100 m	0,30	
	1	Muncitor	h-om	5,70	
	1011614	Otel circular. Сталь круглая d20 для защитного заземления	m	19,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,18	
31	RpEQ07A
	Accesul  
	h-om	1,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	
32	1-11-010-2
	Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m 
	1 masurare	1,00	
	5	Specialist	h-om	2,00	
33	1-11-011-1
	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint 
	100 puncte	0,02	
	5	Specialist	h-om	0,32	
34	1-11-013-1
	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" 
	1 recept de cur	1,00	
	5	Specialist	h-om	1,50	
35	1-11-028-1
	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici  
	1 linie	2,00	
	5	Specialist	h-om	0,80	
36	RpEQ08A
	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca 
	1 km	2,00	
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,06	
 		1.2. Utilaj
			
37	
	BZUM TF-03-1 (RN) 
	buc	1,00	
	Bzum	BZUM	buc	1,00	
38	
	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) 
	buc	1,00	
	Contor	Contor (Электронный счетчик активной энергии, однофазный) U 220B, Iн=16A (Марка, тип AMS D-38-0A1SDT)	buc	1,00	

11.	Lucrări de construcție a sistemului de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică în raza mun. Chișinău pentru întreprinderea de distribuție a gazelor SRL ”Chişinău-gaz”.
11.1.	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Pietrarilor nr. 2, or. Chișinău;
11.2.	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Burebista nr. 78, or. Chișinău;
11.3.	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Ion Neculce nr. 5, or. Chișinău;
11.4.	 Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Vasile Lupu nr. 31, or. Chișinău;
11.5.	 Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Botanica Veche nr. 4, or. Chișinău;
11.6.	 Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Independenței nr. 42/3, or. Chișinău;
11.7.	 Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Armenesacă nr. 38, or. Chișinău;
11.8.	 Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfîntu Dumitru nr. 22, or. Chișinău;
11.9.	 Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sfîntu Andrei nr. 2, or. Chișinău;
11.10.	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Mircești nr. 56/2, or. Chișinău;
11.11.	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Alexandru cel Bun nr. 62, or. Chișinău;
11.12.	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Timiș nr. 26, or. Chișinău;
11.13.	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Sihastrului nr. 65, or. Chișinău;
11.14.	Sistem de citire la distanță a parametrilor stației de protecție catodică din str. Gheorghe Coșbuc nr. 11, or. Chișinău.

Denumirea lucrărilor și volumul acestora pentru un obiect:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
			
1	10-04-066-01
	Aparataj de perete: Bloc de comutatie  
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	16,00	
	1012073	Ate aspre	kg	0,60	
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,15	
	5	Masa utilajului	t	0,03	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,60	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,30	
	box	Box	buc	1,00	
2	10-03-032-03
	Racordarea sistemului de telecomunicatii de dispecer pe baza Reglarea si configurarea canalurilor de grup 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	5,00	
3	10-03-056-01
	Reglarea canalelor de telecomunicatii si televiziune in cai liniare pregatite: Canale de telecomunicatii intre doua centrale terminale, cantitate puncte de tranzit intre ele: 0 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	10,50	
4	10-08-019-01 прим
	Instalarea suntului electric 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,50	
	Sunt electric	Sunt electric (шунт электрический)	buc	1,00	
5	10-08-019-01 прим
	Instalarea electrodului de referinta 
	buc	1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,50	
 		2. Utilaj
			
6	
	Dispozitiv in complect GSM modul si teledirijare  
	buc	1,00	
	123654789	Dispozitiv in complect GSM modul si teledirijare	buc	1,00	
7	
	Electrod de referinta 
	buc	1,00	
	1236547891	Electrod de referinta	buc	1,00	

Specificații:
1.	Devizele-oferte se prezintă pentru fiecare obiect de reparație capitală în parte.
2.	La întocmirea de către ofertant a valorii contractuale şi devizelor-oferte a obiectivelor de reparație capitale se va respecta metodologia în vigoare, prin includerea în calcule a salariului  muncitorilor-constructori, cheltuielilor de regie, cheltuielilor de transportarea materialelor, beneficiului de deviz, în concordanță cu prevederile actelor legislative şi documentelor normative în domeniu.
3.	Termenul de executare a lucrărilor și dare în exploatare a obiectelor – nu mai târziu de 30 octombrie 2022;
4.	Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
5.	Documentația tehnică se prezintă conform cerințelor operatorului de rețea de distribuție a gazelor în raza executării lucrărilor;
6.	Antreprenorul câștigător se obligă ca, în termen de 5 zile, din momentul semnării prezentului Contract, să treacă instruirea, efectuată de către Serviciul intern de protecție și prevenire, str. Alexandru cel Bun, 93, mun. Chișinău (conform Hotărârii de Guvern nr. 95 din 05.02.2009);
7.	Garanția lucrărilor executate trebuie sa fie nu mai puțin de 24 luni de la data transmiterii acestora prin semnarea actelor de predare-primire și a facturilor fiscale;
8.	Prizele de împământare anodică ce urmează a fi înlocuite in procesul de executare a lucrărilor, trebuie sa corespundă GOST-lui 9.602-2005.
9.	Grafic detailat cu privire la executarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                        lucrărilor– de la semnarea contractului până la darea în exploatare (în lucru) a obiectelor.
10.	Devizele se prezintă pentru fiecare obiect conform metodei de resurse în baza programului WinSmeta (forma nr. 3, 5 și 7).
Președintele Grupului de lucru	  		                         Lisa I.
              Secretarul Grupului                                                             Djurinscaia L.
              Membrii Grupului                                                                Cernei C.
                                                                                                              Pвrțu G.
                                                                                                              Răsoi V.
									           Calașnic N.	       
Jurmisnchi V.