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Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	Formular Nr.7
WinСmeta


	(denumirea obiectivului)
	




DEVIZ  LOCAL № 2-1-3
 Platforma B Platforma turnurilor de apa V=50 m3, H=18 m--2 buc a sRadenii Vechi
Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Lucrări şi cheltuieli
	
U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură
————
incl. salariu

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament

	
	
	
	

	1
	TsC03A1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,  I категории)Strat fertil

	100 m3
	0,9100

	
	

	 2
	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Stratul fertil

	100 m3
	0,9100

	
	

	 3
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)

	100 m3
	6,7800

	
	

	 4
	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	6,7800

	
	

	 5
	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	3,5300

	
	

	 6
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	3,5300

	
	

	 7
	TsD32A
	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)

	100 m3
	3,5300

	
	

	 8
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Plan general invaluirea turnului

	100 m3
	5,2000

	
	

	 9
	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II  (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	2,6700

	
	

	 10
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	2,6700

	
	

	 11
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)

	100 m3
	2,6700

	
	

	 12
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Plan general invaluirea turnului

	100 m3
	4,4700

	
	

	 13
	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)

	t
	714,0000

	
	

	 14
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	4,4700

	
	

	 15
	TsD7H1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см  после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%)

	100 m3
	4,4700

	
	

	 16
	TsC26B1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Stratul fertil inapoi

	100 m3
	0,9100

	
	

	 17
	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	0,9100

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de terasament
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.2. Fundatia turnului

	
	
	
	

	18
	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)

	100m2
	0,5000

	
	

	 19
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)

	m2
	19,6200

	
	

	 20
	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	47,1000

	
	

	 21
	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	62,2000

	
	

	 22
	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	724,0000

	
	

	 23
	CA03E
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)

	m3
	58,8000

	
	

	 24
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )

	kg
	357,1200

	
	

	 25
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	1,2000

	
	

	 26
	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)

	m2
	47,1200

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Fundatia turnului
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.3. Constructia turnului

	
	
	
	

	27
	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)

	100m2
	3,2000

	
	

	 28
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)

	100m2
	3,2000

	
	

	 29
	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)

	m3
	7,9000

	
	

	 30
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...)

	m3
	5,5300

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Constructia turnului
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.4. Utilaj tehnologic

	
	
	
	

	31
	AcA31B
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 125-250 мм)Adaptor flansa PE d=140x125

	buc
	6,0000

	
	

	 32
	AcA23B
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 125-300 мм) Flansa libera

	buc
	4,0000

	
	

	 33
	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=125 mm

	m
	7,0000

	
	

	 34
	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)Adaptor flansa PE100 d=110x100mm

	buc
	2,0000

	
	

	 35
	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм)Flansa libera d=100 mm

	buc
	4,0000

	
	

	 36
	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=80 mm

	m
	7,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Utilaj tehnologic
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	1.5. Camine de apa Cam 37, Cam 38.

	
	
	
	

	37
	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)

	100 m3
	0,6000

	
	

	 38
	TsA18A1
	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (Зачистка грунта вручную после механизированной разработки котлованов квадратной формы под фундаменты глубиной до 4 м, для воздушных линий высокого напряжения, грунт с натуральной влажностью, без креплений, глубина < 2,5 м, легкий и средний грунт)

	m3
	7,8000

	
	

	 39
	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)

	100 m3
	0,2900

	
	

	 40
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)

	m3
	2,3000

	
	

	 41
	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство  водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)

	m3
	2,9800

	
	

	 42
	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м,  в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦД-15

	buc
	2,0000

	
	

	 43
	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м,  в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦ-15-9а

	buc
	4,0000

	
	

	 44
	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м,  в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦО-1

	buc
	2,0000

	
	

	 45
	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м,  в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦП 1-15-1

	buc
	2,0000

	
	

	 46
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piese inglobate

	kg
	43,1300

	
	

	 47
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara

	kg
	34,4000

	
	

	 48
	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	0,0800

	
	

	 49
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)

	m2
	1,0000

	
	

	 50
	RpCE32A
	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid

	m
	2,4100

	
	

	 51
	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Pentru suporturi

	m3
	0,0600

	
	

	 52
	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II А и В)

	buc
	2,0000

	
	

	 53
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)

	m3
	1,0600

	
	

	 54
	CA03F01
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B10..

	m3
	0,9500

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Total Camine de apa Cam 37, Cam 38.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % 
	24 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport (VR) * 4 % 
	4 %
	
	
	

	
	
	Cheltuiei de depozit (VR) * 2 % 
	2 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % 
	14,5 %
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % 
	6 %
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	2. Montarea turnului H=15 m, V=25 m.c.

	
	
	
	

	55
	M1A02D
	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de  1-5 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассеины, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборнными, монтируемые путем  прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу,  весом 1-5 т)

	t
	9,5200

	
	

	 56
	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm  (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 125-150 мм) Vana d=125 mm

	buc
	2,0000

	
	

	 57
	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Vana d=100mm

	buc
	2,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 % 
	24 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport (VR) * 4 % 
	4 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozit (VR) * 2 % 
	2 %
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie (VR) * 76 % 
	76 %
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % 
	6 %
	
	
	

	
	
	Total Montarea turnului H=15 m, V=25 m.c.
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	3. Utilaj

	
	
	
	

	58
	Pret de piata
	Turn de apa #Rojnovschii# H=18 m,V=50 m.c. Vopsit inauntru si inafara-2 buc

	
	2,0000

	
	

	 59
	Pret de piata
	Vana d=125 mm-2 buc

	
	2,0000

	
	

	 60
	Pret de piata
	Vana d=100 mm-2 buc

	
	2,0000

	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozit (VR) * 1,2 % 
	1,2 %
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
Inclusiv salariu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	
Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	




	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)










	Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	
Formular Nr.3

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta




Deviz local de resurse № 2-1-3
 Platforma B Platforma turnurilor de apa V=50 m3, H=18 m--2 buc a sRadenii Vechi

	


Intocmit in preţuri  curente 15.06.2026

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări şi cheltuieli      
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect
	Valoarea de deviz, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Total borderou de resurse № 2-1-3:
	
	
	
	


			Manopera:
	 1.
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	
	

	 2.
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2050
	
	

	 3.
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	263,6490
	
	

	 4.
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	40,1808
	
	

	 5.
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	49,4550
	
	

	 6.
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	9,0850
	
	

	 7.
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	15,4240
	
	

	 8.
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,6400
	
	

	 9.
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	11,7720
	
	

	 10.
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,8272
	
	

	 11.
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	55,9150
	
	

	 12.
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	8,2432
	
	

	 13.
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	61,4665
	
	

	 14.
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	550,3512
	
	

	 15.
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	82,5835
	
	

	 16.
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	28,5600
	
	

	 17.
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	102,9449
	
	

	 18.
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	43,2003
	
	

	 19.
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,6122
	
	

	 20.
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,4030
	
	

	
	
	Total manopera
	
	
	
	


			Materiale:
	 1.
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	12,6720
	
	

	 2.
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	6,5198
	
	

	 3.
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	2,0236
	
	

	 4.
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	2,5500
	
	

	 5.
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0438
	
	

	 6.
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,8540
	
	

	 7.
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	2,5111
	
	

	 8.
	1421102200575
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0051
	
	

	 9.
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	10,3569
	
	

	 10.
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,1520
	
	

	 11.
	1714227322926
	Fringhie cinepa gudronata
	kg
	1,7714
	
	

	 12.
	2 875274400100
	Adaptor flansa PE d=140x125
	buc
	6,3000
	
	

	 13.
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0235
	
	

	 14.
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,1648
	
	

	 15.
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,0121
	
	

	 16.
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,3630
	
	

	 17.
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m 
	m3
	0,0476
	
	

	 18.
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	117,9300
	
	

	 19.
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	4,7100
	
	

	 20.
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	53,2456
	
	

	 21.
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0283
	
	

	 22.
	2112307324986
	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul
	kg
	0,2940
	
	

	 23.
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,2530
	
	

	 24.
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	4,7600
	
	

	 25.
	2320156200951
	Motorina motor DIESEL-ld
	kg
	2,0580
	
	

	 26.
	2320166200676
	White spirit
	kg
	2,4960
	
	

	 27.
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	5,6520
	
	

	 28.
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	80,1040
	
	

	 29.
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	1,0290
	
	

	 30.
	2320322600374
	Citom
	kg
	0,2940
	
	

	 31.
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	3,1318
	
	

	 32.
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	4,3680
	
	

	 33.
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	9,9840
	
	

	 34.
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	4,9920
	
	

	 35.
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	1,7714
	
	

	 36.
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,7040
	
	

	 37.
	2462106109925
	Aracet dp 50 
	kg
	0,2530
	
	

	 38.
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	8,2820
	
	

	 39.
	252 1216701000
	Teava din otel d=80 mm
	m
	7,4235
	
	

	 40.
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	7,4235
	
	

	 41.
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0122
	
	

	 42.
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	11,2665
	
	

	 43.
	2651122100402
	Azbest in saci
	kg
	293,1000
	
	

	 44.
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	16,0208
	
	

	 45.
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	2,0000
	
	

	 46.
	26611264331520
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	2,0000
	
	

	 47.
	26611264331522
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)
	buc
	4,0000
	
	

	 48.
	26611264331523
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc
	2,0000
	
	

	 49.
	2663102100000
	Beton 
	m3
	6,7087
	
	

	 50.
	2663102100001
	Beton clasa.C16/20 ..(pt.informatie)
	m3
	61,1740
	
	

	 51.
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,6019
	
	

	 52.
	2664102101126
	Var
	kg
	0,3327
	
	

	 53.
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0302
	
	

	 54.
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,6475
	
	

	 55.
	2710403615911
	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029
	kg
	8,5680
	
	

	 56.
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	63,7550
	
	

	 57.
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	742,1000
	
	

	 58.
	2710703518138
	Profil U ar.eg.lam.cald U 8
	kg
	42,3640
	
	

	 59.
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	4,3465
	
	

	 60.
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	2,3550
	
	

	 61.
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	7,8620
	
	

	 62.
	2735725900578
	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b
	kg
	10,5672
	
	

	 63.
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	434,6500
	
	

	 64.
	28 75274400100
	Adaptor flansa PE100 d=110x100mm
	buc
	2,1000
	
	

	 65.
	28 75274428200
	Flansa libera d=100 mm
	buc
	4,1200
	
	

	 66.
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	3,7680
	
	

	 67.
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,1732
	
	

	 68.
	2873155901261
	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm
	kg
	1,9110
	
	

	 69.
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	65,6000
	
	

	 70.
	2874115822489
	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8
	buc
	62,3560
	
	

	 71.
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	14,1300
	
	

	 72.
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	62,3560
	
	

	 73.
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	14,1300
	
	

	 74.
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,2355
	
	

	 75.
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,2420
	
	

	 76.
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	2,0400
	
	

	 77.
	2875274428200
	Flansa rotunda libera D=125 mm
	buc
	4,0800
	
	

	 78.
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,4130
	
	

	 79.
	4
	Turn de apa #Rojnovschii# H=15 m,V=25 m.c. Vopsit inauntru si inafara
	buc
	2,0000
	
	

	 80.
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	51,3278
	
	

	 81.
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,8328
	
	

	 82.
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,9063
	
	

	 83.
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,7680
	
	

	 84.
	5
	Vana d=125 mm
	buc
	2,0000
	
	

	 85.
	6
	Vana d=100 mm
	buc
	2,0000
	
	

	
	
	Total materiale de construcţii
	
	
	
	


			Utilaje de construcţii:
	 1.
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4452
	
	

	 2.
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,2410
	
	

	 3.
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2226
	
	

	 4.
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0723
	
	

	 5.
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0471
	
	

	 6.
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5926
	
	

	 7.
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	36,7970
	
	

	 8.
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	1,2087
	
	

	 9.
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	38,4790
	
	

	 10.
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	5,6132
	
	

	 11.
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	8,3640
	
	

	 12.
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	9,0975
	
	

	 13.
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	39,2040
	
	

	 14.
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0140
	
	

	 15.
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0034
	
	

	 16.
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2434
	
	

	 17.
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	28,9828
	
	

	 18.
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,6126
	
	

	 19.
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	7,9400
	
	

	 20.
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,8400
	
	

	 21.
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	5,5130
	
	

	 22.
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	4,6648
	
	

	 23.
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	16,3350
	
	

	 24.
	34105400000012
	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca
	h-ut
	8,5426
	
	

	 25.
	34105400000013
	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca
	h-ut
	8,7544
	
	

	 26.
	34105400000015
	Tractor 79 kw (108 c.p.)
	h-ut
	8,6132
	
	

	 27.
	34105400000016
	Tractor 59 kw (80 c.p.)
	h-ut
	0,3954
	
	

	 28.
	34105400000017
	Screper cu caus, capacitate 8 м3
	h-ut
	7,2012
	
	

	 29.
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	75,6840
	
	

	 30.
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1817
	
	

	
	
	Total utilaje de construcţii
	
	
	
	


 
	
	
	
	
	
	

	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	Total deviz:
	
	
	
	




	Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)







Formular Nr.5
WinCmeta
	Obiect Construirea conductei de aductiune  a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul  Ungheni
	Investitor Primaria Radenii Vechi



Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură
	Valoare, lei

	
	
	
	
	
	Pe unitate de măsură

	Total
—————
incl. salariu




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de terasament

	
	
	
	

	1
	TsC03A1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I  (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,  I категории)Strat fertil

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	2
	TsC26B1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Stratul fertil

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	3
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	4
	TsC26B1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	5
	TsC26B1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	6
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	7
	TsD32A

	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1900
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4000
	
	

	
	34105400000016
	Tractor 59 kw (80 c.p.)
	h-ut
	0,1120
	
	

	
	34105400000015
	Tractor 79 kw (108 c.p.)
	h-ut
	2,4400
	
	

	
	34105400000017
	Screper cu caus, capacitate 8 м3
	h-ut
	2,0400
	
	

	
	34105400000012
	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca
	h-ut
	2,4200
	
	

	
	34105400000013
	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca
	h-ut
	2,4800
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	1,2900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	8
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Plan general invaluirea turnului

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	9
	TsC26A1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II  (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,3200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	10
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	11
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	12
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Plan general invaluirea turnului

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	13
	TsI50A5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)

	t
	
	
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1060
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	14
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м  равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	15
	TsD7H1

	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см  после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%)

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,9700
	
	

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	8,2320
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	16
	TsC26B1

	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Stratul fertil inapoi

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,7500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	17
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.2. Fundatia turnului

	
	
	
	

	18
	TsC53A

	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)

	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,8100
	
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	5,1000
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5000
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	2,1400
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	19
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)

	m2
	
	
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	
	

	
	2651122100402
	Azbest in saci
	kg
	13,0000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	20
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)

	m2
	
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,0500
	
	

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	
	

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	
	

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	
	

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	
	

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	0,0500
	
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	0,1000
	
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0035
	
	

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	
	

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	21
	CC01E

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0640
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	22
	CC01F

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса ... уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )

	kg
	
	
	

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0030
	
	

	
	2710602300000
	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	
	

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	
	

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	23
	CA03E

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, железобетон класса...)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2663102100001
	Beton clasa.C16/20 ..(pt.informatie)
	m3
	1,0250
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	24
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )

	kg
	
	
	

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	25
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	
	

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	
	

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	
	

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	26
	IzF04F

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой)

	m2
	
	
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0600
	
	

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	
	

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	
	

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	
	

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	
	

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.3. Constructia turnului

	
	
	
	

	27
	TsE01B

	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)

	100m2
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	28
	TsH09A

	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)

	100m2
	
	
	

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	
	

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	29
	DA06A1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)

	m3
	
	
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,1500
	
	

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	1,3110
	
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2320
	
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530
	
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	30
	CA03F01

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке, укладка его типичными средствами, бетон класса...)

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	1,0200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.4. Utilaj tehnologic

	
	
	
	

	31
	AcA31B

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 125-250 мм)Adaptor flansa PE d=140x125

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	3,0200
	
	

	
	2 875274400100
	Adaptor flansa PE d=140x125
	buc
	1,0000
	
	

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	1,1900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	32
	AcA23B

	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 125-300 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 125-300 мм) Flansa libera

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	1,0200
	
	

	
	2875274428200
	Flansa rotunda libera D=125 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	
	

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	33
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=125 mm

	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5000
	
	

	
	2521216701000
	Teava din otel 
	m
	1,0100
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,0900
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,2000
	
	

	
	2873155901261
	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm
	kg
	0,1300
	
	

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	0,0700
	
	

	
	2320322600374
	Citom
	kg
	0,0200
	
	

	
	2112307324986
	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul
	kg
	0,0200
	
	

	
	2320156200951
	Motorina motor DIESEL-ld
	kg
	0,1400
	
	

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,0600
	
	

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	34
	AcA31A

	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)Adaptor flansa PE100 d=110x100mm

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,8900
	
	

	
	28 75274400100
	Adaptor flansa PE100 d=110x100mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	3110320003006
	Grup termic de sudura de 1-14 kw
	h-ut
	0,4000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	35
	AcA23A

	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм)Flansa libera d=100 mm

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5800
	
	

	
	28 75274428200
	Flansa libera d=100 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	2513736601000
	Garnituri cauciuc cu insertii
	buc
	1,0100
	
	

	
	2874115800001
	Suruburi hexagonale cu piulite 
	buc
	8,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	36
	AcA04A

	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)D=80 mm

	m
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5000
	
	

	
	252 1216701000
	Teava din otel d=80 mm
	m
	1,0100
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,0900
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,2000
	
	

	
	2873155901261
	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm
	kg
	0,1300
	
	

	
	2320322600282
	Bitum pentru protectie conducte
	kg
	0,0700
	
	

	
	2320322600374
	Citom
	kg
	0,0200
	
	

	
	2112307324986
	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul
	kg
	0,0200
	
	

	
	2320156200951
	Motorina motor DIESEL-ld
	kg
	0,1400
	
	

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,0600
	
	

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	1.5. Camine de apa Cam 37, Cam 38.

	
	
	
	

	37
	TsC03B1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)

	100 m3
	
	
	

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,0500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	38
	TsA18A1

	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (Зачистка грунта вручную после механизированной разработки котлованов квадратной формы под фундаменты глубиной до 4 м, для воздушных линий высокого напряжения, грунт с натуральной влажностью, без креплений, глубина < 2,5 м, легкий и средний грунт)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,7100
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	39
	TsD05B

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)

	100 m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	40
	AcF03A

	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)

	m3
	
	
	

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,0250
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	41
	AcE11A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство  водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)

	m3
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	6,7500
	
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,8900
	
	

	
	2663102100933
	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)
	m3
	0,1990
	
	

	
	2010102915572
	Cofraje din scindura 40 mm grosime
	m2
	0,1200
	
	

	
	2664102101196
	Mortar -ciment M 50
	m3
	0,0100
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,2660
	
	

	
	2664102101126
	Var
	kg
	0,1100
	
	

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,0800
	
	

	
	2010102906951
	Bara de lemn           
	m3
	0,0040
	
	

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,8500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	42
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м,  в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦД-15

	buc
	
	
	

	
	26611264331520
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	43
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м,  в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦ-15-9а

	buc
	
	
	

	
	26611264331522
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	44
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м,  в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦО-1

	buc
	
	
	

	
	26611264330911
	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	45
	AcE11A1

	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м,  в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)КЦП 1-15-1

	buc
	
	
	

	
	26611264331523
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	46
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Piese inglobate

	kg
	
	
	

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	47
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Scara

	kg
	
	
	

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	
	

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	
	

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	48
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)

	t
	
	
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	6,4400
	
	

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	7,8000
	
	

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	3,9000
	
	

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,5500
	
	

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	1,9500
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9750
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	49
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest)

	m2
	
	
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	
	

	
	2651122100402
	Azbest in saci
	kg
	10,5000
	
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0070
	
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	50
	RpCE32A

	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid

	m
	
	
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5000
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	
	

	
	1714227322926
	Fringhie cinepa gudronata
	kg
	0,7000
	
	

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,7000
	
	

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 
	kg
	0,1000
	
	

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,4000
	
	

	
	1421102200575
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0020
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	
	

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,1000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	
	

	
	2912340002503
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min
	h-ut
	0,1000
	
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	51
	CA03A

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Pentru suporturi

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,5500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	185,0000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7800
	
	

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,7200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,2700
	
	

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570
	
	

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	52
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II А и В)

	buc
	
	
	

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	0,8200
	
	

	
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	1,0000
	
	

	
	2651122100402
	Azbest in saci
	kg
	13,5000
	
	

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0520
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0130
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	53
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)

	m3
	
	
	

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	
	

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	54
	CA03F01

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..B10..

	m3
	
	
	

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	
	

	
	2663102100000
	Beton 
	m3
	1,0200
	
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,1000
	
	

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	
	

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	2. Montarea turnului H=15 m, V=25 m.c.

	
	
	
	

	55
	M1A02D

	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de  1-5 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассеины, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборнными, монтируемые путем  прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу,  весом 1-5 т)

	t
	
	
	

	
	8283010021000
	Electronist
	h-om
	3,0000
	
	

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	57,8100
	
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	6,0000
	
	

	
	2010102917685
	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m 
	m3
	0,0050
	
	

	
	2710703518138
	Profil U ar.eg.lam.cald U 8
	kg
	4,4500
	
	

	
	2710403615911
	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029
	kg
	0,9000
	
	

	
	2874115822489
	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8
	buc
	6,5500
	
	

	
	2874115840601
	Piulita hexag. M20
	buc
	6,5500
	
	

	
	2735725900578
	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b
	kg
	1,1100
	
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos 
	m3
	0,1900
	
	

	
	2320146200755
	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767
	l
	0,5000
	
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	4,9200
	
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2000
	
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) 
	kg
	0,1500
	
	

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,4900
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	56
	AcB01B

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm  (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 125-150 мм) Vana d=125 mm

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,7000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	57
	AcB01A

	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm  (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Vana d=100mm

	buc
	
	
	

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,5500
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	
	
	3. Utilaj

	
	
	
	

	58
	Pret de piata

	Turn de apa #Rojnovschii# H=18 m,V=50 m.c. Vopsit inauntru si inafara-2 buc

	
	
	
	

	
	4
	Turn de apa #Rojnovschii# H=15 m,V=25 m.c. Vopsit inauntru si inafara
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	59
	Pret de piata

	Vana d=125 mm-2 buc

	
	
	
	

	
	5
	Vana d=125 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	

	60
	Pret de piata

	Vana d=100 mm-2 buc

	
	
	
	

	
	6
	Vana d=100 mm
	buc
	1,0000
	
	

	
	
	Total  
	 lei
	
	
	



					APROBAT:  
    
	Intocmit
	Investitor

	
	

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


L.S.                                                                                                 L.S.        


