CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IP Gimnaziul s.Stoianovca
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IP Gimnaziul s.Stoianovca
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Salilor de Clase in IP Gimnaziul s.Stoianovca
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Sala de informatica
	
		1.1. Lucrari de demolare
	
1	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	50,4000
	
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea vopselei vechi)
	m2	78,0000
	
3	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
		1.2. Lucrari de reparatie
	
4	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	50,4000
	
5	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm
	m2	50,4000
	
6	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	50,4000
	
7	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc	2,0000
	
8	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контастом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля)
	buc	20,0000
	
9	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	78,0000
	
10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	78,0000
	
11	RpCP35A
	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice
	m	7,6000
	
12	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	23,0000
	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	83,7500
	
14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	83,7500
	
15	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate
	buc	4,0000
	
16	RpCP34A
	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp
	m2	2,1000
	
		2. Sala Cl 9
	
		2.1. Lucrari de demolare
	
17	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	50,5600
	
18	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   (Curatarea vopselei vechi)
	m2	71,0000
	
19	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
		2.2. Lucrari de reparatie
	
20	CG32B
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip
	m3	5,1000
	
21	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	50,5600
	
22	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm
	m2	50,5600
	
23	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	50,5600
	
24	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu
	buc	2,0000
	
25	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток конструкции INTENC или подобных из аминопласта или бакелита, закрытых, герметичных металлических или эбонитовых с нулевым контастом до 25 А, скрытых или наружных на деревянные или пластиковые дюбеля)
	buc	20,0000
	
26	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie
	m2	71,0000
	
27	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	71,0000
	
28	RpCP35A
	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice
	m	7,6000
	
29	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	23,0000
	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	76,7500
	
31	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	76,7500
	
32	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate
	buc	4,0000
	
33	RpCP34A
	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp
	m2	2,1000