CAIET DE SARCINI

Reconstructia subsolului cladirii administrative cu renovarea comunicatiilor ingineresti, amplasat in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

                                 2-1-10  TS (Comunicatii telefonice si de semnalizare)
Notă*
La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini. 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare			
		1.1. Cablare structurata			
1	10-06-037-02
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700х1000 (Cabinet met. 22U*600*600)	buc	1,00	
2	10-04-031-01
	Aparataj, montat separat: Cutie de derivatie de cablu pentru cantitate cleme: 40 (Optical panel)	buc	1,00	
3	10-08-001-09
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (Router 24-port)	buc	1,00	
4	10-08-001-11
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (comutator Switch 24 ports)	buc	3,00	
5	10-08-001-12
	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Patch panel 24 ports)	buc	2,00	
6	10-08-003-03
	Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (UPS1000)	buc	1,00	
7	10-01-053-02
	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 10 (Patch cord UTPcat.5e)	100 m	0,51	
8	10-04-040-05
	Legare la pamint de frecventa inalta interioara, din fisie de arama pe perete, sectiune fisie, mm: 2х30 (impamintare)	100 m	0,048	
9	11-04-001-02
	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,5 (raft si suport 600mm)	buc	1,00	
10	08-03-605-1
	Modul ventilator 2 el. cu termostat	buc	1,00	
11	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (2xRJ45 UTP5E)	100 buc	0,16	
12	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (1xRJ45 UTP5E)	100 buc	0,16	
13	10-01-053-02
	Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 10 (UTP-4P cat.5e/cu)	100 m	20,00	
		1.2. Ceasoficare			
14	10-08-020-01
	Ceasornice suspendate	buc	15,00	
		1.3. Instalatii tevi 			
15	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	6,50	
16	10-06-037-09
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 (Cutie met. 300*300*200mm)	buc	18,00	
		1.4. Materiale			
17	
	Cable Organizer 1U	buc	7,00	
18	
	Patch cord UTPcat.5e, 1m	buc	51,00	
19	
	Raft pt echipamente grele in dulap / un. Rack 19", 600mm	buc	1,00	
20	
	Suport pt echipamente grele, 600mm	buc	1,00	
21	
	Priza de date 2xRJ45 UTP5E	buc	16,00	
22	
	Priza de date 1xRJ45 UTP5E	buc	16,00	
23	
	Cutie de asamblare D50mm	buc	32,00	
24	
	Cablu neecranat 4 pair cat.5e cu conductoare din cupru 24AWG 0.52mm UTP-4P cat.5E/cu 	m	2 000,00	
25	
	Teava PE d=20mm cu sonda	m	650,00	
26	
	Cutie metalica de tragere cablu 300*300*200mm IP31	buc	18,00	
27	
	Materiale de fixare	kg	5,00	
		2. Utilaj			
		2.1. Cablare structurata			
28	
	Cabinet metalic 22U*600*600, usa din stecla, ventilator in complect	buc	1,00	
29	
	Optical panel	buc	1,00	
30	
	Router 24-port 10/100/1000Mbps, SFP	buc	1,00	
31	
	Comutator Switch 24 ports 10/100/1000Mbps	buc	2,00	
32	
	Comutator Switch 24 ports PoE 10/100/1000Mbps	buc	1,00	
33	
	Patch panel 24-ports cat.5e	buc	2,00	
34	
	UPS 1000VA/800W	buc	1,00	
35	
	Bloc de prize 220V, 6 prize, automat 10A	buc	1,00	
36	
	Echipament de impamintare in rack 19"	buc	1,00	
37	
	Modul ventilator 2 el. cu termostat	buc	1,00	
		2.2. Ceasoficare			
38	
	Ceasuri de perete autonome, diametru cadranului nu mai mic de 330mm	buc	15,00	
39	
	Baterie pt ceas	buc	15,00	
		2.3. Radioficare			
40	
	VHF receptor	buc	15,00	
41	
	Baterie pt receptor	buc	15,00