Reconstructia acoperisului, schimbarea timplariei si termoizolarea fatadei la cladirea IMSP Centrul de Sanatate Comrat	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Reconstructia acoperisului, schimbarea timplariei si termoizolarea fatadei la cladirea IMSP Centrul de Sanatate Comrat

Valoarea de deviz  9 884 249,66 lei	
Intocmit in preţuri  curente 15.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Демонтажные рвботы
					
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Разборка рубероида
	m2	1 519,00	34,10
——————————
33,50
	51 797,90
——————————
50 886,50
	
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Demontare strat suport pe acoperis gr. 40 mm
	m2	1 519,00	15,40
——————————
15,00
	23 392,60
——————————
22 785,00
	
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) Разборка утепления из керамзита т.50-100 мм
	m3	114,00	54,40
——————————
51,00
	6 201,60
——————————
5 814,00
	
4	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor Desfacerea izolatiei din Vata minerala gr. 100 mm
	m2	1 519,00	33,95
——————————
32,50
	51 570,05
——————————
49 367,50
	
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment Desfacerea stratului suport de pe acoperis gr. 30 mm
	m2	1 519,00	15,40
——————————
15,00
	23 392,60
——————————
22 785,00
	
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi 
	m2	7,25	20,97
——————————
20,97
	152,00
——————————
152,00
	
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre si vitraje
	m2	7,25	20,97
——————————
20,97
	152,00
——————————
152,00
	
8	RpCI42Af	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. демонтаж отливов
	m	307,60	7,10
——————————
7,00
	2 183,80
——————————
2 153,00
	
9	RpCI42Af	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. демонтаж подокоников
	m	307,60	7,10
——————————
7,00
	2 183,80
——————————
2 153,00
	
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfaceri de tencuieli la fasad 2901.5 m2 si glafuri 3098 m/l 185 m2)
	m2	3 087,38	13,60
——————————
13,50
	41 988,70
——————————
41 680,00
	
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Desfaceti tencuieli exterioare la ventcanale)
	m2	102,60	13,60
——————————
13,50
	1 395,30
——————————
1 385,00
	
12	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc Разборка бетонного надцокольного бортика 125,1 мп
	m3	3,80	444,00
——————————
442,50
	1 687,20
——————————
1 681,50
	
13	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. d(emontarea tablei zincate de pe parapet 0,5 m)
	m2	191,40	44,25
——————————
44,00
	8 469,90
——————————
8 422,00
	
14	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Desfacere copertine parasolare la ferestre 496 buc. schindura)
	m3	38,00	122,00
——————————
122,00
	4 636,00
——————————
4 636,00
	
15	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea tablei zincade de pe copertine parasolare cu recuperare)
	m2	677,00	44,25
——————————
44,00
	29 957,30
——————————
29 788,00
	
16	Прим	Мусор
	m3	0,00	0,00
——————————
0,00
	0,00
——————————
0,00
	
17	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погруска мусора на а/с экскаватором)
	100 m3	2,80	650,00
——————————
0,00
	1 820,00
——————————
0,00
	
18	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (погруска мусора на а/с вручную)
	t	72,20	27,50
——————————
27,50
	1 985,50
——————————
1 985,50
	
19	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	361,00	26,50
——————————
0,00
	9 567,50
——————————
0,00

		Total Демонтажные рвботы
Inclusiv salariu				262 533,75
245 826,00	
		2. Ремонт сонцезошитных злементов витражей
					
20	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma  (очистка оц. листа солнцезашитных злементов витражей)
	m2	100,34	10,00
——————————
7,00
	1 003,50
——————————
702,50
	
21	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual ( Vopsirea tablei zincate pentru copertine parasolare elemente vitraj)
	m2	100,34	24,40
——————————
16,50
	2 447,99
——————————
1 655,50
	
22	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (пробивка отверстий для установки швеллера №5)
	buc	18,00	15,00
——————————
15,00
	270,00
——————————
270,00
	
23	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Швеллер №5 для усиления витражей)
	t	0,24	16 114,67
——————————
952,08
	3 867,52
——————————
228,50
	
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 2 слоя по грунтовке ГФ-021)
	t	0,24	706,12
——————————
322,92
	169,47
——————————
77,50

		Total Ремонт сонцезошитных злементов витражей
Inclusiv salariu				7 758,48
2 934,00	
		3. Ремонт вентшахт
					
25	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tablei zincate de murdarii)
	m2	37,00	10,00
——————————
7,00
	370,00
——————————
259,00
	
26	CN24A	Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu  vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual (Vopsirea tablei zincate)
	m2	37,00	24,40
——————————
16,50
	902,80
——————————
610,50
	
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Штукатурка ц.п.р М-100
	m2	102,60	76,42
——————————
60,00
	7 840,18
——————————
6 156,00

		Total Ремонт вентшахт
Inclusiv salariu				9 112,98
7 025,50	
		4. Проемы
					
28	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv Ferestre din aluminiu TERMOPAN LQW-E
	m2	726,50	1 823,96
——————————
55,00
	1 325 106,90
——————————
39 957,50
	
29	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice
	m	307,60	124,18
——————————
18,00
	38 197,81
——————————
5 537,00
	
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери апюминевые TERMOPAN LQW-E)
	m2	7,25	2 597,92
——————————
47,52
	18 834,90
——————————
344,50
	
31	08-03-605-1	Ventilator (Установка клапана ПО-400 вент)
	buc	452,00	114,20
——————————
62,00
	51 618,40
——————————
28 024,00

		Total Проемы
Inclusiv salariu				1 433 758,01
73 863,00	
		5. Внутренняя отделка отковов
					
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Tencuire glaf interior mortar М 150
	m2	382,00	76,42
——————————
60,00
	29 192,72
——————————
22 920,00
	
33	CF50B k=0,6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Сухая смесь "Cnfаuff б=3мм
	m2	382,00	45,74
——————————
36,60
	17 471,78
——————————
13 981,00
	
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Сетка из стекловолокна)
	m2	382,00	22,90
——————————
10,00
	8 747,80
——————————
3 820,00
	
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  Grunduire glafuri
	m2	382,00	4,40
——————————
1,50
	1 680,80
——————————
573,00
	
36	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat (Vopsire glafuri)
	m2	382,00	33,20
——————————
15,50
	12 682,40
——————————
5 921,00

		Total Внутренняя отделка отковов
Inclusiv salariu				69 775,50
47 215,00	
		6. Кровля
					
37	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % Vata minarala TEHNORUF gr. 100 mm Y=130 kg/m3
	m2	1 519,00	206,47
——————————
4,50
	313 624,98
——————————
6 835,50
	
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelicula paraizolatie)
	m2	3 496,00	17,21
——————————
1,00
	60 148,70
——————————
3 496,00
	
39	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm  Strat suport mortar M-50 gr. 20 mm
	m2	1 519,00	46,24
——————————
12,50
	70 235,22
——————————
18 987,50
	
40	IzF11A	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  (Cheramzit gr.40 mm pina la 150 mm)
	m3	144,30	1 539,30
——————————
80,50
	222 120,80
——————————
11 616,00
	
41	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm  strat suport mortar M-100 gr. 50 mm
	m2	1 747,00	46,24
——————————
12,50
	80 778,39
——————————
21 837,50
	
42	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	1 747,00	6,50
——————————
2,00
	11 360,70
——————————
3 494,00
	
43	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  Кровленныи ковер Рубероид ПНП 400-1,4 diler pe ard. 4.0
	m2	1 747,00	187,80
——————————
34,00
	328 086,90
——————————
59 398,00
	
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Оц. кровленная сталь для парапетов
	m2	199,53	161,06
——————————
40,00
	32 136,75
——————————
7 981,50

		Total Кровля
Inclusiv salariu				1 118 492,44
133 646,00	
		7. Наружная отделка
					
		7.1. Фасад
					
45	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Крепежные елементы Угалок стальной
	kg	476,50	43,84
——————————
10,50
	20 890,22
——————————
5 003,00
	
46	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului  (Монтаж вентилируемой фасаднои системы с утеплением с использованием гироветрозашитной пленкой)
	m2	3 157,60	811,83
——————————
83,85
	2 563 447,04
——————————
264 765,00
	
47	CL53A	(К=0,8 h-om; h-ut) Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Монтаж вентилируемой фасадной системы Без утепления)
	m2	150,50	792,98
——————————
67,08
	119 342,90
——————————
10 095,50
	
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	3 939,61	44,09
——————————
37,50
	173 715,39
——————————
147 735,50

		Total Фасад
Inclusiv salariu				2 877 395,55
427 599,00	
		7.2. Цоколь
					
49	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu lac Aracetal B 55 L.c si Alorex 102  (un strat final pe suprafete de beton vopsite) Клей 3-4 мм
	m2	325,55	27,61
——————————
9,50
	8 988,40
——————————
3 092,50
	
50	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale (пенополистирол лпотностью 26 кг/м3 т.80 мм)
	m2	325,55	212,43
——————————
8,00
	69 156,58
——————————
2 604,50
	
51	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Дюбепь)
	buc	1 953,00	8,50
——————————
5,50
	16 600,50
——————————
10 741,50
	
52	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti  штукатурка по сетке 3ВР-1 150*150
	m2	325,55	172,97
——————————
115,00
	56 311,34
——————————
37 438,50
	
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  (Облицовка цоколя бетонной плиткй поб косоуцкий камень)
	m2	325,55	287,98
——————————
122,50
	93 752,31
——————————
39 880,00
	
54	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  Бетон В-12,5
	m3	3,80	1 170,58
——————————
225,00
	4 448,20
——————————
855,00
	
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Арматура А III шаг 200 L 250 mm)
	kg	61,70	33,34
——————————
10,50
	2 057,14
——————————
648,00
	
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	43,80	677,18
——————————
60,00
	29 660,66
——————————
2 628,00

		Total Цоколь
Inclusiv salariu				280 975,13
97 888,00	
							
		Total Наружная отделка
Inclusiv salariu				3 158 370,68
525 487,00	

		Total	 lei			6 059 801,84
	
		Transport materiale	10,00 %			493 681,07
	
		Fond social si medical	22,50 %			233 099,21
	
		Total	100,00 +			6 786 582,12
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			984 054,41
	
		Total	100,00 +			7 770 636,53
	
		Beneficiul	6,00 %			466 238,19
	
		Total	100,00 +			8 236 874,72
	
		TVA	20,00 %			1 647 374,94

Total deviz:
Inclisiv salariu				9 884 249,66
——————
1 035 996,50

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)