Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7
Semnalizarea incendiara

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare
			
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze, PC-1832	buc	1,000	
 2	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	
 3	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПК-8/1	buc	55,000	
 4	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala - ИПP	buc	6,000	
 5	10-06-032-01
	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	1,220	
 6	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Stroboscop
	buc	2,000	
 7	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie
	buc	1,000	
 8	10-01-039-06
	Piese diverse: Acumulator 12B
	buc	6,000	
 9	10-02-016-06
	Bloc de alimentare RIP
	buc	1,000	
 10	10-04-001-02
	Emitator ATC
	set	1,000	
 11	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete 
	100 buc	0,010	
 12	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu COR-4	100 m	0,800	
 13	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton - Cablu COR-6	100 m	2,200	
 14	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 - COR-6 (cu costul cablurilor)	100 m	0,200	
 15	10-01-038-08	Jgheaburi  MCS-1  10x22
	m	230,000	
 16	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala
	100 buc	0,220	
 17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Оконечное устройство	100 buc	0,040	
 18	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200	
 19	10-04-030-02
	Rezistor
	buc	52,000	
 20	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj
	t	0,001	
 		Capitolul 2. Utilaje
			
21	
	Panou PC-1832
	buc	1,000	
 22	
	Intrerupator AK50-2M
	buc	1,000	
 23	
	Stroboscop
	buc	2,000	
 24	
	Acumulator 12V
	buc	6,000	
 25	
	Bloc de alimentare RIP
	buc	1,000	
 26	
	Sonerie
	buc	1,000	
 27	
	Radioemitator ATC
	buc	1,000	
 28	
	Rezistor MLT-0.25
	buc	52,000	

		ALTE CHELTUIELI			
1		Reglarea şi demararea  utilajului, cu anexarea documentelor necesare	Lei		
2		Marca  utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	Lei		
3		Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemei montate	Lei		
4		Prezentarea pachetului de documente: racordări, coordonări, certificate necesare, procese-verbale  ş.a	Lei		
5		Montarea indicătoarelor “Trecere este interzisă”, “Pericol de electrocutare”, “Ocolire” ş.a.	Lei		
6		Cheltuieli pentru energia electrică pentru scopuri generale	Lei		

	                                                                                                         

INVESTITOR                                                                               ALEXANDRU PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.