
Specificație tehnică

	Nr. d/o
	Cod
CPV
	Denumire bunuri
	Unitatea 
de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință

	1.
	




42513290-4
	




Cameră (instalație) frigorifică
	buc.
	1,00
	Agregat frigorific pe baza compresorului Q=21,5 kW

	2.
	
	
	buc.
	2,00
	Ușă frigorifică glisată 2000x2500h

	3.
	
	
	m2
	655,00
	Panouri tip Sandwich

	4.
	
	
	buc.
	2,00
	Răcitoare de aer cu trei ventilatoare Goedhart, puterea frigorifică Q=16,2 kW x 2 buc =32,4 kW

	5.
	
	
	buc.
	1,00
	Panou de comandă cu controller electronic Every Control

	6.
	
	
	     set.
	1,00
	Set de automatizare a instalației frigorifice

	7.
	
	
	buc.
	1,00
	Cîntar industrial.


	
	
	
	
	
	Certificat de garanție, termen de minimum 5 ani pentru bunul achiziționat.
Starea tehnică nou și neutilizat.
Operatorul economic câștigător:
· va asigura deservirea tehnică curentă, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada de garanție.

Livrarea și lucrările se vor efectua conform anexei nr. 22, Caietului de sarcini și Listei descifrate, de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 60 de zile de la semnarea contractului, 





