Anexa nr. 23
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: 
1.	Lucrări de reparație a coridoarelor (et.3;4;5) precum Reparația bir. 421,bir. 415, bir. 408, bir. 311 Sectia Consultativă, or. Criuleni, str. Ștefan Cel Mare, 1.
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Raional Criuleni str. Ștefan cel Mare Criuleni nr.1 or. Criuleni. 
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.
2. Informaţii şi proiectare
Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.
4. Mostre
Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului
Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.
16. Definiţii
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.
17. Cerinţe privind calculul costului
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. 
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

1.Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări
(descifrat, cu consumul de resurse aferent fiecărei norme de deviz)

 Obiectul : 1.Lucrări de reparație a coridoarelor (et.3;4;5) precum Reparația bir. 421,bir. 415, bir. 408, bir. 311 Sectia Consultativă, or. Criuleni, str. Ștefan Cel Mare, 1.

Autoritatea contractantă: IMSP Spitalul Raional Criuleni str. Ștefan cel Mare Criuleni nr.1 or. Criuleni. 

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Reparatie coridor et. 3
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie
	
1.1. Demolari
	
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2		44,91
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	9,43	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,21	9,43	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		287,80
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	34,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	43,17	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,39	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	2,88	
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2		153,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	18,36	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	22,95	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	7,65	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,53	
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m		87,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	10,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	11,31	
	4100126202818	 Apa	m3	0,015	1,30	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,30	
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	1,32	
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,24	
7	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		3,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,36	
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
9	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32	
10	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06	
11	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		40,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	4,00	
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		40,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	12,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	68,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,40	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,60	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,80	
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		16,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	4,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	16,00	
14	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		16,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	8,00	
15	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		16,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	4,13	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.2. Pardoseli
	
16	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2		163,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	76,28	
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	5 037,68	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	14,82	
	4100126202818	 Apa	m3	0,007	1,15	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	13,69	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	3,26	
17	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime inclusiv plinta pe perimetrul incaperii de 150mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		176,05
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	352,10	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,19	209,50	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	26,41	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	61,62	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	924,26	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	179,57	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	26,41	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	193,66	
	2523116716346	Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,05	184,85	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0015	0,26	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	1,76	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	2,11	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	35,21	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.3. Pereti
	
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Micsorarea golului de usa din blocuri BCA)
	m3		0,80
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	3,88	
	1411122201053	Pietre de beton usor 	m3	1,002	0,80	
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 	kg	22,50	18,00	
	4100126202818	 Apa	m3	0,007	0,01	
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 	m3	0,0006	0,00	
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	0,88	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,44	0,35	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	0,34	
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		287,80
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	40,29	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	57,56	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	14,39	
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		287,80
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	402,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	86,34	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	3 021,90	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	8,63	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	2,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	1,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	2,30	
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2		287,80
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	115,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	34,54	
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	6,91	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,15	
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)
	kg		604,38
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	24,18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	3,02	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,01	610,42	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	3,02	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	6,04	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,30	181,31	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	0,36	
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m		168,80
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	74,27	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	37,14	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	165,42	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,17	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	1,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,25	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,17	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	0,17	
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		287,80
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	351,12	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2 054,89	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	22,74	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,60	
25	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		168,80
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	15,19	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	1,69	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	168,80	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	1 012,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,69	
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		32,05
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	47,63	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	9,62	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	468,25	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,36	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,53	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,95	
27	СF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti
	m2		4,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	16,95	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,05	4,72	
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	9,34	
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	18,90	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	18,90	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,48	20,16	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	3,74	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	8,10	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,39	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	20,38	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	240,52	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,03	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,62	
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		319,85
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	63,97	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	351,84	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	47,98	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		319,85
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	9,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	47,98	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,99	
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		319,85
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	143,93	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	31,98	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	337,41	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,32	
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		319,85
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	9,60	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	47,98	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,99	
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		319,85
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	175,92	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	127,94	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	19,19	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	159,92	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	15,99	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,64	
33	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. ( detergent  defractant - solutie  de  curatare - consum  0.1 L/m2 )
	m2		8,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,09	8,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,80	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,11	0,90	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,038	0,31	
	2320166200729	Parchetin	l	0,038	0,31	
	41001162028181	Solutie  de  curatire	l	0,10	0,82	
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,024	0,20	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,08	0,65	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,005	0,04	
34	CN54B	Aplicarea manuala a solutiei gidrofob  in 2 etape, la pereti interiori  ( consum  0.3 L/m2, K=2 )
	m2		8,00
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	1,92	
	24302261010101	Solutie  de  gidrofob	kg	0,30	4,80	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,80	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.4. Tavane
	
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		26,88
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	3,76	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	5,38	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,34	
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2		26,88
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	41,13	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	191,92	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,11	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	2,12	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,52	
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art CF52) K=5
	m2		26,88
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	41,66	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	192,19	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,13	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,54	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,15	
38	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		38,40
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	3,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,38	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	38,40	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	230,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,38	
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		26,88
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,81	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	4,03	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,34	
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		26,88
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	12,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	2,69	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	28,36	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,03	
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		26,88
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,81	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	4,03	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	1,34	
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		26,88
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	14,78	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	10,75	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,61	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	13,44	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	1,34	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,05	
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime)
	m2		163,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	24,45	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	334,15	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	652,00	
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime	m2	1,05	171,15	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	2,44	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.5. Timplarie
	
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)
	m2		22,14
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	32,55	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	1,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	5,54	
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	22,14	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	1,88	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	9,96	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	4,87	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,44	
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050 x 1100, inclusiv furnitura necesara)
	m2		2,25
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,85	1,91	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,22	
	2812106306050-11	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm	m2	1,00	2,25	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	9,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	1,12	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	0,39	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,35	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,04	
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050 x 600, inclusiv furnitura necesara)
	m2		17,22
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,85	14,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,72	
	2812106306050-1	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	17,22	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	68,88	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	8,61	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	3,01	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	10,33	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	17,22	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,34	
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla securizata armata, grosimea profilului minim 70mm 2350 x 1400mm, inclusiv furnitura necesara)
	m2		3,29
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,85	2,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,33	
	2812106306050-2	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla securizata armata	m2	1,00	3,29	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	13,16	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	1,64	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	0,58	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,97	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,29	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,07	
48	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)
	m		82,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	12,30	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	94,30	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	20,50	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	164,00	
	2030112947735-1	placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	1,02	83,64	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	164,00	
49	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat
	m2		0,60
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	0,42	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,19	0,11	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,03	0,02	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,15	0,09	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,02	0,01	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	0,12	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	0,01	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	0,01	
50	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc		1,00
	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	1,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	0,06	
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1,00	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	0,03	
51	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Plancuta din aluminiu pentru pardosea)
	m		1,40
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	0,36	
	2743123549025-1	Plancuta din aluminiu pentru pardosea	m	1,05	1,47	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	0,04	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	8,40	
						
		Total				
		Total Timplarie		
1.6. Incalzire
	
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25
	m		15,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	6,00	
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,03	15,45	
53	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	1,80	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	12,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,24	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,07	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,18	
54	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	2,40	
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	12,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,60	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	12,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	12,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	12,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,20	
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	2,10	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	6,18	
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	2,16	
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,00	12,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,24	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0,08	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	0,22	
57	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	2,40	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	12,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,60	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	12,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	12,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	12,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,20	
58	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		21,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	1,89	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,84	
59	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (Radiator bimetal 500mm (h)
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	6,00	
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h)	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,09	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,18	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,15	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	9,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,60	
60	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,54	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,07	
61	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,54	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,07	
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,45	
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	0,10	
63	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,20	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	6,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,06	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,24	
64	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,20	
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,00	6,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,06	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,24	
						
		Total				
		Total Incalzire		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Lucrari de constructie		
2. Montare utilaj
	
2.1. Hidrant antiincendiu
	
65	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00	4,00	
						
		Total				
		Total Hidrant antiincendiu		
2.2. Retele electrice interne
	
66	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
67	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
69	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
71	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		150,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	10,50	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	169,95	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	8,25	
72	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		100,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	7,00	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	113,30	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	5,50	
73	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 5x6mm)
	m		40,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	3,60	
	2722103107001-4	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm	m	1,03	44,08	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,03	1,28	
74	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)
	m		250,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	125,00	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	1,025	269,06	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	39,38	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	39,38	
75	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 32mm, fixate pe scoabe)
	m		40,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	21,60	
	2521216704234-1	Tub PV D32	m	1,025	43,05	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,10	4,20	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	6,30	
76		Doze D75x40
	buc		3,00
	
	5884332	Doze D75x40	buc	1,00	3,00	
77	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)
	buc		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	5,60	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,00	20,80	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	20,80	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	20,80	
78	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,84	
	2875274400501-2	Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL	buc	1,00	3,12	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	3,12	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,12	
79	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,90	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	3,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,60	
80	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,90	
	1111000100020-5	Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,00	3,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,60	
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	0,93	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	3,06	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	6,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	6,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Montare utilaj		
3. Utilaj
	
3.1. Hidrant antiincendiu
	
82		Dulap hidrant interior complet echipat: Rola furtun 15bar (20 ml) cu racorduri 2" si mansoane; Teava refulare Tura-P este utilizata pentru refularea jetului de apa si dirijarea asupra focului.; Robinet hidrant cu racord 2" conform SR EN 671-2:2002/A1:2004 se monteaza pe teava de alimentare a instalatiei pentru stingerea incendiilor din cutiile hidrant de interior
	set		1,00
	
	7676	Dulap hidrant interior complet echipat: Rola furtun 15bar (20 ml) cu racorduri 2" si mansoane; Teava refulare Tura-P este utilizata pentru refularea jetului de apa si dirijarea asupra focului.; Robinet hidrant cu racord 2" conform SR EN 671-2:2002/A1:2004 se monteaza pe teava de alimentare a instalatiei pentru stingerea incendiilor din cutiile hidrant de interior	set	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Hidrant antiincendiu		
3.2. Retele electrice interne
	
83		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)
	buc		1,00
	
	1577575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate IP54)	buc	1,00	1,00	
84		Separator de sarcina 3P/25A, IP20
	buc		1,00
	
	13535	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	1,00	
85		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		2,00
	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	1,00	2,00	
86		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	1,00	1,00	
87		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	465116523131535	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Depozitare utilaj				
		Total Utilaj		

		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Reparatie coridor et. 4
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie
	
1.1. Demolari
	
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2		73,20
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	15,37	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,21	15,37	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		411,90
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	49,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	61,78	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	20,60	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	4,12	
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2		234,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	28,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	35,10	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	11,70	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	2,34	
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m		118,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	14,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	15,34	
	4100126202818	 Apa	m3	0,015	1,77	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,77	
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		8,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	1,76	
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,36	
7	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		4,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,48	
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
9	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		6,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,24	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	3,48	
10	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		6,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	2,58	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,90	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	2,10	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,04	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,06	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,09	
11	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		60,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	6,00	
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		60,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	18,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	102,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,03	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,60	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,90	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	1,20	
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		22,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	5,50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	22,00	
14	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		22,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	11,00	
15	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		22,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	5,68	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.2. Pardoseli
	
16	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2		234,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	109,51	
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	7 232,00	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	21,27	
	4100126202818	 Apa	m3	0,007	1,65	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	19,66	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	4,68	
17	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime inclusiv plinta pe perimetrul incaperii de 150mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		258,15
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	516,30	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,19	307,20	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	38,72	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	90,35	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	1 355,29	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	263,31	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	38,72	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	283,96	
	2523116716346	Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,05	271,06	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0015	0,39	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	2,58	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	3,10	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	51,63	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.3. Pereti
	
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Micsorarea golului de usa din blocuri BCA)
	m3		1,10
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	5,34	
	1411122201053	Pietre de beton usor 	m3	1,002	1,10	
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 	kg	22,50	24,75	
	4100126202818	 Apa	m3	0,007	0,01	
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 	m3	0,0006	0,00	
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	1,21	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,44	0,48	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	0,46	
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		411,90
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	57,67	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	82,38	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	20,60	
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		411,90
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	576,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	123,57	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	4 324,95	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	12,36	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	2,88	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	1,65	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	3,30	
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2		411,90
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	164,76	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	49,43	
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	9,89	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,65	
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)
	kg		864,99
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	34,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	4,32	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,01	873,64	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	4,32	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	8,65	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,30	259,50	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	0,52	
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m		220,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	96,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	48,40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	215,60	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,22	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	1,36	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,33	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,22	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	0,22	
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		411,90
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	502,52	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2 940,97	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	32,54	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	6,59	
25	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		220,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	19,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	2,20	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	220,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	1 320,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	2,20	
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		44,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	65,38	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	13,20	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	642,84	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,49	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,48	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,30	
27	СF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti
	m2		6,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	22,60	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,05	6,30	
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	12,45	
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	25,20	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	25,20	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,48	26,88	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	4,98	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	10,80	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,52	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	27,18	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	320,70	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,04	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,83	
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		455,90
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	91,18	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	501,49	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	68,38	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,14	
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		455,90
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	13,68	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	68,38	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	22,80	
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		455,90
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	205,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	45,59	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	480,93	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,46	
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		455,90
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	13,68	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	68,38	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	22,80	
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		455,90
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	250,74	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	182,36	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	27,35	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	227,95	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	22,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,91	
33	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. ( detergent  defractant - solutie  de  curatare - consum  0.1 L/m2 )
	m2		8,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,09	8,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,80	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,11	0,90	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,038	0,31	
	2320166200729	Parchetin	l	0,038	0,31	
	41001162028181	Solutie  de  curatire	l	0,10	0,82	
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,024	0,20	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,08	0,65	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,005	0,04	
34	CN54B	Aplicarea manuala a solutiei gidrofob  in 2 etape, la pereti interiori  ( consum  0.3 L/m2, K=2 )
	m2		8,00
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	1,92	
	24302261010101	Solutie  de  gidrofob	kg	0,30	4,80	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,80	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.4. Tavane
	
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		40,32
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	5,64	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	8,06	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,02	
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2		40,32
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	61,69	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	287,88	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,19	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,79	
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art CF52) K=5
	m2		40,32
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	62,50	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	288,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,81	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	3,23	
38	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		57,60
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	5,18	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,58	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	57,60	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	345,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,58	
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		40,32
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	6,05	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,02	
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		40,32
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	18,14	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,03	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	42,53	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,04	
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		40,32
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,21	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	6,05	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,02	
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		40,32
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	22,18	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	16,13	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,42	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	20,16	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,08	
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime)
	m2		230,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	34,50	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	471,50	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	920,00	
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime	m2	1,05	241,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	3,45	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.5. Timplarie
	
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)
	m2		31,36
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	46,10	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	2,51	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	7,84	
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	31,36	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	2,67	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	14,11	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	6,90	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,63	
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050 x 1100, inclusiv furnitura necesara)
	m2		9,02
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,85	7,67	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,90	
	2812106306050-1	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	9,02	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	36,08	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	4,51	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	1,58	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,41	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	9,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,18	
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050 x 600, inclusiv furnitura necesara)
	m2		24,60
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,85	20,91	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	2,46	
	2812106306050-1	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	24,60	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	98,40	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	12,30	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	4,30	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	14,76	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	24,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,49	
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla securizata armata, grosimea profilului minim 70mm 2350 x 1400mm, inclusiv furnitura necesara)
	m2		6,58
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,85	5,59	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,66	
	2812106306050-2	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla securizata armata	m2	1,00	6,58	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	26,32	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	3,29	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	1,15	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	3,95	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	6,58	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,13	
48	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)
	m		115,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	17,25	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	132,25	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	28,75	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	230,00	
	2030112947735-1	placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	1,02	117,30	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	230,00	
49	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat
	m2		0,60
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	0,42	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,19	0,11	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,03	0,02	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,15	0,09	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,02	0,01	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	0,12	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	0,01	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	0,01	
50	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc		2,00
	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	3,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	0,12	
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	2,00	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	0,06	
51	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Plancuta din aluminiu pentru pardosea)
	m		2,80
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	0,73	
	2743123549025-1	Plancuta din aluminiu pentru pardosea	m	1,05	2,94	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	0,07	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	16,80	
						
		Total				
		Total Timplarie		
1.6. Incalzire
	
52	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25
	m		20,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	8,00	
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,03	20,60	
53	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		16,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	2,40	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	16,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,32	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,10	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,24	
54	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25
	buc		16,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	3,20	
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	16,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,80	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	16,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	16,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	16,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,60	
55	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	2,80	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	8,24	
56	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		16,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	2,88	
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,00	16,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,32	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0,11	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	0,29	
57	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		16,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	3,20	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	16,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,80	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	16,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	16,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	16,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,60	
58	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		28,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	2,52	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	1,12	
59	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (Radiator bimetal 500mm (h)
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	8,00	
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h)	buc	1,00	4,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,24	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,20	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	12,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,80	
60	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,72	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	4,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,05	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,10	
61	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,72	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	4,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,05	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,10	
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,60	
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,00	4,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	0,13	
63	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,60	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	8,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,08	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,16	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,32	
64	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,60	
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,00	8,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,08	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,16	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,32	
						
		Total				
		Total Incalzire		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Lucrari de constructie		
2. Montare utilaj
	
2.1. Hidrant antiincendiu
	
65	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00	8,00	
						
		Total				
		Total Hidrant antiincendiu		
2.2. Retele electrice interne
	
66	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
67	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,81	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,15	
69	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
71	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		200,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	14,00	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	226,60	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	11,00	
72	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		150,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	10,50	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	169,95	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	8,25	
73	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 5x6mm)
	m		60,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	5,40	
	2722103107001-4	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm	m	1,03	66,13	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,03	1,93	
74	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)
	m		350,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	175,00	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	1,025	376,69	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	55,12	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	55,12	
75	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 32mm, fixate pe scoabe)
	m		60,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	32,40	
	2521216704234-1	Tub PV D32	m	1,025	64,57	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,10	6,30	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	9,45	
76		Doze D75x40
	buc		4,00
	
	5884332	Doze D75x40	buc	1,00	4,00	
77	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)
	buc		25,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	7,00	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,00	26,00	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	26,00	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	26,00	
78	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12	
	2875274400501-3	Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL	buc	1,00	4,16	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16	
79	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,90	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	3,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,60	
80	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	1,20	
	1111000100020-5	Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,00	4,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	4,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,80	
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,86	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	6,12	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,03	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	12,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	12,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Montare utilaj		
3. Utilaj
	
3.1. Hidrant antiincendiu
	
82		Dulap hidrant interior complet echipat: Rola furtun 15bar (20 ml) cu racorduri 2" si mansoane; Teava refulare Tura-P este utilizata pentru refularea jetului de apa si dirijarea asupra focului.; Robinet hidrant cu racord 2" conform SR EN 671-2:2002/A1:2004 se monteaza pe teava de alimentare a instalatiei pentru stingerea incendiilor din cutiile hidrant de interior
	set		2,00
	
	7676	Dulap hidrant interior complet echipat: Rola furtun 15bar (20 ml) cu racorduri 2" si mansoane; Teava refulare Tura-P este utilizata pentru refularea jetului de apa si dirijarea asupra focului.; Robinet hidrant cu racord 2" conform SR EN 671-2:2002/A1:2004 se monteaza pe teava de alimentare a instalatiei pentru stingerea incendiilor din cutiile hidrant de interior	set	1,00	2,00	
						
		Total				
		Total Hidrant antiincendiu		
3.2. Retele electrice interne
	
83		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)
	buc		1,00
	
	1577575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate IP54)	buc	1,00	1,00	
84		Separator de sarcina 3P/25A, IP20
	buc		1,00
	
	13535	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	1,00	
85		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		3,00
	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	1,00	3,00	
86		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	1,00	1,00	
87		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	465116523131535	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Depozitare utilaj				
		Total Utilaj		

		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Reparatie coridor et. 5
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie
	
1.1. Demolari
	
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)
	m2		34,87
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	7,32	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,21	7,32	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		266,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	31,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	39,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	13,30	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	2,66	
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2		127,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	15,24	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	19,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	6,35	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,27	
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m		78,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,12	9,36	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	10,14	
	4100126202818	 Apa	m3	0,015	1,17	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	1,17	
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	1,32	
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,24	
7	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		2,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,24	
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
9	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32	
10	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06	
11	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		40,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	4,00	
12	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		40,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	12,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	68,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,40	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,60	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,80	
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		14,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	3,50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	14,00	
14	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		14,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	7,00	
15	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		14,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	3,61	
						
		Total				
		Total Demolari		
1.2. Pardoseli
	
16	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2		127,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,468	59,44	
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,60	3 925,06	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,09	11,54	
	4100126202818	 Apa	m3	0,007	0,90	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,084	10,67	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	2,54	
17	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime inclusiv plinta pe perimetrul incaperii de 150mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		138,70
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	277,40	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,19	165,05	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	20,80	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	48,54	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	728,18	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	141,47	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	20,80	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	152,57	
	2523116716346	Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,05	145,63	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0015	0,21	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	1,39	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	1,66	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	27,74	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.3. Pereti
	
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Micsorarea golului de usa din blocuri BCA)
	m3		0,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,85	2,42	
	1411122201053	Pietre de beton usor 	m3	1,002	0,50	
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 	kg	22,50	11,25	
	4100126202818	 Apa	m3	0,007	0,00	
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 	m3	0,0006	0,00	
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,10	0,55	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,44	0,22	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,42	0,21	
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		266,00
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	37,24	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	53,20	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	13,30	
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		266,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	372,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	79,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2 793,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	7,98	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	1,86	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	1,06	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	2,13	
21	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2		266,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	106,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	31,92	
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	6,38	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	1,06	
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)
	kg		558,60
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	22,34	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	2,79	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,01	564,19	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	2,79	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	5,59	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,30	167,58	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	0,34	
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m		100,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	44,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	22,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	98,00	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,10	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,62	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,10	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	0,10	
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		266,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	324,52	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	1 899,24	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	21,01	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	4,26	
25	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		100,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	9,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	1,00	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	100,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	600,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	1,00	
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		20,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	29,72	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	6,00	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	292,20	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0112	0,22	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,58	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,59	
27	СF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti
	m2		4,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	16,95	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,05	4,72	
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	9,34	
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	18,90	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	18,90	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,48	20,16	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	3,74	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	8,10	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,39	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	20,38	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	240,52	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,03	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	0,62	
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		286,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	57,20	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	314,60	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	42,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,09	
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		286,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	8,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	42,90	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	14,30	
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		286,00
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	128,70	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	28,60	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	301,70	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,29	
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		286,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	8,58	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	42,90	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	14,30	
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		286,00
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	157,30	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	114,40	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	17,16	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	143,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	14,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,57	
33	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc. ( detergent  defractant - solutie  de  curatare - consum  0.1 L/m2 )
	m2		8,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,09	8,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,80	
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,11	0,90	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,038	0,31	
	2320166200729	Parchetin	l	0,038	0,31	
	41001162028181	Solutie  de  curatire	l	0,10	0,82	
	1411112204375	Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm	kg	0,024	0,20	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,08	0,65	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,005	0,04	
34	CN54B	Aplicarea manuala a solutiei gidrofob  in 2 etape, la pereti interiori  ( consum  0.3 L/m2, K=2 )
	m2		8,00
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12	1,92	
	24302261010101	Solutie  de  gidrofob	kg	0,30	4,80	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,80	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.4. Tavane
	
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		17,92
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	2,51	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	3,58	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,90	
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2		17,92
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	27,42	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	127,95	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,07	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	1,42	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,35	
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art CF52) K=5
	m2		17,92
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	27,78	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	128,13	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,09	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,36	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,43	
38	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		25,60
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	2,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,26	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	25,60	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	153,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,26	
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		17,92
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,54	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	2,69	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,90	
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		17,92
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	8,06	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,79	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,90	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,02	
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		17,92
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,54	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	2,69	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,90	
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		17,92
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	9,86	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	7,17	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,08	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,96	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,90	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,04	
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime)
	m2		127,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	19,05	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	260,35	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	508,00	
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime	m2	1,05	133,35	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	1,90	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.5. Timplarie
	
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)
	m2		12,92
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	18,99	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	1,03	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	3,23	
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	12,92	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	1,10	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	5,81	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	2,84	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,26	
45	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050 x 1100, inclusiv furnitura necesara)
	m2		2,25
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,85	1,91	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,22	
	2812106306050-11	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm	m2	1,00	2,25	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	9,00	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	1,12	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	0,39	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,35	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	2,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,04	
46	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050 x 600, inclusiv furnitura necesara)
	m2		9,84
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,85	8,36	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,98	
	2812106306050-111	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm	m2	1,00	9,84	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	39,36	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	4,92	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	1,72	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	5,90	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	9,84	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,20	
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm 2050 x 800, inclusiv furnitura necesara)
	m2		3,28
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,85	2,79	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,33	
	2812106306050-21	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din HPL rezistent la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, grosimea profilului minim 70mm	m2	1,00	3,28	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	13,12	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	1,64	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	0,57	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,97	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,28	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,07	
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla securizata armata, grosimea profilului minim 70mm 2350 x 1400mm, inclusiv furnitura necesara)
	m2		3,29
	
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,85	2,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,33	
	2812106306050-2	Usa din aluminiu calitate superioara cu umplutura din sticla securizata armata	m2	1,00	3,29	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,00	13,16	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	1,64	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	0,58	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	1,97	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00	3,29	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,07	
49	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)
	m		78,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	11,70	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	89,70	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	19,50	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	156,00	
	2030112947735-1	placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	1,02	79,56	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	156,00	
50	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat
	m2		0,60
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,70	0,42	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,19	0,11	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,03	0,02	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,15	0,09	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,02	0,01	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,20	0,12	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	0,01	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	0,01	
51	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc		1,00
	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90	1,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	0,06	
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	1,00	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03	0,03	
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Plancuta din aluminiu pentru pardosea)
	m		1,40
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	0,36	
	2743123549025-1	Plancuta din aluminiu pentru pardosea	m	1,05	1,47	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	0,04	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	0,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	8,40	
						
		Total				
		Total Timplarie		
1.6. Incalzire
	
53	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25
	m		10,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	4,00	
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,03	10,30	
54	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	1,20	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	8,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,16	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,05	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,12	
55	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,60	
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	8,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,40	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	8,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	8,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	8,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,80	
56	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	1,40	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	4,12	
57	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	1,44	
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,00	8,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,16	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0,06	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	0,14	
58	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,60	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	8,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,40	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	8,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	8,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	8,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,80	
59	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		14,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	1,26	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,56	
60	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (Radiator bimetal 500mm (h)
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	4,00	
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h)	buc	1,00	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,12	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,10	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	6,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,40	
61	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05	
62	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05	
63	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,30	
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,00	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	0,06	
64	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16	
65	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80	
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,00	4,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16	
						
		Total				
		Total Incalzire		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Lucrari de constructie		
2. Montare utilaj
	
2.1. Hidrant antiincendiu
	
66	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00	4,00	
						
		Total				
		Total Hidrant antiincendiu		
2.2. Retele electrice interne
	
67	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
69	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
70	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
71	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
72	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		100,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	7,00	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	113,30	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	5,50	
73	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		80,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	5,60	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	90,64	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	4,40	
74	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp  (Cablu din cupru VVGng LS- 5x6mm)
	m		40,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	3,60	
	2722103107001-4	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 5x6mm	m	1,03	44,08	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,03	1,28	
75	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)
	m		180,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	90,00	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	1,025	193,72	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	28,35	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	28,35	
76	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 32mm, fixate pe scoabe)
	m		40,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54	21,60	
	2521216704234-1	Tub PV D32	m	1,025	43,05	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,10	4,20	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	6,30	
77		Doze D75x40
	buc		3,00
	
	5884332	Doze D75x40	buc	1,00	3,00	
78	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)
	buc		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	2,80	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,00	10,40	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	10,40	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	10,40	
79	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,56	
	2875274400501-2	Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL	buc	1,00	2,08	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	2,08	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	2,08	
80	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,90	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	3,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,60	
81	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-5	Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
82	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	0,93	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	3,06	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	6,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	6,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Montare utilaj		
3. Utilaj
	
3.1. Hidrant antiincendiu
	
83		Dulap hidrant interior complet echipat: Rola furtun 15bar (20 ml) cu racorduri 2" si mansoane; Teava refulare Tura-P este utilizata pentru refularea jetului de apa si dirijarea asupra focului.; Robinet hidrant cu racord 2" conform SR EN 671-2:2002/A1:2004 se monteaza pe teava de alimentare a instalatiei pentru stingerea incendiilor din cutiile hidrant de interior
	set		1,00
	
	7676	Dulap hidrant interior complet echipat: Rola furtun 15bar (20 ml) cu racorduri 2" si mansoane; Teava refulare Tura-P este utilizata pentru refularea jetului de apa si dirijarea asupra focului.; Robinet hidrant cu racord 2" conform SR EN 671-2:2002/A1:2004 se monteaza pe teava de alimentare a instalatiei pentru stingerea incendiilor din cutiile hidrant de interior	set	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Hidrant antiincendiu		
3.2. Retele electrice interne
	
84		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)
	buc		1,00
	
	1577575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate IP54)	buc	1,00	1,00	
85		Separator de sarcina 3P/25A, IP20
	buc		1,00
	
	13535	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	1,00	
86		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		2,00
	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	1,00	2,00	
87		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	1,00	1,00	
88		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	465116523131535	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Depozitare utilaj				
		Total Utilaj		

		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

                            Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Reparatie bir. 311

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie
	
1.1. Demolare
	
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		44,20
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	5,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,63	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,21	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,44	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2		14,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	1,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,10	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,70	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,14	
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2		14,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	3,22	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	3,22	
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,42	
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,42	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	0,42	
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44	
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,24	
6	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		1,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,12	
7	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
8	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		2,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16	
9	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		2,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03	
10	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,00	
11	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		10,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	17,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,10	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,15	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,20	
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		2,40
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,60	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	2,40	
13	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		2,40
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	1,20	
14	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		2,40
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	0,62	
						
		Total				
		Total Demolare		
1.2. Pardoseli
	
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		14,00
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	8,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,40	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	182,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	0,59	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,14	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	0,42	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,17	
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime inclusiv plinta pe perimetrul incaperii de 150mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		16,30
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	32,60	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,19	19,40	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	2,44	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	5,70	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	85,58	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	16,63	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	2,44	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	17,93	
	2523116716346	Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,05	17,11	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	0,16	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	0,20	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	3,26	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.3. Pereti
	
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		44,20
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	6,19	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	8,84	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,21	
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		44,20
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	61,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	13,26	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	464,10	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	1,33	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,31	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,18	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	0,35	
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2		44,20
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	17,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	5,30	
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	1,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,18	
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)
	kg		92,82
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	3,71	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	0,46	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,01	93,75	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	0,46	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	0,93	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,30	27,85	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	0,06	
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m		6,10
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	2,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	1,34	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	5,98	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,01	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,04	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,01	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,01	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	0,01	
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		44,20
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	53,92	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	315,59	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	3,49	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,71	
23	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		11,10
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	1,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,11	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	11,10	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	66,60	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,11	
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		2,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	2,97	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	0,60	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	29,22	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,16	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,06	
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		46,20
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	9,24	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	50,82	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	6,93	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,01	
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		46,20
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,39	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	6,93	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,31	
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		46,20
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	20,79	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,62	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	48,74	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,05	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		46,20
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,39	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	6,93	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	2,31	
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		46,20
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	25,41	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	18,48	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	2,77	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	23,10	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,31	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,09	
30	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		1,80
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	3,96	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	1,85	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	10,91	
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	0,71	
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,06	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,03	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,08	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.4. Tavan
	
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime)
	m2		14,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,10	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	28,70	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	56,00	
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime	m2	1,05	14,70	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,21	
						
		Total				
		Total Tavan		
1.5. Timplarie
	
32	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)
	m		4,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	4,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,00	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	8,00	
	2030112947735-1	placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	1,02	4,08	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	8,00	
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)
	buc		1,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	0,47	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,03	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,15	
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	1,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	0,50	
						
		Total				
		Total Timplarie		
1.6. Incalzire
	
34	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25
	m		5,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	2,00	
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,03	5,15	
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,60	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	4,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,06	
36	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80	
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	4,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,20	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	4,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	4,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,40	
37	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	0,70	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	2,06	
38	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,72	
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,00	4,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0,03	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	0,07	
39	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	4,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,20	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	4,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	4,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	4,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,40	
40	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		7,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	0,63	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,28	
41	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (Radiator bimetal 500mm (h)
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	2,00	
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h)	buc	1,00	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,06	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,05	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	3,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,20	
42	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02	
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,18	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,01	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,02	
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)
	buc		1,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,15	
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,00	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	0,02	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	0,03	
45	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
46	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,40	
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,00	2,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,02	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,08	
						
		Total				
		Total Incalzire		
1.7. Retele interne de apa si canalizare
	
47	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m		4,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	1,24	
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	4,08	
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	0,80	
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	0,84	
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,16	
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,16	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,08	
48	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,18	
	2913124202100-2	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	1,01	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,01	
49	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36	
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02	
50	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	0,58	
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	2,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,01	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,62	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
51	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m		0,40
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,03	
52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,75	
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	3,09	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04	
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc		4,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,88	
	2523156721037-2	Piese de legatura din polipropilena D50	buc	1,00	4,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,05	
54	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	0,86	
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	2,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,01	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,62	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
55	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90	
	2622102438000	Lavoar portelanat 	buc	1,01	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,30	0,31	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	1,03	
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65	
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00	
57	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	0,75	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01	1,03	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	4,08	
						
		Total				
		Total Retele interne de apa si canalizare		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Lucrari de constructie		
2. Montare utilaj
	
2.1. Retele electrice interne
	
58	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
59	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
60	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
61	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
62	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		10,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	0,70	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	11,33	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	0,55	
63	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	22,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,10	
64	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)
	m		30,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	15,00	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	1,025	32,29	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	4,72	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	4,72	
65		Doze D75x40
	buc		1,00
	
	5884332	Doze D75x40	buc	1,00	1,00	
66	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,56	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,00	2,08	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	2,08	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	2,08	
67	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,30	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	1,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,00	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,20	
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,86	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	6,12	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,03	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	12,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	12,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
2.2. Retele de tensiuni slabe
	
69	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,00	2,00	
70		priza date retea ci 1 modul cu rama in set
	buc		2,00
	
	35435315	priza date retea ci 1 modul cu rama in set	buc	1,00	2,00	
71		Conector RJ-45 cat. 5e
	buc		2,00
	
	321321	Conector RJ-45	buc	1,00	2,00	
72	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		0,20
	
	1	Muncitor	h-om	6,74	1,35	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,00	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	0,06	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	2,44	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,16	0,03	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,00	
73		Cablu cat.5e UTP cu fire cupru UTPcat.5e
	m		20,00
	
	2323535135	Cablu cat.5e UTP cu fire cupru UTPcat.5e	m	1,00	20,00	
74	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	10,00	
	2521216704233552544	Tub PVC d16	m	1,025	21,52	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	3,15	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	3,15	
						
		Total				
		Total Retele de tensiuni slabe		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Montare utilaj		
3. Utilaj
	
3.1. Retele electrice interne
	
75		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)
	buc		1,00
	
	155477575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate IP54)	buc	1,00	1,00	
76		Separator de sarcina 3P/25A, IP20
	buc		1,00
	
	13535	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	1,00	
77		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		1,00
	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	1,00	1,00	
78		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Depozitare utilaj				
		Total Utilaj		

		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
 Reparatie bir. 408
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie
	
1.1. Demolare
	
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		70,30
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	8,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	10,55	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	3,52	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,70	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2		40,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	4,86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,08	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,03	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,40	
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2		40,50
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,27	10,94	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,27	10,94	
	2320166200729	Parchetin	l	0,025	1,01	
	4100126202818	Apa	m3	0,03	1,21	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,04	1,62	
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	0,44	
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,24	
6	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		2,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,24	
7	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
8	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		2,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	1,16	
9	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		2,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	0,86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	0,70	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,01	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,02	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,03	
10	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		15,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	1,50	
11	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		15,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	4,50	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	25,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,15	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,22	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,30	
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		3,80
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,95	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	3,80	
13	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		3,80
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	1,90	
14	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		3,80
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	0,98	
						
		Total				
		Total Demolare		
1.2. Pardoseli
	
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		40,50
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	24,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,05	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	526,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,70	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,40	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,21	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,49	
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum sportiv 10 mm grosime, inclusiv plinta 15cm, inclusiv marcajele de delimitare, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		44,50
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	89,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,19	52,96	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	6,68	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	15,58	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	233,62	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	45,39	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	6,68	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	48,95	
	2523116716346-1	Linoleum sportiv 10 mm grosime	m2	1,05	46,72	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,07	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	0,44	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	0,53	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	8,90	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.3. Pereti
	
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		70,30
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	9,84	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	14,06	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,52	
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		70,30
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	98,42	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	21,09	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	738,15	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	2,11	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,49	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,28	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	0,56	
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2		70,30
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	28,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	8,44	
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	1,69	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,28	
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)
	kg		147,63
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	5,91	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	0,74	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,01	149,11	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	0,74	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	1,48	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,30	44,29	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	0,09	
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m		15,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	6,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	3,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	14,70	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,02	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,09	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	0,02	
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		70,30
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	85,77	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	501,94	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	5,55	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,12	
23	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		20,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	1,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,20	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	20,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	120,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,20	
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		4,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	6,69	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	1,35	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	65,74	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,05	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,36	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,13	
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		74,80
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	14,96	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	82,28	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	11,22	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,02	
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		74,80
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,24	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,22	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,74	
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		74,80
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	33,66	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	7,48	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	78,91	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,07	
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		74,80
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,24	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	11,22	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,74	
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		74,80
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	41,14	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	29,92	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,49	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	37,40	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,74	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,15	
30	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		1,80
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	3,96	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	1,85	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	10,91	
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	0,71	
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,01	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,06	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,03	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,08	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.4. Tavan
	
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		6,50
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	0,91	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	1,30	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,32	
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2		6,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	9,94	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	46,41	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,51	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	0,13	
33	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art CF52) K=5
	m2		6,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	10,08	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	46,48	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	0,03	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,13	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,52	
34	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		9,20
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	0,83	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,09	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	9,20	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	55,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,09	
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		6,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	0,98	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,32	
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		6,50
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	2,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	0,65	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,86	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,01	
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		6,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,20	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	0,98	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,32	
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		6,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	3,58	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	2,60	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	0,39	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	3,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,32	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,01	
39	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime)
	m2		40,50
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,08	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	83,02	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	162,00	
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime	m2	1,05	42,52	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,61	
						
		Total				
		Total Tavan		
1.5. Timplarie
	
40	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)
	m		17,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	2,55	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	19,55	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	4,25	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	34,00	
	2030112947735-1	placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	1,02	17,34	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	34,00	
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)
	buc		2,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	0,94	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,06	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,30	
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	2,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	1,00	
						
		Total				
		Total Timplarie		
1.6. Incalzire
	
42	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25
	m		10,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	4,00	
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,03	10,30	
43	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	1,20	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	8,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,16	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,05	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,12	
44	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,60	
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	8,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,40	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	8,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	8,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	8,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,80	
45	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	1,40	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	4,12	
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	1,44	
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,00	8,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,16	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0,06	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	0,14	
47	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		8,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,60	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	8,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,40	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	8,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	8,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	8,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	0,80	
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		14,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	1,26	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,56	
49	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (Radiator bimetal 500mm (h)
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	4,00	
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h)	buc	1,00	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,12	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,10	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	6,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,40	
50	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05	
51	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,36	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,02	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,05	
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)
	buc		2,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,30	
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,00	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	0,03	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	0,06	
53	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	4,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16	
54	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")
	buc		4,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	0,80	
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,00	4,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,04	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,08	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,16	
						
		Total				
		Total Incalzire		
1.7. Retele interne de apa si canalizare
	
55	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m		4,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	1,24	
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	4,08	
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	0,80	
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	0,84	
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,16	
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,16	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	4,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,08	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,02	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,08	
56	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,18	
	2913124202100-2	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	1,01	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,01	
57	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,36	
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	2,02	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	2,02	
58	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	0,58	
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	2,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,01	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,62	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
59	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m		0,40
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,03	
60	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,75	
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	3,09	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04	
61	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc		4,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,88	
	2523156721037-2	Piese de legatura din polipropilena D50	buc	1,00	4,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,05	
62	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	0,86	
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	2,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,01	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,62	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
63	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	1,90	
	2622102438000	Lavoar portelanat 	buc	1,01	1,03	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	1,02	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	1,02	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,30	0,31	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	1,03	
64	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	1,65	
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	1,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	2,00	
65	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	0,75	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01	1,03	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	4,08	
						
		Total				
		Total Retele interne de apa si canalizare		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Lucrari de constructie		
2. Montare utilaj
	
2.1. Retele electrice interne
	
66	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 6 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
67	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
68	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
69	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
70	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	1,40	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	22,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,10	
71	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		30,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,10	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	33,99	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,65	
72	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)
	m		50,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	25,00	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	1,025	53,81	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	7,88	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	7,88	
73		Doze D75x40
	buc		1,00
	
	5884332	Doze D75x40	buc	1,00	1,00	
74	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)
	buc		8,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	2,24	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,00	8,32	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	8,32	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	8,32	
75	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
76	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	1,86	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	6,12	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	6,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,03	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	12,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	12,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
2.2. Retele de tensiuni slabe
	
77	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,00	2,00	
78		priza date retea ci 1 modul cu rama in set
	buc		2,00
	
	35435315	priza date retea ci 1 modul cu rama in set	buc	1,00	2,00	
79		Conector RJ-45 cat. 5e
	buc		2,00
	
	321321	Conector RJ-45	buc	1,00	2,00	
80	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		0,20
	
	1	Muncitor	h-om	6,74	1,35	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,00	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	0,06	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	2,44	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,16	0,03	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,00	
81		Cablu cat.5e UTP cu fire cupru UTPcat.5e
	m		20,00
	
	2323535135	Cablu cat.5e UTP cu fire cupru UTPcat.5e	m	1,00	20,00	
82	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	10,00	
	2521216704233552544	Tub PVC d16	m	1,025	21,52	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	3,15	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	3,15	
						
		Total				
		Total Retele de tensiuni slabe		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Montare utilaj		
3. Utilaj
	
3.1. Retele electrice interne
	
83		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate)
	buc		1,00
	
	155477575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 6 automate IP54)	buc	1,00	1,00	
84		Separator de sarcina 3P/25A, IP20
	buc		1,00
	
	13535	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	1,00	
85		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		1,00
	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	1,00	1,00	
86		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		1,00
	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Depozitare utilaj				
		Total Utilaj		

		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6
 Reparatie bir. 415

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie
	
1.1. Demolare
	
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2		24,00
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	19,20	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	19,20	
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,07	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,36	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		112,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	13,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	16,80	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	5,60	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,12	
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2		41,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	4,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,23	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,08	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,42	
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2		24,00
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	5,52	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	5,52	
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,72	
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,72	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	0,72	
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2		17,50
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	6,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	6,82	
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,88	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	0,88	
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		41,50
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	6,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,23	
	4100126202818	Apa	m3	0,05	2,08	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,66	
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		8,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	1,76	
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		8,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,48	
9	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		2,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,24	
10	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32	
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06	
13	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	2,00	
14	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		20,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	6,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	34,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,20	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,30	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,40	
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		3,80
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,95	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	3,80	
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		6,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	1,50	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	6,00	
17	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		6,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	3,00	
18	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		6,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	1,55	
						
		Total				
		Total Demolare		
1.2. Pardoseli
	
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		41,50
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	24,90	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,15	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	539,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,74	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,42	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,24	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,50	
20	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime inclusiv plinta pe perimetrul incaperii de 150mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		40,30
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	80,60	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,19	47,96	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	6,04	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	14,10	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	211,58	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	41,11	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	6,04	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	44,33	
	2523116716346	Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,05	42,32	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,06	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	0,40	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	0,48	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	8,06	
21	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm
	m2		1,20
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	2,29	
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	1,22	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	5,16	
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	0,24	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	0,02	
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,00	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,05	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	0,01	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053	0,01	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.3. Pereti
	
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		112,00
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	15,68	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	22,40	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,60	
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		112,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	156,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	33,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1 176,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	3,36	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	0,78	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,45	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	0,90	
24	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2		112,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	44,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	13,44	
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	2,69	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,45	
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)
	kg		235,20
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	9,41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	1,18	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,01	237,55	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	1,18	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	2,35	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,30	70,56	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	0,14	
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m		15,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	6,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	3,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	14,70	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,02	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,09	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	0,02	
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		100,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	122,00	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	714,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	7,90	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	1,60	
28	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		40,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	3,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,40	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	40,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	240,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,40	
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		4,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	6,69	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	1,35	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	65,74	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,05	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,36	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,13	
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		104,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	20,90	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	114,95	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	15,68	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,03	
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		60,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,82	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	9,08	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,02	
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		60,50
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	27,22	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	6,05	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	63,82	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,06	
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		60,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	1,82	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	9,08	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	3,02	
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		60,50
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	33,28	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	24,20	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	3,63	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	30,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	3,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,12	
35	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  (Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul))
	m2		44,00
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	110,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,57	69,08	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	6,60	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	18,70	
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	77,00	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	44,88	
	2523116716347-1	Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	1,05	46,20	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,07	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,008	0,35	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	0,66	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	3,08	
36	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		13,80
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	30,36	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	14,22	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	83,63	
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	5,44	
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,04	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,43	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,21	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,63	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.4. Tavane
	
37	СF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie
	m2		17,20
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,254	38,77	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,092	18,78	
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,956	16,44	
	2710703520285-2	Profil de suport	m	2,288	39,35	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,444	42,04	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	13,55	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,282	4,85	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,091	1,57	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,716	29,52	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,84	289,65	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	0,09	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,005	0,09	
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		17,20
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	7,74	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,72	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,14	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,02	
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		17,20
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,52	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	2,58	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,86	
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		17,20
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	9,46	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	6,88	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,03	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,60	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,86	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,03	
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime)
	m2		24,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,60	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	49,20	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	96,00	
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime	m2	1,05	25,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,36	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.5. Timplarie
	
42	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)
	m		5,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,75	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	5,75	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,25	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	10,00	
	2030112947735-1	placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	1,02	5,10	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	10,00	
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)
	buc		5,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	2,35	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,15	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,75	
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	5,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,50	
44	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 800mm, inclusiv furnitura necesara)
	m2		1,64
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	2,41	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,13	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,41	
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	1,64	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,14	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	0,74	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,36	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,03	
45	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 700mm, inclusiv furnitura necesara)
	m2		1,45
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	2,13	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,36	
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	1,45	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,12	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	0,65	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,32	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,03	
						
		Total				
		Total Timplarie		
1.6. Incalzire
	
46	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25
	m		15,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	6,00	
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,03	15,45	
47	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	1,80	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	12,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,24	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,07	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,18	
48	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	2,40	
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	12,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,60	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	12,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	12,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	12,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,20	
49	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	2,10	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	6,18	
50	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	2,16	
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,00	12,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,24	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0,08	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	0,22	
51	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	2,40	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	12,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,60	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	12,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	12,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	12,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,20	
52	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		21,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	1,89	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,84	
53	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (Radiator bimetal 500mm (h)
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	6,00	
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h)	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,09	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,18	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,15	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	9,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,60	
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,54	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,07	
55	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,54	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,07	
56	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,45	
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	0,10	
57	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,20	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	6,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,06	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,24	
58	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,20	
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,00	6,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,06	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,24	
						
		Total				
		Total Incalzire		
1.7. Retele interne de apa si canalizare
	
59	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m		6,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	1,86	
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	6,12	
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	1,20	
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	1,26	
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,24	
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,24	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	6,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,12	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,04	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,01	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,12	
60	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,18	
	2913124202100-2	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	1,01	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,01	
61	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc		5,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,90	
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	5,05	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	5,05	
62	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc		4,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	1,16	
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	4,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,02	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
63	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m		0,60
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,05	
64	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	0,75	
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	3,09	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,01	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,04	
65	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc		4,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	0,88	
	2523156721037-2	Piese de legatura din polipropilena D50	buc	1,00	4,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,05	
66	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc		4,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	1,72	
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	4,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,24	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
67	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	3,80	
	2622102438000	Lavoar portelanat 	buc	1,01	2,06	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	2,04	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	2,04	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,30	0,61	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	2,06	
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	3,30	
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	2,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	4,00	
69	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)
	m		5,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	1,60	
	2521216720160-1	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110	m	1,03	5,15	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	0,07	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,07	
70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc		5,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	1,40	
	2523156721037-3	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D110	buc	1,00	5,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,18	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,07	
71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	0,28	
	2523156721037-6	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,00	1,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,04	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,02	
72	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala din inox D110)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	1,05	
	2875114202905-1	Sifon de pardoseala din inox D110	buc	1,00	1,02	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	0,12	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	0,05	
73	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52	1,56	
	2875274204040-4	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110	buc	1,00	3,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,02	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	0,93	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
74	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	4,70	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1,06	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	1,05	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	1,05	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	1,05	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	1,05	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	1,05	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	1,05	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	1,05	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	1,05	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	1,05	
75	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	0,75	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01	1,03	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	4,08	
76	SC14A	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	0,33	
	2875114201120-1	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,01	1,05	
						
		Total				
		Total Retele interne de apa si canalizare		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Lucrari de constructie		
2. Montare utilaj
	
2.1. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament
	
77	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,46	1,46	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	0,40	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	0,93	0,93	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,08	0,08	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00	1,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,70	5,70	
	2710603400029	Otel rotund  D = 10 mm	kg	0,30	0,30	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	0,60	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	1,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	0,00	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
						
		Total				
		Total Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament		
2.2. Retele electrice interne
	
78	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
79	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
80	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
81	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	1,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,25	
82	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
83	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		30,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,10	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	33,99	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,65	
84	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		40,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,80	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	45,32	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	2,20	
85	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)
	m		70,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	35,00	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	1,025	75,34	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	11,02	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	11,02	
86		Doze D75x40
	buc		2,00
	
	5884332	Doze D75x40	buc	1,00	2,00	
87	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12	
	2875274400501-5	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,00	4,16	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16	
88	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,84	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton	buc	1,00	3,12	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	3,12	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,12	
89	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 12W)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,28	
	2875274400501-2	Corp de iluminat LED 12W	buc	1,00	1,04	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,04	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,04	
90	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,28	
	2875274400501-3	Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL	buc	1,00	1,04	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,04	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,04	
91	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
92	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-5	Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
93	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		12,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	3,72	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	12,24	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,06	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,06	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	24,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	24,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
2.3. Retele de tensiuni slabe
	
94	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,00	2,00	
95		priza date retea ci 1 modul cu rama in set
	buc		2,00
	
	35435315	priza date retea ci 1 modul cu rama in set	buc	1,00	2,00	
96		Conector RJ-45 cat. 5e
	buc		2,00
	
	321321	Conector RJ-45	buc	1,00	2,00	
97	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		0,20
	
	1	Muncitor	h-om	6,74	1,35	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,00	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	0,06	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	2,44	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,16	0,03	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,00	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,00	
98		Cablu cat.5e UTP cu fire cupru UTPcat.5e
	m		20,00
	
	2323535135	Cablu cat.5e UTP cu fire cupru UTPcat.5e	m	1,00	20,00	
99	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe)
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	10,00	
	2521216704233552544	Tub PVC d16	m	1,025	21,52	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	3,15	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	3,15	
						
		Total				
		Total Retele de tensiuni slabe		
2.4. Conditionare
	
100	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari
	buc		1,00
	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50	3,50	
	2811236305075	Console 	kg	5,00	5,25	
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,50	0,52	
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,00	2,10	
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,00	10,50	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	15,00	15,75	
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,00	5,25	
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,00	5,25	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,176	0,18	
	2411117322835	Freon	kg	0,90	0,94	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35	0,35	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08	0,08	
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,14	0,14	
						
		Total				
		Total Conditionare		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Montare utilaj		
3. Utilaj
	
3.1. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament
	
101		Boiler electric 10l. 220V
	buc		1,00
	
	5165151	Boiler electric 10l. 220V	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament		
3.2. Retele electrice interne
	
102		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)
	buc		1,00
	
	1577575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate IP54)	buc	1,00	1,00	
103		Separator de sarcina 3P/25A, IP20
	buc		1,00
	
	13535	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	1,00	
104		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		2,00
	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	1,00	2,00	
105		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		5,00
	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	1,00	5,00	
106		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	465116523131535	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
3.3. Conditionare
	
107		Conditioner inverter 12000 BTU
	set		1,00
	
	3543535	Conditioner inverter 12000 BTU	set	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Conditionare		
						
		Total				
		Depozitare utilaj				
		Total Utilaj		

		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-7
 Reparatie bir. 421

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie
	
1.1. Demolare
	
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2		25,50
	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	20,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	20,40	
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,08	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,38	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2		151,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	18,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	22,65	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	7,55	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	1,51	
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2		43,75
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	5,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,56	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	2,19	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	0,44	
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum
	m2		26,50
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	6,10	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	6,10	
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	0,79	
	4100126202818	Apa	m3	0,03	0,79	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,03	0,79	
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2		17,25
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	6,73	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	6,73	
	4100126202818	Apa	m3	0,05	0,86	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	0,86	
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2		43,75
	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	6,56	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	6,56	
	4100126202818	Apa	m3	0,05	2,19	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	1,75	
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc		6,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	1,32	
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc		8,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	0,48	
9	RpIB11B	Demontari de radiatoare
	buc		3,00
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,12	0,36	
10	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	0,10	
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04	0,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	2,32	
12	RpCU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc		4,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,43	1,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,60	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35	1,40	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,02	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	0,06	
13	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m		20,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	2,00	
14	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m		20,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	6,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	34,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	0,01	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,20	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	0,30	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,40	
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		3,80
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,95	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	3,80	
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t		9,00
	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	2,25	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	9,00	
17	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t		9,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50	4,50	
18	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		9,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	2,32	
						
		Total				
		Total Demolare		
1.2. Pardoseli
	
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2		43,75
	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	26,25	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	4,38	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	568,75	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	1,84	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	0,44	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	1,31	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	0,52	
20	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime inclusiv plinta pe perimetrul incaperii de 150mm, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)
	m2		41,00
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,00	82,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,19	48,79	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	6,15	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,35	14,35	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,25	215,25	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	41,82	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,15	6,15	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,10	45,10	
	2523116716346	Linoleum medical omogen minim 2 mm grosime, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul	m2	1,05	43,05	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,06	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,01	0,41	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	0,49	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	8,20	
21	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm
	m2		2,75
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,909	5,25	
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,015	2,79	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,30	11,83	
	24302261000001	Fuga	kg	0,20	0,55	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02	0,06	
	4100126202818	Apa	m3	0,004	0,01	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	0,13	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0116	0,03	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0053	0,01	
						
		Total				
		Total Pardoseli		
1.3. Pereti
	
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interiori, (Norma de consum 0,2 kg/m2)
	m2		151,00
	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	21,14	
	2430226101010-1	Betonocontact	kg	0,20	30,20	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	7,55	
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2		151,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	211,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	45,30	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	1 585,50	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	4,53	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	1,06	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	0,60	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	1,21	
24	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar, K=4
	m2		151,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	60,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	18,12	
	2664102100000-1	Mortar M-100	m3	0,006	3,62	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,60	
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 150x150x5mm- 2.1kg/m2)
	kg		317,10
	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	12,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	1,59	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,01	320,27	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	1,59	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	3,17	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,30	95,13	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	0,19	
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m		35,00
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	15,40	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	7,70	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	34,30	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	0,04	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	0,22	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,05	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,04	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,001	0,04	
27	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umeditate cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 100mm, densitatea 40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m
	m2		1,40
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	3,76	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	2,10	2,94	
	2710703520284-3	Profil de ghidaj UW 100mm	m	1,145	1,60	
	2710703520285-3	Profil de suport CW 100mm	m	2,20	3,08	
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) 100mm	m2	1,03	1,44	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,22	1,71	
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	2,12	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	0,76	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	0,24	
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,50	2,10	
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,43	41,20	
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	0,02	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	0,01	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	0,09	
28	СF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, rezistent la umiditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob din gips-carton, pentru mascarea retelelor ingineresti
	m2		9,60
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	36,17	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,05	10,08	
	2710703520284-1	Profil de ghidaj UD	m	2,075	19,92	
	2710703520285-1	Profil de suport CD	m	4,20	40,32	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,20	40,32	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,48	43,01	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,83	7,97	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,80	17,28	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	0,84	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,53	43,49	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,45	513,12	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	0,06	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	1,32	
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos
	m2		125,50
	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	153,11	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	896,07	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	9,91	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	2,01	
30	CK26D	Corner din aluminiu 25x25mm
	m		35,00
	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,09	3,15	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	0,35	
	2743123549027-1	Corner din aluminiu 25x25mm	m	1,00	35,00	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,00	210,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,35	
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2		7,00
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	10,40	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	2,10	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	102,27	
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,55	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	0,21	
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2		132,50
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	26,50	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	145,75	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	19,88	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,04	
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		88,10
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,64	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	13,22	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,41	
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		88,10
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	39,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	8,81	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	92,94	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,09	
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		88,10
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	2,64	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	13,22	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	4,41	
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		88,10
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	48,46	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	35,24	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,29	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	44,05	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	4,41	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,18	
37	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti  (Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul))
	m2		44,00
	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,50	110,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,57	69,08	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,15	6,60	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,425	18,70	
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,75	77,00	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,02	44,88	
	2523116716347-1	Linoleum medical omogen pentru perete, minim 1 mm grosime, culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul)	m2	1,05	46,20	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	0,07	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,008	0,35	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,015	0,66	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,07	3,08	
38	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m2		25,50
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	56,10	
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02	26,27	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	154,53	
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	10,04	
	4100126202818	Apa	m3	0,003	0,08	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	0,80	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	0,39	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	1,16	
						
		Total				
		Total Pereti		
1.4. Tavane
	
39	СF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie
	m2		17,25
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,254	38,88	
	2662102701000-1	Placi ghips-carton 12.5mm rezistent la umiditate	m2	1,092	18,84	
	2710703520284-2	Profil de ghidaj UD	m	0,956	16,49	
	2710703520285-2	Profil de suport	m	2,288	39,47	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,444	42,16	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7878	13,59	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,282	4,86	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,091	1,57	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,716	29,60	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,84	290,49	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	0,09	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,005	0,09	
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,
	m2		17,25
	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	7,76	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	1,72	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	18,20	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,02	
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2		17,25
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	0,52	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	2,59	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,86	
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog)
	m2		17,25
	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	9,49	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,40	6,90	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	1,04	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	8,62	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,86	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,03	
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime)
	m2		26,50
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	3,98	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	54,32	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,00	106,00	
	2732103646151-1	Tavane tip Armstrong medicinal 15mm grosime	m2	1,05	27,82	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	0,40	
						
		Total				
		Total Tavane		
1.5. Timplarie
	
44	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm (Montarea pe pereti a placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm)
	m		5,00
	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	0,75	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	5,75	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25	1,25	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,00	10,00	
	2030112947735-1	placutei de protectie din PAL Laminat, 250mm	m	1,02	5,10	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	10,00	
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare 250x300)
	buc		6,00
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	2,82	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	0,18	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,15	0,90	
	2811236306200-1	Grila de ventilare 250x300	buc	1,00	6,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	3,00	
46	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 900mm, inclusiv furnitura necesara)
	m2		3,69
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	5,42	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,92	
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	3,69	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,31	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	1,66	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,81	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,07	
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1 Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren 2050 x 700mm, inclusiv furnitura necesara)
	m2		2,87
	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,47	4,22	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08	0,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	0,72	
	2030112930000-1	Usa de interior MDF laminate cu CPL rezistenta la zgirieturi si la solutii chimice de dezinfectare	m2	1,00	2,87	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,085	0,24	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45	1,29	
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22	0,63	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,06	
						
		Total				
		Total Timplarie		
1.6. Incalzire
	
48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25
	m		15,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	6,00	
	2521216710000-3	Teava din polipropilena D25 PN 25	m	1,03	15,45	
49	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	1,80	
	2875274110102-1	Fiting pentru teava PPR PN25, D 20	buc	1,00	12,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,24	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,07	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	0,18	
50	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D25
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	2,40	
	2875274204000-41	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	12,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,60	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	12,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	12,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	12,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,20	
51	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm, PN 25
	m		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35	2,10	
	2521216710000-1	Teava din polipropilena D20 PN 25	m	1,03	6,18	
52	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  (Fiting pentru teava PPR PN25, D 20)
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	2,16	
	2875274110102-2	Fiting pentru teava PPR PN25, D 25	buc	1,00	12,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,24	
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	0,08	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,018	0,22	
53	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida D20
	buc		12,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	2,40	
	2875274204000-42	Bratara fixare PPR D25	buc	1,00	12,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,60	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00	12,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,00	12,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00	12,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	1,20	
54	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m		21,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	1,89	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	0,84	
55	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv  (Radiator bimetal 500mm (h)
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	6,00	
	2822115700000-1	Radiator bimetal 500mm (h)	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	0,09	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	0,18	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	0,15	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00	9,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20	0,60	
56	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet tur 1/2")
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,54	
	2875274202700-1	Robinet tur 1/2"	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,07	
57	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet retur 1/2")
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	0,54	
	2875274202700-2	Robinet retur 1/2"	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	0,07	
58	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet PPR D25, PN25)
	buc		3,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	0,45	
	2875274205100-1	Robinet PPR D25, PN25	buc	1,00	3,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	0,04	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	0,10	
59	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D20/ 1/2")
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,20	
	2875274119000-2	Racord olandez PPR D20/ 1/2"	buc	1,00	6,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,06	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,24	
60	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Racord olandez PPR D25/ 1")
	buc		6,00
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	1,20	
	2875274119000-1	Racord olandez PPR D25/ 1"	buc	1,00	6,00	
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	0,06	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	0,12	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	0,24	
						
		Total				
		Total Incalzire		
1.7. Retele interne de apa si canalizare
	
61	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Tevi din polipropilena PN20 pentru apa D 20)
	m		18,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	5,58	
	2521216717050-3	Teava PPR D20, PN20	m	1,02	18,36	
	2523156719430-3	Cot ppr d 20	buc	0,20	3,60	
	2523156719450-3	Teu ppr d 20	buc	0,21	3,78	
	2523156719460-3	Reductie PPR D 20	buc	0,04	0,72	
	2523156719400-3	Mufa PPR D 20	buc	0,04	0,72	
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	18,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	0,36	
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	0,11	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	0,04	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	0,37	
62	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	0,18	
	2913124202100-2	Robinet apa cu sfera si fluture, Fi-Fi D 20	buc	1,00	1,01	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	1,01	
63	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Robinet sub lavoar D 15)
	buc		7,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	1,26	
	2913124202100-12	Robinet sub lavoar D 15	buc	1,00	7,07	
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	7,07	
64	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20)
	buc		10,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,29	2,90	
	2875274204040-3	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D20	buc	1,00	10,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	0,05	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	3,10	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,01	
65	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m		1,80
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08	0,14	
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50)
	m		6,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25	1,50	
	2521216720160-2	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D50	m	1,03	6,18	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	0,02	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,07	
67	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc		6,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	1,32	
	2523156721037-2	Piese de legatura din polipropilena D50	buc	1,00	6,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01	0,06	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	0,07	
68	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50)
	buc		5,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,43	2,15	
	2875274204040-5	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D50	buc	1,00	5,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,03	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,55	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
69	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90	5,70	
	2622102438000	Lavoar portelanat 	buc	1,01	3,09	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00	3,06	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00	3,06	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	0,30	0,92	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,01	3,09	
70	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie de lavuar cromata)
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	4,95	
	2913124201370	baterie de lavuar cromata cu dn=1/2"	buc	1,00	3,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	6,00	
71	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110)
	m		8,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32	2,56	
	2521216720160-1	Tuburi din polipropilena PP tripulsat fonoabsorbant pentru canalizare D110	m	1,03	8,24	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	0,12	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,12	
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc		6,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	1,68	
	2523156721037-3	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic  pentru canalizare D110	buc	1,00	6,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,21	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,09	
73	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Revizie din polipropilena PP D110)
	buc		2,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28	0,56	
	2523156721037-6	Revizie din polipropilena PP D110	buc	1,00	2,00	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	0,07	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	0,03	
74	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Sifon de pardoseala din inox D110)
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	1,05	
	2875114202905-1	Sifon de pardoseala din inox D110	buc	1,00	1,02	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	0,12	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	0,05	
75	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" (Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)
	buc		6,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52	3,12	
	2875274204040-4	Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110	buc	1,00	6,00	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	0,04	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,31	1,86	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	0,01	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,01	
76	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70	4,70	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01	1,06	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00	1,05	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00	1,05	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00	1,05	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00	1,05	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,00	1,05	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00	1,05	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,00	1,05	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00	1,05	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00	1,05	
77	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc		3,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75	2,25	
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01	3,09	
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00	12,24	
78	SC14A	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul
	buc		1,00
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	0,33	
	2875114201120-1	Set Suport pentru hirtie igienica cu lacat dimensiuni 256x280x128mm, si perie pentru WC, modelul se va coordona cu beneficiarul	buc	1,01	1,05	
						
		Total				
		Total Retele interne de apa si canalizare		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Lucrari de constructie		
2. Montare utilaj
	
2.1. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament
	
79	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 100 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,46	1,46	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40	0,40	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	0,93	0,93	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,08	0,08	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00	1,00	
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,70	5,70	
	2710603400029	Otel rotund  D = 10 mm	kg	0,30	0,30	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	0,60	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00	1,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	0,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	0,00	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	0,00	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	0,00	
						
		Total				
		Total Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament		
2.2. Retele electrice interne
	
80	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (Panou pentru intrerupatoare automate 12 module IP54)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,57	3,57	
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,00	8,08	
	2874115883760	Saiba   M 12	buc	8,00	8,08	
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,00	4,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	0,81	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	0,02	
81	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Separator de sarcina 3P 25A)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,27	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,05	
82	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C10)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
83	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Intrerupator automat 1P C20)
	buc		5,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	1,35	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	5,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,02	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,25	
84	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	0,54	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,01	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,10	
85	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm)
	m		35,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	2,45	
	2722103107001-3	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm	m	1,03	39,66	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	1,92	
86	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm)
	m		45,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,07	3,15	
	2722103107001-2	Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm	m	1,03	50,98	
	2413217300101	Clema de legatura  	buc	0,05	2,48	
87	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe)
	m		80,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	40,00	
	25212167042335544	Tub PVC d25	m	1,025	86,10	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	12,60	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	12,60	
88		Doze D75x40
	buc		3,00
	
	5884332	Doze D75x40	buc	1,00	3,00	
89	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W)
	buc		4,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	1,12	
	2875274400501-5	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane Armstrong 40W	buc	1,00	4,16	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	4,16	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	4,16	
90	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,84	
	2875274400501-1	Corp de iluminat LED 600x600 p-u tavane din gipscarton	buc	1,00	3,12	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	3,12	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	3,12	
91	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat LED 12W)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,56	
	2875274400501-2	Corp de iluminat LED 12W	buc	1,00	2,08	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	2,08	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	2,08	
92	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate (Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL)
	buc		1,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	0,28	
	2875274400501-3	Lampa bactericida de perete cu carcasa, 1 lampa T8 30W GL	buc	1,00	1,04	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,00	1,04	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	1,04	
93	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cu 2 clape, tip ingropat)
	buc		3,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,90	
	1111000100020-3	Intrerupator cu 2 clape tip ingropat	buc	1,00	3,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,02	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,60	
94	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat)
	buc		2,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	0,60	
	1111000100020-5	Intrerupator cap scara cu 1 clapa, tip ingropat	buc	1,00	2,00	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	2,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,01	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	0,40	
95	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V)
	buc		12,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	3,72	
	2746167335100-12	Priza cu contact de protectie, montare оncorporata, IP 20 Inom 16A, Unom 250V	buc	1,02	12,24	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	12,00	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	0,06	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	0,06	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	24,00	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,00	24,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
2.3. Retele de tensiuni slabe
	
96	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea
	buc		2,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,00	2,00	
97		priza date retea ci 1 modul cu rama in set
	buc		2,00
	
	35435315	priza date retea ci 1 modul cu rama in set	buc	1,00	2,00	
98		Conector RJ-45 cat. 5e
	buc		2,00
	
	321321	Conector RJ-45	buc	1,00	2,00	
99	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		0,30
	
	1	Muncitor	h-om	6,74	2,02	
	1019852	Vopsea	kg	0,02	0,01	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	0,09	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	3,66	
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,16	0,05	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	0,01	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	0,01	
100		Cablu cat.5e UTP cu fire cupru UTPcat.5e
	m		30,00
	
	2323535135	Cablu cat.5e UTP cu fire cupru UTPcat.5e	m	1,00	30,00	
101	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.  (Teava viniloplast diametrul 16mm, fixate pe scoabe)
	m		30,00
	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	15,00	
	2521216704233552544	Tub PVC d16	m	1,025	32,29	
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE 	buc	0,15	4,72	
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,15	4,72	
						
		Total				
		Total Retele de tensiuni slabe		
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Transport				
		Total				
		Cheltuieli de regie				
		Total				
		Beneficiul				
		Total Montare utilaj		
3. Utilaj
	
3.1. Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament
	
102		Boiler electric 10l. 220V
	buc		1,00
	
	5165151	Boiler electric 10l. 220V	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Grup sanitar la Spatiul p-u evaluare si tratament		
3.2. Retele electrice interne
	
103		Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate)
	buc		1,00
	
	1577575577	Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate IP54)	buc	1,00	1,00	
104		Separator de sarcina 3P/25A, IP20
	buc		1,00
	
	13535	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,00	1,00	
105		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A
	buc		2,00
	
	465653131535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C10A	buc	1,00	2,00	
106		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A
	buc		5,00
	
	46565315731535	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V  ВА47-29/1Р/C20A	buc	1,00	5,00	
107		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V АВДТ С20А, 30мА
	buc		1,00
	
	465116523131535	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА	buc	1,00	1,00	
						
		Total				
		Total Retele electrice interne		
						
		Total				
		Depozitare utilaj				
		Total Utilaj		

		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

        

         Președintele Grupului de lucru                                                            Marina DEMIAN