Institutiile subordonate DETS sectorul  Râşcani	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 

Коэффициент к осн. зарплате=1,00
Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,00
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	1,00	
 2	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,00	
 3	RpIE06A
	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila	m2	1,00	
 4	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	1,00	
 5	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1,00	
 6	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	1,00	
 7	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	1,00	
 8	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	1,00	
 9	RpIC19E
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"	m	1,00	
 10	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	1,00	
 11	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00	
 12	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	1,00	
 13	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	
 14	RpSC03A
	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu	buc	1,00	
 15	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	
 16	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	1,00	
 17	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	1,00	
 18	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,00	
 19	RpIB11B
	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	1,00	
 20	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	1,00	
 21	RpIB11D
	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1,00	
 22	RpIB11F
	Demontarea serpantinelor de  incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul	m	1,00	
 23	RpIB11H
	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru	m	1,00	
 24	RpIC02A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,015	m	1,00	
 25	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,015	m	1,00	
 26	RpIC02B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul  1 1/4"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,015	m	1,00	
 27	RpIC02C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul  1 1/2"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,01	m	1,00	
 28	RpIC02C
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul  d- 2"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,01	m	1,00	
 29	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul   d-2 1/2"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,01	m	1,00	
 30	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d- 3"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,01	m	1,00	
 31	RpIC02E
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul   d-4"
Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,005	m	1,00	
 32	IC35A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.	m	1,00	
 33	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00	
 34	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	1,00	
 35	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	1,00	
 36	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez etc), COT cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	
 37	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez etc), MUFA cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	
 38	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez etc), NIPLU cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	
 39	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), TEU cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	
 40	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez etc), DOP cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	
 41	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), REDUCTIE cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	
 42	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), RACORD OLANDEZ cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	
 43	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	1,00	
 44	RpIC29B
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"	buc	1,00	
 45	RpIC29C
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"	buc	1,00	
 46	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  MUFA d- 1 1/2"-2 1/2"	buc	1,00	
 47	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  NIPLU d- 1 1/2"-2 1/2"	buc	1,00	
 48	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  COT d-1 1/2"-2 1/2"	buc	1,00	
 49	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  TEU d-1 1/2"-2 1/2"	buc	1,00	
 50	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  RACORD OLANDEZ d-1 1/2"-2 1/2"	buc	1,00	
 51	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	1,00	
 52	RpIC31B
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"	buc	1,00	
 53	RpIC31C
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2"	buc	1,00	
 54	RpIC31D
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2 1/2"	buc	1,00	
 55	RpIC31E
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  3"	buc	1,00	
 56	RpIC31F
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  4"	buc	1,00	
 57	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	1,00	
 58	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	1,00	
 59	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5	buc	1,00	
 60	RpIC35B
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5	buc	1,00	
 61	RpIC35C
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5	buc	1,00	
 62	RpIC37A
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"
Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05	buc	1,00	
 63	RpIC37B
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"
Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05	buc	1,00	
 64	RpIC37C
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"
Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,05	buc	1,00	
 65	RpID28A
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm
Material  marunt=1,04	buc	1,00	
 66	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm
Material  marunt=1,03	buc	1,00	
 67	RpID18A
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4"	buc	1,00	
 68	RpID18B
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1"-1 1/4"	buc	1,00	
 69	RpID18C
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 2"-2 1/2"	buc	1,00	
 70	RpID18D
	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 3"- 4"	buc	1,00	
 71	RpID23A
	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm	buc	1,00	
 72	RpID23B
	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm	buc	1,00	
 73	RpID23C
	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm	buc	1,00	
 74	RpIC25A
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02	buc	1,00	
 75	RpIC25B
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,02	buc	1,00	
 76	RpIC25C
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,03	buc	1,00	
 77	RpIC25D
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,04	buc	1,00	
 78	RpIB01B
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda	m2	1,00	
 79	RpIB10A
	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 200
Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,01	buc	1,00	
 80	RpIB10B
	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 350
Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,01	buc	1,00	
 81	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,00	
 82	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv	buc	1,00	
 83	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	1,00	
 84	RCsU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26-50 cm grosime	buc	1,00	
 85	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	1,00	
 86	AcA13A
	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 20-63 mm
Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,05	buc	1,00	
 87	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,00	
 88	RpSA43A
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	
 89	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	
 90	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	1,00	
 91	RpSA43D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00	
 92	RpSA43E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00	
 93	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	1,00	
 94	RpSA43G
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"	buc	1,00	
 95	RpSA43H
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"	buc	1,00	
 96	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	1,00	
 97	RpSC43A
	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet cu talpi oriental, din fonta emailata, portelan sanitar, tip oval dreptunghiular  montat cu sifon ingropat
Material marunt ( codez, dicloretan, etc.)=1,01	buc	1,00	
 98	RpSC42A
	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime
Material marunt (codez, dicloretan)=1,01	buc	1,00	
 99	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,   COT avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,03	buc	1,00	
 100	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,   REDUCTIE avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,03	buc	1,00	
 101	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,   TEU avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,03	buc	1,00	
 102	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,   TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,03	buc	1,00	
 103	RpSB33A
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,   PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 50 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,03	buc	1,00	
 104	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, COT  avind diametrul nominal de 100 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,025	buc	1,00	
 105	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, REDUCTIE  avind diametrul nominal de 100 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,025	buc	1,00	
 106	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TEU  avind diametrul nominal de 100 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,025	buc	1,00	
 107	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TUB cu MUFA  avind diametrul nominal de 100 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,025	buc	1,00	
 108	RpSB33C
	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,  PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 100 mm
Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,025	buc	1,00	
 109	RpSB37C
	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	
 110	RpSB37E
	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	
 111	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,05	buc	1,00	
 112	RpSB25E
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
Material marunt (nisip, apa etc)=1,02	buc	1,00	
 113	RpSC25A
	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat  COMPACT
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	1,00	
 114	RpSC26A
	Montarea pisoarului din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02	buc	1,00	
 115	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	
 116	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02	buc	1,00	
 117	RpSC22A
	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida
Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,01	buc	1,00	
 118	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,03	buc	1,00	
 119	RpSC18A
	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,01	buc	1,00	
 120	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	
 121	RpSD27A
	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  20-25 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,02	buc	1,00	
 122	RpSD27B
	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  32-40 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,015	buc	1,00	
 123	RpSD27C
	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  50 mm
Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,01	buc	1,00	
 124	RpSD20A
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	1,00	
 125	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,02	buc	1,00	
 126	RpSD24A
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm
Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,05	buc	1,00	
 127	RpSD24B
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm
Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,05	buc	1,00	
 128	RpSD24C
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm
Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,045	buc	1,00	
 129	RpSD24D
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm
Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,045	buc	1,00	
 130	RpSD24E
	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 100 mm
Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,04	buc	1,00	
 131	RpSE07A
	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1,00	
 132	RpSE26A
	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu  etc)=1,01	buc	1,00	
 133	RpSE26B
	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu  etc)=1,01	buc	1,00	
 134	RpSE24A
	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"- 2"
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01	buc	1,00	
 135	RpID07B
	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	1,00	
 136	TsC55A
	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	1,00	
 137	RpSF50A
	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	1,00	
 138	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	1,00	
 139	RpID09A
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la 2" sau 100 mm	buc	1,00	
 140	RpID09B
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm	buc	1,00	
 141	RpID09C
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1"	buc	1,00	
 142	RpID09D
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4"-2"	buc	1,00	
 143	RpID09E
	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor aerisire cu cheie mobila, cu diametrul de  1/4"-3/8"	buc	1,00	
 144	RpSA40A
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	
 145	RpSA40B
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	
 146	RpSA40C
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"	buc	1,00	
 147	RpSA40D
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"	buc	1,00	
 148	RpSA40E
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"	buc	1,00	
 149	RpSA40F
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"	buc	1,00	
 150	RpSA40G
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"	buc	1,00	
 151	RpSA40H
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"	buc	1,00	
 152	RpSA40I
	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"	buc	1,00	
 153	RpSA37A
	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 20 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05	buc	1,00	
 154	RpSA37B
	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 25 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,05	buc	1,00	
 155	RpSA37C
	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 32 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,045	buc	1,00	
 156	RpSA37D
	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 40 mm
Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,045	buc	1,00	
 157	RpSA39A
	Executarea unei lipituri mansonate sau simple la tevi  din plumb de presiune, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 18x4 mm - 21x4 mm	buc	1,00	
 158	RpAcH17A
	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm
Mat. marunte (sirma, petrol, cirpe)=1,04	m3	1,00	
 159	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00	
 160	RpSA34B1
	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm	buc	1,00	
 161	RpSA34C1
	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm	buc	1,00	
 162	RpSA34E1
	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm	buc	1,00	
 163	RpSA34F1
	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	
 164	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	1,00	
 165	RpIF12C
	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	1,00	
 166	RpIF10A
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	1,00	
 167	RpIF10D
	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm	m2	1,00	
 168	RpIF07A
	Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol	m2	1,00	
 169	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,00	
 170	RpCA01B
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare	m3	1,00	
 171	RpCA03A
	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	1,00	
 172	RpCA03C
	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, intre 2 - 4 m adincime	m3	1,00	
 173	RpCA06A
	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,00	
 174	pret firmei
	Autocamion	h-ut.	1,00	

	                                 

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.