Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect lucrari  de  reparatie  la  omf   Cuhurestii  de  Sus		

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. lucrari de  reparatie
			
		1.1. demontari
			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
2	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
 	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0200	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	
3	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
4	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	
5	TrB02A1-3
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m
 	t		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8200	
6	TRI1AA03C2
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
 	t		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	
7	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
 	t		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	
		1.2. lucrari  de  finisare 
			
		1.2.1. Timplarie
			
8	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
9	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
10	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
11	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
12	CK25E
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului intre  7 si 15  mp inclusiv
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		1.2.2. Pereti
			
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontakt
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053013	Amorsa-grund Betonocontakt	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
14	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
15	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB ( Clei  PBA)	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0003	
16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(super Lavabila,rezistenta sporita la spalare,murdarie si patare de orice fel)
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
20	CI07A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala
 Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,02
	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	15,0000	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	
		1.2.3. pardoseli 
			
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
22	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
23	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	 Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
24	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		1.2.4. Tavan
			
25	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.2.5. copertina
			
26	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
 	m2		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	
27	RpCH32C
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor
 	m2		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
28	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0(0.0075)
 	m2		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
29	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
 Material marunt=1,05
	m2		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	
30	CK17E
	Lambriuri   fronton si  streasina, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din tabla  profilata (Ipsos pentru constructii tip A si Pervaz de rasinoase se   exlud)
 Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002
	m2		
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,3000	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	
	2670112204050	tabla   profilata	m2	1,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		1.2.6. pereu
			
31	TsA01A1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor
 	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	
32	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm
 	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
33	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pefundatie de beton C12/15 XF2)
 	m		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 	m	1,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0030	
34	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31.5mm
 	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	
	4100126202818	 Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
35	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Piatra de pavajvibrocilindrat h=0.06m, conformSMSREN 1338:2010)
 	m2		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	1,0150	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		2. lucrari de  electromontare 
			
36	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat  LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastrat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
37	RpEE02A
	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan,  racordate la conductori din cupru sau aluminiu 
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
38	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	2,0000	
		3. utilaj 
			
39	
	Intrerupator 1P Alb Cap-Scara
 	buc		
	16369565655633	Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc	1,0000	
40	
	 Priza 2P+E IP44 
 	buc		
	16265565653656	 Priza 2P+E IP44 cu capac	buc	1,0000	
41	
	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra
 	buc		
	1626556565363656	LED Panel 595*595 48W 6500K patrat incastra	buc	1,0000	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.