Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect: Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic din str. Șt. cel Mare (de la parcarea auto biserica Sfîntului Nicolai pînă la ”Casa Ofițerilor”)	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic din str. Șt. cel Mare (de la parcarea auto biserica Sfîntului Nicolai pînă la ”Casa Ofițerilor”)					
1	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя:   до 5 см
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182			
2	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700			
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150			
	23203226001101	Bitum 	t	0,0006			
	29123400025101	Motocompresor 	h-ut	0,1250			
	29522400040040	Compactor 	h-ut	0,0140			
	29522700004029	Topitor de bitum 	h-ut	0,0080			
	29525000050040	Tractor 	h-ut	0,0080			
3	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)
 	100m2				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250			
4	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.25l/m2
 	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
5	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg -II2.3 STB 1033:2008,   executata la cald, in grosime de 4,0 cm  K=1,5  , cu asternere mecanica    ( h=4cm*1.5=6cm )  Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6.0 см  механически     )    
 К=1,5000
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II /2.3 STB 1033:2008	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
6	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului  pina la :10 cm Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: до 10см)
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303			
7	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)
 	100m2				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250			
8	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.45l/m2
 	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
9	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008,   executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  SKPg-II SM STB 1033:2008,	t	0,1410			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079			
10	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.25l/m2
 	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
11	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg -II2.3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm   , cu asternere mecanica   Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной4.0 см  механически     )    
 К=1,2500
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II /2.3 STB 1033:2008	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
		2. Amenajarea rampelor
					
12	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя:   до 5 см
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182			
13	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)
 	100m2				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250			
14	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.25l/m2
 	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
15	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte  SMBg -II2.3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm   cu asternere mecanica    ( h=4cm*1.5=6cm )  Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6.0 см  механически     )    
 К=1,5000
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II /2.3 STB 1033:2008	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
		3. Restabilirea stratului de rezistență a îmbrăcămintei din beton asfaltic a parcării  și a stațiilor transportului public.					
16	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de:    pina la  10 cm  (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: до  10см)
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303			
17	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)
 	100m2				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250			
18	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.45l/m2
 	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
19	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om				
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  SKPg-II SM STB 1033:2008,	t				
	1421102200000	Nisip bitumat	t				
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut				
20	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.25l/m2
 	t				
	23203226000401	Bitum	t				
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut				
21	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg -II2.3 STB 1033:2008, in grosime de 4,0 cm  K=1.25  , cu asternere mecanica    ( h=4cm*1.25=5cm )  Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5.0 см  механически     )    
 К=1,2500
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om				
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg II /2.3 STB 1033:2008	t				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
		4. Ridicarea grilelor și tramelor de vizitare a rețelelor subterane la nivelul carosabilului.					
22	AcE07D
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка чугуных или чугунобетоных крышек, без поддержевающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV)
 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000			
	287527420000012	Capac cu rama  D400  TM  д-р640	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0140			
23	RpAcF10B
	Ridicarea sau coborirea la cota a gratarelor gurilor de scurgere (Подъем  до нужного  уровня   решеток   сточных  отверстий )
 Materiale marunte (apa, ciment)=1,0500
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1200			
	2875274203636	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere 800*400	buc	1,0000			
24	AcE13B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м,  в  мокрых грунтах)
 Material marunt  (scoabe, apa)=1,0067
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,7600			
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,4100			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720			
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	10,0000			
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000			
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000			
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000			
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	0,8000			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600			
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760			
25	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. )  КЦО-1(0,02 m3) 
 	buc				
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000			
26	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.  (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. ) КЦ-10-9a (0,23 m3) 
 	buc				
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000			
27	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.  (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. ) Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)
 	buc				
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000			
28	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.  (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. ) Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)
 	buc				
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000			
29	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.  (Элементы канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в мокрых грунтах. ) Capacul cu rama din fonta*  Л-Т
 	buc				
	287527420000111	Capacul cu rama din fonta* Люк D400 ТМ д-р640	buc	1,0000