Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. Ial-G-15/2024

”Achiziționarea lucrărilor de reparație cosmetică a Punctului de Sprigin din s. Mereni”

CAIET DE SARCINI
Obiectele care urmează a fi construite:

1.	Reparație cosmetică a Punctului de Sprigin din s. Mereni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Reparatia capital a Punctului de Sprigin s. Mereni
			
		1.1.  Lucreri  interiaore.
			
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
 	m2	28,600	
	7122050013400	Zidar	ч-час	3,432	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	4,290	
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
 	m2	44,600	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	14,272	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,230	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,446	
3	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton-стены
 	m2	82,400	
	7122050013400	Zidar	ч-час	82,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	16,480	
	264	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57,680	
	265	Сухая смесь	kg	692,160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	41,200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,165	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,412	
4	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 
 	m2	36,400	
	7122050013400	Zidar	h-om	60,060	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,740	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,920	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,619	
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,182	
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,364	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	30,940	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	364,000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	65,520	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,347	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,364	
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag.  16,0 x 0,6 x 1500 	kg	13,832	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	85,540	
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	20,020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,109	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,146	
5	CF55A	Captusirea tavanelor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic  pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre 
 Materiale marunte (coltar perforat de aluminiu)=1,005
	m2	34,800	
	7422010060100	Timplar	h-om	80,040	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	6,960	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	1,740	
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	12,241	
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80  	kg	8,394	
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	13,990	
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	97,927	
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	69,948	
	2513206621502	Banda de izolatie acustica	m	38,471	
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	944,298	
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut.	0,049	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,080	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,626	
6	CF08A	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de 100 kg ipsos/ 1 mc var pasta-финиш
 	m2	117,200	
	7122050013400	Zidar	h-om	19,924	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,860	
	2653102100830	Сухая смесь-финишная	kg	879,000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,172	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,117	
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-стены
 	m2	117,200	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,460	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	70,320	
	2653102100830	Сухая смесь-финишная	kg	7,032	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	58,600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,860	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,234	
8	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta
 	m2	4,800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	ч-час	2,160	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,720	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,720	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,480	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,480	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,144	
9	RpCR16A	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta-потолки
 	m2	34,800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,484	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	1,740	
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,744	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,696	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,960	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,044	
		1.2. Ferestre
			
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2	3,200	
	7422010060100	Timplar	ч-час	0,672	
11	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
 	m2	3,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	0,160	
	2030112938150	Ferestre  din mase plastice 	m2	3,200	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,600	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,128	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,354	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,280	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,064	
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
 	m	2,800	
	7422010060100	Timplar	ч-час	0,252	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	0,028	
	2743123549027	Pervazuri ( baghete)  din aluminiu pentru ferestre si usi	m	5,800	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	16,800	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,028	
13	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime-откосы
 	m	10,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	1,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,049	
		1.3. Usi
			
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2	4,600	
	7422010060100	Timplar	ч-час	0,966	
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
 	m2	8,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	0,672	
	2030112939150	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,400	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	33,600	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,200	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,470	
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,168	
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
 	m	10,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	1,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,049	
					
		1.4. Pardoseala
			
17	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite 
 	m2	32,800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	ч-час	13,120	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,280	
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	6,232	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,640	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	16,400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,984	
		1.5.  Lucrari  exteriaore.
			
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
 	m2	63,400	
	7122050013400	Zidar	ч-час	7,608	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	ч-час	9,510	
	2922140006703	Macara fereastra 	h-ut	0,634	
19	RpCJ24B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm 
 	m	14,800	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,108	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,108	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,904	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,888	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,024	
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,074	
	29522700038171	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,022	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,015	
20	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint
 	m2	63,400	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,962	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,962	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	385,472	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,599	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,634	
	287312005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	m2	66,570	
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1  1,8 x 35 	kg	17,435	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,092	
	29522700038171	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,951	
21	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
 	m2	63,400	
	7122050013400	Zidar	h-om	88,760	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,680	
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,380	
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,458	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	361,380	
	2652102100737	Var hidratat	kg	196,540	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,282	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,571	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,380	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,159	
22	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate  pe glet existent
 	m2	88,600	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,870	
	234567	perie 80*20	buc	2,481	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	30,124	
	2653102100830	Сухая смесь-финишная	kg	4,430	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	44,300	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,430	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,266	
23	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
 	m3	0,520	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,236	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,366	
24	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase,  de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile (опалубка)
 	m2	23,600	
	7124010010700	Dulgher	h-om	31,624	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,688	
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,360	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,888	
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	2,832	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut.	0,472	
25	RpCB01A	Prepararea betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice
 	m3	3,200	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,840	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	598,400	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,448	
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	2,256	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,544	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut.	1,040	
26	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	3,200	
	7123010010200	Betonist	h-om	15,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,280	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut.	1,040	
		1.6. Fundament (avariinii)
			
27	RpCA02A	Sapaturi de pamint, la subzidiri executate in conditii si pozitii normale de munca pinla la 1,5 m adincime
 	m3	20,500	
	9312040019600	Sapator	h-om	41,000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	32,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,900	
28	RpCB01A	Prepararea betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75) cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice
 	m3	7,800	
	7123010010200	Betonist	h-om	9,360	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 458,600	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,967	
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	5,499	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,326	
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric	h-ut.	2,535	
29	RpCB05A	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice
 Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,030
	m3	7,800	
	7123010010200	Betonist	h-om	50,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,860	
	1122223	armatura d20	m	200,850	
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut.	4,680	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	1,170	
		1.7. Ingradirea PS
			
30	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
 	m3	10,200	
	9312040019600	Sapator	h-om	31,620	
31	RpCB01A1	Prepararea manuala a betonului clasa C-5/4 Bc5 (B75)  si turnat cu mijloace clasice
 	m3	13,700	
	7123010010200	Betonist	h-om	51,375	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 507,100	
	2010212913420	Доска обрезная	m3	0,918	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,480	
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	9,658	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	2,329	
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3	0,320	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,136	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,128	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,333	
33	RpIC38A	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 51x3.5-54x3.5 mm
 Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,050
	buc	65,000	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	3,900	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,433	
	2413547308164	Acetilen	kg	1,092	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	1,300	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut.	1,950	
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
 	kg	87,000	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,530	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,870	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,870	
	112229	сетка Рабица	m	10,000	
	112222	Teava profil 40*40	m	24,000	
	112221	Panouri de gard Europlasa	buc	10,000	
	1122228	уголок 40х40	m	5,400	
	112223	armatura d10	m	5,400	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,305	
35	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat
 Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027
	m	31,000	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	28,520	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,480