Lucrari de reparatie la institutia de educatie timpurie nr 78	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare					
		Capitolul 1.1. Pereti si tavan					
1	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	66,1000			
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	298,7900			
 3	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pereti	m2	298,7900			
 4	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	120,0000			
 5	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	272,0300			
 6	CF02D5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime  k=2	m2	272,0300			
 7	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	272,0300			
 8	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	26,7600			
 9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	298,7900			
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	298,7900			
 11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	298,7900			
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	298,7900			
 13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	298,7900			
 14	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	195,3800			
 15	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	87,3400			
   		Capitolul 1.2. Lucrari de scimbarea timplariei 					
16	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,6600			
 17	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	4,6600			
 18	Pret firmei
	Plasa de moschit	м2	2,4000			
 19	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm 	m	4,4000			
 20	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (ferestre si usi)	m	107,5600			
 21	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	12,2200			
 22	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,2200			
 23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,2200			
 24	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor	m2	12,2200			
 25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,2200			
 26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,2200			
   		Capitolul 1.3. Pardosele					
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor "Betonocontact"	m2	66,0500			
 28	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	12,0000			
 29	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	9,2300			
 30	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	9,2300			
 31	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, pardosele	m2	9,2300			
 32	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	9,2300			
 33	CN05D1
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe  de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli  gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus	m2	56,8200			
   		Capitolul 1.4. Retele de incalzire  					
34	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	3,2000			
 35	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	12,0000			
 36	IB05A
	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii	buc	4,0000			
 37	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski	buc	4,0000			
 38	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	16,0000			
 39	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator 	buc	4,0000			
 40	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,0000			
 41	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 	buc	4,0000			
 42	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4	buc	4,0000			
 43	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm	buc	8,0000			
 44	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm	buc	4,0000			
 45	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm	buc	8,0000			
 46	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"-Trecere din fonta 50x32 mm	buc	8,0000			
 47	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	4,0000			
 48	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc	4,0000			
 49	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	4,0000			
 50	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	12,0000			
 51	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000			
 52	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,0000			
 53	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	2,0000			
 54	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	4,0000			
 55	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	25,0000			
   		Capitolul 1.5. Lucrari diverse					
56	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,0000			
 57	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	8,0000			
 58	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	8,0000			
    		Прямые затраты	 lei				
 		Capitolul 2. Lucrari electrice					
59	RpEQ07A
	Accesul  	h-om	1,0000			
 60	RpEP22A
	Revizia PA 	buc	1,0000			
 61	RpEJ05A
	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,0000			
 62	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	12,0000			
 63	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,0000			
 64	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	175,0000			
 65	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	11,0000			
 66	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 	buc	12,0000			
 67	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor) tuburi  LED	buc	48,0000			
 68	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	175,0000			
 69	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	175,0000			
 70	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,0000			
 71	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg 	buc	1,0000			
 72	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	5,0000			

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.