**Caiet de sarcini aparate electrocasnice 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea** | **Specificație** | **Cantitatea****(un.)** | **Preț estimativ cu TVA (lei)** |
|  | Reșou electric cu 1 ochi. | * Putere ≥ 1500W, -Tip element de încălzire – închis; -garanție ≥24 luni
 |  3.0 | 2000 |
|  | Frigider cu congelator | * Volum ≥ 270 cm3 (inclusiv congelator),
* Nr. camere – 2;
* Acoperire antibacteriană;
* Clasa de consum – A+;
* Sistem ”no frost”;
* garanție ≥24 luni
 | 3.0 | 12000 |
|  | Mini Frigider 500x450x450 | * Volum ≥ 80 cm3 (inclusiv congelator)
* Nr. uși – 1;
* Acoperire antibacteriană;
* Clasa de consum – A+;
* garanție ≥24 luni
 | 3,0 | 6000 |
|  | Frigider fără congelator  | * Volum ≥ 350 cm3
* Nr. camere – 1;
* Acoperire antibacteriană;
* Clasa de consum – A+;
* Sistem ”no frost”;
* garanție ≥24 luni
 | 2,0 | 8000 |
|  | Cuptor cu microunde | * Volum ≥ 20 litri;
* Reglare digitală;
* Putere ≥ 600W;
* Acoperire antibacteriană;
* Garanție ≥ 24 luni
 | 2.0 | 4000 |
|  | Fierbător de apă electric corp din inox | * Volum ≥ 1,7 litri;
* Corp – inox;
* Tip element de încălzire – închis;
* Deconectare la fierbere/scoatere de pe suport;
* Garanție ≥ 24 luni
 | 11 | 3000 |
|  | Fier de călcat cu aburi | * Putere ≥ 2600W;
* Talpă – inox;
* Deconectare automată;
* Sistem de autocurățare;
* Garanție ≥ 24 luni
 | 5.0 | 4000 |
|  | Ventelator pu biroupe suport. | * Functionare reglare manuală;
* Putere ≥ 600W;
* Garanție ≥ 24 luni
 | 2 | 1500 |
| 1.
 | Lampă de masa în set cu bec LED | * 220-240V, 50-60Hz,
* Max. WATT 6W
 | 2.0 | 500 |
| 10 | Prelungitor electric cu intrerupator ≥ 4 prize | * PVS 3x1.5mm,

- L-5 m | 10.0 | 1500 |
| 11 | Prelungitor electric cu intrerupator ≥ 4 prize | * PVS 3x1.5mm,

- L-3 m | 10.0 | 1000 |
| 12 | Mixer staționar cu bol din inox analog KitchenAid | * Putere ≥ 1000 W
* Garanție ≥ 24 luni
 | 1,0 | 4000 |
| 13 | Blender cu corp din inox analog KitchenAid | * Putere ≥ 1000 W
* Min cu 4 accesorii
* Garanție ≥ 24 luni
 | 1,0 | 4000 |
| 14 | Reșou electric cu 4 ochiuri infraroșu cu cuptor incorporat | * Tip cuptor – electric
* Capacitate cuptor 56 l
* Temperatura max.250
* Suprafață – vitroceramică
* Nr. Arzătoare – 4
* Clasa de eficiență energetică – A+
* Dimensiuni – 50x60x85
 | 1,0 | 7000 |
| 15 | Lanteră portativă cu bec LED | * Putere min.10W
* Acumulator min. 2200 mAh
 | 10,0 | 4000 |
| 16 | Lampă bactericidă cu 2 tuburi | - dispune de 2 tuburi UV-C;- putere maxima 60W (2 x 30W);- tensiune de alimentare 220V;- se monteaza usor prin  fixare pe perete;- utilizare în prezența personalului uman | 10,0 | 16000 |
| 17 | Lampă bactericidă cu 3 tuburi mobilă | - dispune de 3 tuburi UV-C;- putere maxima 90W (3 x 30W);- tensiune de alimentare 220V; | 5,0 | 10000,0 |
| 18 | Încălzitor electric cu ulei | Putere de incalzire ≥ 1500 WNr de secții - 9 | 2,0 | 1500 |
| 19 | Răcitor de aer (Aircooler) | -Direcţia de suflare reglabilă, cu înclinarea specială a lamelelor**- Ajustarea(menținerea ) temperaturii incăperii pină la 25 0 C**Funcţiune timer (temporizator).Nu necesită o poziţionare specialăAfişaj LED* Foarte eficient energetic
* Funcţionare silenţioasă

Potrivit pentru încăperi de până la ca. 24 m² / 60 m³Debit de aer: ≥ 320 m³/hViteza de evacuare a aerului: ≥ 12,9 m/sMediu de răcire: apaRezervor de apă: 6 lAlimentare reţea: 230 V/ 50 HzConsum electric: ≤ 65 WNivel sonor (distanţă 1 m) ≤ 52 dB(A) | 11,0 | 44000.00 |
| 20 | Răcitor de aer (Aircooler) | -Direcţia de suflare reglabilă, cu înclinarea specială a lamelelor**- Ajustarea(menținerea ) temperaturii incăperii pină la 25 0 C**Funcţiune timer (temporizator).Nu necesită o poziţionare specialăAfişaj LED* Foarte eficient energetic
* Funcţionare silenţioasă

Potrivit pentru încăperi de până la ca. 6 m² / 9 m³Debit de aer: ≥ 320 m³/hViteza de evacuare a aerului: ≥ 12,9 m/sMediu de răcire: apaRezervor de apă: 6 lAlimentare reţea: 230 V/ 50 HzConsum electric: ≤ 65 WNivel sonor (distanţă 1 m) ≤ 52 dB(A) | 7 | 17500.00 |
|  | **Total cu TVA** |  |  | **151500** |

Cerinte obligatorii:

1. F 4.1 și F 4.2 semnat electronic
2. Declaratie de garantie
3. Formular informativ despre ofertant