Anexa nr. 22

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**Specificaţii tehnice**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]* | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1663927158639](https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663927158639) din 23.09.2022 | | | | | | |
| Obiectul achiziției:  ***Echipament medical pentru persoane cu dezabilități locomotorii*** | | | | | | |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| **Lot 1 *Cârje cu sprijin pe antibraț*** | | | | | | |
| ***Cârje cu sprijin pe antibraț*** |  |  |  | Fabricat din aluminiu anodizat, calitate superioară. Mânerul realizat din propilenă densă. Lungimea mânerului sprijin palmă: 12 cm; Diametrul mânerului sprijin palmă: 35 mm; Lungimea sprijinului brahial: 23cm; Lățimea sprijinului brahial: 10-11cm; Unghiul dintre sprijinul brahial și verticală: 28 grade. Lungime reglabilă, tija poate fi reglată . La partea inferioara cârja are un pufer de cauciuc antiderapant. Distanța de la mâner sprijin palmă la sol: 740-970 mm. Lungimea cîrjei 935-1165 mm. Greutatea utilizatorului : 100 kg.  Garanție tehnică 24luni |  |  |
| TOTAL: | | | | | | |

Semnat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anexa nr.23

la Documentația standard nr.\_\_\_\_\_

din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_

**Specificaţii de pret**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 11, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]* | | | | | | | | | | |
| Numărul procedurii de achiziți [ocds-b3wdp1-MD-1663927158639](https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1663927158639) din 23.09.2022 | | | | | | | | | | |
| Obiectul achiziției:  ***Echipament medical pentru persoane cu dezabilități locomotorii*** | | | | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar  (cu TVA) | Suma  fără  TVA | Suma  cu TVA | Termenul de  livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount  % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33193000-0 | **Lot 1 *Cârje cu sprijin pe antibraț*** | | | | | | | *Bunurile vor fi livrate integral într-un singur lot, conform contractului, în termen de pînă la 30 zile lucrătoare de la data înregistrării contractului adjudecat de către IP CREPOR. Bunurile vor fi livrate asamblata si ambalate in pelicula, protejate de zgarieturi si lovituri. Bunurile vor fi livrate la depozitul Beneficiarului, mun. Chisinau, str. Romana, 1. La livrare, Bunurile vor fi însoțite, de copia certificatului ce confirmă provenienţa.* | *Bugetul de Stat 2022*  *MD44TRPCCC518430A01034AA* |  |
| ***Cârje cu sprijin pe antibraț*** | buc. | 64 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_