Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

___________________Aprobat

CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul:   Lucrări de reparație  a drumului R26 Bender - Causeni - Cimislia, km  71+700 - 85+860 (sector km75+200 - 75+630).
Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”. 
LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1660224130890 din 02.09.2022

Documente obligatorii la depunerea ofertei
1) Propunerea tehnică;
2) Propunerea financiară;
3) DUAE;
4) Garanția pentru ofertă;
5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor 
Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.
1)	Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
2)	Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
3)	Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/
     Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
4)	Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
5)	Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
6)	Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;
7)	Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;
8)	Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;
9)	Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;
10)	Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;
11)	Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;
12)	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

1.	Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație  a drumului R26 Bender - Causeni - Cimislia, km  71+700 - 85+860 (sector km75+200 - 75+630).

Autoritatea contractantă: Î.S.”Administraţia de Stat a Drumurilor”

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Volum	

1	2	3	4	6	7	
		Restabilirea traseului și trasarea	km		0,967	
		Trasarea axelor construcțiilor drumului	km		0,967	
		1. Drumul 				
		1.1. Lucrari de defrisare				
1	TsG08A
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc		55,00	
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,190		
	8141260100100	Fasonator	h-om	1,090		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,350		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,096		
 2	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 (arbori)	t		16,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750		
 3	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		16,50	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 4	TsG06A
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc		55,00	
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,250		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870		
 5	TrI1AG03G2
	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 (buturugi)	t		23,65	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750		
 6	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		23,65	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 		1.2. Lucrari de demolare   				
		1.2.1. Frezarea stratului existent				
7	DI155F
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 15 см) h=14 cm  k=0.933	m2		3 500,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0218		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,040		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0114		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0114		
	3410540000001-1	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0114		
 8	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		1 152,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 9	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		4,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 		1.2.2. Demolarea fundatiei din piatra sparta si balast				
10	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si balast	m3		525,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 11	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (incarcarea material de la demolare)	100 m3		5,25	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 12	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		945,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 13	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		5,25	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 		1.2.3. Decaparea pamintului vegetal				
14	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal)	100 m3		83,47	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 15	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II	100 m3		83,47	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 16	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3		62,72	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950		
 17	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		8 153,60	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 18	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		62,72	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 19	TsC50A
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I k=10	100 m3		62,72	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,010		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,130		
 		1.3. Drumuri de ocolire				
		1.3.1. Terasament				
20	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		1,60	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610		
 21	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3		1,60	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 22	TsI51A5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		272,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 23	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		1,60	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 24	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (patul drumului)	100 m3		3,50	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 25	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat  (suprafata platformei)	100m2		11,70	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 		1.3.2. Imbracamintea rutiera				
26	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63 D=0  SM  EN13242 h=15cm)	m3		389,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm D=0  SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 27	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 0-63, LA30  SM  EN 13285   h=16 cm	100m2		23,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm  0-63  LA30  SM  EN  13285	m3	18,900		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20   0-63  LA30  SM  EN  13285	m3	1,500		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm   LA30  SM EN  13285	m3	1,000		
	11202062010361	Savura	m3	1,000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414		
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut	0,106		
 28	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при  увеличении или уменьшении толщины на  каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2		23,50	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm  0-63  LA30  SM  EN  13285	m3	1,260		
 		1.3.3. Amenajarea drumului				
29	DI135
	Executarea parapetului metalic  H1   (1ml=28.10 kg)    
	m		130,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,330		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,0372		
	28111063012001-1	Parapet metalic H1-A-W3	t	0,0281		
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0264		
 		1.3.4. Lucrari de demolarea 				
30	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		185,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 31	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		1,86	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 32	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		334,80	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 33	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din balast	m3		190,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
 34	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3		1,90	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 35	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		342,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 36	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		3,76	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 		1.4. Lucrari de terasament 				
37	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3		574,56	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 38	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		11 338,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 39	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II   k=2	100 m3		57,09	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 40	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		102 770,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 41	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		517,47	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 42	TsC50B
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II   k=10	100 m3		517,47	
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,012		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140		
 43	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3		32,45	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 44	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		6 425,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 45	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		32,45	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 46	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III  din santuri laterale	100 m3		4,67	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,600		
 47	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		928,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 48	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		4,67	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 49	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   incarcarea  a pietrei sparte din demolare	100 m3		4,19	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 50	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		754,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 51	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3		4,19	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 52	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3		56,46	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 53	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  acostamentului din balast din demolare	100 m3		4,19	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 54	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  patul drumului	100 m3		15,35	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 55	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2		109,28	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 56	DA21A
	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 2%  (coeficient doar pentru Materiale k=1,322, conform proiectului) h=30cm   acostamente Tip I   SM  EN 14227-5 cu adaos 50% balast D=0  SM  EN 13242  900 m3	100 m3		18,45	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900		
	1421302200393	Balast nespalat de riu 0-70 mm	m3	37,000		
	2651122100002	Ciment 	t	2,800		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	0,900		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	0,250		
 57	
	Apa (adaugator la norma DA21A, conform proiectului)	m3		110,70	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
 58	TsD25С
	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri (Уплотнение грунта вибрационным цилиндрическим комбинированным самоходным катком, мощностью 119 (160) кВт (л.с.), оснащенным системой Vario-Control: за 8-12 проходов)	100 m3		18,45	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,020		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,490		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,160		
 59	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		26,87	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 60	DI99
	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		106,53	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,270		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,060		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,114		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088		
 61	DI99
	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II  rigolelor	100m2		19,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,270		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,060		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,114		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088		
 62	TsE05C
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, acostamentului	100m2		21,43	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312		
 		1.5. Imbracamintea rutiera 				
		1.5.1. Tip 1  Drum principal  PC751+85.00 - PC756+42.00				
63	DI155D
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm  h=3 cm k=0.6	m2		145,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,025		
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	3410540000001-1	Autocamion, 10 t	h-ut	0,0071		
 64	TsI51A1
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		10,20	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 65	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		0,043	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 66	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec  optimal 0-63mm, h=20cm)  SM SR EN 13242-A1	m3		1 140,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm D=0  SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 67	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm,  SM EN 13285-A1 strat de fundatie  h=16 cm	m3		665,60	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-063	Piatra sparta fr.0-63mm LA30   SM  EN13285	m3	0,203		
	1411122201672-063	Piatra sparta fr.0-63mm  LA30   SM  EN13285	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 68	DZ01B
	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta LA30  SM  EN13285, cu 4% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной щебня с 4% цемента)  ciment 89.40 kg/m3     SM EN 14227-1	m3		715,14	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,380		
	2651122100440	Ciment portland 	kg	89,400		
	1421102206050	Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm  LA30  SM  EN 13285	m3	1,600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,133		
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   2,8 - 8,0kw	h-ut	0,077		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,023		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,077		
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,154		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,077		
 69	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km Y=2.2t/m3	t		1 573,30	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 70	DA10B
	Strat rutier din  material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica agregate stabilizate cu ciment ( M60)   SM EN 14227-1   h=18 cm	m3		713,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,720		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,160		
	1421302200464	Material  piatra sparta si ciment 4%  fara pret 	m3	1,003		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm SM EN 12620+A1	m3	0,115		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,720		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,077		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,072		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,004		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,077		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,077		
 71	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t		2,90	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 72	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)	m2		3 684,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100011310-BAD22.4	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 73	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t		1,20	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 74	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS16 rul. 50/70)	m2		3 906,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-223	Beton asfatic marunt dens, MAS16 50/70	t	0,097		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 		1.5.2. Tip 2  Accese				
75	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec  optimal 0-63mm, h=20cm)  SM SR EN 13242-A1	m3		705,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm D=0  SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 76	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm,  SM EN 1328542-A1 strat de fundatie  h=24 cm  50% piatra sparta si 50% asfalt reciclat	m3		660,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	123123	Asfalt reciclat fara pret	m3	0,711		
	1411122201646-063	Piatra sparta fr.0-63mm LA30   SM  EN13285	m3	0,1015		
	1411122201672-063	Piatra sparta fr.0-63mm  LA30   SM  EN13285	m3	0,6095		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 77	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t		2,00	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 78	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)	m2		2 535,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111110001310-BAD22.4	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 79	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t		0,80	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 80	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA16  50/70)	m2		2 535,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-BA16	Beton asfatic marunt dens, BA16 50/70	t	0,097		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 		1.5.3. Tip 3 Accese				
81	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec  optimal 0-63mm, h=15cm)  SM SR EN 13242-A1	m3		315,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467-63	Amestec de agregate omogen optimal 0-63mm D=0  SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 82	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm,  SM EN 1328542-A1 strat de fundatie  h=16 cm	m3		196,80	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-063	Piatra sparta fr.0-63mm LA30   SM  EN13285	m3	0,203		
	1411122201672-063	Piatra sparta fr.0-63mm  LA30   SM  EN13285	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 83	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 0-63, LA30  SM  EN 13285  h=18 cm	100m2		12,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm  0-63  LA30  SM  EN  13285	m3	18,900		
	14111222017521	Piatra sparta 10-20   0-63  LA30  SM  EN  13285	m3	1,500		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm   LA30  SM EN  13285	m3	1,000		
	11202062010361	Savura	m3	1,000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414		
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut	0,106		
 84	DI134A1
	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при  увеличении или уменьшении толщины на  каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)  k=3	100m2		12,30	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm  0-63  LA30  SM  EN  13285	m3	1,260		
 		1.6. Amenajarea accesului de la PC766+50.00, partea stanga				
		1.6.1. Lucrari terasamente				
85	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		1,30	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610		
 86	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea	100 m3		1,30	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 87	TsI51A5
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		221,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383		
 88	TsC51B
	Lucrari la descarcare	100 m3		1,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 89	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (patul drumului)	100 m3		2,05	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 90	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		6,72	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189		
 91	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		2,58	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 92	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3		1,20	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950		
 93	TsI51A10
	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		156,00	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
 94	TsC51A
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3		1,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,002		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330		
 95	TsE05A
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2		4,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150		
 96	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		6,90	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 97	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		6,90	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.6.2. Amenajarea sistemul rutier				
98	Dl110
	Amenajarea stratului din balast, h=20 cm  GA   SM  EN 13242	m3		170,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,150		
	1421102200467	Balast  SM EN 13242  	m3	1,220		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,070		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
 99	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr.0-63mm,  SM EN 1328542-A1 strat de fundatie  h=34 cm	m3		228,48	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600		
	1411122201646-063	Piatra sparta fr.0-63mm LA30   SM  EN13285	m3	0,203		
	1411122201672-063	Piatra sparta fr.0-63mm  LA30   SM  EN13285	m3	1,219		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015		
 100	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t		0,52	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 101	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.4 50/70)	m2		650,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060		
	111100010001310-BAD	Mixtura asfaltica cu agregate mari BAD 22.4	t	0,141		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
 102	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2	t		0,195	
	23203226000401	Bitum	t	1,030		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300		
 103	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA16  50/70)	m2		650,00	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050		
	11110001000-BA16	Beton asfatic marunt dens, BA16 50/70	t	0,097		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
 104	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, (conform SM EN 1340, bordure de dimensiuni 100х30х18 см, C30/37  XF4 pe fundatie de beton C16/20  XF1 )	m		130,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,170		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,510		
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XO	m3	0,053		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,006		
	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x18cm  C30/37  XF4	m	1,005		
 		1.6.3. Amenajarea trotuarului				
105	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3		1,74	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 106	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (k=2)	100 m3		1,74	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 107	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		5,80	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189		
 108	TsE02B
	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2		0,58	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,930		
 109	DI96
	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma  (patul drumului)	100 m3		1,74	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,192		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,590		
 110	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm  SM  EN 12620+A1	m3		58,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm SM EN 12620+A1	m3	1,311		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048		
 111	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amestec optimal,0-63mm pe baza de piatra sparta LA30 SM EN 13285)	m2		580,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,256		
	1411122201672-LA30	Amestec de agregate omogen optimal 0-63 LA30  SM  EN13285	m3	0,174		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,020		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
 112	DI112
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111  k=-2	m2		-580,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	0,0057		
 113	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj h=6 cm )	m2		580,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158		
	2661112800655-6	Pavaj h=6 cm	m2	1,015		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020		
 114	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform SM EN 1340, bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C20/25 )	m		150,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020		
	2663102100000-C20/25	Beton C20/25  	m3	0,048		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003		
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 C30/37  XF4	m	1,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,003		
 115	
	Se exclude beton C20/25	m3		-5,10	
 		1.7. Lucrari consolidare				
116	DI98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		163,16	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,940		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,038		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,067		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,142		
 117	TsC20A1
	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal)	100 m3		14,23	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,590		
 118	TsC22G1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II	100 m3		14,23	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,760		
 119	TsE05A
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2		139,26	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,150		
 120	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		139,26	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 121	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		139,26	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.8. Consolidarea taluzului cu geocelule perforate h=15 cm 				
122	DI99
	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2		36,24	
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,270		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,060		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,114		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,088		
 123	RpDD27B
	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip Basetex (membrana tensionata intre pilotii forati, la baza fundatiilor) TS - 50, materiale de prindere 0.0083 kg/m2  transport 1 m2 - 0.04 lei  23.10+0.04=23.14 l/m2	m2		4 095,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,100		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,230		
	1711317323525-TS50	Geotextil   TS-50	m2	1,000		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0083		
 124	
	Se adauga ancore pentru fixare	kg		529,00	
	2811236309300	Ancore pentru fixare	kg	1,000		
 125	RpDD27C
	Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu saltea GEOCELULE cu grosimea de 1 m umpluta cu materiale granulare, formind o fundatie rigida pentru rambleu Geocelule h=150 mm, materiale de prindere 1,173 kg/m2   transport 1 m2 - 0.09 lei  112.14+0.09=112.23 m2	m2		3 623,65	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,120		
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,250		
	2614122610991	Saltea de geocelule	m2	1,050		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,173		
 126	
	Se adauga scoabe pentru fixare	kg		6 631,00	
	2875276311518	Scoabe 	kg	1,000		
 127	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями,  бульдозером  на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3		6,52	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090		
 128	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 15 см)	m2		3 623,65	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,130		
 129	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		36,24	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960		
 130	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna fund	100m2		36,24	
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
 		1.9. Evacuarea apelor de pe suprafata carosabilor				
		1.9.1. Amenajarea rigolei pe acostament				
131	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-1-20-50)  C30/37  XF4  XM2  XA1 0.1m3/buc  rigolei pe acostament	buc		388,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	2666122800611-231	Element  B 1-20-50  C30/37  XF4  XM2  XA1	buc	1,007		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060		
 132	DI119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale  C20/25   X0	m3		19,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-C20/25	Beton C20/25  	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 		1.9.2. Casiuri pe taluz				
		1.9.2.1. Casiuri pe acostament				
133	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		4,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 134	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50   SM  EN13285	m3		3,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 135	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37   XF4  XM2  XA1	m3		0,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C30/37-1	Beton C30/37  XF4  XM2   XA1	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 136	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б2-20-25)  0,023 m3/buc  C30/37  XC4  XD1  XF4	buc		16,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	2666122800611-Б-2	Element  prefabricat din beton armat Б2-20-25  C30/37  XC4  XD1  XF4	m3	0,023		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060		
 137	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5)  0.079 m3/buc  C30/37  XC4  XD3  XF4	buc		16,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	2666122800611-B5	Element  prefabricat din beton armat Б-5  C30/37  XC4  XD3  XF4	m3	0,079		
 		1.9.2.2. Casiuri pe taluz				
138	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		3,25	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 139	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50   SM  EN13285	m3		0,80	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 140	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-6)  0.022 m3/buc  C30/37  XC4  XD3  XF4	buc		25,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	2666122800611-B6	Element  prefabricat din beton armat Б-6 C30/37  XC4  XD3  XF4	m3	0,022		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,060		
 		1.9.2.3. Dissipator				
141	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30   SM  EN13285	m3		0,056	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA30  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 142	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.088 m3/buc  C30/37  XC4  XD3  XF4	buc		4,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	2666122800611-900	Element  prefabricat din beton armat Б-9  C30/37  XC4  XD3  XF4	m3	0,088		
 143	DE16B
	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (bloc de disepare)  0,004 m3/buc  C30/37  XF4  XM2  XA1	buc		4,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,190		
	2666122800611-Б-9dis	Bloc de disipare C30/37    XF4  XM2  XA1	m3	0,004		
 		1.10. Consolidarea a acostamentelor				
144	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm   LA50  SM  EN13285	m2		1 161,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	0,126		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045		
 145	DI116
	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать)  k=5	m2		1 161,00	
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	0,0126		
 		1.11. Amenajare canalelor de scurge				
		1.11.1. Consolidarea santurilor trapezoidali cu beton monolit  (1:3, -  1:1,5;   h -  0,4 m)  drum pricipal   450 m				
146	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm  h=8 cm  C30/37    XF4   fund	100m2		1,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100-C30/37-1	Beton C30/37  XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1276		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 147	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) К=-7	100m2		-1,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100-C30/37-1	Beton C30/37  XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 148	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm  h=8 cm  C30/37    XF4   taluzuri	100m2		8,91	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100-C30/37-1	Beton C30/37  XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1276		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 149	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) К=-7	100m2		-8,91	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100-C30/37-1	Beton C30/37  XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 150	pretul firmei
	Material lemnos (adauga)	m3		0,45	
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,000		
 		1.11.2. Consolidarea santurilor trapezoidali cu beton monolit  ( 1:1,5 - 1,5)  accese   97 m				
151	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm  h=8 cm  C30/37    XF4   fund	100m2		0,39	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100-C30/37-1	Beton C30/37  XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1276		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 152	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) К=-7	100m2		-0,39	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100-C30/37-1	Beton C30/37  XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 153	Dl130
	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm  h=8 cm  C30/37    XF4   taluzuri	100m2		1,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100-C30/37-1	Beton C30/37  XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1276		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 154	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130   (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) К=-7	100m2		-1,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100-C30/37-1	Beton C30/37  XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 155	pretul firmei
	Material lemnos (adauga)	m3		0,08	
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,000		
 		1.11.3. Consolidarea rigolelor rapide cu beton monolit  la accese   389 m				
156	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		2,01	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 157	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3		0,64	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 158	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C16/20   X0  bloc de rezem	m3		11,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C16/20	Beton C16/20  X0	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 159	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50   SM  SN13285	m3		8,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 160	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C16/20   X0  pinten Nr.2	m3		59,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C16/20	Beton C16/20  X0	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 161	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50   SM  SN13285	m3		3,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 162	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C16/20   X0  pinten Nr.3	m3		22,80	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C16/20	Beton C16/20  X0	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 163	Dl130
	Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm    C30/37    XF4   fund	100m2		1,55	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100-C30/37-3	Beton C30/37  XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1276		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 164	Dl130
	Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm    C30/37   XF4   taluze	100m2		5,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100-C30/37-3	Beton C30/37  XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1276		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 165	pretul firmei
	Material lemnos	m3		0,80	
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,000		
 166	DA17A
	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2		156,80	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050		
	2682132601130	Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp	m2	1,100		
 167	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50   SM  EN13285	m3		1,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 168	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37    XF4  perete de disipare a energiei	m3		1,56	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C30/37-3	Beton C30/37    XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 		1.11.4. Consolidarea rigolelor rapide cu beton monolit  drum principal   100 m				
169	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,68	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 170	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3		0,59	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 171	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C16/20   X0  bloc de rezem	m3		10,24	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C16/20	Beton C16/20  X0	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 172	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50   SM  SN13285	m3		3,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 173	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C16/20   X0  pinten Nr.2	m3		21,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C16/20	Beton C16/20  X0	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 174	Dl130
	Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm    C30/37    XF4   fund	100m2		0,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100-C30/37-3	Beton C30/37  XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1276		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 175	Dl130
	Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm    C30/37   XF4   taluze	100m2		1,99	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100-C30/37-3	Beton C30/37  XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1276		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 176	pretul firmei
	Material lemnos	m3		0,25	
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,000		
 177	DA17A
	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2		52,50	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050		
	2682132601130	Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp	m2	1,100		
 178	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50   SM  EN13285	m3		1,18	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 179	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37    XF4  perete de disipare a energiei	m3		1,56	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C30/37-3	Beton C30/37    XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 		1.11.5. Consolidarea rigolelor rapide cu beton monolit  drum principal   167 m				
180	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,97	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 181	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3		0,86	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 182	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C16/20   X0  bloc de rezem	m3		15,08	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C16/20	Beton C16/20  X0	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 183	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50   SM  SN13285	m3		3,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 184	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C16/20   X0  pinten Nr.2	m3		24,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C16/20	Beton C16/20  X0	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 185	TsC54C
	Strat de fundatie din piatra sparta LA50   SM  SN13285	m3		1,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 186	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C16/20   X0  pinten Nr3	m3		10,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-C16/20	Beton C16/20  X0	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 187	Dl130
	Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm    C30/37    XF4   fund	100m2		0,67	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100-C30/37-3	Beton C30/37  XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1276		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 188	Dl130
	Rigola din beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm    C30/37   XF4   taluze	100m2		2,41	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100-C30/37-3	Beton C30/37  XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1276		
	14111222016601	Piatra sparta LA50  SM  EN13285	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 189	pretul firmei
	Material lemnos	m3		0,32	
	124654564548476946	Material lemnos	m3	1,000		
 190	DA17A
	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale)	m2		67,20	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,030		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,050		
	2682132601130	Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp	m2	1,100		
 		1.12. Amenajarea podetelor				
		1.12.1. Constructia podetului cu diametru  1,00m  la drum lateral				
191	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,71	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 192	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную)	m3		6,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 193	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   incarcarea	100 m3		0,58	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250		
 194	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		104,40	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232		
 195	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		0,58	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360		
	1411122201752	Piatra sparta  LA30  SM  EN13285	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400		
 196	TsC54C
	Strat de fundatie din balast  D=0   SM  EN 13242+A1	m3		27,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068-1	Balast  D=0   SM EN 13242+A1	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 197	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C16/20  X0	m3		12,30	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XO	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 198	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37  XC4  XD1  XF4 la intrare si iesire	m3		1,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 199	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment M20	m3		0,90	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	26631021000-M20	Mortar de ciment M20   SM  EN  998-1:2017	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 200	Dl122
	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 1.00 m, pentru edificii artificiale la drumuri  ТС100.25-2  C35/45  XC4  XD3  XF4   8 buc	m3		9,92	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000		
	2666122800633-ТС100	Blocul podetului    1.00 m   ТС100.25-2  C35/45  XC4  XD3  XF4	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,980		
 201	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1.0 m pentru edificii artificiale la drumuri Portal   П10.15 beton C35/45 XC4 XD3 XF4    2 buc	m3		2,58	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30  XF2	m3	0,210		
	2666122800630-П10.15	Portal П10.15 beton C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 202	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1.5 m pentru edificii artificiale la drumuri Perete lateral  СТ 4 beton C35/45  XC4  XD3  XF4   4 buc	m3		3,92	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30  XF2	m3	0,210		
	2666122800630-СТ4	Perete lateral   CT 4 beton C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 203	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		112,60	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	402905015	Mortar de ciment   M 20	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 204	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		14,50	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	402905015	Mortar de ciment   M 20	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340		
 205	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti)	t		0,013	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,880		
	87859	Пакля просмоленая	kg	29,250		
 206	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg		12,22	
	87859	Пакля просмоленая	kg	1,000		
 207	Dl130
	Consolidarea taluzului la intrare cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din balast h=10 cm	100m2		0,03	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-1	Balast  D=0  SM  EN 13242+A1	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 208	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=-7	100m2		-0,03	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 209	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240	t		0,007	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,400		
	2710703517201	Armatura A500	t	1,000		
 210	Dl130
	Consolidarea tla iesire cu beton monolit  C30/37 XC4 XD1 XF4 h=12 cm pe fundatie din balast h=10 cm	100m2		0,258	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-1	Balast  D=0  SM  EN 13242+A1	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 211	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=-3	100m2		-0,258	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 212	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240	t		0,057	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,400		
	2710703517201	Armatura A500	t	1,000		
 213	Dl130
	Consolidarea la intrare cu beton monolit  C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din balast h=10 cm	100m2		0,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-1	Balast  D=0  SM  EN 13242+A1	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 214	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=-7	100m2		-0,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 215	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240	t		0,022	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,400		
	2710703517201	Armatura A500	t	1,000		
 216	Dl130
	Consolidarea taluzului la iesire cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din balast h=10 cm	100m2		0,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,500		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	15,300		
	23203226000401	Bitum	t	0,260		
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,150		
	14111222016601-1	Balast  D=0  SM  EN 13242+A1	m3	10,700		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,460		
 217	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=-7	100m2		-0,10	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,100		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010		
	23203226000401	Bitum	t	0,020		
 218	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240	t		0,022	
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,400		
	2710703517201	Armatura A500	t	1,000		
 219	Dl119
	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (pinten)	m3		0,40	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 220	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament	m3		2,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780		
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,010		
 221	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3		0,19	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,650		
 222	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,19	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 		1.12.2. Constructia podetului cu diametru  0.80 m la  drum lateral				
223	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,73	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050		
 224	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка вручную)	m3		3,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060		
 225	TsC54C
	Strat de fundatie din balast  D=0  SM  EN 13242+A1	m3		8,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990		
	1421102200068-1	Balast  D=0   SM EN 13242+A1	m3	1,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420		
 226	Dl122
	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0.8 m, pentru edificii artificiale la drumuri  TC80.25 beton C35/45 XC4 XD3 XF4	m3		5,34	
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,000		
	2666122800616-TC80	Inelele podetului tubular din beton armat D=0.8m   TC80.25 beton C35/45 XC4  XD3  XF4 	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	1,980		
 227	Dl125
	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0.8 m pentru edificii artificiale la drumuri Portal  (портальная стенка оголовка)  СТ 9 beton C35/45 XC4 XD3 XF4	m3		2,46	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,250		
	2663102100000-C25/30	Beton C25/30  XF2	m3	0,210		
	2666122800630-CT9	Portal la la podet D=0.8 m   CT 9 beton C35/45 XC4 XD3 XF4	m3	1,000		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,660		
 228	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37  XC4  XD1  XF4  umplerea spatiilor	m3		0,20	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,190		
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37  XC4  XD1   XF4	m3	1,020		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,428		
 229	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		69,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,564		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0045		
	402905015	Mortar de ciment   M 20	m3	0,0075		
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016		
 230	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		8,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,160		
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii 	t	0,0068		
	402905015	Mortar de ciment   M 20	m3	0,0075		
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,340		
 231	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti)	t		0,008	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,880		
	87859	Пакля просмоленая	kg	29,250		
 232	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg		7,77	
	87859	Пакля просмоленая	kg	1,000		
 233	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3		0,76	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,650		
 234	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,76	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390		
 		1.13. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere   				
235	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.30)	buc		8,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,078		
	2811106301794-230	Stilp metalic confectionat industrial  CKM2.30	buc	1,000		
 236	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc		9,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,078		
	2811106301794-235	Stilp metalic confectionat industrial  CKM2.35	buc	1,000		
 237	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40)	buc		5,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,330		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,760		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,078		
	2811106301794-240	Stilp metalic confectionat industrial  CKM2.40	buc	1,000		
 238	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc		6,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-90000	Indicatoare(А900)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 239	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900	buc		10,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-900900	Indicatoare (В900)	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 240	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc		2,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-70	Indicatoare D-700	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 241	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-900	buc		1,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-90	Indicatoare D-900	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 242	DF19A
	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 350x1250	buc		4,00	
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,220		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,220		
	2615107326105-350125	Indicator 350x1250	buc	1,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,000		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	2,000		
	2874125881230	Saiba plata  M 8	kg	0,020		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040		
 243	DF11A
	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc		84,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180		
	2875274200100	Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ	buc	1,000		
	2661126401010-1	Stilp de semnalizare din mase plastice	buc	1,000		
 244	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2		390,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	0,090		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,730		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048		
 245	DI135
	Executarea parapetului metalic zincat H1-A-W3 (1ml=28.1kg)	m		409,00	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,330		
	2663102100001-15	Beton clasa C12/15	m3	0,0372		
	28111063012001-11	Parapet metalic zincat H1-A-W3	t	0,0281		
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369		
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0264		
 Reamenajarea liniilor aeriene de 10 kV la PC 754

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Cantitate	
				pe unitate de măsură
	Volum	

1	2	3	4	6	7	
		1. Lucrari  de constructie  				
		1.1. Reamenajarea liniilor aeriene de 10 kV la PC 754				
1	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105)	buc		1,00	
	1	Muncitor	h-om	9,4200		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	446-2011-105	Sustineri pentru stilpi (CB105)	buc	1,0000		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,9600		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,4700		
 2	33-04-004-4
	Montarea sustinerilor de ancorare cu un singur picior LEA 35 kV cu stilpi din beton armat vibrat, lungime 16,4 m, cu reazem de cablu (CB164-12)	buc		1,00	
	1	Muncitor	h-om	15,6200		
	110-9126	Placi metalice	buc	0,2000		
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200		
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0009		
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001		
	160501	Masini de foraj pe tractor 85 kW (115 c.p.), adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,8000		
	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	3,2900		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,7800		
 3	
	Stilpi CB164-12	buc		1,00	
	1515444757114	Stilpi CB164-12	buc	1,0000		
 4	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc		2,00	
	1	Muncitor	h-om	0,4400		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400		
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400		
 5	33-04-042-2
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc		1,00	
	1	Muncitor	h-om	1,7500		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8400		
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,9600		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0900		
 6	33-04-040-3
	Demontarea  conductori	buc		1,00	
	1	Muncitor	h-om	2,0300		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,4500		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1000		
 7	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc		1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,4400		
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400		
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400		
 		2. Lucrari de montare 				
		2.1. Reaminajarea liniilor aeriene de 10 kV la PC754				
8	33-04-009-6
	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori 3AC-70)	km		0,555	
	1	Muncitor	h-om	57,2300		
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035		
	502-9589-70	Conductori 3АС70	m	3 000,0000		
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	7,5600		
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	14,8200		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,8600		
 9	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm	100 m		0,304	
	1	Muncitor	h-om	21,3000		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000		
	1019852	Vopsea	kg	2,4000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600		
 10	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (1buc=0.044m3) placa ПЗи	buc		1,00	
	1	Muncitor	h-om	0,9900		
	446-2301-25	Placa ПЗи	buc	1,0000		
	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	0,2700		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0500		
 11	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (1buc=0.12m3) Element beton armat  АЦ1	buc		3,00	
	1	Muncitor	h-om	0,9900		
	446-2301-25-22	Element beton armat  АPЦ1	buc	1,0000		
	161001	Automacara, 10 t	h-ut.	0,2700		
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0500		
 12	Pretul firmei
	Traversa TM-7	buc		1,00	
	14564545143-7	Traversa TM-7	buc	1,0000		
 13	Pretul firmei
	Traversa TM-17	buc		2,00	
	1141717	Traversa TM-17	buc	1,0000		
 14	Pretul firmei
	Balama TC-2	buc		1,00	
	14564545145-2	Balama TC-2	buc	1,0000		
 15	Pretul firmei
	Balama ОГ14	buc		1,00	
	114214	Balama  ОГ14	buc	1,0000		
 16	Pretul firmei
	Bolt Б1	buc		1,00	
	150951	Bolt Б1	buc	1,0000		
 17	Pretul firmei
	Bolt Б6	buc		2,00	
	150956	Bolt Б6	buc	1,0000		
 18	Pretul firmei
	Etrier  Х3	buc		2,00	
	1509-03	Etrier  Х3	buc	1,0000		
 19	Pretul firmei
	Etrier  Х33	buc		1,00	
	15097733	Bratara  Х 33	buc	1,0000		
 20	Pretul firmei
	Conductor ЗП1	m		4,90	
	1513	Conductor ЗП1	m	1,0000		
 21	Pretul firmei
	Intinzator ОТ-3	buc		1,00	
	1511133	Intirzator ОТ-3	buc	1,0000		
 22	Pretul firmei
	Intinzator ОТ-4	buc		3,00	
	1511134	Intinzator ОТ-4	buc	1,0000		
 23	Pretul firmei
	Intinzator ОТ-5	buc		2,00	
	1511135	Intinzator (оттяжка) ОТ-5	buc	1,0000		
 24	Pretul firmei
	Intinzator ОТ-6	buc		2,00	
	1511136	Intinzator (оттяжка) ОТ-6	buc	1,0000		
 25	Pretul firmei
	Izolator ШФ-20B	buc		7,00	
	112444556	Izolator ШФ20-B	buc	1,0000		
 26	Pretul firmei
	Copacel К-6	buc		7,00	
	1131	Copacel К-6	buc	1,0000		
 27	Pretul firmei
	Clema СШ-2	buc		7,00	
	1114515	Clema СШ-2	buc	1,0000		
 28	Pretul firmei
	Clema ПС-2	buc		1,00	
	115-1	Clema ПС-2	buc	1,0000		
 29	Pretul firmei
	Clema ПС-3	buc		3,00	
	11633	Clema ПС-3	buc	1,0000		
 30	Pretul firmei
	Clema ПА-2	buc		10,00	
	115	Clema ПА-2	buc	1,0000		
 31	Pretul firmei
	Изолятор подвесной ПС70-Е	buc		12,00	
	52312232241245476	Изолятор подвесной ПС70-Е	buc	1,0000		
 32	Pretul firmei
	Urechiusa  У1-7-1Б	buc		6,00	
	54512154545	Ушко У-1-7-1Б	buc	1,0000		
 33	
	Clema de stringere ПРТ-7	buc		6,00	
	5744212122114144	Clema de stringere ПРТ-7	buc	1,0000		
 34	
	Clema НБ-2	buc		6,00	
	544158896654545	Clema НБ-2	buc	1,0000		

      Autoritatea contractantă  ______________              Data "____"__________________