____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la IET nr. 216
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Timplarie
	
1	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	375,20
	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	28,50
	
3	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	70,50
	
4	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	48,10
	
5	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	48,10
	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	110,45
	
7	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	621,81
	
8	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	29,48
	
9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	29,48
	
10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	29,48
	
11	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	29,48
	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	29,48
	
13	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	29,48
	
14	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exterioare
	m2	80,97
	
15	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	80,97
	
16	CL26A
	Rame metalice gata confectionate
	kg	375,20
	
17	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	180,00
	
		1.2. Lucrari diverse
	
18	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	10,00
	
19	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	10,00
	
20	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	10,00