Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Complex de agrement si sport, or. Drochia, str. 31 August 1989 Primaria. Modificat. Extras	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	
		1.1. Pista de alergari.			
1	TsG02A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Curatarea terenului de iarba si buruieni
 	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	
2	RpCB18F
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
 	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1500	
3	TsC02D1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
 	100 m3		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
4	TsA02C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare
 	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	
5	TsI50D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 4 km 
 	t		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0910	
6	TsC53A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Compactarea pamintului cu pietris Solcompactat cu densitatea in stare uscat Yd=1.65
 	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	
7	CE17A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat suplimentar de geotextil 120g/m2
 Material marunt=1,03
	m2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	26821323600465	Strat suplimentar de geotextil 120g/m2	m2	1,1500	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
8	TsD15A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor statie autopropulsat pina la 12 T
 	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0980	
9	DA12B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat de fundatie sau reprofilare dinpiatra sparta, pentru drumuri, cuasternere mecanica, executat cuimpanare fara innororire (Petris fractia20-40mm)
 	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
10	DA06A1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
 	m3		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	
11	DI107
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
12	DB14A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala
 	t		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	1,0030	
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	
13	DI107
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
14	DB16D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala cu adaos de cauciuc granulat pentru pistele de alergari.
 	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte cu adaos de cauciuc granulat	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	
15	DF17A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 	m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	
	2430126108720	Email galben ii E.109-5 	kg	0,7300	
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	
		1.2. Teren pentru baschet.			
16	RpDB37A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	
17	TsE01B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
 	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
18	DI107
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
19	DB14A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala
 	t		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	1,0030	
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	
20	DI107
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
21	DB16D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
 	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	
22	DF17A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile
 	m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	
	2430126108720	Email galben ii E.109-5 	kg	0,7300	
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	
		1.3. Teren pentru volei			
23	RpDB37A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	
24	TsE01B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
 	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
25	DI107
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
26	DB14A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala
 	t		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	1,0030	
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	
27	DI107
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
 	t		
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
28	DB16D
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
 	m2		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	
29	TsC54C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Strat de fundatie din pulbere de granit
 	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14211022300068	Pulbere de granit	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
30	TsH43B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de sport: Acoperire tip FLD Champion Supra 50 mm, acoperita cu cauciuc si cauciuc farimitat.
 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001
	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	
	2774413590402	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	
	1421102200801	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 	kg	20,0000	
	2513206621441	Cauciuc farimitat  fractie 0,63-0,315	kg	9,0000	
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller	h-ut	0,0071	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	
31	TsH44A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm
 	m		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0540	
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,1440	
	2774413590402	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,0700	
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,3200	
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller	h-ut	0,0004	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	
		1.4. Ingradirea teritoriului			
		1.4.1. Lucrari de terasamente			
32	TsA05B1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu
 	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6300	
33	TsI50A3
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
 	t		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	
		1.4.2. Gard de protectie			
34	CC01E
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
35	CC01F
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
36	CA03F
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Beton  simplu turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa  B15
 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
	m3		
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	2663102100000	Beton 	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
37	CL18A
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4 , tabla100x100x5, 120x120x10  inglobate total sau partial in beton (стойки,  пластины)
 	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	
38	CL19B apl
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Gard metalic din  tesatura din sirma de otel (plasa Rabita  ochi 50*50 d2.5 zincata) pe rama din cornier metalic 50*5 (2013.12kg ), inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (armatura A I d6  115kg) (Металлические  ограждения из  вязанной  стальной проволочной сетки Rabita  ячейкой 50*50 по металлическому каркасу из уголка 50*5 (2013.12кг ) ) 
 	m2		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	
39	CL57Aapl
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Усиление сетки арматурой A III d10 )
 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01
	kg		
	7136080025001	Montator 	h-om	0,2100	
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,0400	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
40	IzD10C
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
 	t		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.