Anexa nr. 23
la Documentația standard aprobată prin Ordinul 
Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021


Se completează de către autoritatea contractantă.

[bookmark: _Toc449692118][bookmark: _Toc390252621]CAIET DE SARCINI
 
FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia.

Autoritatea contractantă: Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42

1. Descriere generală: Lucrările de reparație curentă a edificiului CM Taraclia din str. Ștefan cel Mare, 32, or. Taraclia presupun reparația acoperișului, a tavanelor și pereților încăperilor interioare, precum și reparația scărilor exterioare.
 Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate: 
[bookmark: _GoBack]- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023;
- Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse ”.

4. Mostre: Pentru lucrările vor fi prezentate mostre spre coordonare cu Beneficiarul pentru următoarele materiale: 
- Secțiune profil aluminiu pentru ferestre, plăci de teracotă 600x600x9 mm, membrane KP Hydrobase Elast EKP, KP Hydrobase Elast EPP sau echivalent dupa caracteristici. Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: 
Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.
Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.
Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: Conform listei cantităților de lucrări.
Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: În conformitate cu CP L.01.01-2012.
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. 

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.
Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -



Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1.1. Back office SSC


	1.1.1. Reparatie tavan


	1
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	14,1800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4254

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,1270

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7090

	2
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	14,1800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	7,7990

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	5,6720

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,8508

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,0900

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,7090

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0284

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie tavan
	

	1.1.2. Reparatie pereti


	3
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	2,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1000

	4
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,0000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	0,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	2,1098

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0020

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0020

	5
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,0000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	0,9860

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0020

	6
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	49,8200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,4946

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,4730

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,4910

	7
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	49,8200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	27,4010

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	19,9280

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,9892

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	24,9100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,4910

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0996

	8
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	14,1800


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	1,4180

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,7090

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	15,9312

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0298

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,4254

	9
	CK17A2
	Confectionarea lambriurilor la pereti pentru protectie din DSP laminat grosime 18 mm, marginea ABS 0,4 mm

	m2
	
	0,3000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4500
	0,7350

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,0750

	
	267011220405033
	Placi DSP laminat grosime 18 mm, marginea ABS 0,4 mm
	m2
	0,9000
	0,2705

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,0301

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4000
	0,1202

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0030

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Back office SSC
	

	1.2. Arhiva SIVDCA Cahul of. Taraclia


	1.2.1. Reparatie tavan


	10
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	3,7800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1134

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,5670

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1890

	11
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	3,7800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	2,0790

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	1,5120

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,2268

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,8900

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,1890

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0076

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie tavan
	

	1.2.2. Reparatie pereti


	12
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	26,5800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7974

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,9870

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,3290

	13
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	26,5800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	14,6190

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	10,6320

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,5948

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	13,2900

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,3290

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0532

	14
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	3,7800


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	0,3780

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,1890

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	4,2468

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0079

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,1134

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Arhiva SIVDCA Cahul of. Taraclia
	

	1.3. Sufragerie


	1.3.1. Reparatie pereti


	15
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	2,5000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0750

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1250

	16
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,5000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	1,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	2,6372

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0025

	17
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,5000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	0,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2500

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	1,2325

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0025

	18
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	43,0800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,2924

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,4620

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,1540

	19
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	43,0800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	23,6940

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	17,2320

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,5848

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	21,5400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,1540

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0862

	20
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	15,0000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	1,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,7500

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	16,8525

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0315

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,4500

	21
	CK17A2
	Confectionarea lambriurilor la pereti pentru protectie din DSP laminat grosime 18 mm, marginea ABS 0,4 mm

	m2
	
	1,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4500
	2,4500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,2500

	
	267011220405033
	Placi DSP laminat grosime 18 mm, marginea ABS 0,4 mm
	m2
	0,9000
	0,9018

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,1002

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4000
	0,4008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sufragerie
	

	1.4. Birou sef


	1.4.1. Reparatie pereti


	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	3,2000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0960

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,4800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1600

	23
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	3,2000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	1,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,3200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	3,3757

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0032

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0032

	24
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	3,2000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	0,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,3200

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	1,5776

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0032

	25
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	41,0600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,2318

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,1590

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,0530

	26
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	41,0600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	22,5830

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	16,4240

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,4636

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	20,5300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,0530

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0821

	27
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	10,5000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	1,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,5250

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	11,7968

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0221

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,3150

	28
	CK17A2
	Confectionarea lambriurilor la pereti pentru protectie din DSP laminat grosime 18 mm, marginea ABS 0,4 mm

	m2
	
	0,3000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4500
	0,7350

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000
	0,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,0750

	
	267011220405033
	Placi DSP laminat grosime 18 mm, marginea ABS 0,4 mm
	m2
	0,9000
	0,2705

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,0301

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4000
	0,1202

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0030

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	1.4.2. Incalzire


	29
	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor

	m2
	
	30,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,0200
	0,6000

	30
	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm

	buc
	
	2,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1400
	0,2800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,0000
	4,2000

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,5000
	1,0500

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0700
	0,1400

	31
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	20,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	7,0000

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	26,7800

	32
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	20,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	1,8000

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	0,8000

	33
	IC40A
	Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi

	buc
	
	7,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	1,4000

	
	287527420400012
	Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,0500
	0,3500

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,7000

	34
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiator cu dimensiunile 1200x500 22K

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	0,6500

	
	566282211224
	Radiator cu dimensiunile 1200x500 22K
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	35
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,0160

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0320

	36
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss  sau echivalent dupa caracterisitici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	37
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss  sau echivalent dupa caracterisitici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	38
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator  D15 mm

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,1000

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	0,1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Birou sef
	

	1.5. Cancelarie


	1.5.1. Reparatie pereti


	39
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	2,5000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0750

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1250

	40
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,5000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	1,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	2,6372

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0025

	41
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,5000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	0,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2500

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	1,2325

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0025

	42
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	33,5900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,0077

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,0385

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,6795

	43
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	33,5900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	18,4745

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	13,4360

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,0154

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	16,7950

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,6795

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0672

	44
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	8,0000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	0,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,4000

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	8,9880

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0168

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,2400

	45
	CK17A2
	Confectionarea lambriurilor la pereti pentru protectie din DSP laminat grosime 18 mm, marginea ABS 0,4 mm

	m2
	
	0,2000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4500
	0,4900

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000
	0,0800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,0500

	
	267011220405033
	Placi DSP laminat grosime 18 mm, marginea ABS 0,4 mm
	m2
	0,9000
	0,1804

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4000
	0,0802

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0020

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	1.5.2. Incalzire


	46
	RCsB21B
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm

	buc
	
	2,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1400
	0,2800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,0000
	4,2000

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,5000
	1,0500

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,0700
	0,1400

	47
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	10,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	3,5000

	
	25212167103000211
	Teava  20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20
	m
	1,0300
	13,3900

	48
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	10,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	0,9000

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	0,4000

	49
	IC40A
	Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi

	buc
	
	4,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	0,8000

	
	287527420400012
	Cleme suport pentru fixare tevi PPR, pentru 2 tevi
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,0500
	0,2000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,4000

	50
	IB06B
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiator cu dimensiunile 1200x500 22K

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,6500
	0,6500

	
	566282211224
	Radiator cu dimensiunile 1200x500 22K
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0040
	0,0040

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0080
	0,0080

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	4,0000
	4,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2500
	0,2500

	51
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RA2991)

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	0,4500

	
	14587
	Cap termostat RA2991
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,0160

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0320

	52
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027001
	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss  sau echivalent dupa caracterisitici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	53
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S  D1/2" (cu retur de drenare la numitor ),Danfoss) sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	0,1800

	
	28752742027002
	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu  robinet drenare la numitor ) ,Danfoss  sau echivalent dupa caracterisitici
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,0120

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,0240

	54
	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Dezaerator  D15 mm

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1000
	0,1000

	
	291313450000022
	Dezaerator D 15 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,1000
	0,1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cancelarie
	

	1.6. WC


	1.6.1. Reparatie tavan


	55
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	2,0300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0609

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3045

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1015

	56
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	2,0300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	1,1165

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	0,8120

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,1218

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,0150

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,1015

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0041

	57
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	2,0300


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	0,2030

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,1015

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	2,2807

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0043

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,0609

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie tavan
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total WC
	

	1.7. Vestiar


	1.7.1. Reparatie pereti


	58
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	2,5000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0750

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1250

	59
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,5000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	1,1250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	2,6372

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0025

	60
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,5000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	0,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2500

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	1,2325

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0025

	61
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	31,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,9300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,6500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,5500

	62
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	31,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	17,0500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	12,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,8600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	15,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,5500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0620

	63
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	6,1200


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	0,6120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,3060

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	6,8758

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0129

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,1836

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Vestiar
	

	1.8. Coridor


	1.8.1. Reparatie pereti


	64
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	5,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1500

	
	124161586105303
	Amorsa-grund-Betonocontact
	kg
	0,2700
	1,3500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,2500

	65
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	5,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	5,5000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	0,7500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0015

	66
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	5,0000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	6,1000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	35,7000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,3950

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,0800

	67
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	5,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,2500

	68
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	5,0000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	5,2745

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0050

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0050

	69
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	5,0000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,5000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	2,4650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0050

	70
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	69,5500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,0865

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,4325

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,4775

	71
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	69,5500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	38,2525

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	27,8200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,1730

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	34,7750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,4775

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1391

	72
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	14,5000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	1,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,7250

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	16,2908

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0305

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,4350

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coridor
	

	1.9. Antreu spate


	1.9.1. Reparatie pereti


	73
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	2,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0600

	
	124161586105303
	Amorsa-grund-Betonocontact
	kg
	0,2700
	0,5400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1000

	74
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	2,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	0,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	2,2000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	0,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0006

	75
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	2,0000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	2,4400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	14,2800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,1580

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,0320

	76
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	2,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0600

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1000

	77
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,0000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	0,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	2,1098

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0020

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0020

	78
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,0000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	0,9860

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0020

	79
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	20,3000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,6090

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,0450

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,0150

	80
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	20,3000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	11,1650

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	8,1200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,2180

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	10,1500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,0150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0406

	81
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	4,5000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,2250

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	5,0558

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0095

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,1350

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Antreu spate
	

	1.10. Sala CM


	1.10.1. Reparatie tavan


	82
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	5,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1500

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,7500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,2500

	83
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	5,0000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,5000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	5,2745

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0050

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0050

	84
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	5,0000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,5000

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	2,4650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0050

	85
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	73,3100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,1993

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,9965

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,6655

	86
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	73,3100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	40,3205

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	29,3240

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,3986

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	36,6550

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,6655

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1466

	87
	RpCO56C
	Demontare tavan Armstrong

	m2
	
	4,6000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	0,5980

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	0,5520

	88
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)"

	m2
	
	4,6000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,6900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	9,4300

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	18,4000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" 600 x 600
	m2
	1,0500
	4,8300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,0690

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie tavan
	

	1.10.2. Reparatie pereti


	89
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	4,5000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1350

	
	124161586105303
	Amorsa-grund-Betonocontact
	kg
	0,2700
	1,2150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,2250

	90
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	4,5000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	0,9000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	4,9500

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	0,6750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0013

	91
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	4,5000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	5,4900

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	32,1300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0180

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,3555

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,0720

	92
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	4,5000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1350

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,6750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,2250

	93
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	4,5000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,0250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,4500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	4,7470

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0045

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0045

	94
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	4,5000


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	0,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,4500

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	2,2185

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0045

	95
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	331,6200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,9486

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	49,7430

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	16,5810

	96
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	331,6200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	182,3910

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	132,6480

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	19,8972

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	165,8100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	16,5810

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,6632

	97
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	150,0000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	15,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	7,5000

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	168,5250

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,3150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	4,5000

	98
	CK17A2
	Confectionarea lambriurilor la pereti pentru protectie din DSP laminat grosime 18 mm, marginea ABS 0,4 mm

	m2
	
	1,6800


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4500
	4,1160

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4000
	0,6720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,4200

	
	267011220405033
	Placi DSP laminat grosime 18 mm, marginea ABS 0,4 mm
	m2
	0,9000
	1,5150

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,1683

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,4000
	0,6733

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0168

	99
	pret de piata
	Banda de mascare 48 mmx25 m

	buc
	
	18,0000


	
	54333
	Banda de mascare 48 mmx25 m
	buc
	1,0000
	18,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	1.10.3. Schimbare geamuri


	100
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - ferestre

	m2
	
	1,9500


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,4095

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,4095

	101
	CK19A
	Ferestre din aluminiu vopsit in culoare antracit, profil cu bariera termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv - cu deschidere dubla,  5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F, inclusiv plasa antiinsecte (3 buc.)

	m2
	
	1,9500


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0000
	1,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,1950

	
	203011293810033
	Ferestre din aluminiu vopsit in culoare antracit, profil cu bariera termica - cu deschidere dubla,  5 camere, pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4F inclusiv plasa antiinsecte
	m2
	1,0000
	1,9500

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	1,3747

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	0,4816

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	11,7000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,1700

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,9500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0390

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Schimbare geamuri
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sala CM
	

	1.11. Incaperi sanitare


	1.11.1. Reparatie tavan


	102
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	12,7900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3837

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,9185

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,6395

	103
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	12,7900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	7,0345

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	5,1160

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,7674

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,3950

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,6395

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0256

	104
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	12,7900


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	1,2790

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,6395

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	14,3696

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0269

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,3837

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie tavan
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperi sanitare
	

	1.12. Cazangerie


	1.12.1. Reparatie tavan


	105
	RpIzA03A
	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor

	m2
	
	6,1300


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1400
	0,8582

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,3000
	1,8390

	106
	CN53A aplicativ
	Aplicarea tratamentului antimucegai a peretilor si tavanului

	m2
	
	6,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1839

	
	241658610530333
	Solutie antimucegai
	kg
	0,1500
	0,9195

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,3065

	107
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	6,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1839

	
	124161586105303
	Amorsa-grund-Betonocontact
	kg
	0,2700
	1,6551

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,3065

	108
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	6,1300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	1,2260

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	6,7430

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	0,9195

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0018

	109
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	
	6,1300


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	9,3789

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	43,7682

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0245

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,4843

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,1195

	110
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	6,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1839

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,9195

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,3065

	111
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	6,1300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,7585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,6130

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	6,4665

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0061

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0061

	112
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	6,1300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	1,2260

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,6130

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	3,0221

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0061

	113
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor

	m2
	
	6,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1839

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,9195

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,3065

	114
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	6,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	3,3715

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	2,4520

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,3678

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,0650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,3065

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0123

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie tavan
	

	1.12.2. Reparatie pereti


	115
	RpIzA03A
	Curatarea cu peria de sirma a suprafetelor

	m2
	
	32,7500


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1400
	4,5850

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 
	buc
	0,3000
	9,8250

	116
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	32,7500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,9825

	
	124161586105303
	Amorsa-grund-Betonocontact
	kg
	0,2700
	8,8425

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,6375

	117
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	32,7500


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	6,5500

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	36,0250

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	4,9125

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0098

	118
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	32,7500


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	39,9550

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	233,8350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1310

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,5873

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,5240

	119
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	32,7500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,9825

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,9125

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,6375

	120
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	32,7500


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	14,7375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,2750

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	34,5480

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0328

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0328

	121
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	32,7500


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	6,5500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,2750

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	16,1457

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0328

	122
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	32,7500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,9825

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,9125

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,6375

	123
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	32,7500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	18,0125

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	13,1000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,9650

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	16,3750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,6375

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0655

	124
	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru perioada reparatiei

	m2
	
	6,5000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1000
	0,6500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,3250

	
	00000117
	Pelicula din polimeri grosime 1 mm
	m
	1,0700
	7,3028

	
	2010102901167
	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm 
	m3
	0,0020
	0,0137

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,1950

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie pereti
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cazangerie
	

	1.13. Lucrari exterioare


	1.13.1. Reparatie scara


	125
	RpCK42C
	Desfacerea placajelor din gresie

	m2
	
	2,6500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	1,0335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	1,0335

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,1325

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,1325

	126
	RpCK42A
	Desfacerea sapei de mortar de ciment 

	m2
	
	2,6500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	0,3975

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,3975

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,1325

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,1060

	127
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	2,6500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0795

	
	124161586105303
	Amorsa-grund-Betonocontact
	kg
	0,2700
	0,7155

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1325

	128
	RpCK01B k=1,5
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4,5 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	2,6500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,5600
	2,2260

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2800
	1,1130

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,1500
	52,2713

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0420
	0,1670

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,0398

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1200
	0,4770

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,1192

	129
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	2,6500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0795

	
	124161586105303
	Amorsa-grund-Betonocontact
	kg
	0,2700
	0,7155

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1325

	130
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600x9 mm - antiderapanta (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)

	m2
	
	2,6500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	2,9150

	
	11266111280070301247162222
	Placi de portelonat 600*600*9 antiderapanta - (modelul in mod obligatoriu se va coordona cu beneficiarul la montare)
	m2
	1,0300
	2,7568

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	17,1296

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	1,0974

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	53,5300

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0048

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,0445

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,1669

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie scara
	

	1.13.2. Reparatie fatada


	131
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	8,0000


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7500
	6,0000

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,0024

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,0008

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,0024

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,0010

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0030
	0,0240

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,5000
	36,0000

	132
	CK26B
	Glafuri din tabla prevopsita gri 15x20 cm

	m
	
	17,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	5,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,3600

	
	2743123549044222623122
	Glafuri din tabla prevopsita gri 15x20 cm
	m
	1,0000
	17,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	68,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1700

	133
	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)

	m
	
	17,0000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1500
	2,5500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,8500

	
	281210630600511
	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta
	m
	1,1000
	19,6350

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie fatada
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari exterioare
	

	1.14. Reparatie acoperis plat


	134
	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi

	m2
	
	12,0000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,4700
	5,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,4000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0600
	0,7200

	135
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	30,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	4,8000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	1,5000

	136
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici

	m2
	
	12,0000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,4800

	
	24133173460001
	Praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N01''
	kg
	0,3000
	3,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0120

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0036

	137
	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (KP Hydrobase Elast EP) - sau echivalent dupa caracteristici

	m2
	
	12,0000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,3000
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800
	2,1600

	
	268213260047012
	Membrane bituminoase - (KP Hydrobase Elast EP) - sau echivalent dupa caracteristici
	m2
	1,1500
	14,4900

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,3000
	3,7800

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,1000
	1,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0400
	0,4800

	138
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici

	m2
	
	151,2100


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	6,0484

	
	24133173460001
	Praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N01''
	kg
	0,3000
	45,3630

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,1512

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0454

	139
	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (KP Hydrobase Elast EKP, KP Hydrobase Elast EPP) sau echivalent dupa caracteristici

	m2
	
	124,5800


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,4500
	56,0610

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	28,6534

	
	268213260047011
	Membrane bituminoase  KP Hydrobase Elast EKP sau echivalent dupa caracteristici
	m2
	1,1500
	150,4304

	
	268213260043270222
	Membrana bituminoasa KP Hydrobase Elast EPP sau echivalent dupa caracterisitici
	m2
	1,1500
	150,4304

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,6000
	78,4854

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,2000
	24,9160

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0600
	7,4748

	140
	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (KP Hydrobase Elast EKP, KP Hydrobase Elast EPP) sau echivalent dupa caracteristici

	m2
	
	26,6300


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,5300
	14,1139

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	5,3260

	
	268213260043702221
	Membrana bituminoasa KP Hydrobase Elast EPP sau echivalent dupa caracterisitici
	m2
	1,2000
	33,5538

	
	2682132226004701
	Membrane bituminoase  KP Hydrobase Elast EKP sau echivalent dupa caracterisitici
	m2
	1,2000
	33,5538

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,6000
	16,7769

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,3400
	9,0542

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0600
	1,5978

	141
	CO18A aplicativ
	Montarea aeratorelor la acoperis d50 mm - Aerator ultra M sau echivalent dupa caracterisitici

	buc
	
	3,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2700
	0,8100

	
	203011293110112
	Aerator la acoperis D50 mm Aerator ultra M
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	1,0000
	3,0000

	142
	CK26D
	Plinta de prindere (aluminiu b=40 mm) a membranelor de parapet 

	m
	
	55,4000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0900
	4,9860

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,5540

	
	274312354902723322
	Plinta de prindere (aluminiu b=40 mm) a membranelor de parapet 
	m
	1,0000
	55,4000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	332,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,5540

	143
	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a elementelor metalice

	m2
	
	5,0000


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,1000
	5,5000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	1,3000

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,0300
	0,1500

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,1200
	0,6000

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,0150
	0,0750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300
	0,1500

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,1000
	0,5000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,0500

	144
	10-01-055-02
	Montare cablu demontat anterior

	100 m
	
	0,3000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	37,1000
	11,1300

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00055
	0,0002

	
	1011482
	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm
	t
	0,00139
	0,0004

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	36,9000
	11,0700

	
	1100198
	Fixari figurate "СкФ-30"
	100 buc
	3,1200
	0,9360

	
	030101
	Autoincarcatoare, 5 t
	h-ut
	1,5300
	0,4590

	145
	pret de piata
	Spuma poliuretanica (pena)

	buc
	
	2,0000


	
	5366
	Spuma poliuretanica (pena)
	buc
	1,0000
	2,0000

	146
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  cu Izofol-Roof in 2 straturi  (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici

	m2
	
	5,0000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	2,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	1,9000

	
	241653732243829033
	Izofol-Roof in 2 straturi  (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici
	kg
	1,0000
	5,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,1250

	147
	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)

	m
	
	30,0000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1500
	4,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,5000

	
	281210630600511
	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta
	m
	1,1000
	34,6500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie acoperis plat
	

	1.15. Reparatie acoperis sarpanta


	148
	CE06C
	Acoperire din tabla cutata (profnastil alb) prinsa cu suruburi autofiletante pentru parapete

	m2
	
	42,2900


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,1000
	46,5190

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,2290

	
	2710403642000111
	Tabla cutata (profnastil alb)
	m2
	1,1500
	51,0652

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	26,6427

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	222,0225

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	5,0000
	222,0225

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1500
	6,6607

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,9304

	149
	CK26B
	Glafuri din tabla prevopsita alb (l=0,50 m)

	m
	
	49,2500


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	15,7600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	3,9400

	
	274312354904422262313
	Glafuri din tabla prevopsita alb (l=0,50 m)
	m
	1,0000
	49,2500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	197,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,4925

	150
	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)

	m
	
	30,0000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1500
	4,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,5000

	
	281210630600511
	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta
	m
	1,1000
	34,6500

	151
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  cu Izofol-Roof in 2 straturi  (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici

	m2
	
	12,0000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	6,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	4,5600

	
	241653732243829033
	Izofol-Roof in 2 straturi  (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici
	kg
	1,0000
	12,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,3000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie acoperis sarpanta
	

	1.16. Reparatie copertine


	152
	CE06C
	Acoperire din tabla cutata (profnastil alb) prinsa cu suruburi autofiletante pentru parapete

	m2
	
	5,0000


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,1000
	5,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,5000

	
	2710403642000111
	Tabla cutata (profnastil alb)
	m2
	1,1500
	6,0375

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,6000
	3,1500

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,0000
	26,2500

	
	2874115833870
	Suruburi autofiletante 
	buc
	5,0000
	26,2500

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,1500
	0,7875

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0220
	0,1100

	153
	CK26B
	Glafuri din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)

	m
	
	10,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	3,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,8000

	
	27431235490442223
	Glafuri din tabla prevopsita alb (l=0,25 m)
	m
	1,0000
	10,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	40,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1000

	154
	CK26B
	Glafuri din tabla prevopsita alb (20x20 cm)

	m
	
	10,6500


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	3,4080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,8520

	
	274312354443
	Glafuri din tabla prevopsita alb (20x20 cm)
	m
	1,0000
	10,6500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	42,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1065

	155
	CE25B
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta)

	m
	
	28,0000


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,1500
	4,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,4000

	
	281210630600511
	Mastic,,NEXLER Full Fix ,, monocomponent pe baza de poliuretan sau echivalent caracteristicelor tehnice, 1,15 gr/cm.cub., Rezistent la mediu agresiv, vibratii si UV, flexibil, adeziune inalta
	m
	1,1000
	32,3400

	156
	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  cu Izofol-Roof in 2 straturi  (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici

	m2
	
	14,5000


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	7,2500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	5,5100

	
	241653732243829033
	Izofol-Roof in 2 straturi  (norma de consum 1 kg/m2) sau echivalent dupa caracteristici
	kg
	1,0000
	14,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,3625

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Reparatie copertine
	

	1.17. Amenajare teritoriu


	157
	RpCS19A
	Demontari: pavaj acces pietonal - cu recuperare materialelor

	m2
	
	3,0000


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3500
	1,0500

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3600
	1,0800

	158
	DE18A
	Montarea placilor de pavaj demontate anterior (fara costul placilor de pavaj)

	m2
	
	3,0000


	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	1,7406

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	0,0474

	
	2661144128006552233532
	Placi de pavaj  vibropresat 
	m2
	1,0150
	3,0450

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	4,8000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	23,6100

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,0150

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	0,1284

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	0,0600

	159
	DE10A
	Rigola prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm

	m
	
	2,0000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	0,3000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	0,8800

	
	266310210002011
	Beton clasa C20/25
	m3
	0,0450
	0,0900

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	5,8400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	0,0160

	
	2666122800328533
	Rigola din beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm
	m
	1,0050
	2,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0120

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Amenajare teritoriu
	

	1.18. Evacuare gunoi


	160
	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	
	0,9000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9600
	2,6640

	161
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	0,9000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	0,4050

	162
	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)

	t
	
	0,9000


	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,2580
	0,2322

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Evacuare gunoi
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	163
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	46,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	10,1200

	164
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm

	100 buc
	
	0,3900


	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	46,4100

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,0207

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,0390

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,0012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,1638

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,4719

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	16,4580

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,4719

	165
	pret de piata
	Corp de iluminat LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm

	buc
	
	39,0000


	
	4220994441144452222
	Corp de iluminat LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x11 mm
	buc
	1,0000
	39,0000

	166
	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - Corp de iluminat LED GL-T20-24065 75 W LED 6500 K 7000 lm 220 - 240 V Elmos IP54

	100 buc
	
	0,0700


	
	1
	Muncitor
	h-om
	116,0000
	8,1200

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,0002

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	14,2800

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	0,1428

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	2,8000
	0,1960

	
	21101
	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t
	h-ut
	2,6800
	0,1876

	
	30902
	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,4000
	2,9680

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,6800
	0,1876

	167
	pret de piata
	Corp de iluminat LED GL-T20-24065 75 W LED 6500 K 7000 lm 220 - 240 V Elmos IP54

	buc
	
	7,0000


	
	422099444114445222212
	Corp de iluminat LED GL-T20-24065 75 W LED 6500 K 7000 lm 220 - 240 V Elmos IP54
	buc
	1,0000
	7,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	







