CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Centrul de Sănătate Zubrești
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Centrul de Sănătate Zubrești
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparații capitale la clădirea OMF Chirianca din s. Chirianca, r-ul Straseni
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Demolari	
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,200	
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,200	
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	78,000	
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	238,000	
		2. Lucrari de repartii interioare	
5	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	78,000
	
6	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	85,000
	
7	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	6,960
	
8	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	12,750
	
9	RpCK01B1 k=1,67
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	78,000
	
10	CG08A1
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	78,000
	
11	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	160,000
	
12	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	160,000
	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor	m2	160,000
	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	160,000
	
15	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	160,000
	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,000
	
17	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	260,000
	
18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	260,000
	
19	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,500
	
20	CK17A2
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	100,000
	
21	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	85,000	
22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,000
	
23	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	12,000
	
24	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	12,000
	
25	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime la interiorul si exteriorul ferestrelor si usilor	m	112,000
	
26	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane la interior	m2	19,000
	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,000
	
28	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,000
	
		3. Retele electrice	
29	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	20,000
	
30	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	180,000
	
31	RpEF13A
	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W LED 600x600	buc	20,000
	
32	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	12,000
	
33	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare  2  constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	32,000
	
34	RpEA02A1
	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri si tavane	m	400,000
	
35	RpED01A2
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectiedin PVC, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri 3x1,5	m	250,000
	
36	RpED01B2
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie din PVC, exclusiv tubul de protectie pentru racordare la motoare, aparate sau tablouri 3x2,5	m	150,000
	
		4. Lucrari exterioare	
37	RpCS20G
	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	700,000
	
38	CO06B4
	Imprejmuiri din panouri de gard EUROgard montati la 2 m distanta interax cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	70,000
	
39	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici	m2	10,000
	
		5. Alte lucrari	
40	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,000
	
41	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	30,000
	
42	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	30,000