Lucrari de reparatie la IET nr.161, din str.A.Russo 61/3, mun.Chisinau, DETS sectorul Ciocana	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-1-9

Valoarea de deviz  198 705,36 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		 Capitolul 1. Teren de sport
					
1	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m
	100 m3	0,606	150,495
——————————
0,000
	91,200
——————————
0,000
	
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	84,840	30,960
——————————
0,000
	2 626,680
——————————
0,000
	
3	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t
	100 m3	0,550	327,204
——————————
253,704
	179,962
——————————
139,537
	
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.10-20 mm gr.150 mm
	m3	41,340	686,584
——————————
57,084
	28 383,375
——————————
2 359,851
	
5	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite /Geotextil TS-10
	m2	275,600	24,535
——————————
1,153
	6 761,901
——————————
317,822
	
6	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP / Nisip/pietris fr.5-10mm in panta gr.50-70 mm
	m3	16,540	673,400
——————————
72,650
	11 138,040
——————————
1 201,635
	
7	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip / Se exclude nisipul / Placi din cauciuc gr.20 mm
	m2	275,600	269,109
——————————
86,490
	74 166,440
——————————
23 836,644

		Total Capitolul 1. Teren de sport
Inclusiv salariu				123 347,598
27 855,489	

		Total	 lei			123 347,58
	
		Asigurarea sociala	24,00 %			6 685,32
	
		Transport	7,00 %			6 399,34
	
		Total	100,00 +			136 432,24
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			19 782,67
	
		Total	100,00 +			156 214,91
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			9 372,89
	
		Total	100,00 +			165 587,80
	
		TVA	20,00 %			33 117,56

Total deviz:
				198 705,36

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)