Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                             din “____” ________ 20___
Specificaţii tehnice 	
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]	

Numărul procedurii de achiziție______________din_________	
Obiectul achiziției:____________________	
		
Denumirea serviciilor 	Denumirea modelului bunului/serviciului	Ţara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă	
1	2	3	4	5	6	7	
Servicii 							
Lotul 1							
 Servicii de transportarea a deșeurilor manajere la gunoiștea municipală Țînțăreni				Deșeurile vor fi transportate pe o distanță de 33,5 km  – mun. Chișinău, str. Uzinelor 205/2 – Gunoiștea municipală Țînțăreni, com. Țînțăreni, r-l Anenii Noi.
Cerințele față de unitățile de transport sunt următoarele:
1. Număr camioane – min. 10 unități/zi.
2. Capacitatea de transportare –
în dependență de gradul de umiditate și compactare a deșeurilor, greutatea zilnică va oscila între 550-750 tone.
3. Spațiul de stocare (semiremorca) trebuie să fie etanșat în așa fel încât să nu permită scurgerea levigatului în timpul transportării și staționării. Dispozitivul de acoperire va fi instalat la fiecare cursă de către operatorul economic în așa fel încât să nu permită răspândirea fracțiilor ușoare în timpul transportării.
4. Unitățile de transport, remorcile cât și procesul de transportare a deșeurilor trebuie să corespundă tuturor (normelor) actelor normative în vigoare.
5. Lungimile platformelor pentru încărcarea semiremorcelor: buncăr N1 (12 m), N2 (9 m) și N3 (13 m), înălțimea buncărelor de la sol până la gura buncărului este de 4 metri.
Orarul de lucru:
- luni – sâmbătă, de la orele 7.00- 19.00.
- zi de odihnă – duminică.			
TOTAL							

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

  Anexa nr.23
  la Documentația standard nr._____
                                                                                                                                                                  din “____” ________ 20___

Specificații de preț	

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8,9 și 10 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,11]

	

Cod CPV	
Denumirea serviciilor	
Unitatea de măsură	
Cantitatea	
Preţ unitar (fără TVA)	
Preţ unitar (cu TVA)	
Suma
fără
TVA	
Suma
cu TVA	
Preț per tonă, lei cu TVA	
Termenul de 
prestare 	
Clasificație bugetară (IBAN)	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Servicii 	

	

	

	

Servicii de transportarea a deșeurilor manajere la gunoiștea municipală Țînțăreni	
tone	
110 000	

	

	

	
TOTAL	

	

	

	

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________