
	Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau
	Formular Nr.1
WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitățile de lucrări
Deviz-oferta  №  3168/26-2-1-5
Solutii arhitecturale. Edificiul Muzeului Victimelor Deportarilor si Represiunilor Politice (tonson str. Mitropolit Banulescu-Bodoni) 
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demontare

	
	
	

	
	
	1.1. Demisol, cota -3.30

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Demisol, cota -3.30
	            
	

	 
	
	1.2. La cota  0.00

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total La cota  0.00
	            
	

	 
	
	1.3. Demontare acoperisului

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Demontare acoperisului
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de constructie mai jos de cota 0.00

	
	
	

	
	
	2.1. Usi

	
	
	

	1
	RCsO29A

	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat (UE4,4.1) 

	m2
	4,270

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,241

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	1,281

	
	2812106306001-2
	Usi gata confectionate UE4
	m2
	4,270

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,064

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,107

	2
	RCsO29A

	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat UE5 

	m2
	2,748

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,304

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,824

	
	2812106306001-5
	Usi gata confectionate UE5
	m2
	2,748

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,041

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,069

	3
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UE7 

	m2
	4,360

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,409

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,349

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,090

	
	2030112930000-7e
	Usi interioare si exterioare din lemn UE7
	m2
	4,360

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,087

	4
	CK40A

	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte (pentru usa antiincendiare) 

	m2
	4,360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,584

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	3,619

	
	2710403642419
	Tabla zincata de 0,5 mm grosime
	kg
	31,574

	
	2121147308470
	Carton de asbest  4mm
	kg
	23,031

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,029

	5
	CK03C

	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UI3 

	m2
	5,280

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,597

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,211

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,320

	
	2030112930000-3i
	Usi interioare si exterioare din lemn UI3
	m2
	5,280

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,264

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	1,584

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,792

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,106

	6
	RCsO29A

	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat (UI4*) 

	m2
	2,420

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,671

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,726

	
	2812106306001-2
	Usi gata confectionate UE4
	m2
	2,420

	
	2030122948050
	Ghermele carbonilizate
	buc
	7,260

	
	2874145886928
	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111
	kg
	0,121

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,597

	
	2030122948127
	Pervazuri pentru usi rasinoase 62/19 mm
	m
	4,840

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,036

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,060

	7
	CK03B

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UI6* 

	m2
	1,890

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,040

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,512

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,095

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,472

	
	2030112930000-6i
	Usi interioare si exterioare din lemn UI6
	m2
	1,890

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,180

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,472

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,208

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,038

	8
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor  

	buc
	3,000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	5,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,180

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	3,000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,090

	9
	CK33B

	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri ( Хромированная ручка для входных металлических дверей) 

	buc
	9,000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	8,190

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,450

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,180

	10
	CK33C

	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle) 

	buc
	9,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,720

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	21,780

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	9,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	54,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Usi
	            
	

	 
	
	2.2. Ferestre

	
	
	

	11
	CK01B

	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre  1,00 si 2,5 mp inclusiv -F-3,6 

	m2
	12,740

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,918

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,841

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,764

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,038

	
	2030112938000-3
	Ferestre sau vitrine din lemn F3.6
	m2
	12,740

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,255

	12
	CK01A

	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv -F-4 

	m2
	3,870

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,876

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,412

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,387

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,774

	
	2030112938001
	Ferestre sau vitrine din lemn F4
	m2
	3,870

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,077

	13
	CK07A

	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=450mm gr.40mm 

	m
	9,840

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,755

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,394

	
	2030112947600
	Glafuri pentru ferestre 450*40 din lemn
	m
	9,840

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,968

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,098

	14
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=210mm 

	m
	16,500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,320

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=210mm
	m
	16,500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	66,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,165

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Ferestre
	            
	

	 
	
	2.3. Gauri in peretii.

	
	
	

	15
	RCsF10A

	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru 

	m3
	0,990

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om.
	5,663

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	1,257

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,050

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,119

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Gauri in peretii.
	            
	

	 
	
	2.4. Рodele (SA, PL-3)

	
	
	

	16
	

	Tip P1 S=21.6m2 

	*
	0,000

	17
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=300mm) 

	m3
	6,480

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,415

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	7,452

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,648

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,361

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,722

	18
	IzF04A

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  

	m2
	21,600

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,864

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	36,720

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	7,344

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,013

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	24,408

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,022

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,281

	19
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.150mm 

	m2
	21,600

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	17,280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,160

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	2,214

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,713

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,043

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,160

	20
	CG22A5 K=5

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  

	m2
	-21,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-1,080

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	-1,107

	21
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100х100mm 

	kg
	60,050

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1,501

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300

	
	2873122000764
	Plase 4Bp, 100x100mm
	kg
	60,650

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,300

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,600

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	18,015

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,036

	22
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  

	m2
	21,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,800

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,208

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	17,280

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,540

	23
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin    Раствор  М 150 gr.40mm 

	m2
	21,600

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	12,960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,160

	
	2664102102010-150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,713

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,648

	24
	CG01A1К=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	21,600

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,864

	
	2664102102010-150
	Mortar ciment 150
	m3
	0,238

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,086

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,130

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,065

	25
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  

	m2
	21,600

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	48,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,400

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	22,248

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11
	kg
	87,480

	
	24302261000001
	Fuga ,,Fuganmertel"
	kg
	6,480

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	432,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,972

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,259

	26
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  

	m
	23,110

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	9,244

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,311

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	24,751

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta ,,Class Nas"
	kg
	8,493

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	145,593

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	2,427

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	6,933

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,156

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,023

	27
	

	Tip P2 S=370.5m2 

	
	0,000

	28
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris cu mastic cu bitum (h=300mm) 

	m3
	85,900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	85,041

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	98,785

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	8,590

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	18,039

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	36,078

	29
	IzF04A

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)  

	m2
	370,500

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	14,820

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	629,850

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	125,970

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,222

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	418,665

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,370

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	4,816

	30
	CG22A

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp B7.5 gr.150mm 

	m2
	114,500

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	91,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,450

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	11,736

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 748,000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	7,442

	
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	6,870

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	3,779

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,229

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	11,450

	31
	CG22A5 K=5

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade  

	m2
	-114,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-5,725

	
	2663102100909
	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)
	m3
	-5,868

	32
	CC03C

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100х100 

	kg
	332,990

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	8,325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,665

	
	2873122000764
	Plase 4Bp, 100x100mm
	kg
	336,320

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,665

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,330

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	99,897

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,200

	33
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda  

	m2
	370,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	185,250

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	140,790

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	296,400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	9,263

	34
	CG11A

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura  

	m2
	370,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	92,625

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	759,525

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	12,226

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,669

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	18,525

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	92,625

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	9 633,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8 151,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	15,561

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	4,446

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	16,672

	35
	CG11A2 k=2

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade   

	m2
	370,500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	555,750

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	6 594,900

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2 260,050

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Рodele (SA, PL-3)
	            
	

	 
	
	2.5. Finisaj interioare

	
	
	

	36
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   

	m2
	492,300

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	753,219

	
	2653102100831
	Amestec uscat ,,Dunnputz''
	kg
	3 515,022

	37
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX" S=492.3x2  

	m2
	951,800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	28,554

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	142,770

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	47,590

	38
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	492,300

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	98,460

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,230

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	242,704

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,492

	39
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	69,300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	38,115

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici ,,Euroton Lav"
	kg
	27,720

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,158

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	34,650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,465

	40
	CN01A

	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)  

	m2
	423,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,380

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	126,900

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	21,150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,846

	41
	

	Peretii- plan demisol 

	
	0,000

	42
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  

	m2
	790,900

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	790,900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	158,180

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T
	m3
	3,954

	
	2664102100001
	Mortar marca..25
	m3
	12,654

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,745

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,582

	43
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=790.9-58.2=732.7m2 

	m2
	732,700

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	893,894

	
	2653102100831
	Amestec uscat ,,Dunnputz''
	kg
	5 231,478

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,931

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	57,883

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	11,723

	44
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX" 

	m2
	732,700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	21,981

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	109,905

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	36,635

	45
	CF57A k=2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor S=1173.6m2 gr.2mm (k=2 materiale) 

	m2
	732,700

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	329,715

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	73,270

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1 758,480

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,465

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,733

	46
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX" 

	m2
	732,700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	21,981

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	109,905

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	36,635

	47
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	274,700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	151,085

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici ,,Euroton Lav"
	kg
	109,880

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	16,482

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	137,350

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	13,735

	48
	CN01A

	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)  

	m2
	458,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	27,480

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	137,400

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	22,900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,916

	49
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor -Fotolaboratoria 

	m2
	58,200

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	130,950

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,640

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	61,110

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	23,280

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 164,000

	
	24302261000001
	Fuga ,,Fuganmertel"
	kg
	19,206

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,466

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta ,,Class Nas"
	kg
	232,800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,164

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,698

	50
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos)  

	m
	95,820

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	42,161

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,080

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T
	m3
	0,479

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,144

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,096

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,096

	51
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) 

	m2
	37,280

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	36,944

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	11,184

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	532,358

	
	2812106306002
	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm
	m
	13,048

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,418

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,104

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,103

	52
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX"  

	m2
	37,280

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,118

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	5,592

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,864

	53
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	37,280

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	20,504

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici ,,Euroton Lav"
	kg
	14,912

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,237

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	18,640

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,864

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Finisaj interioare
	            
	

	 
	
	2.6. Alte lucrari

	
	
	

	
	
	2.6.1. Cerdac C-1 (PL-40) si copertina Cp-1

	
	
	

	54
	CG11A

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura  

	m2
	10,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	20,500

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,330

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,180

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	0,500

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	2,500

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	260,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	220,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,420

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,450

	55
	CG11A2 k=2

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade   

	m2
	10,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	15,000

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	178,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	61,000

	56
	RpIzB47Aприменительj

	Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile  

	m2
	10,000

	
	7122040223200
	Zidar samotor
	h-om
	48,600

	
	1411112204410
	Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр"
	kg
	2,100

	57
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 

	buc
	10,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,200

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	3,150

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,600

	58
	CO07B

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM1 

	kg
	73,500

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	36,750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,350

	
	2710703518270
	Otel profilat 
	kg
	77,175

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,367

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,441

	
	2874125884800
	Nit cu cap semirotund 
	kg
	0,588

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	0,735

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	18,375

	59
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

	t
	0,280

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,803

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	2,184

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355 6
	kg
	1,092

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,154

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,546

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,273

	60
	RCsB21C К=1,67

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (под M10) 

	buc
	8,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,271

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	33,400

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	10,688

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	1,202

	61
	CL10C

	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Каркас из уголков  

	t
	0,094

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,995

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,796

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,799

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,400

	
	2811106301300
	Constructii metalice 
	kg
	94,000

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	0,517

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	0,470

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	0,470

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	0,470

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,038

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,056

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	0,517

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,893

	62
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

	t
	0,094

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,605

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,733

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355 6
	kg
	0,367

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,052

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,183

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,092

	63
	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase , la constructii obisnuite. (V=0.045 m3) 

	m2
	5,100

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,147

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,357

	
	2010102903498
	Scinduri de rasinoase 150x20mm
	m3
	0,045

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,612

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,153

	64
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. 

	m3
	0,045

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,092

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	0,441

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	0,227

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,000

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,001

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,000

	65
	CE07A

	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  

	m2
	5,100

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,590

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,275

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	6,158

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	2,677

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	48,195

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,535

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,255

	66
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris Drenaj 

	m3
	0,250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,247

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,287

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,025

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,052

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,105

	67
	AcA07A

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm Tub de drenaj d=50 

	m
	1,200

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,336

	
	2521216700000
	Teava din PVC neplastifiata d=50
	m
	1,285

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cerdac C-1 (PL-40) si copertina Cp-1
	            
	

	 
	
	2.6.2. Cerdac C-2 (PL-41)

	
	
	

	68
	CG11A

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura  

	m2
	16,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,175

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	34,235

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,551

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,301

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	0,835

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	4,175

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	434,200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	367,400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,701

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,751

	69
	CG11A2 k=2

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade   

	m2
	16,700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	25,050

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	297,260

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	101,870

	70
	RpIzB47Aприменительj

	Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile  

	m2
	16,700

	
	7122040223200
	Zidar samotor
	h-om
	81,162

	
	1411112204410
	Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр"
	kg
	3,507

	71
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5Bp100x100-4.4kg/m2) 

	kg
	74,800

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,992

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,374

	
	2873122004100
	Plase sudate 5Vr 100x100
	kg
	75,548

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,374

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,748

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	22,440

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,045

	72
	RpCM10A

	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -placi din piatra de cosauti 

	m2
	17,000

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om.
	102,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	13,600

	
	2661112800800
	Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii -placi din piatra
	m2
	17,513

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	6,696

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	42,925

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,343

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	6,868

	
	2551447335247
	Praf de frecat
	kg
	6,525

	
	1411112205747
	Praf de travertin
	kg
	5,494

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T
	m3
	0,515

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,850

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,425

	73
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 

	buc
	19,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,280

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	5,985

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	1,140

	74
	CO07B

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM2 

	kg
	228,200

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	114,100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,820

	
	2710703518270
	Otel profilat 
	kg
	239,610

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,141

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,369

	
	2874125884800
	Nit cu cap semirotund 
	kg
	1,826

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	2,282

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	57,050

	75
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

	t
	0,228

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,468

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,778

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355 6
	kg
	0,889

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,125

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,445

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,222

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cerdac C-2 (PL-41)
	            
	

	 
	
	2.6.3. Cerdac C-3,3.1

	
	
	

	76
	CG11A

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura  

	m2
	20,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	41,000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,660

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,360

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	1,000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	5,000

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	520,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	440,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,840

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,900

	77
	CG11A2 k=2

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade   

	m2
	20,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	30,000

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	356,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	122,000

	78
	RpIzB47Aприменительj

	Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile  

	m2
	20,000

	
	7122040223200
	Zidar samotor
	h-om
	97,200

	
	1411112204410
	Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр"
	kg
	4,200

	79
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 

	buc
	16,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,920

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	5,040

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,960

	80
	CO07B

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-3 

	kg
	96,000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	48,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,600

	
	2710703518270
	Otel profilat 
	kg
	100,800

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,480

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,576

	
	2874125884800
	Nit cu cap semirotund 
	kg
	0,768

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	0,960

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	24,000

	81
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

	t
	0,096

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,618

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,749

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355 6
	kg
	0,374

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,053

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,187

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,094

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cerdac C-3,3.1
	            
	

	 
	
	2.6.4. Cerdac C-4 (PL-42)

	
	
	

	82
	CG11A

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura  

	m2
	20,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	41,000

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,660

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,360

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	1,000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	5,000

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	520,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	440,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,840

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,900

	83
	CG11A2 k=2

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade   

	m2
	20,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	30,000

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	356,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	122,000

	84
	RpIzB47Aприменительj

	Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile  

	m2
	20,000

	
	7122040223200
	Zidar samotor
	h-om
	97,200

	
	1411112204410
	Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр"
	kg
	4,200

	85
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 

	buc
	28,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,360

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	8,820

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	1,680

	86
	CO07B

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-4 

	kg
	112,200

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	56,100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,220

	
	2710703518270
	Otel profilat 
	kg
	117,810

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,561

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,673

	
	2874125884800
	Nit cu cap semirotund 
	kg
	0,898

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	1,122

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	28,050

	87
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

	t
	0,112

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,721

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,874

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355 6
	kg
	0,437

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,062

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,218

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,109

	88
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris Drenaj 

	m3
	0,250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,247

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,287

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,025

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,052

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,105

	89
	AcA07A

	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm Tub de drenaj d=50 

	m
	2,000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,560

	
	2521216700000
	Teava din PVC neplastifiata d=50
	m
	2,142

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cerdac C-4 (PL-42)
	            
	

	 
	
	2.6.5. Cerdac C-5

	
	
	

	90
	CG11A

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura  

	m2
	5,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,250

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	10,250

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,165

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,090

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	0,250

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	1,250

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	130,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	110,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,210

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,060

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,225

	91
	CG11A2 k=2

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade   

	m2
	5,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	7,500

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	89,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	30,500

	92
	RpIzB47Aприменительj

	Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile  

	m2
	5,000

	
	7122040223200
	Zidar samotor
	h-om
	24,300

	
	1411112204410
	Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр"
	kg
	1,050

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cerdac C-5
	            
	

	 
	
	2.6.6. Cerdac C-6, Scara Sc5 (PL-43)

	
	
	

	93
	CG11A

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura  

	m2
	18,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,625

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	37,925

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,611

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,333

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	0,925

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	4,625

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	481,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	407,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,777

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,222

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,833

	94
	CG11A2 k=2

	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu fara bordura, cu mozaic de marmura, pentru diferente in plus sau in minus de 5 mm grosime, la stratul de uzura in cazul folosirii mozaicului de marmura, se adauga sau se scade   

	m2
	18,500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	27,750

	
	1411112204430
	Mozaic de marmura
	kg
	329,300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	112,850

	95
	RpIzB47Aприменительj

	Prelucrarea caramizilor si pieselor refractare prin slefuire in vederea schimbarii formei si a corectarii dimensiunilor de la 5mm la 30 mm adincime - slefuire parti vizibile  

	m2
	18,500

	
	7122040223200
	Zidar samotor
	h-om
	89,910

	
	1411112204410
	Piatra abraziva pentru slefuit- шлифовальные камни ,,цилиндр"
	kg
	3,885

	96
	CC03A

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (5Bp100x100-4.4kg/m2) Fragment "A" 

	kg
	13,200

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,528

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,066

	
	2873122004100
	Plase sudate 5Vr 100x100
	kg
	13,332

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,066

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,132

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	3,960

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,008

	97
	RpCM10A

	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv -placi din piatra de cosauti 

	m2
	3,000

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om.
	18,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	2,400

	
	2661112800800
	Placi de marmura, piatra, granit sau imitatii -placi din piatra
	m2
	3,091

	
	2875275891519
	Crampoane de otel pentru placaje
	kg
	1,182

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,575

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,061

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	1,212

	
	2551447335247
	Praf de frecat
	kg
	1,151

	
	1411112205747
	Praf de travertin
	kg
	0,970

	
	2664102102002
	Mortar ciment-var 100-T
	m3
	0,091

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,150

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,075

	98
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 

	buc
	16,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,920

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	5,040

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,960

	99
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.  

	kg
	36,940

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	5,172

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,369

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,369

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,739

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,739

	100
	Preti de firma

	Costul Ingraditura IM-1 

	m
	5,300

	
	TIP1
	Balustrada din inox IM
	m
	5,300

	101
	CO07B

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-5 

	kg
	66,000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	33,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,600

	
	2710703518270
	Otel profilat 
	kg
	69,300

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,330

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,396

	
	2874125884800
	Nit cu cap semirotund 
	kg
	0,528

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	0,660

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	16,500

	102
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

	t
	0,066

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,425

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	0,515

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355 6
	kg
	0,257

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,036

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,129

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,064

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Cerdac C-6, Scara Sc5 (PL-43)
	            
	

	 
	
	2.6.7. Scara Sc6, Sc7

	
	
	

	103
	CG04B1

	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri  batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp  

	m2
	15,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	15,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,500

	
	2010102915200
	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase
	m3
	0,375

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,195

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,350

	
	2414147327483
	Lignolineum
	kg
	1,500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,450

	104
	CG36B

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp  

	m2
	15,000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	20,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,550

	
	2670112204051
	Placi din laminat
	m2
	15,908

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	15,908

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	15,150

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,450

	105
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm 

	buc
	16,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,920

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	5,040

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	0,960

	106
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.  

	kg
	55,760

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	7,806

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,558

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,558

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,115

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,115

	107
	Preti de firma

	Costul Ingraditura IM-2 

	m
	8,480

	
	TIP1
	Balustrada din inox IM
	m
	8,480

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Scara Sc6, Sc7
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Alte lucrari
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de constructie mai jos de cota 0.00
	            
	

	 
	
	3. Lucrari de constructie mai sus de cota 0.00

	
	
	

	
	
	3.1. Acoperis

	
	
	

	108
	

	Nod.a (SA, PL-18) 

	
	0,000

	109
	CE30C

	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 12 mm grosime-Placa din oxid magneziu gr.12mm 

	m2
	583,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	134,090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	29,150

	
	2874115800751
	Suruburi autofiletante, galvanizate 
	kg
	58,300

	
	2020132920527-magn
	Placi din oxid de magneziu  grosime 12 mm
	m2
	612,150

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	17,490

	110
	СF60E

	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie   -gr.12.5mm antifoc 

	m2
	520,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1 307,280

	
	2662102701000-ant
	Placi ghips-carton gr.12.5mm antifoc
	m2
	1 097,460

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj UD 28/27
	m
	480,269

	
	2710703520285
	Profil de suport CD 60/27
	m
	1 149,720

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	8 460,894

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	3 814,980

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1 228,110

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor
	m
	791,739

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	255,029

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	45,727

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	862,290

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,952

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	33,280

	111
	RCsP24C

	Elemente de retinere a zapezii,montate de acoperis din oale 

	buc
	136,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	20,400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	13,600

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	74,800

	
	2874117343944
	Elemente de retinere a zapezii
	buc
	136,000

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h/ut
	0,136

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,360

	112
	RCsI29B

	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla d=125mm 

	m
	63,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	39,060

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	7,560

	
	2710406311727
	Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm
	m
	67,804

	
	2875276311738
	Element de inchidere la capat de jgheab
	buc
	32,287

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	32,287

	
	2875276311727
	Cot de capat la burlan (aruncator apa)
	buc
	16,144

	
	2875276311725
	Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata  pentru burlane tip lindab
	buc
	16,144

	
	2875276311726
	Cleme de fixare burlane (bratari zincate)
	buc
	32,287

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,945

	113
	RCsI29A

	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla  

	m
	15,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	6,750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	1,650

	
	2523156720449
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm 
	m
	16,301

	
	2875277347100
	Suport de jgheaburi (cirlige) zincate
	buc
	21,735

	
	2875276311738
	Element de inchidere la capat de jgheab
	buc
	1,552

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	3,105

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	3,105

	
	2874115800760
	Suruburi de fixare jgheaburi
	buc
	155,250

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,300

	114
	

	Canale de ventilare (PL-17) 

	*
	0,000

	115
	CL26A

	Rame metalice gata confectionate (L50x5 - 71.6m) 

	kg
	269,930

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	29,692

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,699

	
	2030132947000
	Rama metalica gata confectionata
	kg
	269,930

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,350

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,159

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	1,350

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,399

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	5,399

	116
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

	t
	0,270

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,739

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	2,106

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355 6
	kg
	1,053

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,149

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,526

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,263

	117
	CR03A

	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti  

	m3
	0,260

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	5,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,520

	
	2010102906906
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,325

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,300

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,300

	
	2874115825455
	Suruburi patrate M 16 x 200
	buc
	0,910

	
	2874115841069
	Piulite patrate M 16
	buc
	0,910

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	0,910

	
	2420157327500
	Lindatox 20 % concentratie
	kg
	1,300

	118
	CN50B

	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. 

	m3
	0,260

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,533

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	2,548

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,002

	119
	IzF14B

	Strat fonoizolant  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (vata minerala g=40mm)  

	m2
	10,250

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	1,640

	
	2682162611368-40
	Placi vata minerala  g=40mm
	m2
	10,455

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	1,537

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,205

	120
	CE05B

	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla  galvanizat (poz.4) 

	m2
	10,500

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	7,875

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,525

	
	2710403642299-gal
	Tabla plana galvanizata gr. 0.5mm
	kg
	61,189

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,331

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	2,756

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,105

	121
	

	Turla-fragment 1 (SA, PL-27.1) 7buc. 

	
	0,000

	122
	CE30A

	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (120x21 mm), la constructii obisnuite. 

	m2
	7,440

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,674

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,521

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,156

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,893

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,223

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Acoperis
	            
	

	 
	
	3.2. Gauri in peretii.

	
	
	

	123
	RCsF10A

	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru 

	m3
	2,380

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om.
	13,614

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	3,023

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,119

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,286

	124
	RCsG32C

	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  

	m3
	0,015

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,008

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	0,068

	
	4100116202806
	Apa
	m3
	0,002

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Gauri in peretii.
	            
	

	 
	
	3.3. Peretii despartion

	
	
	

	125
	CD56A

	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m  

	100m2
	1,070

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	96,300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,308

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	8,560

	
	2662102701901
	Placi din ipsos
	m2
	107,000

	
	2873145887002
	Cuie
	kg
	0,428

	
	31771
	Carton gudronat
	m2
	6,420

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	13,910

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,257

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,107

	
	2653102100826
	Amestec p/u montare ,,Perlfix"
	kg
	609,900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,642

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	2,290

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	3,863

	126
	CD56A

	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (влагостойкий) 

	100m2
	1,030

	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	92,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,035

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	8,240

	
	2662102701901-влаг
	Placi din ipsos -влагостойкий
	m2
	103,000

	
	2873145887002
	Cuie
	kg
	0,412

	
	31771
	Carton gudronat
	m2
	6,180

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	13,390

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,247

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,103

	
	2653102100826
	Amestec p/u montare ,,Perlfix"
	kg
	587,100

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,618

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	2,204

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	3,718

	127
	CD55A

	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara  (Sc1) gr.200mm 

	m3
	9,430

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	29,139

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,941

	
	1411122201275
	Blocuri de calcar (cotilet)
	m3
	8,487

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	28,290

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,660

	
	2664102101101
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25
	m3
	0,943

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,943

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	3,489

	128
	CD72B

	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (g=80mm, sect a-a, SA, PL-23) 

	m2
	76,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	203,923

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton gr.12.5mm
	m2
	160,398

	
	2710703520295
	Profil de ghidaj 50mm
	m
	87,455

	
	2710703520296
	Profil de suport 50mm
	m
	168,036

	
	2521302602906-50
	Materiale izolante din fibre minerale (placi vata minerala gr.50mm) 
	m2
	78,671

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	93,184

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	115,716

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	41,398

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	13,366

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	114,570

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	2 247,863

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	1,222

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,714

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,925

	129
	CD72F

	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie dubla, cu inaltimea pina la 4 m (g=200mm, nod.B, PL-23) 

	m2
	52,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	230,516

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton gr.12.5mm
	m2
	109,746

	
	2710703520286
	Profil de ghidaj UW75/ Профиль направляющий
	m
	59,864

	
	2710703520288
	Profil de ghidaj UW100
	m
	59,864

	
	2710703520287
	Profil de suport CW75 / Профиль монтажный
	m
	109,746

	
	2710703520289
	Profil de suport CW100
	m
	109,746

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale Rockton Super (placi termoizolante pentru pereti despartitori din ghips-carton)
	m3
	9,145

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	153,853

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	158,348

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	50,744

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	9,145

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	156,780

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	1 538,012

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,836

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,842

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	7,046

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Peretii despartion
	            
	

	 
	
	3.4. Usi

	
	
	

	130
	RCsO29E

	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar in doua canaturi (UE1, UE2,UE6) 

	m2
	48,640

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	139,110

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	14,592

	
	2812106306001-1e
	Usi gata confectionate UE1,2,6
	m2
	48,640

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,216

	131
	RCsO29E

	Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar in doua canaturi UE3 

	m2
	7,930

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	2,379

	
	2812106306001-3e
	Usi gata confectionate UE3
	m2
	7,930

	
	2030122948050
	Ghermele carbonilizate
	buc
	14,274

	
	2874145886928
	Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111
	kg
	0,397

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,172

	
	2030122948127
	Pervazuri pentru usi rasinoase 62/19 mm
	m
	13,481

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,198

	132
	CK05A

	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usa la constructii cu inaltimi pina la 35 m SV1 

	m2
	6,440

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,769

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,902

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,064

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,288

	
	2030112940000-sv
	Glasvanduri din lemn SV1
	m2
	6,440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,064

	133
	CK03A

	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UI4,5,6,7,8,8* 

	m2
	61,130

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	89,861

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	4,890

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,283

	
	2030112930000-6i
	Usi interioare si exterioare din lemn UI6
	m2
	61,130

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	5,196

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	27,509

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	13,449

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,223

	134
	CK03C

	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UI2 

	m2
	8,280

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,777

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,331

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,070

	
	2030112930000-2i
	Usi interioare si exterioare din lemn UI2
	m2
	8,280

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,414

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	2,484

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	1,242

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,166

	135
	CK03B

	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m UI7.1 

	m2
	1,680

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,924

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,344

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,084

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,420

	
	2030112930000-7i
	Usi interioare si exterioare din lemn UI7.1
	m2
	1,680

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,160

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,420

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,185

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,034

	136
	CK33A

	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor  

	buc
	2,000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	3,800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,120

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	2,000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,060

	137
	CK33B

	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri ( Хромированная ручка для входных металлических дверей) 

	buc
	37,000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	33,670

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,850

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,740

	138
	CK33C

	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle) 

	buc
	37,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,960

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	89,540

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	37,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	222,000

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Usi
	            
	

	 
	
	3.5. Ferestre.

	
	
	

	139
	CK01C

	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp -F-1,2,5 

	m2
	12,000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,720

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,600

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,840

	
	2030112938000-1
	Ferestre sau vitrine din lemn F1.2.5
	m2
	12,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,120

	140
	CK23B

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv  "VELUX" GHL F7 

	m2
	8,140

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,372

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,570

	
	2030112938150-vel
	Ferestre  din mase plastice "VELUX"
	m2
	8,140

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,256

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,512

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,163

	141
	CK23A

	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F-8 

	m2
	1,600

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,144

	
	2030112938150-2
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,600

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,960

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,032

	142
	CK07A

	Glafuri pina la 30 cm latime din lemn, montate la ferestre din lemn b=450mm gr.40mm 

	m
	23,240

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,507

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,930

	
	2030112947600
	Glafuri pentru ferestre 450*40 din lemn
	m
	23,240

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,648

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,232

	143
	CE23B

	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Отливы по оси А шир.500мм, т.0,8мм 

	m
	5,700

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	2,850

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,995

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,570

	
	2664102100001
	Mortar marca..25
	m3
	0,030

	
	2710403642598-0.8
	Tabla zincata 0,8 x 800 x 2000 mm 
	kg
	11,915

	
	2710403702180
	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)
	kg
	0,593

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	1,956

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,178

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,012

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,057

	144
	CK26B

	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=210mm 

	m
	23,160

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,411

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,853

	
	2743123549026
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=210mm
	m
	23,160

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	92,640

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,232

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Ferestre.
	            
	

	 
	
	3.6. Vitralii

	
	
	

	145
	CK11C

	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice -V-1.2 

	m2
	22,250

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	14,463

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,113

	
	2523146720300
	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate
	m2
	22,250

	
	2681126001472
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,223

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	2,670

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,111

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Vitralii
	            
	

	 
	
	3.7. Рodele (SA, PL-3)

	
	
	

	146
	

	Tip P3 S=45m2 

	
	0,000

	147
	CG22A3

	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (podea din polistirolbeton g=55mm) 

	m2
	45,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	30,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,750

	
	2663102100015
	Polistirolbeton M25
	m3
	4,612

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,500

	148
	CG22A5  k=4.5

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) 

	m2
	-45,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-2,025

	
	2663102100015
	Polistirolbeton M25
	m3
	-2,076

	149
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin    Раствор  М 150 gr.30mm 

	m2
	45,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	27,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,500

	
	2664102102010-150
	Mortar ciment 150
	m3
	1,485

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,350

	150
	CG19A

	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Покрытие-гранитная плитка толщ. 30мм 

	m2
	45,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,500

	
	7113010010300
	Cioplitor piatra
	h-om
	110,250

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	1,485

	
	26611128008000
	Placi de granit gr.30mm
	m2
	45,900

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	45,000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,450

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	2,250

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,540

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,025

	151
	

	Tip P4 S=116m2 

	
	0,000

	152
	CG22A3

	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (podea din polistirolbeton g=55mm) 

	m2
	116,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	78,880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,400

	
	2663102100015
	Polistirolbeton M25
	m3
	11,890

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	11,600

	153
	CG22A5  k=4.5

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) 

	m2
	-116,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-5,220

	
	2663102100015
	Polistirolbeton M25
	m3
	-5,351

	154
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin    Раствор  М 150 gr.30mm 

	m2
	116,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	69,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,600

	
	2664102102010-150
	Mortar ciment 150
	m3
	3,828

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,480

	155
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  

	m2
	25,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	65,250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,250

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	25,750

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11
	kg
	101,250

	
	24302261000001
	Fuga ,,Fuganmertel"
	kg
	7,500

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	500,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,125

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,300

	156
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  

	m2
	91,000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	204,750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	22,750

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	93,730

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11
	kg
	368,550

	
	24302261000001
	Fuga ,,Fuganmertel"
	kg
	27,300

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 820,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,095

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,092

	157
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv  

	m
	124,120

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	49,648

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,412

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	132,933

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta ,,Class Nas"
	kg
	45,614

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	781,956

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	13,033

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	37,236

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	6,206

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,124

	158
	

	Tip P5 s=494.7m2 

	
	0,000

	159
	CG22A3

	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (podea din polistirolbeton g=50mm) 

	m2
	494,700

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	336,396

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	74,205

	
	2663102100015
	Polistirolbeton M25
	m3
	50,707

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	49,470

	160
	CG22A5  k=5

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) 

	m2
	-494,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-24,735

	
	2663102100015
	Polistirolbeton M25
	m3
	-25,353

	161
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin    Раствор  М 150 gr.30mm 

	m2
	494,700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	296,820

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	49,470

	
	2664102102010-150
	Mortar ciment 150
	m3
	16,325

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,841

	162
	CG36A

	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  

	m2
	494,700

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	568,905

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	74,205

	
	2670112204051-33
	Placi din laminat cl.33 gr.12mm
	m2
	524,629

	
	1111000100048-Arbito
	Strat sintetic "Arbiton IZO-FLOOR THERMO"
	m2
	524,629

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	449,682

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,841

	163
	

	Tip P6 S=32.2m2 

	
	0,000

	164
	CG22A3

	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (podea din polistirolbeton g=40mm) 

	m2
	32,200

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	21,896

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,830

	
	2663102100015
	Polistirolbeton M25
	m3
	3,300

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,220

	165
	CG22A5  k=6

	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (polistirolbeton, corectie la grosime) 

	m2
	-32,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-1,932

	
	2663102100015
	Polistirolbeton M25
	m3
	-1,980

	166
	IzF04B

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum   

	m2
	32,200

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,576

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	48,300

	
	2682132601626
	Carton bitumat
	m2
	35,420

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	9,660

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,016

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	32,200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,055

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,354

	167
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin    Раствор  М 150 gr.30mm 

	m2
	32,200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,220

	
	2664102102010-150
	Mortar ciment 150
	m3
	1,063

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,966

	168
	CG17D1

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2  

	m2
	32,200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	84,042

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,338

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	33,166

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11
	kg
	130,410

	
	24302261000001
	Fuga ,,Fuganmertel"
	kg
	9,660

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	644,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,449

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,386

	169
	

	Tip P7 S=96.2m2 

	
	0,000

	170
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin    Раствор  М 150 gr.20mm 

	m2
	96,200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	57,720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,620

	
	2664102102010-150
	Mortar ciment 150
	m3
	3,175

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,886

	171
	CG01A1К=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	-96,200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	-19,240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	-3,848

	
	2664102102010-150
	Mortar ciment 150
	m3
	-1,058

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,385

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-0,577

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	-0,289

	172
	CG17D

	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  

	m2
	96,200

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	216,450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,050

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	99,086

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Cerezit SM-11
	kg
	389,610

	
	24302261000001
	Fuga ,,Fuganmertel"
	kg
	28,860

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 924,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,329

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,154

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Рodele (SA, PL-3)
	            
	

	 
	
	3.8. Finisaj interioare

	
	
	

	173
	CF52B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  3mm -tavan cota 0.00 

	m2
	335,580

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	513,437

	
	2653102100831
	Amestec uscat ,,Dunnputz''
	kg
	2 396,041

	174
	CF53B К=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)   

	m2
	-335,380

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-207,936

	
	2653102100831
	Amestec uscat ,,Dunnputz''
	kg
	-959,187

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,671

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-2,683

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-10,732

	175
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX" 

	m2
	335,380

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,061

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	50,307

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	16,769

	176
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor  

	m2
	335,380

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	67,076

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	33,538

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	165,342

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,335

	177
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX" 

	m2
	335,380

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,061

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	50,307

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	16,769

	178
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	335,380

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	184,459

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici ,,Euroton Lav"
	kg
	134,152

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	20,123

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	167,690

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	16,769

	179
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor -ghips carton (mansarda) 

	m2
	429,200

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	85,840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	42,920

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	211,596

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,429

	180
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX" 

	m2
	429,200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	12,876

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	64,380

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	21,460

	181
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	429,200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	236,060

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici ,,Euroton Lav"
	kg
	171,680

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	25,752

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	214,600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	21,460

	182
	

	Peretii- la cota 0.00 

	
	0,000

	183
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  

	m2
	798,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	798,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	159,600

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T
	m3
	3,990

	
	2664102100001
	Mortar marca..25
	m3
	12,768

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,788

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,596

	184
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- placi din ipsos. 

	m2
	359,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	437,980

	
	2653102100831
	Amestec uscat ,,Dunnputz''
	kg
	2 563,260

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,436

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	28,361

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	5,744

	185
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  

	m2
	263,000

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	36,820

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	109,145

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	13,150

	186
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (tencuire decorativa tip ,,Tina") 

	m2
	263,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	320,860

	
	265310210084
	Tencuia decorativa tip ,,Tina"
	kg
	604,900

	187
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   

	m2
	180,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,400

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	27,000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	9,000

	188
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	180,000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	405,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	36,000

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	189,000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	72,000

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	3 600,000

	
	24302261000001
	Fuga ,,Fuganmertel"
	kg
	59,400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,440

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta ,,Class Nas"
	kg
	720,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,600

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,160

	189
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	532,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	649,040

	
	2653102100831
	Amestec uscat ,,Dunnputz''
	kg
	3 798,480

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,128

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	42,028

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	8,512

	190
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX"  

	m2
	532,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,960

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	79,800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	26,600

	191
	CF57A k=2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor  gr.2mm (k=2 materiale) 

	m2
	532,000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	239,400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	53,200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1 276,800

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,532

	192
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX"  

	m2
	532,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,960

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	79,800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	26,600

	193
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	532,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	292,600

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici ,,Euroton Lav"
	kg
	212,800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	31,920

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	266,000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	26,600

	194
	

	Peretii- mansarda +3.60;+4.08 

	
	0,000

	195
	CF02A

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton  

	m2
	223,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	223,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	44,600

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T
	m3
	1,115

	
	2664102100001
	Mortar marca..25
	m3
	3,568

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,338

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,446

	196
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului- placi din ipsos. 

	m2
	278,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	339,160

	
	2653102100831
	Amestec uscat ,,Dunnputz''
	kg
	1 984,920

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	21,962

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,448

	197
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX"  

	m2
	202,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,060

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	30,300

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,100

	198
	CF57A k=2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor gr.2mm (k=2 materiale) 

	m2
	202,000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	90,900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	484,800

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,404

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,202

	199
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX"  

	m2
	438,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	13,140

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	65,700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	21,900

	200
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	202,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	111,100

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici ,,Euroton Lav"
	kg
	80,800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	12,120

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	101,000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	10,100

	201
	CI06C

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	86,000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	193,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,200

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	90,300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	34,400

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 720,000

	
	24302261000001
	Fuga ,,Fuganmertel"
	kg
	28,380

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,688

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta ,,Class Nas"
	kg
	344,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,720

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,032

	202
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.3mm (по гипсокартону) S=76+52x2 

	m2
	180,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	219,600

	
	2653102100831
	Amestec uscat ,,Dunnputz''
	kg
	1 285,200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,720

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	14,220

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,880

	203
	CF51Bk=2

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm  

	m2
	-180,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	-86,400

	
	2653102100831
	Amestec uscat ,,Dunnputz''
	kg
	-514,800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	-0,360

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	-5,760

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	-1,080

	204
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX" S=180x2 

	m2
	360,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,800

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	54,000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	18,000

	205
	CF57A k=2

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor  gr.2mm (k=2 materiale) 

	m2
	514,000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	231,300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,400

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1 233,600

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	1,028

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,514

	206
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	180,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	99,000

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici ,,Euroton Lav"
	kg
	72,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	10,800

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	90,000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	9,000

	207
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (otcos)  

	m
	235,220

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	103,497

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	51,748

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T
	m3
	1,176

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,353

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,235

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,235

	208
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) 

	m2
	52,720

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	52,246

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	15,816

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	752,842

	
	2812106306002
	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm
	m
	18,452

	
	4100126202818
	 Apa
	m3
	0,590

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,148

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1,561

	209
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  "Supraton LUX"  

	m2
	52,720

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,582

	
	2416586105303-sup
	Amorsa-grund "Supraton LUX"
	kg
	7,908

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,636

	210
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare  

	m2
	52,720

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	7,381

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	21,879

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,636

	211
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .  

	m2
	52,720

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,582

	
	2416586105303
	Amorsa-grund ,,Supraton"
	kg
	7,908

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,636

	212
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  

	m2
	52,720

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	28,996

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici ,,Euroton Lav"
	kg
	21,088

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,163

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	26,360

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,636

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Finisaj interioare
	            
	

	 
	
	3.9. Finisarea exterioara.

	
	
	

	213
	RCsJ25A1

	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) - soclu 

	m2
	182,550

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	387,006

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	45,638

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 319,837

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	1,187

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	7,119

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,191

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	1,643

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,548

	214
	RCsD08A

	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp 5Vr 150x150 (1.95kg/m2) 

	kg
	356,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om.
	24,920

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	1,424

	
	2873122004111
	Plase sudate STM sau STNB 5Vr 150x150
	kg
	377,538

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,869

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	3,738

	
	2523156719079
	Distantier din plastic 
	buc
	56,070

	
	2922140006703
	Macara fereastra 
	h-ut
	0,214

	215
	RCsJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	182,550

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	315,812

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	67,544

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 887,567

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	4,929

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,278

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	1,460

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,730

	216
	RCsR01A

	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi 

	m2
	182,550

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	38,336

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,476

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	73,020

	
	1421302200461
	Coloranti oxizi de apa
	kg
	1,826

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	20,081

	
	1542137323556
	Grasimi pentru zugraveli
	kg
	3,651

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,128

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,548

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,826

	217
	RCsJ25A1

	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale)  

	m2
	510,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1 081,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	127,500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3 687,300

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	3,315

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	19,890

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,120

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	4,590

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,530

	218
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  

	m2
	510,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	102,000

	
	2614122601913
	Plasa din fibra de sticla tip I 60
	m2
	561,000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	76,500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,153

	219
	RCsJ12A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	510,000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	882,300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om.
	188,700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5 273,400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	13,770

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,570

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	4,080

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,040

	220
	RCsR01A

	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi 

	m2
	510,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	107,100

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	15,300

	
	2652102100696
	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146
	kg
	204,000

	
	1421302200461
	Coloranti oxizi de apa
	kg
	5,100

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	56,100

	
	1542137323556
	Grasimi pentru zugraveli
	kg
	10,200

	
	2681126001472
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	25,500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,530

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,100

	221
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 

	m2
	627,000

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	470,250

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,188

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,063

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,188

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m2
	12,540

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,881

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	2 821,500

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Finisarea exterioara.
	            
	

	 
	
	3.10. Alte lucrari

	
	
	

	
	
	3.10.1. Dulap DRI-8buc. (SA, PL-49)

	
	
	

	222
	CR03A

	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti  

	m3
	1,400

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	28,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,800

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	1,400

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,350

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	7,000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	7,000

	
	2874125883079
	Saibe  M 16
	buc
	4,900

	
	2420157327500
	Lindatox 20 % concentratie
	kg
	7,000

	223
	CM02D

	Geamuri laminate riglate la luminatoare, tabachere, etc.  la ochiuri peste 0,5 mp inclusiv,livrate la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie  

	m2
	10,400

	
	7135010011440
	Geamgiu
	h-om
	5,200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,040

	
	2611112500400
	Geam laminat -fumului
	m2
	11,440

	
	2430226101387
	Chit  pt geamuri tip I
	kg
	4,160

	
	2873145887400
	Cuie cu cap plat. 
	kg
	0,104

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,156

	224
	CK33B

	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Balama de usa 

	buc
	24,000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	21,840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,200

	
	28631463108081
	Balamale (петли)
	buc
	24,000

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,480

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Dulap DRI-8buc. (SA, PL-49)
	            
	

	 
	
	3.10.2. Usi pentru panouri electrice

	
	
	

	225
	CK06B

	Usi din lemn in doua canaturi, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente Uei-1,2 

	m2
	7,150

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,223

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,214

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,430

	
	2030112931100
	Usi din lemn pentru dulapuri inzidite Uei-1,2
	m2
	7,150

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,429

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,143

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,608

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,107

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Usi pentru panouri electrice
	            
	

	 
	
	3.10.3. Scara Sc1.2.3

	
	
	

	226
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (IM-3-10) 

	buc
	69,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,280

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	21,735

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	4,140

	227
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.  

	kg
	158,920

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	22,249

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,589

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,589

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,178

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	3,178

	228
	Preti de firma

	Costul Ingraditura IM-3-10 

	m
	22,800

	
	TIP1
	Balustrada din inox IM
	m
	22,800

	229
	RCsB21A

	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm -Bs1-5 

	buc
	102,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	12,240

	
	2811236832352
	Burghiu widia 
	buc
	32,130

	
	2940520007609
	Masina de perforat cu burghiu vidia
	h-ut
	6,120

	230
	CL17C

	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.  

	kg
	129,540

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	18,136

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,295

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,295

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,591

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	2,591

	231
	Preti de firma

	Costul bara de sprijinire Bs1-Bs5 

	m
	34,000

	
	Bs
	Bara de sprijinire din inox Bs
	m
	34,000

	232
	CO07B

	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ BM-8 

	kg
	165,000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	82,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	16,500

	
	2710703518270
	Otel profilat 
	kg
	173,250

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,825

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,990

	
	2874125884800
	Nit cu cap semirotund 
	kg
	1,320

	
	2430226103294
	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3
	kg
	1,650

	
	1010116200303
	Huila scop energ.mixta 
	kg
	41,250

	233
	IzD10A

	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 

	t
	0,170

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,095

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,326

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355 6
	kg
	0,663

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,094

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,332

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,166

	234
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (compoz.5;6) 30mm 

	m2
	13,500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	8,100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,350

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,446

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,405

	235
	CG19A

	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri Покрытие-гранитная плитка толщ. 30мм  

	m2
	13,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,050

	
	7113010010300
	Cioplitor piatra
	h-om
	33,075

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T
	m3
	0,446

	
	26611128008000-3
	Placi  din granit gr/ 30mm
	m2
	13,770

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	13,500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,135

	
	2010407343982
	Rumegus
	kg
	0,675

	
	2952270003817
	Malaxor de mortar 200 l actionat electric
	h-ut
	0,162

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,607

	236
	CI20A

	Ceruirea si lustruirea placajelor aplicate pe pereti sau stilpi de orice forma, din placi de beton mozaicate  

	m2
	13,500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,575

	
	268111600131711
	Piatra abraziva pentru slefuit
	kg
	1,515

	
	2451427308669
	Ceara Silicon Wax VX-SL
	l
	0,689

	
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Scara Sc1.2.3
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Alte lucrari
	            
	

	 
	
	


	
	
	

	 
	
	
	Total Lucrari de constructie mai sus de cota 0.00
	            
	


 
	
	Total
	
	

	
	Asiguarea  sociala de stat
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Total
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	







