WinСмета2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect	 
Reconstructia acoperisului din plat in sarpant la blocul D a gradinitei de copii din sat. Zabriceni, r-nul Edinet	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 
 
(formular desfăşurat)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demontari					
1	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3			320,63
—————
317,13	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	0,00	0,00	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	0,00	0,00	
2	RpCF10C
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru
	m3			177,33
—————
174,13	
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,3900	57,66	137,81	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	57,66	36,33	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,1200	0,00	0,00	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	0,00	0,00	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3200	10,00	3,20	
3	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)
	m3			58,81
—————
58,81	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,81	
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	0,00	0,00	
4	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3
	t			31,71
—————
31,71	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	57,66	31,71	
5	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t			5,00
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	100,00	5,00	
		2. Centura					
6	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc			24,22
—————
24,22	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76	
7	CC02B
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			26,61
—————
1,50	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	57,66	1,50	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,50	25,11	
8	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc			34,45
—————
33,44	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,45	0,51	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18	
9	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg			29,57
—————
4,04	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	24,50	25,11	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	1,00	0,28	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	0,00	0,00	
10	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg			31,24
—————
5,71	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	24,50	25,11	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	1,00	0,28	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	0,00	0,00	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din otel beton inglobate total sau partial in beton(ANKERE M12)
	kg			37,37
—————
12,11	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	24,60	0,12	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
12	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2			170,62
—————
98,02	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	18,00	4,50	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	60,00	
13	CA04A3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv
	m3			1 131,24
—————
380,56	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,45	428,63	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	220,00	173,57	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	200,00	145,23	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	0,00	0,00	
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	10,00	3,25	
14	RpCE12A
	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida
	m2			45,99
—————
30,56	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	57,66	25,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,19	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	1,45	10,28	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	220,00	4,76	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	10,00	0,40	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	0,00	0,00	
		3. Sarpanta acoperisului					
15	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc			24,22
—————
24,22	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76	
16	IzG30B
	Piese metalice la zidarii industriale: cercuri metalice exterioare pentru legarea zidariei la cosurile de fabrica, suporti si ancoraje, coroane de fonta pentru zidarii
	kg			50,27
—————
26,52	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2600	57,66	14,99	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0400	57,66	2,31	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1600	57,66	9,23	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0500	35,00	1,75	
	2875276311608	Piesa  metal. gata confectionate inglob. zidarii ind. 	kg	1,0000	22,00	22,00	
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	0,0010	0,00	0,00	
17	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3			49,07
—————
49,01	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000	0,00	0,00	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	0,00	0,00	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050	12,00	0,06	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,00	0,00	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,00	0,00	
18	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3			42,85
—————
14,41	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41	
	2462106110601	Paste antiseptice 	kg	1,9600	14,50	28,42	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0010	12,00	0,01	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00	
19	IzF04J1 k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite
	m2			62,80
—————
2,31	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	2,31	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	28,00	60,48	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01	
20	CE27C
	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate  din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2			89,97
—————
83,61	
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0000	3 000,00	0,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0000	3 000,00	0,00	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0000	3 000,00	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2800	18,00	5,04	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	18,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	22,00	1,32	
21	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2			19,83
—————
17,01	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 000,00	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66	
22	CE42A
	Executarea lucarnelor 
	buc			989,67
—————
380,73	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	5,9700	57,66	344,23	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50	
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	14,00	56,00	
	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	1,0000	22,00	22,00	
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00	
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00	
	2682132600001	Cerceveli  (Переплеты)	m2	0,5000	45,00	22,50	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	18,00	25,20	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	12,00	1,32	
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	12,00	1,92	
23	CE06C
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2			169,84
—————
69,19	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	1,1500	68,00	82,11	
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75	
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,02	0,11	
	2874115833870	Suruburi autofiletante 	buc	5,0000	0,05	0,26	
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1500	12,30	1,94	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	22,00	0,48	
24	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m			229,35
—————
17,30	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30	
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  	m	1,0500	85,00	91,93	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47	
	2666122800555	Element de inchidere 	buc	0,2000	22,00	4,53	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	98,00	10,09	
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	115,00	23,69	
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	120,00	24,72	
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,00	0,44	
25	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m			253,58
—————
20,18	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39	
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	110,00	56,10	
	2875274110001	Piesa de legatura 	buc	0,2500	85,00	21,68	
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,00	0,00	
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	21,00	5,36	
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	112,00	28,56	
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	98,00	24,99	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	22,00	0,33	
26	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg			38,61
—————
12,11	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	26,00	26,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	24,60	0,12	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,45	0,03	
27	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2			19,83
—————
17,01	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 000,00	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	18,00	2,16	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66	
28	CE31D2
	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla profilata
	m2			639,80
—————
268,12	
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,2500	57,66	245,06	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06	
	202013290073	tabla profilata	м2	1,02663	72,00	73,92	
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0450	3 000,00	135,00	
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	7,0000	22,00	154,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4500	18,00	8,10	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	22,00	0,66	

Intocmit 	Punga S.	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	Alaiba A.	
                                      (funcţia, semnătura)