Lucrari de reparatii a edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasat in str. Petricani 86, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Lucrari de reparatii interioare

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Subsol
			
		Capitolul 1.1. Birou 1, 2
			
		Capitolul 1.1.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	49,2000
	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	123,8000
	
 3	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	2,0000
	
 4	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	2,0000
	
 		Capitolul 1.1.2. Tavane
			
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	49,2000
	
 6	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	49,2000
	
 7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	49,2000
	
 8	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	49,2000
	
 9	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	49,2000
	
 10	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	49,2000
	
 11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	49,2000
	
 		Capitolul 1.1.3. Pereti
			
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Grund antifungic
	m2	123,8000
	
 13	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	123,8000
	
 14	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	123,8000
	
 15	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	123,8000
	
 16	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	123,8000
	
 17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	123,8000
	
 18	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	123,8000
	
 		Capitolul 1.1.4. Articole de timplarie
			
19	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn, metal, etc (usi)
	m2	3,7800
	
 20	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,7800
	
 		Capitolul 2. Parter
			
		Capitolul 2.1. Birou 1
			
		Capitolul 2.1.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
21	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate
	m2	17,8000
	
 22	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	57,8000
	
 23	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	4,0000
	
 24	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	4,0000
	
 		Capitolul 2.1.2. Tavane
			
25	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	17,8000
	
 		Capitolul 2.1.3. Pereti
			
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Grund antifungic
	m2	28,9000
	
 27	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	57,8000
	
 28	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	57,8000
	
 29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	57,8000
	
 30	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	57,8000
	
 31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	57,8000
	
 32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	57,8000
	
 33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	57,8000
	
 34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	57,8000
	
 35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	57,8000
	
 		Capitolul 2.1.4. Lucrari diverse
			
36	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 2.2. Hol 3
			
		Capitolul 2.2.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
37	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	1,4400
	
 38	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	10,0000
	
 39	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	64,2000
	
 40	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 41	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 2.2.2. Tavane
			
42	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	1,4400
	
 		Capitolul 2.2.3. Pereti
			
43	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	10,0000
	
 45	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	10,0000
	
 46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 47	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	74,2000
	
 49	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	74,2000
	
 		Capitolul 2.2.4. Articole de timplarie
			
50	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn, metal, etc (usi)
	m2	1,8900
	
 51	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,8900
	
 		Capitolul 2.3. Hol 4
			
		Capitolul 2.3.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
52	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	3,0000
	
 53	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	26,2000
	
 54	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	0,5000
	
 55	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	0,5000
	
 		Capitolul 2.3.2. Pereti
			
56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	3,0000
	
 57	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	3,0000
	
 58	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	3,0000
	
 59	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	3,0000
	
 60	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	3,0000
	
 61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	29,2000
	
 62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	29,2000
	
 		Capitolul 2.3.3. Articole de timplarie
			
63	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn, metal, etc (usi)
	m2	1,8900
	
 64	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,8900
	
 		Capitolul 2.4. Birou 5
			
		Capitolul 2.4.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
65	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	2,1600
	
 66	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	8,0000
	
 67	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	74,4000
	
 68	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	1,0000
	
 69	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,5000
	
 70	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,5000
	
 		Capitolul 2.4.2. Tavane
			
71	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	2,1600
	
 		Capitolul 2.4.3. Pereti
			
72	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	8,0000
	
 73	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	8,0000
	
 74	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	8,0000
	
 75	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	8,0000
	
 76	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	8,0000
	
 77	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	82,4000
	
 78	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	82,4000
	
 		Capitolul 2.4.4. Lucrari diverse
			
79	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	1,0000
	
 80	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 2.5. Hol 6
			
		Capitolul 2.5.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
81	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	1,4400
	
 82	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	9,0000
	
 83	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	48,8000
	
 84	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 85	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 2.5.2. Tavane
			
86	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	1,4400
	
 		Capitolul 2.5.3. Pereti
			
87	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	9,0000
	
 88	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	9,0000
	
 89	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	9,0000
	
 90	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	9,0000
	
 91	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	9,0000
	
 92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	57,8000
	
 93	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	57,8000
	
 		Capitolul 2.6. Hol 7
			
		Capitolul 2.6.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
94	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	0,7200
	
 95	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	4,0000
	
 96	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	28,0000
	
 97	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	0,5000
	
 98	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	0,5000
	
 		Capitolul 2.6.2. Tavane
			
99	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	0,7200
	
 		Capitolul 2.6.3. Pereti
			
100	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	4,0000
	
 101	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	4,0000
	
 102	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	4,0000
	
 103	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	4,0000
	
 104	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	4,0000
	
 105	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	32,0000
	
 106	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	32,0000
	
 		Capitolul 2.7. Birou 8
			
		Capitolul 2.7.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
107	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	1,4400
	
 108	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	8,0000
	
 109	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	55,2000
	
 110	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 111	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 2.7.2. Tavane
			
112	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	1,4400
	
 		Capitolul 2.7.3. Pereti
			
113	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	8,0000
	
 114	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	8,0000
	
 115	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	8,0000
	
 116	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	8,0000
	
 117	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	8,0000
	
 118	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	8,0000
	
 119	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	63,2000
	
 		Capitolul 2.7.4. Lucrari diverse
			
120	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	63,2000
	
 		Capitolul 2.8. Birou 9
			
		Capitolul 2.8.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
121	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	0,7200
	
 122	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	4,0000
	
 123	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	28,4000
	
 124	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	1,0000
	
 125	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	0,5000
	
 126	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	0,5000
	
 		Capitolul 2.8.2. Tavane
			
127	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	0,7200
	
 		Capitolul 2.8.3. Pereti
			
128	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	4,0000
	
 129	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	4,0000
	
 130	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	4,0000
	
 131	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	4,0000
	
 132	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	4,0000
	
 133	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	32,4000
	
 134	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	32,4000
	
 		Capitolul 2.8.4. Articole de timplarie
			
135	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Pereti despartitori cu usa, confectionati din profil PVC lat pentru usi, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	14,0000
	
 		Capitolul 2.8.5. Lucrari diverse
			
136	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 2.9. Birou 10
			
		Capitolul 2.9.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
137	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	1,4400
	
 138	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	6,0000
	
 139	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	38,2000
	
 140	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	1,0000
	
 141	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 142	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 2.9.2. Tavane
			
143	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	1,4400
	
 		Capitolul 2.9.3. Pereti
			
144	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 145	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	6,0000
	
 146	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	6,0000
	
 147	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 148	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 149	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	44,2000
	
 150	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	44,2000
	
 		Capitolul 2.9.4. Articole de timplarie
			
151	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Pereti despartitori cu usa, confectionati din profil PVC lat pentru usi, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	18,6000
	
 		Capitolul 2.9.5. Lucrari diverse
			
152	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	1,0000
	
 153	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 3. Etaj
			
		Capitolul 3.1. Birou 1
			
		Capitolul 3.1.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
154	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate
	m2	65,2400
	
 155	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	21,5000
	
 156	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	85,7000
	
 157	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	2,5000
	
 158	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	2,5000
	
 		Capitolul 3.1.2. Tavane
			
159	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	65,2400
	
 		Capitolul 3.1.3. Pereti
			
160	CD72D
	Pereti despartitori plane din PGC 12.5mm, cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	50,2000
	
 161	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Grund antifungic (local)
	m2	21,5000
	
 162	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	121,9000
	
 163	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	121,9000
	
 164	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	121,9000
	
 165	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	121,9000
	
 166	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	207,6000
	
 167	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	207,6000
	
 		Capitolul 3.1.4. Articole de timplarie
			
168	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF sponat in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	5,6900
	
 		Capitolul 3.1.5. Lucrari diverse
			
169	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	28,4000
	
 170	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	4,0000
	
 		Capitolul 3.2. Birou 2
			
		Capitolul 3.2.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
171	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	2,1600
	
 172	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	6,0000
	
 173	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	59,1000
	
 174	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	1,0000
	
 175	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 176	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 3.2.2. Tavane
			
177	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	2,1600
	
 		Capitolul 3.2.3. Pereti
			
178	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 179	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	6,0000
	
 180	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	6,0000
	
 181	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 182	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	65,1000
	
 184	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	65,1000
	
 		Capitolul 3.2.4. Lucrari diverse
			
185	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	1,0000
	
 186	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 3.3. Birou 3
			
		Capitolul 3.3.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
187	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	2,1600
	
 188	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	6,0000
	
 189	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	59,8000
	
 190	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	1,0000
	
 191	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 192	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 3.3.2. Tavane
			
193	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	2,1600
	
 		Capitolul 3.3.3. Pereti
			
194	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 195	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	6,0000
	
 196	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	6,0000
	
 197	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 198	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 199	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	65,8000
	
 200	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	65,8000
	
 		Capitolul 3.3.4. Lucrari diverse
			
201	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	1,0000
	
 202	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 3.4. Birou 4
			
		Capitolul 3.4.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
203	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	2,1600
	
 204	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	12,5000
	
 205	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	50,1000
	
 206	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	1,0000
	
 207	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 208	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 3.4.2. Tavane
			
209	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	2,1600
	
 		Capitolul 3.4.3. Pereti
			
210	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	12,5000
	
 211	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	12,5000
	
 212	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	12,5000
	
 213	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	12,5000
	
 214	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	12,5000
	
 215	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	62,6000
	
 216	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	62,6000
	
 		Capitolul 3.4.4. Lucrari diverse
			
217	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	2,0000
	
 218	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 3.5. Birou 5
			
		Capitolul 3.5.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
219	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	2,1600
	
 220	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	10,0000
	
 221	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	35,2000
	
 222	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 223	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 3.5.2. Tavane
			
224	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	2,1600
	
 		Capitolul 3.5.3. Pereti
			
225	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 226	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	10,0000
	
 227	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	10,0000
	
 228	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 229	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 230	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	45,2000
	
 231	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	45,2000
	
 		Capitolul 3.5.4. Lucrari diverse
			
232	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 3.6. Birou 6
			
		Capitolul 3.6.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
233	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	2,1600
	
 234	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	10,0000
	
 235	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	35,2000
	
 236	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 237	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 3.6.2. Tavane
			
238	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	2,1600
	
 		Capitolul 3.6.3. Pereti
			
239	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 240	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	10,0000
	
 241	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	10,0000
	
 242	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 243	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 244	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	45,2000
	
 245	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	45,2000
	
 		Capitolul 3.6.4. Lucrari diverse
			
246	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 3.7. Birou 7
			
		Capitolul 3.7.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
247	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	2,1600
	
 248	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	10,0000
	
 249	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	39,0000
	
 250	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 251	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 3.7.2. Tavane
			
252	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	2,1600
	
 		Capitolul 3.7.3. Pereti
			
253	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 254	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	10,0000
	
 255	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	10,0000
	
 256	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 257	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	10,0000
	
 258	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	49,0000
	
 259	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	49,0000
	
 		Capitolul 3.7.4. Lucrari diverse
			
260	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 3.8. Birou 8
			
		Capitolul 3.8.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
261	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	2,1600
	
 262	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	7,5000
	
 263	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	39,0000
	
 264	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 265	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 3.8.2. Tavane
			
266	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	2,1600
	
 		Capitolul 3.8.3. Pereti
			
267	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	7,5000
	
 268	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	7,5000
	
 269	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	7,5000
	
 270	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	7,5000
	
 271	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	7,5000
	
 272	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	46,5000
	
 273	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	46,5000
	
 		Capitolul 3.8.4. Lucrari diverse
			
274	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 3.9. Birou 9
			
		Capitolul 3.9.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
275	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	1,4400
	
 276	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	6,0000
	
 277	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	35,0000
	
 278	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	1,0000
	
 279	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	1,0000
	
 		Capitolul 3.9.2. Tavane
			
280	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	1,4400
	
 		Capitolul 3.9.3. Pereti
			
281	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 282	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	6,0000
	
 283	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	6,0000
	
 284	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 285	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	6,0000
	
 286	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	41,0000
	
 287	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	41,0000
	
 		Capitolul 3.9.4. Lucrari diverse
			
288	RpIB03A
	Demontarea si montarea elementelor de radiator existente (Nota: se exclude elementul de radiator)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 3.10. Hol 10
			
		Capitolul 3.10.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
289	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate (placi, local)
	m2	5,7600
	
 290	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	22,4000
	
 291	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	110,0000
	
 292	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1
	t	2,0000
	
 293	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	2,0000
	
 		Capitolul 3.10.2. Tavane
			
294	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)
	m2	0,0000
	
 		Capitolul 3.10.3. Pereti
			
295	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	22,4000
	
 296	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului (local)
	m2	22,4000
	
 297	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)
	m2	22,4000
	
 298	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	22,4000
	
 299	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	22,4000
	
 300	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	132,4000
	
 301	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	132,4000
	
 		Capitolul 4. Casa scarii
			
		Capitolul 4.1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
302	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri prefabricate "Armstrong", la tavane suspendate
	m2	13,8000
	
 303	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane sub scari, vanguri etc
	m2	41,8000
	
 304	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	55,8000
	
 305	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)	m2	16,8000
	
 306	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea	m2	94,8000
	
 307	RpIzE16B
	Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv	t	0,6000
	
 308	TrI1AA01C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	6,0000
	
 309	TsI51B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km
	t	6,0000
	
 		Capitolul 4.2. Tavane, vanguri scari
			
310	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm	m2	13,8000
	
 311	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor sub scari, vanguri etc
	m2	41,8000
	
 312	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,8000
	
 313	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,8000
	
 314	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor sub scari, vanguri etc	m2	41,8000
	
 315	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,8000
	
 316	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor sub scari, vanguri etc
	m2	41,8000
	
 317	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	41,8000
	
 		Capitolul 4.3. Pereti
			
318	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu Grund antifungic
	m2	55,8000
	
 319	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	55,8000
	
 320	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)	m2	55,8000
	
 321	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)	m2	16,8000
	
 322	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului. (local)	m2	16,8000
	
 323	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (local)	m2	16,8000
	
 324	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor (local)
	m2	16,8000
	
 325	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor (local)
	m2	16,8000
	
 326	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	167,4000
	
 327	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	167,4000
	
 		Capitolul 4.4. Articole de timplarie
			
328	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn, metal, etc (usi)
	m2	1,8900
	
 329	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,8900
	
 		Capitolul 4.5. Lucrari diverse
			
330	RpCM34A
	Inlocuirea placajului treptelor din placi de gresie ceramica antiderapantape adeziv: cu grosimea pina la 15 mm  (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	1,2000
	
 331	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul
	m2	27,8000
	
 332	RpCL02C
	Repararea balustradei si montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata (Mina curenta complet echipata inclusiv accesoriile, Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m	20,2000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.