	


Reparații capitale ale clădirilor (reparația grupei de creșă din cadrul Grădiniței de copii nr.2 din s.Vorniceni, r-nul Strășeni)
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Reparații capitale ale clădirilor (reparația grupei de creșă din cadrul Grădiniței de copii nr.2 din s.Vorniceni, r-nul Strășeni)

Intocmit in preţuri  curente 
	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	
U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie


	1.1. Dormitor


	1.1.1. Demolari


	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - ferestre

	m2
	
	2,0900


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,4389

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,4389

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi

	m2
	
	2,1400


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,4494

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,4494

	3
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri

	m2
	
	57,1200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	6,8544

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	8,5680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,8560

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,5712

	4
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	29,5100


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	4,4265

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,4265

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,4755

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,1804

	5
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	2,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,4400

	6
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	10,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	1,6000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	0,5000

	7
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	8
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	9
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	10
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	5,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	2,6500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	0,6500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	1,2200

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	0,3250

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.1.2. Tavan


	11
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	29,5100


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	56,3641

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	31,1404

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	27,2553

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	65,2466

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	69,6952

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	22,4656

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	8,0372

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	2,5950

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	48,9350

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	480,1557

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,1357

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	1,4017

	12
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	29,5100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8853

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,4265

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,4755

	13
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	29,5100


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	26,5590

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,9020

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	62,2602

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0590

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0590

	14
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	29,5100


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	5,9020

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,9510

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	14,5484

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0295

	15
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	29,5100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,8853

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,4265

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,4755

	16
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	29,5100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	16,2305

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	11,8040

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,7706

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	14,7550

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,4755

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0590

	17
	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice

	m
	
	21,8000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200
	11,3360

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0020
	0,0436

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,0850
	1,8530

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500
	22,8900

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,5450

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0218

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0020
	0,0436

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0150
	0,3270

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0060
	0,1308

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0040
	0,0872

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	0,0436

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	0,0436

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0218

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060
	0,1308

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.1.3. Pereti


	18
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - astupare gol 

	m2
	
	2,0900


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	3,7348

	
	2662102701000122
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	2,2055

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	1,5438

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	4,6210

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	4,9361

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,5911

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,5692

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1838

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	3,1507

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	27,1168

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0134

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,0882

	19
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	57,1200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,7136

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	15,4224

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,8560

	20
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150

	kg
	
	85,6800


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	3,4272

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,4284

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	86,5368

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,4284

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,8568

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	25,7040

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0514

	21
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	57,1200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	57,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	11,4240

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	179,9280

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	205,6320

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	1,4851

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,3427

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,1142

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,2856

	22
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	57,1200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	22,8480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	6,8544

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	1,3709

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2285

	23
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	57,1200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,7136

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,5680

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,8560

	24
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	57,1200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	11,4240

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	62,8320

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	8,5680

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0171

	25
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	57,1200


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	69,6864

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	407,8368

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,2285

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,9139

	26
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	57,1200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,7136

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,5680

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,8560

	27
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	57,1200


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	25,7040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,7120

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	60,2559

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0571

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0571

	28
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	57,1200


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	11,4240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,7120

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	28,1602

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0571

	29
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	57,1200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,7136

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	8,5680

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,8560

	30
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	57,1200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	31,4160

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	22,8480

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,4272

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	28,5600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,8560

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1142

	31
	CK18C
	Coltari din aluminiu

	m
	
	38,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	9,8800

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	1,0500
	39,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,9500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0380

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	228,0000

	32
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi

	m2
	
	1,2000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	2,1444

	
	2662102701000122
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	1,2663

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	0,8864

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	2,6532

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	2,8341

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	0,9135

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,3268

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1055

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	1,8090

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	15,5695

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0077

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,0506

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.1.4. Pardosea


	33
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	91,4800


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	2,2870

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,4574

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	92,3948

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,4574

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,9148

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	27,4440

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0549

	34
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	29,5100


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	23,6080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,9510

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	3,0248

	35
	CG22A4 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	-29,5100


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	-8,8530

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	-0,9030

	36
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	29,5100


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,5902

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	31,8708

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0148

	37
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	29,5100


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	2,0657

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	1,4755

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	30,5517

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,1180

	38
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	29,5100


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,5902

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	31,8708

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0148

	39
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	29,5100


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	17,7060

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,9738

	40
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	29,5100


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	17,7060

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	3,5412

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	380,6790

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	1,2394

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,3541

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,5312

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,2656

	41
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC)

	m2
	
	29,5100


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	33,9365

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,4265

	
	26701122040511222
	Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul
	m2
	1,0500
	31,2954

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	31,2954

	
	203012294673
	Plinte din PVC
	m
	0,9000
	26,8246

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,8853

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.1.5. Tamplarie


	42
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,45 m, grosimea 2 cm, culoare alba)

	m
	
	8,6000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,6880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0860

	
	252110672323333
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,45 m
	m
	1,0000
	8,6000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	51,6000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0860

	43
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)

	m2
	
	1,9500


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,4235

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1560

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,9500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,9750

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3412

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,1700

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,9500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0390

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Dormitor
	

	1.2. WC


	1.2.1. Demolari


	44
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi

	m2
	
	1,6800


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,3528

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,3528

	45
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta de la pereti

	m2
	
	19,4400


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	15,5520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	15,5520

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0583

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,2916

	46
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri

	m2
	
	34,8900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	4,1868

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	5,2335

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,7445

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,3489

	47
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor gresie

	m2
	
	8,0100


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	3,1239

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	3,1239

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,4005

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,4005

	48
	RpCK42A
	Desfacerea sapei de mortar de ciment 

	m2
	
	8,0100


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	1,2015

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,2015

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,4005

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,3204

	49
	RpSB04D
	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm

	m
	
	5,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4500
	7,2500

	50
	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"

	m
	
	4,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,9200

	51
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,2200

	52
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	5,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	0,8000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	0,2500

	53
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	54
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	55
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	56
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	2,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	1,0600

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	0,2600

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	0,4880

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	0,1300

	57
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar, inclusiv accesoriile

	buc
	
	2,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	1,9000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.2.2. Tavan


	58
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	8,0100


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	15,2991

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	8,4526

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	7,3980

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	17,7101

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	18,9176

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	6,0979

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	2,1816

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,7044

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	13,2826

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	130,3303

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0368

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,3805

	59
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	8,0100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2403

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,2015

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4005

	60
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	8,0100


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	7,2090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,6020

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	16,8995

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0160

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0160

	61
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	8,0100


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	1,6020

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,8010

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	3,9489

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0080

	62
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	8,0100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,2403

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,2015

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,4005

	63
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	8,0100


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	4,4055

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	3,2040

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,4806

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,0050

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,4005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0160

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.2.3. Pereti


	64
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	34,8900


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,0467

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	9,4203

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,7445

	65
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150

	kg
	
	52,3400


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	2,0936

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,2617

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	52,8634

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,2617

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,5234

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	15,7020

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0314

	66
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	34,8900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	34,8900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	6,9780

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	109,9035

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	125,6040

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	0,9071

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,2093

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,0698

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,1744

	67
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	34,8900


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	13,9560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	4,1868

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	0,8374

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1396

	68
	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 600x600 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	
	34,8900


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	78,5025

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	6,9780

	
	26701122030002
	Placi portelonat 600x600 mm
	m2
	1,0500
	36,6345

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	13,9560

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	697,8000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	11,5137

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0080
	0,2791

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	139,5600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,6978

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,4187

	69
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi

	m2
	
	1,2000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	2,1444

	
	2662102701000122
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	1,2663

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	0,8864

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	2,6532

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	2,8341

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	0,9135

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,3268

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1055

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	1,8090

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	15,5695

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0077

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,0506

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.2.4. Pardosea


	70
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	24,8300


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,6208

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,1241

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	25,0783

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,1241

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,2483

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	7,4490

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0149

	71
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	8,0100


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	6,4080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,8010

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	0,8210

	72
	CG22A4 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	-8,0100


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	-2,4030

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	-0,2451

	73
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	8,0100


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,1602

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	8,6508

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0040

	74
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	8,0100


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	0,5607

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	0,4005

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	8,2928

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,0320

	75
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	8,0100


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,1602

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	8,6508

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0040

	76
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	8,0100


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	4,8060

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,2643

	77
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	8,0100


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	4,8060

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,9612

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	103,3290

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,3364

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0961

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,1442

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0721

	78
	CG47D
	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600x10 mm

	m2
	
	8,0100


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000
	8,8110

	
	11266111280072030112222
	Placi de portelonat 600*600x10 mm
	m2
	1,0300
	8,3328

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000
	51,7766

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100
	3,3169

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	161,8020

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,0243

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018
	0,0144

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168
	0,1346

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	0,5046

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.2.5. Tamplarie


	79
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,45 m, grosimea 2 cm, culoare alba)

	m
	
	1,2000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,0960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0120

	
	252110672323333
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,45 m
	m
	1,0000
	1,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	7,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0120

	80
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)

	m2
	
	1,6800


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,2264

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1344

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,6800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,7200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,8400

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,2940

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,0080

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,6800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0336

	81
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu  la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)

	m2
	
	2,8000


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,3800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2800

	
	281210630605012233
	Usi din profiluri din aluminiu  
	m2
	1,0000
	2,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	11,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,4000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,4900

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,6800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0560

	82
	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu grosime 25 mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii

	m2
	
	3,1000


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9100
	2,8210

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,1550

	
	20301129510002
	Glasvanduri din profiluri din aluminiu grosime 25 mm
	m2
	1,0000
	3,1000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1600
	0,4960

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0560
	0,1736

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,2400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6000
	1,8600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0620

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total WC
	

	1.3. Coridor


	1.3.1. Demolari


	83
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi

	m2
	
	2,0700


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,4347

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,4347

	84
	RpSB04D
	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm

	m
	
	4,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,4500
	5,8000

	85
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	1,6956

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,1195

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,7065

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,1413

	86
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	2,5500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	0,3825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,3825

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	0,1275

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	0,1020

	87
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,2200

	88
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	4,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	0,6400

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	0,2000

	89
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	90
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.3.2. Tavan


	91
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	2,5500


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	4,8705

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	2,6909

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	2,3552

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	5,6380

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	6,0225

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	1,9413

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,6945

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,2242

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	4,2285

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	41,4909

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0117

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,1211

	92
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	2,5500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0765

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3825

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1275

	93
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,5500


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	2,2950

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,5100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	5,3800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0051

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0051

	94
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	2,5500


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	0,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2550

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	1,2571

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0025

	95
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	2,5500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,0765

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,3825

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,1275

	96
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	2,5500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	1,4025

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	1,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,1530

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,2750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,1275

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0051

	97
	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice

	m
	
	7,0000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200
	3,6400

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,0850
	0,5950

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500
	7,3500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,1750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0070

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0150
	0,1050

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0060
	0,0420

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0040
	0,0280

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	0,0140

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	0,0140

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0070

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060
	0,0420

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.3.3. Pereti


	98
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	14,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4239

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	3,8151

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7065

	99
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150

	kg
	
	21,2000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	0,8480

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,1060

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	21,4120

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,1060

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,2120

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	6,3600

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0127

	100
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	14,1300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,8260

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	44,5095

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	50,8680

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	0,3674

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0848

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,0283

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,0707

	101
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	5,6520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,6956

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	0,3391

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0565

	102
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	14,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4239

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,1195

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7065

	103
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	2,8260

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	15,5430

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	2,1195

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0042

	104
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	17,2386

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	100,8882

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0565

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,2261

	105
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	14,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4239

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,1195

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7065

	106
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	6,3585

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,4130

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	14,9057

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0141

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0141

	107
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	14,1300


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	2,8260

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,4130

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	6,9661

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0141

	108
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	14,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4239

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,1195

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,7065

	109
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	14,1300


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	7,7715

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	5,6520

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,8478

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,0650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,7065

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0283

	110
	CK18C
	Coltari din aluminiu

	m
	
	15,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	3,9000

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	1,0500
	15,7500

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,3750

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0150

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	90,0000

	111
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi

	m2
	
	1,2000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	2,1444

	
	2662102701000122
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	1,2663

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	0,8864

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	2,6532

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	2,8341

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	0,9135

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,3268

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1055

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	1,8090

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	15,5695

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0077

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,0506

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.3.4. Pardosea


	112
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	7,9000


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,1975

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,0395

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	7,9790

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,0395

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,0790

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	2,3700

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0047

	113
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	2,5500


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	2,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2550

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	0,2614

	114
	CG22A4 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	-2,5500


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	-0,7650

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	-0,0780

	115
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	2,5500


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,0510

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	2,7540

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0013

	116
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	2,5500


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	0,1785

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	0,1275

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	2,6400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,0102

	117
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	2,5500


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,0510

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	2,7540

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0013

	118
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	2,5500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	1,5300

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,0842

	119
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	2,5500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	1,5300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,3060

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	32,8950

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,1071

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0306

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,0459

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0229

	120
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC)

	m2
	
	2,5500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	2,9325

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,3825

	
	26701122040511222
	Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul
	m2
	1,0500
	2,7043

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	2,7043

	
	203012294673
	Plinte din PVC
	m
	0,9000
	2,3179

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,0765

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.3.5. Tamplarie


	121
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)

	m2
	
	1,9500


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,4235

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1560

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,9500

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,9750

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3412

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,1700

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,9500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0390

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Coridor
	

	1.4. Grupa de activitate


	1.4.1. Demolari


	122
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi

	m2
	
	2,0700


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,4347

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,4347

	123
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri

	m2
	
	83,6800


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	10,0416

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	12,5520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	4,1840

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,8368

	124
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din linoleum

	m2
	
	52,2600


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	12,0198

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	12,0198

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	1,5678

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	1,5678

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	1,5678

	125
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	52,2600


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	7,8390

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,8390

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	2,6130

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	2,0904

	126
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	6,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	1,3200

	127
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	30,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	4,8000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	1,5000

	128
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	2,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,1200

	129
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	130
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	131
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	20,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	10,6000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	2,6000

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	4,8800

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	1,3000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.4.2. Tavan


	132
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	52,2600


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	99,8166

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	55,1474

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	48,2671

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	115,5469

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	123,4251

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	39,7849

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	14,2333

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	4,5956

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	86,6601

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	850,3198

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,2404

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	2,4823

	133
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	52,2600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,5678

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,8390

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,6130

	134
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	52,2600


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	47,0340

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	10,4520

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	110,2581

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,1045

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1045

	135
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	52,2600


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	10,4520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,2260

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	25,7642

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0523

	136
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	52,2600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,5678

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,8390

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,6130

	137
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	52,2600


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	28,7430

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	20,9040

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	3,1356

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	26,1300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,6130

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1045

	138
	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice

	m
	
	30,0000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200
	15,6000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0020
	0,0600

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,0850
	2,5500

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500
	31,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,7500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0020
	0,0600

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0150
	0,4500

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0060
	0,1800

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0040
	0,1200

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	0,0600

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	0,0600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060
	0,1800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.4.3. Pereti


	139
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	83,6800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,5104

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	22,5936

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,1840

	140
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150

	kg
	
	125,5200


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	5,0208

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,6276

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	126,7752

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,6276

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,2552

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	37,6560

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0753

	141
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	83,6800


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	83,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	16,7360

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	263,5920

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	301,2480

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	2,1757

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,5021

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,1674

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,4184

	142
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	83,6800


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	33,4720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	10,0416

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	2,0083

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,3347

	143
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	83,6800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,5104

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,5520

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,1840

	144
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	83,6800


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	16,7360

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	92,0480

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	12,5520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0251

	145
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	83,6800


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	102,0896

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	597,4752

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,3347

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,3389

	146
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	83,6800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,5104

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,5520

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,1840

	147
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	83,6800


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	37,6560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,3680

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	88,2740

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0837

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0837

	148
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	83,6800


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	16,7360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	8,3680

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	41,2542

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0837

	149
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	83,6800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,5104

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	12,5520

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,1840

	150
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	83,6800


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	46,0240

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	33,4720

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	5,0208

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	41,8400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	4,1840

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1674

	151
	CK18C
	Coltari din aluminiu

	m
	
	30,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	7,8000

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	1,0500
	31,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,7500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0300

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	180,0000

	152
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi

	m2
	
	1,2000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	2,1444

	
	2662102701000122
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	1,2663

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	0,8864

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	2,6532

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	2,8341

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	0,9135

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,3268

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1055

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	1,8090

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	15,5695

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0077

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,0506

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.4.4. Pardosea


	153
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	162,0100


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	4,0503

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,8100

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	163,6301

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,8100

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,6201

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	48,6030

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0972

	154
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	52,2600


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	41,8080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,2260

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	5,3566

	155
	CG22A4 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	-52,2600


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	-15,6780

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	-1,5992

	156
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	52,2600


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,0452

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	56,4408

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0261

	157
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	52,2600


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	3,6582

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	2,6130

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	54,1048

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,2090

	158
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	52,2600


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	1,0452

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	56,4408

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0261

	159
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	52,2600


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	31,3560

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	1,7246

	160
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	52,2600


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	31,3560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	6,2712

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	674,1540

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	2,1949

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,6271

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,9407

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,4703

	161
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC)

	m2
	
	52,2600


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	60,0990

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,8390

	
	26701122040511222
	Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul
	m2
	1,0500
	55,4217

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	55,4217

	
	203012294673
	Plinte din PVC
	m
	0,9000
	47,5043

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,5678

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.4.5. Tamplarie


	162
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,45 m, grosimea 2 cm, culoare alba)

	m
	
	7,2000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,5760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0720

	
	252110672323333
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,45 m
	m
	1,0000
	7,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	43,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0720

	163
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)

	m2
	
	1,9000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,3870

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1520

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,9000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,9500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3325

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,1400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0380

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Grupa de activitate
	

	1.5. Vestiar


	1.5.1. Demolari


	164
	RpCO56A
	Demontari: timplarie - usi

	m2
	
	2,0700


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,4347

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,4347

	165
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori, inclusiv tocuri

	m2
	
	45,9200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,5104

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,8880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,2960

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,4592

	166
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	
	16,1500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100
	1,7765

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	1,7765

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,4845

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,4845

	167
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	4,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,8800

	168
	RpED17A
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	
	25,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1600
	4,0000

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,0500
	1,2500

	169
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize

	buc
	
	2,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,1200

	170
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,0600

	171
	RpIB12B
	Demontari calorifere

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,1200

	172
	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)

	m
	
	15,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,5300
	7,9500

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1300
	1,9500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2440
	3,6600

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0650
	0,9750

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demolari
	

	1.5.2. Tavan


	173
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 

	m2
	
	16,1500


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	30,8465

	
	26621027010003322
	Placi ghips-carton gr. 12,5 mm antiumezeala
	m2
	1,0500
	17,0423

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	14,9161

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	35,7076

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	38,1423

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	12,2948

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	4,3985

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,4202

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	26,7807

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	262,7758

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0743

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,7671

	174
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	
	16,1500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4845

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,4225

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,8075

	175
	CF57A k=2
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	16,1500


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	14,5350

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,2300

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	34,0733

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0323

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0323

	176
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	16,1500


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	3,2300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,6150

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	7,9619

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0161

	177
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	
	16,1500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,4845

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,4225

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,8075

	178
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	16,1500


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	8,8825

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	6,4600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,9690

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	8,0750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,8075

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0323

	179
	CK18B
	Montarea baghetelor la tavan din mase plastice

	m
	
	17,5000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5200
	9,1000

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0020
	0,0350

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,0850
	1,4875

	
	2521106718391
	Baghete din mase plastice
	m
	1,0500
	18,3750

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,4375

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0175

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0020
	0,0350

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0150
	0,2625

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0060
	0,1050

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0040
	0,0700

	
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0020
	0,0350

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0020
	0,0350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0175

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0060
	0,1050

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	1.5.3. Pereti


	180
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2

	m2
	
	45,9200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3776

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	0,2700
	12,3984

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2960

	181
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150

	kg
	
	68,8800


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	2,7552

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,3444

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150
	kg
	1,0100
	69,5688

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,3444

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,6888

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	20,6640

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0413

	182
	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	
	45,9200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0000
	45,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	9,1840

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,1500
	144,6480

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	3,6000
	165,3120

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260
	1,1939

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,2755

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,0918

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050
	0,2296

	183
	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar

	m2
	
	45,9200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	18,3680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	5,5104

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,0060
	1,1021

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1837

	184
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	45,9200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3776

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,8880

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2960

	185
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	45,9200


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	9,1840

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	50,5120

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	6,8880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0138

	186
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	45,9200


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	56,0224

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	327,8688

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1837

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,7347

	187
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	45,9200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3776

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,8880

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2960

	188
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	45,9200


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	20,6640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,5920

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	48,4410

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0459

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0459

	189
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	
	45,9200


	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	9,1840

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,5920

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	0,4930
	22,6386

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0459

	190
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor

	m2
	
	45,9200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,3776

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,8880

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,2960

	191
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	45,9200


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	25,2560

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	18,3680

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	2,7552

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	22,9600

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,2960

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0918

	192
	CK18C
	Coltari din aluminiu

	m
	
	10,0000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	2,6000

	
	2743123549025
	Baghete din aluminiu
	m
	1,0500
	10,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	0,2500

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0100

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	60,0000

	193
	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (placi din gipscarton rezistent la umezeala) - micsorare gol usi

	m2
	
	1,2000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,7870
	2,1444

	
	2662102701000122
	Placi ghips-carton 12,5 mm rezistent la umezeala
	m2
	1,0500
	1,2663

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	0,8864

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	2,6532

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	2,8341

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	0,9135

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	0,3268

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,1055

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	1,8090

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	12,9100
	15,5695

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0064
	0,0077

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0422
	0,0506

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	1.5.4. Pardosea


	194
	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150

	kg
	
	50,0600


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	1,2515

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,2503

	
	28731220041002344
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	1,0100
	50,5606

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,2503

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,5006

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	15,0180

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,0300

	195
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	16,1500


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	12,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,6150

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	1,6554

	196
	CG22A4 k=3
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade

	m2
	
	-16,1500


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1000
	-4,8450

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,0102
	-0,4942

	197
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	16,1500


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,3230

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	17,4420

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0081

	198
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat

	m2
	
	16,1500


	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	1,1305

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	0,8075

	
	2670112204002
	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm
	m2
	1,0200
	16,7201

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	0,0646

	199
	IzF04J1
	Folie PE

	m2
	
	16,1500


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	0,3230

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	1,0800
	17,4420

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,0081

	200
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	
	16,1500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,6900

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	0,5329

	201
	CG01A1 k=6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade

	m2
	
	16,1500


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	9,6900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	1,9380

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	208,3350

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,6783

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1938

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,2907

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,1453

	202
	CG36A
	Pardoseli din placi laminat SPC montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul, Plinte PVC)

	m2
	
	16,1500


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	18,5725

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	2,4225

	
	26701122040511222
	Laminat  SPC - modelul si culoarea se vor coordona cu beneficiarul
	m2
	1,0500
	17,1271

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	17,1271

	
	203012294673
	Plinte din PVC
	m
	0,9000
	14,6803

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,4845

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	1.5.5. Tamplarie


	203
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,45 m, grosimea 2 cm, culoare alba)

	m
	
	1,8000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,1440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0180

	
	252110672323333
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,45 m
	m
	1,0000
	1,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	10,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,0180

	204
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc.)

	m2
	
	1,9000


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,3870

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1520

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,9000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,9500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3325

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,1400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0380

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarie
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Vestiar
	

	1.6. Jaluzele


	205
	CK32A
	Jaluzele verticale executate din tesatura textil impregnate cu solutie anti praf clasa standard sau premium, 100% poliester, latimea lamelelor - 89 mm, caseta din AL alb

	m2
	
	40,5000


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4100
	16,6050

	
	172513735567422
	Jaluzele verticale executate din tesatura textil impregnate cu solutie anti praf clasa standard sau premium, 100% poliester, latimea lamelelor - 89 mm, caseta din AL alb
	m2
	1,1000
	46,7775

	
	2051146308628
	Rurou cu arc pentru storuri
	buc
	1,0000
	42,5250

	
	2670112202900
	Baghete din lemn
	m
	1,1000
	46,7775

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Jaluzele
	

	1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate


	206
	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp

	m
	
	65,0000


	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1000
	6,5000

	207
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	65,0000


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	19,5000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	110,5000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,0325

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,6500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	0,9750

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	1,3000

	208
	RpCU05D1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	10,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0400
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600
	2,6000

	209
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	10,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	2,2000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,0500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie pentru electricitate
	

	1.8. Apeduct si canalizare


	210
	RCsB29K
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 120 mm 

	buc
	
	2,0000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3640
	0,7280

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1560
	0,3120

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0070
	0,0140

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0378
	0,0756

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2500
	0,5000

	211
	RCsB10A k=3
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou 

	buc
	
	2,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,6300
	3,7800

	
	1421102200240
	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,0140
	0,1126

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,1500
	49,4460

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0322

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0150
	0,1206

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,0350
	0,2100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,1200

	212
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fitingurile din norma)

	m
	
	65,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	40,9500

	
	252121671113
	Conducta PP-R, D=20 mm
	m
	1,0200
	66,3000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	1,3000

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,3900

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,1300

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	2,7235

	213
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	65,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1600
	10,4000

	214
	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm

	10 m
	
	6,5000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,1100
	0,7150

	215
	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)

	m
	
	65,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	22,7500

	
	1111000101113
	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm
	m
	1,0300
	70,2975

	216
	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm)

	buc
	
	12,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3000
	3,6000

	
	2875274204992
	Bratara fixare PP-R, D=20 mm
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	1,0000
	12,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000
	1,2000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500
	1,8000

	217
	Pret de piata
	Cot PP-R, D=20 mm

	buc
	
	22,0000


	
	252315671006
	Cot PP-R, D=20 mm
	buc
	1,0300
	22,6600

	218
	Pret de piata
	Mufa PP-R, D=20 mm

	buc
	
	8,0000


	
	252315696
	Mufa PP-R, D=20
	buc
	1,0300
	8,2400

	219
	Pret de piata
	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2''

	buc
	
	10,0000


	
	25231567100601
	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2''
	buc
	1,0300
	10,3000

	220
	SD19A
	Robinet cu sfera PPR D 20 mm

	buc
	
	2,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,4600

	
	29131245031502
	Robinet cu sfera PPR D 20 mm
	buc
	1,0000
	2,0300

	221
	SC07A1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet)

	buc
	
	2,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000
	8,4000

	
	2622102442760
	Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet
	buc
	1,0100
	2,0806

	
	2622102452900
	Rezervor de apa incastrat cu accesoriile sale
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000
	2,0600

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000
	2,0600

	222
	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. (Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile)

	buc
	
	3,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000
	5,7000

	
	2622102111000
	Lavoar suspendat din ceramica, dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile
	buc
	1,0100
	3,0906

	
	2875114220222800
	Sifon  90 grade cromat
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	3,0600

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000
	0,9180

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100
	3,0906

	223
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)

	buc
	
	3,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	4,9500

	
	291312420137022
	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	6,0000

	224
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,1500

	
	2913124201350
	Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)
	buc
	1,0000
	1,0050

	225
	SC02A
	Cada pentru dus din acril cu sifon

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,8500

	
	28751142007803
	Cada pentru dus din acril cu sifon
	buc
	1,0000
	1,0300

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,0300

	226
	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8300
	0,8300

	
	2875114202905
	Sifon pardoseala, D=50 mm
	buc
	1,0000
	1,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,1100
	0,1155

	
	1752117307067
	Calafat gudronat
	kg
	0,0400
	0,0420

	227
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)

	m
	
	7,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200
	2,2400

	
	2521216720111
	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm
	m
	1,0300
	7,2100

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,1050

	228
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)

	m
	
	24,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	6,0000

	
	2521216720112
	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm
	m
	1,0300
	24,7200

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,0960

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,2880

	229
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm)

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,2800

	
	2523156710011
	Ramificatie redusa PVC, D=110 mm x 50 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,0150

	230
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,2800

	
	2523156712997
	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,0150

	231
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,2800

	
	2523156712115
	Cot PVC, D=110 mm, 90 grade
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,0150

	232
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)

	buc
	
	6,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	1,3200

	
	252315671998
	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade
	buc
	1,0000
	6,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,0600

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,0720

	233
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot PVC, D=110 mm, 45 grade)

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	0,2800

	
	2523156712199
	Cot PVC, D=110 mm, 45 grade
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0350
	0,0350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150
	0,0150

	234
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 45 grade)

	buc
	
	2,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,4400

	
	2523135671998
	Cot PVC, D=50 mm, 45 grade
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,0200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,0240

	235
	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv

	10 m
	
	3,1000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0800
	0,2480

	236
	RCsB31S   k=4.6
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm. (Gaurirea peretelui fundatiei, D=250 mm, L=500 mm) 

	buc
	
	1,0000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,8790
	4,0434

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3770
	1,7342

	
	50010003
	Freza cu carota diamanta, D=250 mm
	buc
	0,0154
	0,0708

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1445
	0,6647

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,6100
	2,8060

	237
	SA34I  k=1.25
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6".  (Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm)

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6500
	0,8125

	
	2522103304985
	Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm
	m
	0,4000
	0,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1180
	0,1475

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0530
	0,0663

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	0,0112

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0400
	0,0500

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,4280
	0,5350

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0002
	0,0003

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0024
	0,0030

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,0013

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apeduct si canalizare
	

	1.9. Ventilare


	238
	RCsB29L
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 130 mm 

	buc
	
	3,0000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3780
	1,1340

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1620
	0,4860

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0079
	0,0237

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0431
	0,1293

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,2600
	0,7800

	239
	RCsB29O
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 160 mm

	buc
	
	1,0000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,4480
	0,4480

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1920
	0,1920

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0088
	0,0088

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0630
	0,0630

	
	2952260003904
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm
	h-ut
	0,3100
	0,3100

	240
	CL20A
	Grile de ventilatie exterioare metalice 160x160 mm

	buc
	
	4,0000


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	1,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	0,1200

	
	331112311
	Grile de ventilatie exterioare metalice 160x160 mm
	buc
	1,0000
	4,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	1.10. Incalzire


	241
	IC35A
	Teava PE-Xa cu bariera de oxigen vison D16x2 mm

	m
	
	900,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3000
	270,0000

	
	25212167102331222
	Teava PE-Xa cu bariera de oxigen vison D16x2 mm
	m
	1,0300
	927,0000

	242
	pret de piata
	Coliere (clipse) din plastic

	buc
	
	2 500,0000


	
	544444
	Coliere (clipse) din plastic
	buc
	1,0000
	2 500,0000

	243
	IC35B
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm - Ecoplastik (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	120,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	42,0000

	
	25212167102
	Teava  20,0x3,4 mm - Ecoplastik
	m
	1,0300
	160,6800

	244
	IC35C
	Teava din  polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm - Ecoplastik (k=1,3 la fitinguri)

	m
	
	30,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	12,0000

	
	2521216710002033112
	Teava 25х4,2 mm - Ecoplastik
	m
	1,0300
	40,1700

	245
	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"

	m
	
	150,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	0,0900
	13,5000

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-util
	0,0400
	6,0000

	246
	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-25/6-S

	m
	
	120,0000


	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,3500
	42,0000

	
	332051735223322
	Termoizolatie conducte Turbolit TL-25/6-S
	m
	1,0300
	129,7800

	247
	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Korado" 33K-300-2000)

	buc
	
	3,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8000
	2,4000

	
	282213443378122
	Radiator "Korado" 33K-300-2000
	buc
	1,0000
	3,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0050
	0,0150

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0100
	0,0300

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,1500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000
	18,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3000
	0,9000

	248
	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("Korado" 33K-300-1700)

	buc
	
	5,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,8000
	4,0000

	
	28221344337812233
	Radiator "Korado" 33K-300-1700
	buc
	1,0000
	5,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0050
	0,0250

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0100
	0,0500

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,2500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,0000
	30,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,3000
	1,5000

	249
	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv ("Korado" 22K-500-1000)

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000
	0,5000

	
	4445282898212127842454
	Radiator "Korado" 22K-500-1000
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0030
	0,0030

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0060
	0,0060

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,0500

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	3,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,2000

	250
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RTR-N coltar)

	buc
	
	9,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	1,6200

	
	287527420217001
	Robinet tur coltar D15 RTR-N coltar,Danfoss
	buc
	1,0000
	9,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,1080

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,2160

	251
	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur  coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV coltar)

	buc
	
	9,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	1,6200

	
	287527420227002
	Robinet retur coltar D15 RLV coltar ,Danfoss
	buc
	1,0000
	9,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0120
	0,1080

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0240
	0,2160

	252
	ID07A
	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4"   (RTR 7090)

	buc
	
	9,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4500
	4,0500

	
	14587211122
	Cap termostat RTR 7090
	buc
	1,0000
	9,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0160
	0,1440

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,2880

	253
	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet cu sfera DN20)

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	0,5000

	
	2875274233305100
	Robinet cu sfera DN20
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,1200

	254
	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet  cu sfera DN25)

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2500
	0,5000

	
	28752742333051005
	Robinet cu sfera DN25
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,0600

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,1200

	255
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet de golire 3/4")

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,3000

	
	28752742052222
	Robinet de golire 3/4"
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0640

	256
	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central (Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4")

	buc
	
	2,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,3000

	
	28752742052222000
	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0150
	0,0300

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0320
	0,0640

	257
	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat - Colector de tur/retur cu debimetri, 9 CAI 1"x3/4"

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,4000
	3,4000

	
	291312004331122
	Colector de tur/retur cu debimetri, 9 CAI 1"x3/4"
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2710403615911
	Tabla groasa 10 x 1000 
	kg
	0,0300
	0,0300

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,1250
	0,1250

	
	2875274418000
	Flansa oarba 
	buc
	0,0500
	0,0500

	258
	IB20B
	Console de prindere pentru colectoare

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2000
	0,2000

	
	282211570800122
	Console de prindere pentru colectoare
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2874136313332
	Diblu cu expandare marimea 6
	buc
	2,0000
	2,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500
	0,1500

	259
	IA52A
	Cutie de amplasare a colectoarelor

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	2,0000

	
	2811236829552
	Cutie  de amplasare a colectoarelor 
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	3,0000
	3,0000

	260
	RCsB29B
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 30 mm  

	buc
	
	10,0000


	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,2520
	2,5200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1080
	1,0800

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0060
	0,0600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0065
	0,0650

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,1700
	1,7000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	1.11. Evacuare gunoi


	261
	TrB05B2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m

	t
	
	56,5000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,9600
	167,2400

	262
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	56,5000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	25,4250

	263
	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)

	t
	
	56,5000


	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,2580
	14,5770

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Evacuare gunoi
	

	1.12. Canalizare exterioara


	264
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri

	m
	
	30,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	8,7000

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	0,1050

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	1,2000

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	8,8200

	265
	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	
	2,4000


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	3,8400

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	0,0458

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,7750
	1,8600

	266
	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu

	m3
	
	12,0000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	24,7200

	267
	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)

	m3
	
	3,0000


	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,6100
	1,8300

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,0250
	3,0750

	268
	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)

	m
	
	15,0000


	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	0,3000
	4,5000

	
	252121670330500112
	Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm
	m
	1,0400
	15,6780

	
	2952270003306
	Electropompa de apa 4-6 kw
	h-ut
	0,0010
	0,0150

	269
	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu

	m3
	
	7,5000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3100
	2,3250

	270
	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv

	m3
	
	7,5000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	5,6250

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000
	0,7500

	271
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta

	m3
	
	2,4000


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	2,3760

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500
	2,7600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,2400

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,5040

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	1,0080

	272
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	12,0000


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,8000
	9,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,2000

	
	26631021002921022
	Beton marfa clasa C 12/15
	m3
	0,1025
	1,2300

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Canalizare exterioara
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare


	2.1. Apeduct si canalizare


	273
	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l

	buc
	
	1,0000


	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,2000
	3,2000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apeduct si canalizare
	

	2.2. Ventilare


	274
	VB33A
	Montarea sistemelor de ventilare Climtec RDT-125, 150 sau echivalent dupa caracterisitici - doar manopera si utilajele

	buc
	
	3,0000


	
	7129200011300
	Specialist mase plastice 
	h-om
	4,3600
	13,0800

	
	2513206621492
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,1150
	0,3450

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000
	18,0000

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,1500
	0,4500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,0600

	275
	VC07A
	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw

	buc
	
	1,0000


	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	11,5500
	11,5500

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,1000
	0,1000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,1500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	2.3. Incalzire


	276
	IA38A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv

	buc
	
	1,0000


	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om.
	2,2000
	2,2000

	
	2874115801148
	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2874125881289
	Saibe uzuale, plate M 14
	buc
	8,0000
	8,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2200
	0,2200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,5200
	0,5200

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,0600
	0,0600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	2.4. Electricitate


	277
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,3700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,1000

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,7100

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,2200

	278
	08-03-575-1
	Intrerupator ВН-3P/63A

	buc
	
	1,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	1,1200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0020

	279
	08-03-575-1
	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA

	buc
	
	5,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	5,6000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0100

	280
	08-03-575-1
	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA

	buc
	
	6,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	6,7200

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,1200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0120

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0120

	281
	08-03-575-1
	Automat AВDТ32/2P/16/30mA

	buc
	
	2,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	2,2400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,0400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,0040

	282
	RpEP18A
	Aplicarea inscriptiilor 

	buc
	
	1,0000


	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,1800
	0,1800

	283
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	3,0000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	20,2200

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0600

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,9300

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	2,4000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	36,6000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1500

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0600

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	0,4800

	284
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2

	m
	
	300,0000


	
	33355903
	Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2
	m
	1,0000
	300,0000

	285
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	2,7000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	21,2220

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00105
	0,0028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,0540

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,8370

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	2,1600

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	32,9400

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,1350

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,0540

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,8640

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,1080

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,1080

	286
	pret de piata
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2

	m
	
	270,0000


	
	333559034223035333255
	Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2
	m
	1,0000
	270,0000

	287
	08-02-409-1
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)

	100 m
	
	5,7000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	135,6600

	
	3378503-8010
	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere
	m
	100,0000
	570,0000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,0120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	5,4720

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	13,4000
	76,3800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	76,3800

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	38,1900

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	102,6000

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	27,5880

	288
	08-03-591-8
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20

	100 buc
	
	0,1800


	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	7,7760

	
	540-4003
	Priza 2P+PE, In=16A IP-20
	buc
	100,0000
	18,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,1836

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,0198

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	6,4000
	1,1520

	289
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20

	100 buc
	
	0,0400


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	1,3120

	
	540-4026
	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20
	buc
	100,0000
	4,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	4,0800

	290
	08-03-591-2
	Intreruptor monopolar 10A/230V  IP20

	100 buc
	
	0,0200


	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	0,6440

	
	540-40525
	Intreruptor monopolar10A/230V  IP20
	buc
	100,0000
	2,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	2,0400

	291
	pret de piata
	Doza pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	24,0000


	
	4444444443322
	Doza pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	24,0000

	292
	pret de piata
	Cutie de distributie cu cleme

	buc
	
	4,0000


	
	444444444332
	Cutie de distributie cu cleme
	buc
	1,0000
	4,0000

	293
	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator

	100 buc
	
	0,0100


	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,0000
	0,8800

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	2,0400

	
	33443
	Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil (indicator Iesire) IP-21 5W cu acumulator
	buc
	100,0000
	1,0000

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	0,0204

	294
	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat/ Corp de iluminat cu lampi LED - la montare se va coordona cu beneficiarul

	100 buc
	
	0,2300


	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,0000
	20,2400

	
	5009113
	Prezoane
	buc
	204,0000
	46,9200

	
	33443331828111222267
	Corp de iluminat cu lampi LED - la montare se va coordona cu beneficiarul
	buc
	100,0000
	23,0000

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	2,0400
	0,4692

	295
	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)

	100 m
	
	0,3000


	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,2900
	4,8870

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,0000
	0,3000

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	200,0000
	60,0000

	
	1110-0333
	Cablu canal 22x10x2000
	m
	100,0000
	30,0000

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	6,0800
	1,8240

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,0800
	1,8240

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Electricitate
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	CAS
	
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj


	3.1. Apeduct si canalizare


	296
	pret de piata
	Boiler electric 100L, 2,2kw,  250V

	buc
	
	1,0000


	
	5466632
	Boiler electric 100L, 2,2kw,  250V
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Apeduct si canalizare
	

	3.2. Ventilare


	297
	pret de piata
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-150 Standart, N=0,026 kw

	buc
	
	1,0000


	
	565654411212
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-150 Standart, N=0,026 kw
	buc
	1,0000
	1,0000

	298
	pret de piata
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-125 Standart, N=0,007 kw

	buc
	
	2,0000


	
	56565441121278
	Sistema de ventilare cu recuperare Climtec RD-125 Standart, N=0,007 kw
	buc
	1,0000
	2,0000

	299
	pret de piata
	Ventilator axial Silent 100 CZ SILVER DESIGN 8 W 220 - 240 V 95 m3/h 2400 rot/min

	buc
	
	1,0000


	
	5656544112127833
	Ventilator axial Silent 100 CZ SILVER DESIGN 8 W 220 - 240 V 95 m3/h 2400 rot/min
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ventilare
	

	3.3. Incalzire


	300
	pret de piata
	Pompa de circulatie G=0,09 m3/h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4

	buc
	
	1,0000


	
	44333443322333433233
	Pompa de circulatie G=0,09 m3/h, N=22w, H=3,7 m Biral A 12-4
	buc
	1,0000
	1,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incalzire
	

	3.4. Electricitate


	301
	pret de piata
	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31

	buc
	
	1,0000


	
	54455333344622
	Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31
	buc
	1,0000
	1,0000

	302
	pret de piata
	Intrerupator ВН-32 3P/63A

	buc
	
	1,0000


	
	42209944411445555542333
	Intrerupator ВН-32 3P/63A
	buc
	1,0000
	1,0000

	303
	pret de piata
	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA

	buc
	
	5,0000


	
	206233331132231210
	Automat BA 47-29 3P/B16/4,5 kA
	buc
	1,0000
	5,0000

	304
	pret de piata
	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA

	buc
	
	6,0000


	
	2062333112231221022
	Automat BA 47-29 3P/C20/4,5 kA
	buc
	1,0000
	6,0000

	305
	pret de piata
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA

	buc
	
	2,0000


	
	442230009434778291212
	Intrerupator automat diferential AВDТ32/2P/16/30mA
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Electricitate
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	




	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)
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