Капитальнный ремонт дороги L646 M3 - подъезд к г. Тараклия, на участках км. 7+460-7+613, км.7+791-8+080.	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  1 843 471 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. участок км. 7+791-8+080
					
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
	m	790,000	18,451
——————————
18,451
	14 576,448
——————————
14 576,448
	
 2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка бордюр   в а/сам
	100 m3	0,900	1 092,000
——————————
0,000
	982,800
——————————
0,000
	
 3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка  бордюр автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	170,000	19,000
——————————
0,000
	3 230,000
——————————
0,000
	
 4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) т-6см догоги и тротуара
	m3	42,000	177,394
——————————
92,256
	7 450,552
——————————
3 874,752
	
 5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка а/бетона   в а/сам
	100 m3	0,420	1 092,000
——————————
0,000
	458,640
——————————
0,000
	
 6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	94,500	19,000
——————————
0,000
	1 795,500
——————————
0,000
	
 7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта  канал водосбора с автозагрузкой   в автотранспорт
	100 m3	0,100	2 003,400
——————————
0,000
	200,340
——————————
0,000
	
 8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	16,000	19,000
——————————
0,000
	304,000
——————————
0,000
	
 9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных  стен для каналов
	m3	10,000	1 381,890
——————————
259,470
	13 818,900
——————————
2 594,700
	
 10	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов
	m2	15,000	179,880
——————————
115,320
	2 698,200
——————————
1 729,800
	
 11	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... диаметром стержней до 8мм
	kg	150,000	14,779
——————————
2,479
	2 216,907
——————————
371,907
	
 12	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) 500*800
	buc	13,000	1 697,156
——————————
65,156
	22 063,025
——————————
847,025
	
 13	AcA15E	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 500-600 mm (Укладка трубопроводов из асбоцементных труб,  диаметр 500- мм)
	m	3,000	474,140
——————————
56,507
	1 422,420
——————————
169,520
	
 14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта  для насыпи с автозагрузкой   в автотранспорт
	100 m3	0,750	2 003,120
——————————
0,000
	1 502,340
——————————
0,000
	
 15	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	120,000	26,500
——————————
0,000
	3 180,000
——————————
0,000
	
 16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером 
	100m2	6,400	75,625
——————————
0,000
	484,000
——————————
0,000
	
 17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)
	100 m3	0,750	1 922,961
——————————
508,561
	1 442,221
——————————
381,421
	
 18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта  чернозема  для насыпи с автозагрузкой   в автотранспорт
	100 m3	0,600	2 003,400
——————————
0,000
	1 202,040
——————————
0,000
	
 19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка чернозема автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t	96,000	26,500
——————————
0,000
	2 544,000
——————————
0,000
	
 20	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)
	100m2	6,000	483,191
——————————
483,191
	2 899,145
——————————
2 899,145
	
 21	DI155A к=0,5	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 2,5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 2,5 см) к-0,5
	m2	1 200,000	6,921
——————————
1,006
	8 305,400
——————————
1 207,400
	
 22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	50,000	19,000
——————————
0,000
	950,000
——————————
0,000
	
 23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) М-600  под тротуары и дороги
	m3	75,000	684,696
——————————
34,596
	51 352,200
——————————
2 594,700
	
 24	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)
	m	870,000	186,794
——————————
34,019
	162 511,128
——————————
29 596,878
	
 25	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (Укладка песка,  вручную)
	m3	26,000	261,879
——————————
66,309
	6 808,854
——————————
1 724,034
	
 26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)   плитка  т-4см
	m2	240,000	167,273
——————————
34,365
	40 145,607
——————————
8 247,687
	
 27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)
	m2	1 050,000	204,420
——————————
3,460
	214 640,580
——————————
3 632,580
	
 28	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)
	m2	1 850,000	171,710
——————————
3,460
	317 662,760
——————————
6 400,260

		Total участок км. 7+791-8+080
Inclusiv salariu				886 848,007
80 848,257	
		2. участок км.7+460-7+613
					
29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) т-6см (для каналов)
	m3	2,700	177,478
——————————
92,256
	479,191
——————————
249,091
	
 30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта  в траншеях с автозагрузкой экскаватором  в автотранспорт
	100 m3	0,500	2 003,400
——————————
0,000
	1 001,700
——————————
0,000
	
 31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	85,000	19,000
——————————
0,000
	1 615,000
——————————
0,000
	
 32	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных стен для  каналов
	m3	20,000	1 381,838
——————————
259,470
	27 636,750
——————————
5 189,400
	
 33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, , каналов 
	m2	40,000	179,880
——————————
115,320
	7 195,200
——————————
4 612,800
	
 34	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... диаметром стержней до 8мм
	kg	300,000	14,779
——————————
2,479
	4 433,814
——————————
743,814
	
 35	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) 500*800
	buc	34,000	1 697,156
——————————
65,156
	57 703,297
——————————
2 215,297
	
 36	AcA15E	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 500-600 mm (Укладка трубопроводов из асбоцементных труб,  диаметр 500- мм)
	m	10,000	474,087
——————————
56,507
	4 740,868
——————————
565,068
	
 37	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
	m	135,000	18,451
——————————
18,451
	2 490,912
——————————
2 490,912
	
 38	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка бордюр  в автомобили, 
	100 m3	0,062	1 090,645
——————————
0,000
	67,620
——————————
0,000
	
 39	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка  бордюр автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	13,640	19,007
——————————
0,000
	259,250
——————————
0,000
	
 40	DI155Aк=0,5	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 2,5 см) к=0,5
	m2	1 400,000	8,286
——————————
1,006
	11 600,634
——————————
1 408,634
	
 41	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка асфальтобетона автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t	56,700	18,999
——————————
0,000
	1 077,250
——————————
0,000
	
 42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основания  из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) М-600
	m3	60,000	686,946
——————————
34,596
	41 216,760
——————————
2 075,760
	
 43	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)  дорожные БР100.30.15
	m	135,000	186,794
——————————
34,019
	25 217,244
——————————
4 592,619
	
 44	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)  тротуарные по песчанно-цементной основе
	m	135,000	92,309
——————————
34,019
	12 461,769
——————————
4 592,619
	
 45	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с среднезернистым наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)
	m2	420,000	171,710
——————————
3,460
	72 118,032
——————————
1 453,032
	
 46	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток,  (типа кирпич) т=6см
	m2	980,000	176,023
——————————
34,365
	172 502,892
——————————
33 678,052
	
 47	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, подпорных стен , средней толщ. 2 см)
	m2	40,000	120,822
——————————
98,022
	4 832,880
——————————
3 920,880
	
 48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками  поверхности стен керамогранитом  т=8мм
	m2	170,000	271,247
——————————
141,267
	46 111,990
——————————
24 015,390

		Total участок км.7+460-7+613
Inclusiv salariu				494 763,053
91 803,368	

		Total	 lei			1 381 612
	
		Соц страх	22,50 %			38 847
	
		Итого	100,00 +			1 420 459
	
		Накладные расходы	5,00 %			71 023
	
		Итого	100,00 +			1 491 482
	
		Прибыльные	3,00 %			44 744
	
		Итого	100,00 +			1 536 226
	
		НДС	20,00 %			307 245
	
		ИТОГО	100,00 +			1 843 471

Total deviz:
Inclusiv salariu				1 843 471
——————
172 653

Intocmit 	A .Pucal	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Капитальнный ремонт дороги L646 M3 - подъезд к г. Тараклия, на участках км. 7+460-7+613, км.7+791-8+080.	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 

Valoarea de deviz  1 843 471 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,200	57,66	3 067,512	
 2.	7123010010200	Betonist	h-om	123,000	57,66	7 092,180	
 3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,350	57,66	1 115,721	
 4.	7124010010700	Dulgher	h-om	100,100	57,66	5 771,766	
 5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 320,344	57,66	76 131,035	
 6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	199,200	57,66	11 485,872	
 7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	53,110	57,66	3 062,322	
 8.	7132010010900	Faiantar	h-om	382,500	57,66	22 054,950	
 9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,740	57,66	734,588	
 10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	523,895	57,66	30 207,786	
 11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,700	57,66	4 076,562	
 12.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	19,276	57,66	1 111,454	
 13.	9310060019930	Muncitor	h-om	116,890	57,66	6 739,877	
		Total manopera				172 653	
			Materiale:
 1.	02661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	994,700	118,00	117 374,600	
 2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	415,910	1 360,00	565 637,600	
 3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	27,405	400,00	10 962,000	
 4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	164,565	400,00	65 826,000	
 5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,960	170,00	1 693,200	
 6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,086	120,00	4 090,320	
 7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,100	120,00	732,000	
 8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,216	120,00	6 265,920	
 9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,165	3 000,00	495,000	
 10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,880	3 000,00	2 640,000	
 11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,055	3 000,00	165,000	
 12.	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	3 400,000	0,10	340,000	
 13.	24302261000001	Fuga	kg	56,100	20,00	1 122,000	
 14.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	680,000	4,00	2 720,000	
 15.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare 	buc	4,490	0,00	0,000	
 16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 952,000	1,60	3 123,200	
 17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 601,400	1,60	15 362,240	
 18.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	243,600	108,00	26 308,800	
 19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	76,436	1 050,00	80 257,800	
 20.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,960	950,00	912,000	
 21.	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	13,458	400,00	5 383,200	
 22.	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	4,490	0,00	0,000	
 23.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 	m	1 010,025	105,00	106 052,625	
 24.	266612280028558	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 	m	135,675	58,00	7 869,150	
 25.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	178,500	100,00	17 850,000	
 26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	461,250	12,00	5 535,000	
 27.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	53,120	0,00	0,000	
 28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,500	12,00	66,000	
 29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,600	28,00	184,800	
 30.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	47,940	1 600,00	76 704,000	
 31.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,600
4,800	50,00
120,00	980,000
576,000	
 32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	67,882	0,00	0,000	
		Total materiale de construcţii				1 127 228	
			Utilaje de construcţii:
 1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	34,643	50,00	1 732,150	
 2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,160	0,00	0,000	
 3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	23,660	400,00	9 464,000	
 4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,400	10,00	34,000	
 5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,734	400,00	3 093,600	
 6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,277	250,00	5 819,250	
 7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	62,085	250,00	15 521,250	
 8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,040	15,00	30,600	
 9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,277	600,00	13 966,200	
 10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,593	420,00	1 509,060	
 11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,301	420,00	3 906,420	
 12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,000	50,00	900,000	
 13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	34,643	50,00	1 732,150	
 14.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,320	0,00	0,000	
 15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,072	150,00	1 060,800	
 16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,182	250,00	45,500	
 17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	23,660	250,00	5 915,000	
 18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	59,820	250,00	14 955,000	
 19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,643
13,640	0,00
150,00	0,000
2 046,000	
		Total utilaje de construcţii				81 731	

	Total	 lei			1 381 612	
	Соц страх	22,50 %			38 847	
	Итого	100,00 +			1 420 459	
	Накладные расходы	5,00 %			71 023	
	Итого	100,00 +			1 491 482	
	Прибыльные	3,00 %			44 744	
	Итого	100,00 +			1 536 226	
	НДС	20,00 %			307 245	
	ИТОГО	100,00 +			1 843 471	
	Total deviz:				1 843 471	

Intocmit 	A .Pucal	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Капитальнный ремонт дороги L646 M3 - подъезд к г. Тараклия, на участках км. 7+460-7+613, км.7+791-8+080.	Investitor Районный Совет Тараклия	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. участок км. 7+791-8+080
					
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
	m			18,451
—————
18,451	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,451	
2	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка бордюр   в а/сам
	100 m3			1 092,000
—————
0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	420,00	1 092,000	
3	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка  бордюр автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t			19,000
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,000	
4	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) т-6см догоги и тротуара
	m3			177,394
—————
92,256	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,638	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,750	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750	50,00	38,750	
5	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка а/бетона   в а/сам
	100 m3			1 092,000
—————
0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	420,00	1 092,000	
6	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t			19,000
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,000	
7	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта  канал водосбора с автозагрузкой   в автотранспорт
	100 m3			2 003,400
—————
0,000	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,400	
8	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t			19,000
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,000	
9	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных  стен для каналов
	m3			1 381,890
—————
259,470	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,406	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 050,00	1 092,420	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000	
10	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов
	m2			179,880
—————
115,320	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,941	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	12,00	1,200	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,360	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 000,00	9,000	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 000,00	48,000	
11	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... диаметром стержней до 8мм
	kg			14,779
—————
2,479	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,479	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300	
12	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) 500*800
	buc			1 697,156
—————
65,156	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,156	
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 600,00	1 632,000	
13	AcA15E
	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 500-600 mm (Укладка трубопроводов из асбоцементных труб,  диаметр 500- мм)
	m			474,140
—————
56,507	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9800	57,66	56,507	
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare 	buc	0,3420	0,00	0,000	
	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	1,0250	400,00	414,133	
	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,3420	0,00	0,000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0140	250,00	3,500	
14	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта  для насыпи с автозагрузкой   в автотранспорт
	100 m3			2 003,120
—————
0,000	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,120	
15	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t			26,500
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,500	
16	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером 
	100m2			75,625
—————
0,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,625	
17	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)
	100 m3			1 922,961
—————
508,561	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,400	
18	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта  чернозема  для насыпи с автозагрузкой   в автотранспорт
	100 m3			2 003,400
—————
0,000	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,400	
19	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка чернозема автосамосвалом на расстояние 5 км)
	t			26,500
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,500	
20	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)
	100m2			483,191
—————
483,191	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,191	
21	DI155A к=0,5
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 2,5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 2,5 см) к-0,5
	m2			6,921
—————
1,006	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	1,006	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,000	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	400,00	3,640	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	0,00	0,000	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	2,275	
22	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t			19,000
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,000	
23	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) М-600  под тротуары и дороги
	m3			684,696
—————
34,596	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,200	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,600	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,800	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,500	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,00	0,000	
24	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)
	m			186,794
—————
34,019	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,370	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,250	
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 	m	1,0050	105,00	105,525	
25	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip  (Укладка песка,  вручную)
	m3			261,879
—————
66,309	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	120,00	157,320	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,000	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,250	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,000	
26	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)   плитка  т-4см
	m2			167,273
—————
34,365	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158	57,66	0,911	
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	1,0150	108,00	109,620	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,560	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,592	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	120,00	0,600	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	120,00	5,136	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,400	
27	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)
	m2			204,420
—————
3,460	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 360,00	191,760	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	170,00	0,510	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,740	
28	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)
	m2			171,710
—————
3,460	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 360,00	160,480	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	170,00	0,510	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	250,00	1,650	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	250,00	1,650	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,960	
		2. участок км.7+460-7+613
					
29	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) т-6см (для каналов)
	m3			177,478
—————
92,256	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,704	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,759	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750	50,00	38,759	
30	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта  в траншеях с автозагрузкой экскаватором  в автотранспорт
	100 m3			2 003,400
—————
0,000	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 003,400	
31	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t			19,000
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,000	
32	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных стен для  каналов
	m3			1 381,838
—————
259,470	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,406	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 050,00	1 092,368	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000	
33	CB01B
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, , каналов 
	m2			179,880
—————
115,320	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	57,66	104,941	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	12,00	1,200	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	28,00	3,360	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 000,00	9,000	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 000,00	48,000	
34	CC01A
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Cтальная арматура класса ... диаметром стержней до 8мм
	kg			14,779
—————
2,479	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,479	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300	
35	AcE06A
	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугуной рамой, на сливном отверстии) 500*800
	buc			1 697,156
—————
65,156	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	57,66	65,156	
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 600,00	1 632,000	
36	AcA15E
	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate  cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 500-600 mm (Укладка трубопроводов из асбоцементных труб,  диаметр 500- мм)
	m			474,087
—————
56,507	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9800	57,66	56,507	
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare 	buc	0,3420	0,00	0,000	
	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	1,0250	400,00	414,080	
	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,3420	0,00	0,000	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0140	250,00	3,500	
37	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
	m			18,451
—————
18,451	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,451	
38	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка бордюр  в автомобили, 
	100 m3			1 090,645
—————
0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	420,00	1 090,645	
39	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка  бордюр автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t			19,007
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,007	
40	DI155Aк=0,5
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 2,5 см) к=0,5
	m2			8,286
—————
1,006	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	1,006	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,00	0,000	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	400,00	3,640	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	150,00	1,365	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	2,275	
41	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка асфальтобетона автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t			18,999
—————
0,000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	18,999	
42	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основания  из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) М-600
	m3			686,946
—————
34,596	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,200	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,600	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,800	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,500	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	150,00	2,250	
43	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)  дорожные БР100.30.15
	m			186,794
—————
34,019	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,370	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 050,00	47,250	
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 	m	1,0050	105,00	105,525	
44	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)  тротуарные по песчанно-цементной основе
	m			92,309
—————
34,019	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,370	
	266612280028558	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 	m	1,0050	58,00	58,290	
45	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с среднезернистым наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)
	m2			171,710
—————
3,460	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 360,00	160,480	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	170,00	0,510	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	250,00	1,650	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	250,00	1,650	
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,960	
46	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток,  (типа кирпич) т=6см
	m2			176,023
—————
34,365	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158	57,66	0,911	
	02661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	1,0150	118,00	119,770	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,560	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,592	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	120,00	0,600	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	120,00	5,136	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000	
47	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т, подпорных стен , средней толщ. 2 см)
	m2			120,822
—————
98,022	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,688	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,334	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	950,00	22,800	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	0,00	0,000	
48	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками  поверхности стен керамогранитом  т=8мм
	m2			271,247
—————
141,267	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	0,10	2,000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	20,00	6,600	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
A .Pucal		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.