Ремонт зданий и благоустройство территории детского сада № 2 "Буратино", примария Копчак, р. Чадыр-Лунга	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(наименование объекта)		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16-12-2018
 Ремонт центрального корпуса

Сметная стоимость   252 215,37 lei	
Cоставлена в текущих ценах 28.12.2018
№
п.п.	Шифры норм и коды ресурсов  	
Наименование работ и затрат	
Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения
————
В т.ч. зарплата
	Всего
—————
В т.ч. зарплата

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Утепление стен, ремонт фасада					
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" один слой на фасаде
	m2	431,28	10,17
——————————
6,33
	4 384,48
——————————
2 730,52
	
2	IzF55C	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю  (система с жестким закреплением утеплителя),  поверхность ровная:  минераловатные плиты толщ.100мм
	m2	431,28	278,94
——————————
121,88
	120 301,93
——————————
52 562,51
	
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" один слой на фасаде)
	m2	431,28	10,17
——————————
6,33
	4 384,48
——————————
2 730,52
	
4	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми водо-дисперсионными красками в 3 слоя, по существ. окончательной отделке)
	m2	431,28	31,62
——————————
23,74
	13 639,23
——————————
10 239,45
	
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса метал. трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м вкл. используемые 25 дней (200 часов)
	m2	230,00	55,59
——————————
39,57
	12 785,70
——————————
9 101,10

		Cheltuieli directe	 lei			 155 495,82
	
		Итого Утепление стен, ремонт фасада
В том числе зарплата				155 495,82
77 364,10	

		Cheltuieli directe	 lei			155 495,82
	
		Социальное медицинское страхование	22,5 %			17 406,92
	
		Транспортные расходы	10 %			7 354,10
	
		Накладные расходы	10 %			18 025,68
	
		Итого	 			198 282,52
	
		Сметная прибыль	6 %			11 896,95
	
		Итого	 			210 179,47
	
		НДС	20 %			42 035,89

Итого по смете:
В том числе зарплата				252 215,37
——————
77 364,10

Составил 	Тулуш Д.Д.	
                                       (должность, подпись, фамилия , отчество )	
Проверил		
                                      (должность, подпись, фамилия , отчество)